
招标需求
编号：ZB2012051
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	图形工作站等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	适合二维、三维动画、动漫产品设计等图形影像的设计与制作

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	图形工作站设备
	台
	30
	

	02
	显示器设备
	台
	30
	

	03
	服务器设备
	台
	1
	

	04
	服务器机柜设备
	台
	1
	

	05
	数位板设备
	台
	31
	

	06
	阵列硬盘设备
	台
	1
	

	07
	数码相机设备
	套
	1
	

	08
	扫描仪设备
	台
	2
	

	09
	打印复印机一体机设备
	台
	1
	

	10
	UPS设备
	台
	2
	

	11
	交换机设备
	台
	1
	

	12
	多媒体教学系统
	套
	1
	

	13
	3D模型制作软件
	套
	1
	

	14
	3D建模软件
	套
	1
	

	15
	3D机械CAD设计软件
	套
	1
	

	16
	3D玩具建模与动画创作平台
	套
	1
	

	17
	玩具设计软件包
	套
	1
	

	18
	工业造型设计软件
	套
	1
	

	19
	计算机设备
	套
	2
	

	20
	打印机设备
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	图形工作站设备
	▲1、CPU：酷睿双核Corei5-3450 ( 3.10GHz /4C/6M)及以上；

2、主板：英特尔C216高速芯片组；

3、外型：小型塔式机箱，425 * 175 * 431 mm；带顶置提手，方便移动

▲4、插槽：≥1 PCIe x16； ≥ 1个PCI-E 1X，≥2 PCI 32bit；

▲5、内存：2*2GB/128GB (标准/最大);速度：1600MHz ECC ；

▲6、硬盘：1TB 7200 RPM 3.5" 6.0Gb/s SATA 硬盘；

▲7、光驱：16X DVD+/-RW 可读写SATA 光驱, 支持双层刻录功能；

▲8、显卡：1 GB NVIDIA Quadro 600图形显卡；

9、键鼠：USB光电鼠标/USB 入门级商务键盘 (简体中文)；

10、网卡：集成10/100/1000以太网千兆网卡；

11、读卡器：25合一多媒体读卡器；

12、电源：不低于450W电源；

13、操作系统：win7 64位操作系统；

▲14软件：随机配置同品牌远程管理软件；

15还原卡：出厂自带增量传输还原卡。

	02
	显示器设备
	与工作站同一品牌
▲1、尺寸：21—22英寸；

2、屏幕比例：16:9；

3、接口类型：29针DVI-I；
4、亮度：250cd/m2；

5、动态对比度：50000：1；

6、分辨率：1920*1080；

7、响应速度：2ms；

8、水平可视角度：170；

9、垂直可视角度：160；

10、面板最大色彩：16.7m。

	03
	服务器设备
	与工作站同一品牌
▲1、规格：19英寸工业标准1U机架式服务器；

▲2、芯片组：Intel C600芯片组，处理器间数据带宽64GB/S；

▲3、处理器：1颗Intel Xeon E5-2609（4核/2.4GHz/80W）；

4、内存：2*2GB U-ECC 1333 DDR3低功耗内存，≥20条内存扩展插槽，≥320GB内存扩展；

▲5、硬盘：2块500G热插拔3.5寸SATA硬盘,支持4个3.5寸或8个2.5寸SAS硬盘扩展(非外挂存储)，可支持SSD硬盘扩展；

6、RAID功能：外插SAS/SATA 6Gb/s RAID卡,支持,1,5,10,50等RAID级别，（≥512MB缓存，可选电池）；

7、网卡：≥3个Intel千兆网卡,支持iSCSI连接，支持虚拟化技术；

8、配件：DVD-RW光驱，机架安装导轨；

9、电源：电源输出功率≥800W，单电源；

10、I/O扩展：扩展槽≥2个PCI-E 3.0x16, 8个USB 2.0接口(2前4后2内置),1个串口，2个VGA接口 ；

11、服务器管理：标配千台以上服务器节点的管理授权，支持IPMI 2.0，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器上无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制，远程电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态；高级功能：支持实现远程的数字式KVM管理和光驱、软驱的重定向功能；

12、系统部署：提供服务器操作系统安装导航软件，能够实现操作系统无人值守安装，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据；

13、固件升级工具：提供固件升级工具，可由用户选择手动升级固件，自动实现服务器内包括BIOS、BMC、RAID卡和RDX磁带机底层代码的固件升级；在服务器启动时，固件升级工具能自动监测和显示需要支持的固件列表，用户可选是否升级；

14、冷却系统：支持冗余热插拔系统风扇；

15、故障定位：标配前置故障诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断。



	04
	服务器机柜设备
	1、 类型：服务器型机柜 容量：40U ；

2、标准：19"国际标准； 

3、门及门锁：带锁玻璃前门，玻璃门及自由拆装材料及工：焊接冷扎钢板框架结构，表面处理；

4、高度：2000mm 宽度：600mm 深度：800mm ；

5、附加功能：焊接冷扎钢板框架结构强度大。

	05
	数位板设备
	▲1、笔感应技术：电磁共振感应；

▲2、笔尖压感级数：2048级；

3、笔活动区域长宽比：16:10；

4、橡皮擦压感级数：2048级；

5、坐标分辨率：200 线 / 毫米 (5080 dpi)；

▲6、坐标精确度（紧握笔）：+/-0.25 毫米；

7、倾斜范围（所有笔）：+/-60 度；

8、倾斜分辨率（所有笔）：1度；

9、旋转分辨率（美术笔）：0.2度；

10、笔读取高度：10 毫米（0.39 英寸）；

▲11、笔读取速度：200点/秒；

12、触控环分度：72格；

13、最大触控环读取速度：不低于25次/秒；

14、ExpressKeys 8 个可自定义功能键；

▲15、附赠捆绑软件Corel Painter Sketch Pad  Photoshop Elements、Autodesk Sketchbook Express  Nik Color Efex Pro；

▲16、配件支持：根据后续需求可以选配购买美术笔，喷枪笔，描画笔，墨水笔，十字定位鼠，5D鼠标，毛毡笔尖，柔韧笔尖，弹性笔尖；

▲17、根据后续需求，可选配2.4g无线配件套件进行无线连接；

▲18、笔活动区域：223.52 x 139.70 毫米 （8.8 x 5.5  英寸）。

	06
	阵列硬盘设备
	▲1、规格和品牌：2U机架式，与工作站同一品牌；

▲2、控制器：单控制器,支持Active-Active工作；

▲3、处理器: RISC存储专用处理器,整合XOR引擎，主频≥1.2GHz；

▲4、数据缓存：本期配置≥2GB；                                                                                                                                                                                                                         ▲5、断电保护：要求支持断电时控制器数据降级写入硬件存储设备中，保护时间≥720个小时；

▲6、 主机接口:配置4个8Gb FC接口，理论带宽≥3200MB/s；

7、 RAID：支持多种RAID模式，采用硬件RAID，非操作系统或软件实现的RAID方式；

8、支持RAID级别：0、1、3、5、6、10、50；

9、最大存储容量≥96块3.5寸SAS或SATA硬盘； 当前配置3块1T SATA                                                                                                                          10、IOPS:≥260000；                                                                                                                                                         ▲11、主机连接数量≥256台，LUN数目≥256个LUN ； 

12、分区软件：提供≥64个防止LUN被未授权主机访问的许可；

13、支持数据快照及数据克隆：集成在控制器中，支持数据快照及数据克隆，数据快照授权数量≥1023个；

▲14、软件要求：支持多路径管理软件及负载均衡解决方案，无数量限制；16. 存储可靠性：采用冗余的体系结构，内部的处理器、I/O通道等部件为冗余配置支持机内电源、风扇和硬盘等易损部件的在线更换，断电时提供数据保护，数据保护无时效限制，保证在应用过程中的稳定可靠和数据安全性，热插拔冗余风扇；

▲15、系统管理软件：提供一套完整的系统存储管理软件，支持集中式GUI管理，在单一管理界面实现监控，支持单一视图同时管理该存储冗余控制器。 

	07
	数码相机设备
	▲1、机身特性：全画幅数码单反； 

▲2、有效像素：2110万 显示屏尺寸：3英寸 监视器尺寸和点数：3英寸；

3、传感器尺寸：约36*24mm CMOS；

4、高清摄像：全高清（1080）；

5、产品重量：约810g；

6、机身存储卡类型：I或II型CF卡（兼容UDMA）；

7、续航能力：使用取景器拍摄： 23℃/73℉时；  

▲8、连拍功能：不低于3.9张/秒最大连拍性能； 

▲9、快门速度：30-1/8000秒，B快门；

10、电池类型：锂电池；

11、配置一个24-105mm/4L镜头。

	08
	扫描仪设备
	1、产品类型：平板式；

2、最大幅面：A4扫描元件：6线彩色CCD；

▲3、光学分辨率：4800x9600dpi；

4、接口类型：USB2.0；

5、产品尺寸：272×491×97mm；

6、扫描光源：白光LED/冷阴极荧光灯CCFL；

7、扫描模式：彩色、灰阶、黑白。

	09
	打印复印机一体机设备
	▲1、涵盖功能：打印/复印/扫描/传真； 

2、产品类型：黑白激光多功能一体机； 

3、最大处理幅面：A4 ；

4、耗材类型：鼓粉一体； 

5、耗材描述：标准2100页； 

▲6、打印速度：A4：23ppm，letter：30ppm；

▲7、打印分辨率：1200×600dpi；

▲8、复印速度：A4：23cpm；

▲9、复印分辨率：600×600dpi；

10、调制解调器速度：33.6Kbps；

	10
	UPS设备
	1、UPS类型：在线式；　 　　

▲2、额定功率：1KVA 两小时不间断电源；

3、输入电压范围：115--300V；  

4、输入频率范围：软件可调：40--60Hz； 

5、输出电压范围：220（1±2%）V； 　

6、输出频率范围：与输入同步〔市电模式〕； 

7、外观尺寸：400×145×220mm。

	11
	交换机设备
	▲1、产品类型：智能交换机 ；

2、应用层级：二层；  

▲3、传输速率：10/100Mbps ； 

4、交换方式：存储-转发 ； 

5、背板带宽：32Gbps ； 

6、包转发率：13.2Mpps；  

7、MAC地址表：8K ；

8、端口结构：非模块化；  

9、端口数量：52个；  

▲10、端口描述：48个10/100Base-TX端口，2个100/1000Base-X SFP端口，2个1000Base-X SFP端口；  

11、传输模式：全双工/半双工自适应；

	12
	多媒体教学系统
	1、产品类型：商务投影机；

2、投影技术：3LCD；

▲3、亮度：3000流明及以上；

4、对比度：3000:1；

▲5、标准分辨率：XGA（1024*768）；

6、投影尺寸：30-300英寸；

▲7、灯泡寿命：4000小时及以上；

8、整机功率：正常模式：270W，经济模式：223W；

9、产品重量：2.3kg；

▲10、光源类型：超高压汞灯；

11、聚集方式：手动聚焦；

12、电动幕布：玻珠材质，对角线100英寸，幕布比例为4:3，幕面尺寸：2.03*1.53m。

	13
	3D模型制作软件
	▲1、主要功能：集CAD/CAM/CAE功能一体化的综合性三维软件；

▲2、能够将设计至生产全过程集成到一起，实现并行工程设计；

3、参数化设计：参数化（参数=尺寸、图样中的特征、载荷、边界条件等）； 

4、基于特征建模；

5、特征驱动（例如：凸台、槽、倒角、腔、壳等）； 

6、通过零件的特征值之间，载荷/边界条件与特征参数之间（如表面积等）的关系来进行设计； 

▲7、含特征造型模块；工程图模块；打印模块；批处理模块；数据接口模块；报告功能模块；异构数据修改模块； 钣金设计模块；焊接功能模块；渲染功能模块；WEB发布模块； 库访问模块；接口模块； 编程模块；机构设计模块； 模型检测模块；曲面功能模块； 曲面变形模块；装配性能扩展模块；实时渲染模块；动画设计模块；导入数据修复模块。

	14
	3D建模软件
	▲1、自由造型3D建模工具，是一个创建、编辑、分析和转换BURBS曲线、曲面和实体的三维多功能建模软件；

2、适用范围：工业设计、建筑设计、汽车制造、机械设计、船舶设计、航空技术、影视动漫、广告设计等；

3、兼容格式：IGES,STEP,VDA,DWG,DXF,DGN, SLDASM,FBX, AI EPS,POINTS FILE,3DS,LWO,STL,OBJ,RAW,GDF,M,PTS,PLY,SLC,ZPR,X,SKP,PAT,VRML,WRL等；

4、三方插件数量多，为制作和表现环节提高效率；

5、支持立体打印机，可快速出模；

6、可兼容其他的设计、制图、工程、分析等软件的文件；

7、可以读取和修复难以处理的IGES档案。

	15
	3D机械CAD设计软件
	▲系统须包含如下功能：

1、DWG文件打开、修改、维护软件；

2、可制造性检查工具 ；

3、设计自动化工具 ；

4、拟真显示技术（需显卡支持）；

5、二维、三维图形文件交流工具； 

6、实体模型比较等实用工具 ；

7、零部件库；

8、特征识别；

9、图片渲染；

10、任务计划工具；

11、三维模型网页发布工具 ；

12、工程图标准检查工具 ；

13、产品数据库管理；

14、管路设计工具； 

15、公差分析； 

16、有限元分析工具；

17、运动分析工具 ； 

18、逆向工程 ； 

19、PCB版处理，机电一体化 ；

20、高级分析包，包含静态分析、动态分析、频率分析等；

21、流体分析。

	16
	3D玩具建模与动画创作平台
	▲1、支持Mac & Windows的交互式平台； 
2、64-位体系结构； 
▲3、支持OpenGL 3.0 (仅Windows，需要兼容性的驱动和硬件)全面的API: C++, Python, C.O.F.F.E.E.； 
4、MoGraph系统；

5、毛发系统；
6、高级渲染模块；  
7、Dynamics：动力学模块；    
8、骨架系统，多用于角色设计；
9、网络渲染模块； 
10、云雾系统；  
11、二维渲染插件；
12、粒子系统。

	17
	玩具设计软件包
	至少含三维玩具造型、玩具开版、工艺算料三个软件

▲1、玩具造型软件包含功能：草图绘制、模型合并、模型切割、回转体绘制、基本网格操作、模型对称、基本几何体、模型变形、三维彩绘、输入平面图、部件库管理、尺寸测量、文件输出；

▲2、玩具开版软件包含功能：绘制缝合线、自动开版、合理性检测、基本设计元素、缝合图、纹理材质、尺寸修改、设置缝合边、尺寸测量、纸样模板、输入平面图、纸样打印； 

▲3、工艺算料软件包含功能：数据导入，成本估算，工艺管理和纸样管理； 

	18
	工业造型设计软件
	1、素描和二维/三维设计包含Studio/paint、Design/Studio、Studio、Surface/Studio 、AutoStudio；

2、NURBS曲面输出快速成型及模具制造用途，可直接输送至其他CAD系统 ，大型扫描数据集的工具，高分辨率屏幕捕捉（High Resolution Screen Grab）功能数据交换等；

3、交互式草图及喷绘，交互式可视化；

4、自由曲面；

5、NURBS 建模，动态形态建模，逆向工程和混合建模。

	19
	计算机设备
	1、CPU：AMD速龙II X4 645及以上；

2、内存：DDR3 4G；

3、硬盘：1TB 7200转 SATA2；

4、显卡：AMD Radeon HD 6450， 显存容量1G；

5、显示器：23英寸LED宽屏；

6、光驱：Rambo DVD刻录。

	20
	打印机设备
	1、 产品类型：激光打印机；

2、 最大打印幅面：A3；

3、 耗材类型：鼓粉一体；

4、 内存：标配48NB，最大256MB；

5、 打印速度：30ppm；

6、 最高分辨率：12001200dpi；

7、 双面打印：手动。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）原厂质保期至少 叁 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，验收一年期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应， 2小时内现场技术支持。 

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 20 天内交货

地点：杭州市文二路125号浙江师范大学杭州校区  

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。



