招标需求
编号：ZB2013020
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	计算机服务器等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	所购置设备用于更新微格教室的计算机与服务器等设施

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	存储阵列
	台
	1
	

	02
	机架式服务器
	台
	1
	

	03
	热插拔硬盘
	只
	12
	

	04
	机房专用空调
	台
	1
	

	05
	机柜
	只
	1
	

	06
	摄像头
	只
	6
	

	07
	台式计算机（含显示器）
	套
	10
	

	08
	台式计算机（不含显示器）
	台
	15
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	存储阵列
	▲（1）配备双控制器。

（2）高速缓存：每控制器2GB。

（3）单机磁盘数量：最多可配置12个。
▲（4）含与存储阵列同品牌原厂12个2TB 3.5英寸7.2K RPM 近线/ 6Gbps SAS 硬盘。

（5）RAID支持：RAID0、1、10、5、6。

▲（6）连接性：不少于8个6 Gb SAS端口。
（7）含用于连接扩展柜的6Gb SAS接口。
（8）含适用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的电源线2条。
▲（9）与机架式服务器（本表02项）同一品牌。

	02
	机架式服务器
	（1）2.5" 机箱（可安装8块硬盘）。
（2）2个英特尔®至强® E5-2603处理器。
（3）8个4GB RDIMM，1333 MHz内存。
（4）2个146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘。
（5）内置 RAID 控制器。
（6）2个1Gb 网络子卡。
（7）6 GB SAS HBA卡1块，用于连接存储阵列。
（8）1个热插拔电源。
（9）适用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的电源线1条。

▲（10）与存储阵列（本表01项）同一品牌。

	03
	热插拔硬盘
	希捷3.5英寸2TB企业级SAS2.0接口硬盘：

（1）3.5英寸2TB企业级硬盘。
（2）容量：2TB。
（3）接口：SAS2.0接口。
（4）转速：7200转。
（5）速率：6GB/s。
（6）含3.5英寸服务器硬盘托架。

	04
	机房专用空调
	▲（1）类型：机房专用空调。

▲（2）具备停电再启动机能，电力恢复后能以停电前模式自动恢复运转。

（3）具备电压变动对应机能，在一定电压范围内正常运转，当电压低于一定值时，空调自动保护停机，当电压恢复时，自动恢复运转。

▲（4）具备全年制冷功能，室外温度0℃以下时也可正常制冷运转。

（5）能通过DW-PSMS等监控系统软件，具备远程监控与操作功能。
（6）采用长效过滤网设计，减少清理次数。
（7）功率：5P，制冷量不低于(W)12300。
（8）空调类别：变频、立式、黑色面板。

	05
	机柜
	（1）规格:标准42U机柜，黑色。
（2）高宽厚:1999*606*999mm。
（3）标配基础上另加配套挡板3块。
（4）含13口PDU （IEC C13-C14规格）1只。
（5）含8口PDU 1只（国标，1口16A，7口10A）。
（6）适用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的原装电源线3条。

	06
	摄像头
	（1）D90型视频会议摄像头。
▲（2）有效像素：752(H)X582(V) 440,000象素。
▲（3）水平分辨率：480线。
（4）36x缩放比率（18x光学，2x数字)。
（5）宽范围，高速度平移/倾斜。
（6）两种控制速度可选。
（7）转角范围：水平360°无限制，垂直-30～90°。
（8）RS-232C、RS-422、RS-485串行控制。
▲（9）控制协议：VISCA、PELCO-D、PELCO-P。
（10）自动ICR功能。
（11）自带云台。
（12）含墙面安装支架。

	07
	计算机
	▲（1）英特尔酷睿i5-3450 处理器 (3.10GHz, 6MB, 4C)。
（2）4GB DDR3 1600MHz SDRAM 内存。
（3）500GB SATA 3.0Gb/s 硬盘。
（4）英特尔核芯显卡2000/2500。
（5）16X DVD+/-RW 光驱。
（6）USB键盘(简体中文)。
（7）USB三键光电鼠标。

▲（8）含增霸卡，具系统还原功能。
▲（9）冗余PCI-e插槽两个。
（10）显示器：19英寸（16：10，1440x900最佳分辨率）LED背光显示器。

	08
	计算机
	▲（1）英特尔酷睿i5-3450 处理器 (3.10GHz, 6MB, 4C)。
（2）4GB DDR3 1600MHz SDRAM 内存。
（3）500GB SATA 3.0Gb/s 硬盘。
（4）英特尔核芯显卡 2000/2500。
（5）16X DVD+/-RW 光驱。
▲（6）含增霸卡，具系统还原功能。

▲（7）冗余PCI-e插槽两个。
（8）USB键盘(简体中文) 。
（9）USB三键光电鼠标。
（10）不带显示器。


说明：

（1）要求方案及报价中包含服务器、存储、机柜安装及相关材料；

（2）要求方案及报价中包含专用空调安装（含打孔一只）及材料；

（3）不含计算机、摄像头的安装集成。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）所有设备免费保修期至少 叁 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的保修期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，72小时内现场技术支持。 

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 20 天内交货

地点：浙江金华浙江师范大学2号教学楼 

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


