招标需求
编号： ZB2015013   
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	萧山校区视频安防监控系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	本项目由电子围栏、视频监控、电子巡查系统三部分组成，电子围栏对攀越围墙入侵校园者具有强大的阻挡和威慑作用，具有误报率极低的智能报警功能，备有报警接口，能与其它的安防系统联动；视频监控系统具有录像、实时监控、存储、回放查询等功能，具有数据传输加密，能有效防止非法篡改盗取录像资料的功能；电子巡查系统具有识别和记录不同巡查人员经过巡更点的时间，以及可按各种条件灵活查询的功能。此项目要求同萧山校区原有的安防监控系统完全兼容

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	双防区脉冲主机
	台
	19
	

	2
	单防区脉冲主机
	台
	1
	

	3
	红外探测器
	对
	1
	

	4
	单地址模块
	只
	39
	

	5
	电子围栏系统集成
	套
	1
	

	6
	130万室外网络红外线枪机 
	台
	44
	

	7
	130万室外网络球型摄像机
	台
	7
	

	8
	130万室内网络半球摄像机
	台
	42
	

	9
	视频存储服务器
	台
	2
	

	10
	企业级监控专用硬盘
	块
	25
	

	11
	交换机1
	台
	1
	

	12
	交换机2
	台
	10
	

	13
	光模块
	台
	16
	

	14
	单模光纤收发器 
	台
	6
	

	15
	12口光纤配线架
	块
	12
	

	16
	24口光纤配线架
	块
	2
	

	17
	视频监控系统平台软件
	套
	1
	

	18
	视频系统集成
	套
	1
	

	19
	巡更棒
	套
	4
	

	20
	智能充电器
	套
	1
	

	21
	巡更点
	套
	50
	

	22
	人名钮
	套
	20
	

	23
	巡更系统软件
	套
	1
	

	24
	巡更系统集成
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术

参数
	推荐品牌

	1
	双防区脉冲主机
	▲1.输出电压峰值：5KV～10KV，输出低压峰值：700～1000V，输出电量峰值：<10A，脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s，脉冲间隔时间：1s～1.5s，脉冲输出电量：2.5mC，脉冲输出能量：≤5.0J；

2.差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差；

3.LCD液晶显示屏动态指示每条线上的电压；

4.高/低压手动切换、远程设备自动切换功能；

5.短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测；

6.自由设定报警延迟时间；

7.有联动报警网络接口，远程控制、键盘、计算机、网络等多种集中管理方案。
	高升、耐泰克、罗特兰

	2
	单防区脉冲主机
	▲1.输出电压峰值：5KV～10KV，输出低压峰值：700～1000V，输出电量峰值：<10A，脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s，脉冲间隔时间：1s～1.5s，脉冲输出电量：2.5mC，脉冲输出能量：≤5.0J；

2.差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差；

3.LCD液晶显示屏动态指示每条线上的电压；

4.高/低压手动切换、远程设备自动切换功能；

5.短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测；

6.自由设定报警延迟时间；

7.有联动报警网络接口，远程控制、键盘、计算机、网络等多种集中管理方案。
	高升、耐泰克、罗特兰

	3
	红外探测器
	30米双光束主动红外探测器：

1.专业MCU模块，技术先进，性能优越；

人工智能识别技术，防止恶意入侵；

数字变频超强信号滤波，可靠性好、抗干扰能力强；

2.具有防水、防尘、防虫进线口；

3.具有多重防拆卸、防断电、防移动保护功能；AC/DC12~24V自适应供电系统，不分交、直流及电源正负极；

4.自动错码抗干扰技术；

5.嵌入式光轴调整电压显示，便捷式光轴调整机构；

6.超低功耗控制，传输距离更远；

7.整机结构一体化优化设计，造型轻巧，简洁美观；

8.对射防范警戒距离稳定，灵敏度高，室内室外全天候工作；

9.有线报警输出，可接国内外各种报警主机；

10.警戒距离30米，光束数2束，二光束同时遮断检知式，感应速度50-700msec。
	高升、耐泰克、罗特兰

	4
	单地址模块
	通用输入、输出扩展模块。
	

	5
	电子围栏系统集成
	新购电子围栏设备的布线、安装、调试及系统集成，必须包含所有设备的集成安装施工，辅材；电子围栏采用4线制：

1.终端杆：88套，不锈钢 (标准，含底座），∮32mm*850mm；：ABS工程塑料多功能绝缘子；

2.PV中间杆：602套，中间杆玻璃纤维材质，∮9.5mm*850；万向底座：镀锌钢板材质，壁厚2mm；中间杆绝缘子：ABS工程塑料；

3.合金线：∮1.8mm,7芯多股铝镁合金，耦合率14次；

4.避雷器：39只，氧化锌、复合材料，耐压10000V；

5.高压绝缘导线耐压15000V；

6.线线连接器：585个，铝合金材质；

7.中间收紧器：290个，ABS工程塑料；

8.警示牌：253个，PVC材料，200×100双面； 

9.防区示意牌：40个，PVC材料，200×100；

10.报警灯：21个；

11.接地桩：39根，60*60*1800角钢接地极；

12.室外防水设备箱：20只，不锈钢，500mm*400mm*200mm；

13.PVC管32mm；

14.埋地PE管32mm；

15.通信总线：RVVP2*1.5；

16.铜芯电力电缆YJV3*2.5。
	

	6
	130万室外网络红外线枪机
	▲1.最高分辨率可达1280×960；

▲2. 1/3”Progressive Scan CMOS；

▲3.内置阵列式红外补光灯，红外距离：50米；最小照度：0.01Lux；

4.镜头：4mm,6mm和12mm可选；

5.日夜转换模式：ICR红外滤片式；

6.支持3D数字降噪，数字宽动态；

7.防护等级：IP66；

8.电源：DC12V2A±10% ；

9.包含配套支架及电源。
	海康、大华、英飞拓

	7
	130万室外网络球型摄像机
	▲1.图像传感器：1/3"Progressive Scan CCD130万像素，0.5Lux/F1.6(彩色)，0.02Lux/F1.6(黑白)；

2.自动 / 手动 / 一次白平衡 / 自动跟踪白平衡；

3.自动ICR 彩转黑；

4.360°连续旋转，垂直-2°-90° (自动翻转)；

▲5.红外照射距离120米；

6.18倍光学变焦网络高清红外高速智能球(CCD/720P)；

7.包含配套支架及电源。
	海康、大华、英飞拓

	8
	130万室内网络半球摄像机
	▲1.最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像,采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率,逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；

2.可支持PoE供电；

▲3.采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米,ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

4.支持桌面安装与吸顶安装；

5.支持双码流,支持手机监控；

6.符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；

7.支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境；

8.支持区域入侵侦测,越界侦测,人脸侦测,场景变更侦测等智能功能,功能齐全:心跳,镜像,水印等,支持GB28181协议；

9.包含配套支架及电源。
	海康、大华、英飞拓

	9
	视频存储服务器
	▲1.控制器架构，模块化无线缆设计，支持磁盘热插拔和交错启动；

▲2.64位多线程低功耗处理器，2GB高速缓存和2Gbps传输带宽提供16个硬盘槽位，兼容企业级硬盘和监控盘，最大可提供48TB 的存储空间；

▲3.集成CVR/IPSAN/NAS 于一体，可根据应用需求灵活选择，提供低成本存储的解决方案；

▲4.支持RAID0,1,5,10,50 与热备盘，冗余电源、多网口绑定等多重保护机制；

5.提供全套API 支持，支持前端以SDK/RTSP/SIP/ONVIF 等多协议接入，兼容主流前端和平台；

6.支持MAID 节能机制，磁盘或RAID 组依据策略下电，降低磁盘损坏机率，节省设备使用功耗；
	海康、大华、英飞拓

	10
	企业级监控专用硬盘
	1.硬盘容量：3TB；

▲2.硬盘转速：7200转；

▲3.缓存容量：128MB；

▲4.接口类型：SATA3；

5.尺寸：3.5英寸；

6.3T系统专用硬盘，符合存储阵列配置要求。
	西数、希捷、日立

	11
	交换机1
	▲1.24×10/100/1000Base-T，4个复用的千兆SFP Combo，交换容量256Gbps，包转发率72Mpps；

▲2.提供一个堆叠扩展插槽；

▲3.支持三层动态路由，静态路由；

支持DHCP Relay、 DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Security、SAVI等遵循IEEE 802.1d标准；

4.支持MAC地址自动学习和老化；

5.支持静态、动态、黑洞MAC表项；

6.支持源MAC地址过滤，MAC地址容量：16K，LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能）；

7.支持智能堆叠；

8.支持eSight网管系统；

9.支持WEB网管；

10.支持4K个VLAN；

11.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；

12.支持BPDU保护、根保护和环回保护。
	华为、CISCO、JUNIPER

	12
	交换机2
	24个10/100Base-T，2个千兆Combo口（10/100/1000BASE-T+100/1000Base-X),交流供电。
	华为、CISCO、JUNIPER

	13
	光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm,10km,LC）SFP-GE-LX-SM1310。
	华为、CISCO、JUNIPER

	14
	单模光纤收发器
	20公里单模百兆光纤收发器。
	

	15
	12口光纤配线架
	12口光纤配线架含耦合器。
	

	16
	24口光纤配线架
	24口光纤配线架含耦合器。
	

	17
	视频监控系统平台软件
	海康V4100平台视频监控系统软件扩容。
	

	18
	视频监控系统集成
	新购设备的布线、安装、调试及系统集成，必须包含所有设备的集成安装施工，辅材：

1.3.5米枪机监控专用立杆：17根；

2.5米球机监控专用立杆：3根；

3.手孔井：11个，500*500*1000；

4.室外防水设备箱：7个，800*600*450；

5.室外防水设备箱：3个，400*300*150；

7.6芯单模光缆；电源线：RVV2*1.0；电源线：YJV3*2.5；双绞线：室外防水CAT5E；PE管32mm ；PE管50mm；PVC管25mm；光纤跳线：2M光纤跳线，尾纤。
	

	19
	巡更棒
	1.采用指纹识别巡检人员的身份，从根本上鉴别巡检管理身份，确保不可替代的权威性；

2.指纹技术和RFID中文巡检技术结合，采用现代工业技术设计制造，严格的质量控制和环境测试，对巡检记录实施全面性统计分析，还原指纹图象；

3.防雨、尘、拆；

4.USB直接下载数据到PC机，也可远程（电话线）远距离上传/实时（GPRS）无线上传数据三种传输模式，兼容性强。
	ADEL、兰德华、格瑞特

	20
	智能充电器
	1.连接220V直流电源直接充电；

2.太阳能充电：主要是作为室外应急使用，相当于电源充电，也可以作为电源充电后的存储器，外壳柔韧不怕折卷适合移动环境中使用；

3.多项接口功能可给多种移动设备补充电源。
	ADEL、兰德华、格瑞特

	21
	巡更点
	聚碳酸脂密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。
	ADEL、兰德华、格瑞特

	22
	人名钮
	识别巡检人员身份，将巡检信息存于巡检人员名下，以便日后检查。
	ADEL、兰德华、格瑞特

	23
	巡更系统软件
	1.单机软件操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密；

2.在网络环境下针对一点多面的/远程管理等多个上传数据的终端，有效结合利用SQ数据库的基础上，结合BS/CS网络模式实现数据共享，计划设置，远程查询浏览等一系列功能，可量身定作也可与ERP系统连接。
	ADEL、兰德华、格瑞特

	24
	巡更系统集成
	新购巡更设备的布线、安装、调试及系统集成
	


特别说明：

1. 工程集成安装按国家水电工程安装标准执行。系统设备点位分布安装严格按设计施工图施工，中标人需变更设计必须经招标人同意后方可施工。

2. 中标人必须保证采购单位在使用其提供的货物的任何时候都不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的一切责任由中标人承担，并提供承诺书。中标方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量，售后服务保证的将按有关和其他法规进行处罚。

3. 为保证系统运行的稳定性，各系统前后端设备、相关配件（通用的配件除外）需使用同一品牌投标；项目中使用到的产品（设备）以及辅材都要在投标文件中注明品牌、型号和技术参数；除采购文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与品牌相当的产品参加。

4. ▲此项目要求同萧山校区原有的安防监控系统完全兼容。
5. 本项目为交钥匙工程，本次招标包括各系统的设备供应、安装、布线及管路，投标人如有不清楚之处，可咨询招标方。如投标方案中使用到但本需求表中没有提到的、未标明数量的产品（设备）以及辅材，由投标人自行提供，费用在投标报价中综合考虑，中标后不再计取，并满足学校整体功能需求及质量要求；对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，所有检测费用由乙方承担。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	1.质保期：至少贰年及以上（软件终身免费升级，并提供承诺书）；质保期从通过采购单位竣工验收之日算起；

2.履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	系统验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  60   天内交货
地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇萧山高教园耕文路1108号

	验收要求
	验收依据：
合同、招标文件、投标文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准、验收规范等规定。

验收方式：
1.货物验收：货物运抵采购单位指定地点后，双方对照采购清单及技术要求进行验收。采购单位对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中设备若达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，所有更换费用由中标人支付，并且赔偿由此给采购单位造成的损失；
2.系统验收：中标人完成安装调试后，采购单位试运行1个月后，由采购单位或政府相关部门组织验收。
验收标准：
与投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。采购单位有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检测，检测结果作为验收标准的组成部分，检验、检测所产生的费用由中标人支付。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标人应根据本次项目特点和实际情况指定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施。在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后4小时内作出响应，24小时内修复。特殊情况无法在24小时内修复的，则需要免费提供后备或替代设备，以保证买方正常的工作，如不符以上要求，每次扣2000元质保金；

2.保修期内每三个月能提供巡检一次，每违约一次扣1000元质保金；每次巡检必须向校区保卫科提供巡检报告，巡检报告需要用户及中标供应商共同签字确认。
3.提供厂方售后服务部门及维修网点的联系电话；

4.中标人应对用户进行培训，并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料；
5.中标人应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册，所有费用由中标人承担；
6.上述两种培训的培训方式、地点、人数、时间，投标商应在《投标文件》中详细说明。


五、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：

	文件或资料名称
	公布渠道或获取方式

	视频安防监控系统设备增加工程施工设计说明
	向现场踏勘联系人获取

	视频安防监控系统图
	向现场踏勘联系人获取

	周界电子围栏系统图
	向现场踏勘联系人获取

	室外总平面图
	向现场踏勘联系人获取

	图书行政楼地下车库平面图
	向现场踏勘联系人获取

	图书行政楼底层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	图书行政楼二层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	图书行政楼三层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	图书行政楼四层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	J1学生宿舍楼一层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	J2学生宿舍楼一层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	J3学生宿舍楼一层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	食堂一层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	食堂二层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	教学实验综合楼一层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	教学实验综合楼二层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	教学实验综合楼三层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	教学实验综合楼四层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	教学实验综合楼五层平面图
	向现场踏勘联系人获取

	教学实验综合楼六层平面图
	向现场踏勘联系人获取


