
一、项目要求
	项目名称
	幼儿园户外器械

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	室外幼儿娱乐玩具

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


2、 设备清单
	序号
	名 称
	图片
	规格/材质
	数量
	备注

	1
	户外多功能钻网
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	规格：3500*1400CM


	70米
	

	2
	树屋
	[image: image2.png]



	规格：280*280*240CM（六角形树屋）

	1套
	

	3
	爬筒组合
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	规格：钻洞尺寸：330*125*135   拱桥尺寸：220*120*120  
	1套
	

	4
	小木屋
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	规格：260*180*200CM
	1套
	



3、 技术需求表
	序号
	名称
	图片
	规格/材质
	单位
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	户外多功能钻网
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	▲规格：  3500*1400CM 

内含滑梯，平台，树叶配件，六角形树屋，吊环，沙袋，轮胎架，云梯，吊梯，吊环，荡桥，秋千、三角圈、风火轮。1、钢管结构：焊管ф114#、ф50#、ф32#
2、塑料部分：低密度聚乙稀LLDPE工程塑料， 
3、绳网：航海晴纶绳16#、5#，中间带钢丝绳。
4、三角圈：低密度聚乙稀LLDPE工程塑料，规格外圈108*108、㎝内圈80*80㎝； 

5、风火轮 ：低密度聚乙稀LLDPE工程塑料，规格外圈圆直径92CM内圈圆直径70㎝。

▲出现场效果图并提供样品,整个钻网产品的检验报告。（请参加投标的供应商到现场测量场地，按场地实际情况出效果图）
	1套
	符合国家和行业标准
	以要求的规格和要求为准，有效满足幼儿园要求
	按照合同规定进行验收
	▲需提供样品: 
钢管10cm

网绳10cm

吊环1个 

三角圈1个 

风火轮 1个

	2
	树屋
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	规格：280*280*240CM（六角形树屋）

  材质：樟子松，松木厚度2.5CM，产地：俄罗斯；屋子中间的四根方管立柱，尺寸5*2.5*5CM，烤漆喷塑。

▲提供木材原厂地证明、木材检测报告、PU亮光面漆、PU透明底漆检测报告。
	1套
	符合国家和行业标准
	以要求的规格和要求为准，有效满足幼儿园要求
	按照合同规定进行验收
	▲需提供防腐木小样2块、方块立柱小样2块。

	3
	爬筒组合
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	规格：钻洞尺寸：330*125*135   拱桥尺寸：220*120*120   材质：进口花梨木，木厚度2.5CM。

▲提供木材原厂地证明、木材检测报告、PU亮光面漆、PU透明底漆检测报告。
	1套
	符合国家和行业标准
	以要求的规格和要求为准，有效满足幼儿园要求
	按照合同规定进行验收
	▲需提供花梨木小样2块。

	4
	小木屋
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	规格：260*180*200CM           材质：进口花梨木，木厚度2.5CM。

▲提供木材原厂地证明、木材检测报告、PU亮光面漆、PU透明底漆检测报告。


	1套
	符合国家和行业标准
	以要求的规格和要求为准，有效满足幼儿园要求
	按照合同规定进行验收
	


四、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限  2  年；
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。
2、技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、教学使用等。
3、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在4小时内抵达用户现场维修。重大问题或其它无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提备品备件,不影响我方的使用。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后 30 天内）交货
地点： 浙江师范大学幼儿园

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。


