编号： ZB2014042  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	大学生素质发展实践平台计算机项目

	使用采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	公寓社区大学生素质拓展、网上资料查询、远程模拟招聘、心理咨询服务等

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	中心录播系统
	套
	1

	2
	中心录制计算机
	台
	1

	3
	笔记本电脑
	台
	2

	4
	计算机
	台
	65

	5
	计算机
	台
	20


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能要求及技术参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	中心录播系统
	一、录播便携式主机一台；

1.CPU：Intel 酷睿i7，主频：3.4GHz，最大睿频：3.9GHz

2.内存：容量：2GB×2，类型：DDR3，主频：1333MHz电源：400W ATX电源

3.硬盘：容量（TB）：2；转速（rpm）：7200

▲4.显示器：17.0″高亮度LCD显示屏，分辨率最高支持 1280×1024

5.输入接口：4路SDI接口，或4路RCA接口（AV接口） ，同时可以采集4路高清视频，最高达到1080P@30Hz，可采集4路SDI内嵌音频信号

6.输入接口：4个SDI或4个AV，Realtek ALC887 8声道音效

7.VGA接口：输入接口：1×VGA输入接口；输出接口：1×VGA输出接口

8.USB接口：4×USB2.0接口；2×USB3.0接口

9.HDMI接口：1×HDMI接口

10.DVI接口：1×DVI接口

11.PS/2接口：PS/2键鼠通用接口

12.网络：1×RJ45网络接口、1×光纤接口

13.RS232接口：2×RS232接口

14.带拉杆滚轮的航空运输箱：

尺寸：464（长）×356(高)×229(宽)mm

重量：15kg

颜色：黑色

二、智能导播系统一套；

▲1.支持9路通道的加载、预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。

2.支持自定义导播策略，提供丰富的切换规则，具有自动和手动两种切换方式。

▲3.根据PPT内容的字数长短，自动计算时长，调整切换时间。

4.支持轮循切换，即按时间间隔切换不同视频。

5.支持电影模式及三分屏模式课件的录制，两种模式可同时生成，音频格式支持AAC，视频格式支持H.264，支持1080P/30帧视频录制，并具备自动上传功能。

▲6.具有同时备份4路1080P/30帧视频的功能，格式为MP4。

7.具有鼠标点击跟踪及各通道云台控制功能。

▲8.支持对话模式，即老师视频学生视频同屏显示。

9.支持添加片头、片尾、字幕、Logo。

10.支持上翻、下翻、左进、右出、滑行、溶解等上百种切换特效及三维特效。

11.可在任意位置叠加两路Logo和一路文字信息，支持PNG通明格式。

12.可自动将PPT标题叠加到视频上。

13.支持自定义多视频叠加，可将多个视频叠加在同一个视频窗体中，自由调节视频的位置和大小。

14.具备远程导播功能，可实时监听，在Android、IOS系统的多种移动终端设备上也可控制导播录制和切换。

15.支持多语言实时切换。

16.支持录制课件模板。

17.具备主播通道的直播、点播功能，并能够将三路视频信号实时传输出去。

18.具有双码流直播功能，主播通道能够同时直播高清和标清视频。

19.导播后的信号可通过模拟信号或数字信号输出给第三方软件。

20.支持第三方控制接口，可以控制导播视频的切换和录制。

21.具有中华人民共和国国家版权局颁发的《智能导播系统》计算机软件著作权登记证书。

三、高清摄像头4只；

▲1.视频格式：1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/29.97, 720p/25

2.图像清晰度：≥950线（1080P）、≥850线（720P）

3.视频输出接口：DVI(HDMI)、YPbPr、HD-SDI

4.传感器类型：CMOS、1/2.7吋

5.传感器像素：总像素：274万，有效像素：207万

6.镜头焦距：18x, f4.7mm ~ 84.6mm, F1.8 ~ F2.8

7.聚焦方式：自动、手动

8.电子快门：1/25s ~ 1/10000s

9.白平衡：自动、室内、室外、手动

10.背光补偿：支持

11.信噪比：≥55dB

12.水平视场角：55.2° ~ 3.2°

13.垂直视场角：42.1° ~ 2.4°

14.水平转动范围：±170°

15.垂直转动范围：-30° ~ +90°

16.水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s

17.垂直转动速度范围：1.7° ~ 72.2°/s

18.倒装：支持

19.预置位数量：128

20.预置位精度：0.2°

21.控制接口类型：8芯 Mini DIN

22.支持的协议类型：VISCA、Pelco-D、Pelco-P

23.WDR动态范围：≥100dB

24.电源接口：HEC3800电源插座

25.电源适配器：DC12V/2.0A

26.功耗：12W

四、拾音器两只；

1.频率范围: 470-870MHz 

2.制方式: 宽带FM 

3.可用带宽: 25MHz（每通道） 

4.通道数目: 200（每个通道100） 

5.频率稳定度: ±0.005% 

6.动态范围: 大于110dB 

7.峰值频偏: ±45KHZ 

8.音频回应: 60Hz-18KHz(±3dB) 

9.综合信噪比: >105dB 

10.综合失真: <0.5%

11.带移动摄像机支架

五、调音台一只

1.16个输入通道；10路话筒输入，4组立体声线路输入 

2.1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道路设三段式均衡器，前6个话筒通道内置 压缩器，所有通道均有高通滤波器

▲3.幻象电源：48V。
	国家标准
	按合同验收
	按设备的功能、参数逐一进行测试验收

	2
	中心录制计算机
	1.英特尔酷睿i7处理器；

▲2. ≥4GB DDR3 1600MHz SDRAM内存；

▲3. ≥500GB SATA 3.0Gb/s硬盘；

4.1G独立显卡；

5.千M网卡；

6.DVD光驱；

7.USB键盘，USB光电鼠标；

▲8. ≥19英寸LED背光显示器）；

9.含高清视频采集卡一张。
	国家标准
	按合同验收
	

	3
	笔记本电脑
	1.英特尔酷睿i5-3230M；

▲2. ≥4GB 1600MHz DDR3内存；

▲3.≥500GB 7200转硬盘；

4.英特尔 HD4000显示芯片；

5.12.5英寸 HD LED背光显示屏
	国家标准
	按合同验收
	

	4
	计算机
	1.英特尔酷睿i3-3240处理器；

▲2. ≥2GB DDR3 1600MHz SDRAM内存；

▲3. ≥500GB SATA 3.0Gb/s硬盘；

4.含增霸卡，系统还原功能；

5.USB键盘，USB光电鼠标；

▲6. ≥19英寸LED背光显示器）
	国家标准
	按合同验收
	

	5
	计算机
	1.英特尔酷睿i5-3450处理器；

▲2. ≥4GB DDR3 1600MHz SDRAM内存；

▲3. ≥500GB SATA 3.0Gb/s硬盘；

4.英特尔核芯显卡2000/2500；

5.DVD光驱；

6.USB键盘，USB光电鼠标；

▲7. ≥19英寸LED背光显示器
	国家标准
	按合同验收
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：3 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15  天内交货

地点： 浙江师范大学本部各公寓片区        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.提供原厂质保，中标后提供质保函；

2.设备安装调试后需对自带的教育应用的使用进行一次培训；

3.6小时内作出响应，12小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。


