编号： TP2013004  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	LED展示屏等

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	主要用于开设银行、税务、国际贸易等实训实验课程。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	取号机
	台
	1
	由前面6种设备组成多功能LED屏中控系统

	2
	系统分配器
	台
	1
	

	3
	综合显示屏
	套
	1
	

	4
	物理呼叫器
	只
	10
	

	5
	功放音箱
	套
	1
	

	6
	排队系统软件
	套
	1
	

	7
	LED指示牌 
（窗口显示屏）
	块
	10
	

	8
	LED展示屏
	套
	1
	

	9
	 安装线材及系统集成、调试
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求及技术参数
	质量标准
	验收方法

	1
	取号机
	1、19寸立式现代机柜，灰色面板，银色机身，汽车金属烤漆；
▲2、19寸液晶显示器；19寸表面声波屏；

▲3、热敏打印机；
▲4、cpu不低于因特尔 G640/内存大于等于2G内存/ 主板：H61主板/硬盘： 500G硬盘/ 300W大电源；
5、二代身份证识别器；
6、磁卡刷卡器；
 7、内置功放和喇叭。
	符合国家质量技术监督部门相关生产标准
	学校组织专家组，分别操作各种设备，指标达到要求

	2
	系统分配器
	232信号输入，485信号输出，内置电源。
	同上
	同上

	3
	综合显示屏
	▲1、不少于6行8字单色显示。
	同上
	同上

	4
	物理呼叫器
	21个多功能键，6位蓝色LCD显示，4位显示呼叫号码，2位显示等待人数。
	同上
	同上

	5
	功放音箱
	一个功放40W，2个吸顶天花喇叭。
	同上
	同上

	6
	排队系统软件
	▲1、网络版，具有管理统计功能，包括控制软件，语音软件、取票软件。
	同上
	同上

	7
	LED指示牌 
（窗口显示屏）
	1、3.75单红色单行8个汉字显示屏；

2、黑色铝合金外框，内置电源；

▲3、尺寸不小于：长X宽X厚=658X130X45mm。
	同上
	同上

	8
	LED展示屏

	▲1、尺寸不小于2米*4米；

▲2、红、绿双基色，像素管直径不小于3.75mm，点间距不小于4.75mm，密度不小于44320点/平方米。

▲3、LED驱动方式：1/16 扫描驱动，刷新频率≥120帧/秒，帧频≥60帧/秒，亮度≥150cd/平方米。

▲4、提供一套实时显示股票行情或银行汇率的软件，并与电脑连接，负责系统的安装、集成。
	同上
	同上

	9
	安装材料及系统集成、调试
	显示屏吊杆/挂件/接线盒/各种线材（超5类网线及2平方电源线）等及安装集成的人工费。
	同上
	同上


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到安装完毕验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  20  天内交货

地点：   浙江师范大学29幢301      

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、保修期内，成交供应商负责对其提供的设备实行上门免费维修。

２．保修期内，我方有故障申报，成交供应商须在30分钟内以电话指导方式对用户提出的维修要求做出响应并给出解决方案。若不能排除故障，成交供应商须在2个工作日内赶赴现场解决。到达现场后4小时内无法解决问题，成交供应商须提供同等性能、同等配置的备品或备件。
3、培训保障：安装结束后，由成交供应商负责现场培训我方人员，直至我方人员完全掌握设备使用、维护方法。




