
编号： ZB2017042  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	行知学院兰溪校区实验室一期-电脑网络类通用设备

	采购内容
	电脑等一批设备

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	学生实验

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	学生电脑1
（专业机房）
	台
	133
	

	2
	教学电脑
	台
	44
	

	3
	学生电脑2
（图像处理）
	台
	41
	

	4
	学生电脑3
（一体机）
	台
	16
	

	5
	教学一体机
	台
	3
	

	6
	服务器
	台
	2
	

	7
	虚拟桌面客户端软件许可
	套
	192
	

	8
	企业级WIFI AP
	个
	2
	

	9
	交换机1
	台
	7
	

	10
	交换机2
	台
	2
	

	11
	交换机3
	台
	3
	

	12
	网络机柜
	个
	9
	详见技术参数表

	13
	多媒体教学1
	套
	19
	

	14
	多媒体短焦投影系统
	套
	3
	

	15
	移动白板
	套
	10
	

	16
	系统集成（网线与电源布点）
	批
	1
	

	17
	激光打印机
	台
	6
	

	18
	电热水器
	台
	1
	

	19
	固定磁性平面绿板
	块
	8
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	01
	学生电脑1
（专业机房）
	1、▲英特尔酷睿≥I5-6500

2、▲主板:Q270以上

3、▲内存:≥8G

4、▲硬盘:固态硬盘 ≥256GB

5、▲网卡100/1000M自适应，带增量网络拷贝功能的原厂标配提供硬盘保护卡（主板集成、具有远程换醒功能）

6、显示器:≥19英寸宽屏显示器

7、▲显卡:独立显卡，显存≥2G

8、键盘、鼠标：USB防水

9、整机原厂保修:三年
	

	02
	教学电脑
	1、▲英特尔酷睿 ≥I7-6700

2、▲主板:Q270以上

3、▲内存:≥8G

4、▲硬盘:固态硬盘:≥512GB

5、网卡100/1000M自适应，带增量网络拷贝功能的原厂标配提供硬盘保护卡（主板集成、具有远程换醒功能）

6、显示器:≥21.5英寸宽屏显示器，

7、▲独立显卡，显存≥2G

8、光驱：DVD

9、键盘、鼠标：USB防水

10、整机保修:三年
	

	03
	学生电脑2
（图像处理）
	1、▲Intel Core i7-6700 3.4 8M 4C或以上

2、▲主板:Intel C236或以上

3、▲内存: ≥8GB DDR4-2133 nECC RAM

4、▲硬盘:≥256G SATA SSD，可支持两块NVMe PCI-E SSD, 连续读取速度达2.1GB/s，连续写入速度达≥1.5GB/s

5、网卡100/1000M自适应

6、▲显示器:≥21.5英寸专业IPS宽屏显示器带USB、DP、HDMI,分辨率：1920*1080

7、▲原厂专业3D显卡,显存≥2GB DDR3，带宽≥28GB/s，位宽≥128bit||即插即用的移动库模式/专业配音工具

8、键鼠：USB防水键盘、鼠标

9、操作系统：DOS

10、整机保修:原厂三年
	

	04
	学生电脑3
（一体机）
	1、▲英特尔酷睿I7-6700

2、▲主板:Q270以上

3、▲内存: ≥8G

4、▲硬盘:固态硬盘 ≥512GB

5、▲网卡100/1000M自适应，带增量网络拷贝功能的原厂标配提供硬盘保护卡（主板集成、具有远程换醒功能）

6、显示器:21.5英寸宽屏显示器

7、▲显卡独立，显存≥2G

8、光驱：DVD

9、键盘、鼠标：USB防水

10、整机保修:原厂三年
	

	05
	教学一体机
	1、屏体类型：LED背光源，≥65寸液晶屏，显示比例16:9，物理解析度1920×1080，

2、对比度≥5000：1，可视角度≥178°
3、输入端子:≥3路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45||输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出
4、触摸屏:非接触式红外十点或以上触控,支持十点或以上同时书写,书写延迟时间需控制在90ms以内
嵌入式系统参数:嵌入式系统为安卓操作系统，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等
5、内置电脑配置：采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔。处理器：Intel Core i3，内存：4G DDR4或以上，固态硬盘：128G，内置WiFi：IEEE 802.11n标准(不接受外接路由器方案)，内置网卡：10M/100M/1000M，独立非外扩展电脑USB接口：6个或以上，其中至少2个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口，视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上。要求提供原厂品牌3C证书。

6、▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌

7、产品认证：
a、提供交互智能平板 3C 认证证书复印件。
b、提供白板软件、移动授课软件《计算机软件著作权证书》和《软件产品登记证书》，本次投标拒绝使用第三方软件，所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌。
	

	06
	服务器
	1、▲机架式服务器，2U

2、▲CPU：2颗 Intel 至强 Xeon E5-2630 v4

3、▲内存：≥16GDDR4，扩展能力≥8个插槽，最大容量支持1TB

4、▲硬盘：6块300GB 15K RPM SAS热拔插硬盘 集成式硬件 RAID-0、-1、-5、-10

5、▲至少4个千兆以太网口，支持TOE；

6、▲原厂5年整机质保

7、DVD、2个VGA端口

8、▲带机架导轨
	

	07
	虚拟桌面客户端软件许可
	1、▲支持不同硬件配置使用相同镜像

2、▲支持多个系统镜像，客户端可以菜单选择多操作系统启动

3、▲支持本地硬盘系统镜像功能，后台数据自动更新，支持断点续传

4、支持离线脱机使用

客户端系统支持:  windows  xp,windows2003,windows vista(X86/64),windows 7(X86/64)，win8，win10，windows2008r2 系列系统 ,

5、支持个人数据存储磁盘功能

6、▲支持对客户机进行远程开关机，重启

7、▲支持对客户端的usb和usb存储设备进行管理控制
	

	08
	企业级WIFI AP
	1、支持胖/瘦两种AP工作模式满足IEEE802.11a/b/g/n标准

2、支持2.4G和5G双频段同时工作支持最大接入用户数≥64个，支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式，

3、设备功耗≤10W

4、▲内置MIMO天线，天线与天线接口不可外露

5、支持SSID个数≥16

6、支持本地转发安全模式，即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击
	

	09
	交换机1
	1、▲交换容量不少于256Gbps，若有不同指标,以较低为准，提供官网截图

2、▲包转发率不少于130Mpps，

3、▲10/100/1000Base-T以太网端口数≥48，千兆SFP≥4

4、▲支持MAC地址规格≥16K

5、▲支持ARP表项规格≥2K，

6、▲支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议，

7、▲支持Ipv4路由表≥4K，Ipv6路由表≥1K，

8、支持电口堆叠，堆叠带宽≥32Gbps

9、▲提供原厂商三年质保
	

	10
	交换机2
	1、▲交换容量不少于256Gbps，若有不同指标,以较低为准，提供官网截图

2、▲包转发率不少于130Mpps，

3、▲10/100/1000Base-T以太网端口数≥24，千兆Combo SFP≥4，千兆SFP≥4

4、▲支持MAC地址规格≥16K

5、▲支持ARP表项规格≥2K，

6、▲支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议，

7、▲支持Ipv4路由表≥4K，Ipv6路由表≥1K，

8、支持电口堆叠，堆叠带宽≥32Gbps

9、▲提供原厂商三年质保
	

	11
	交换机3
	1、▲交换容量不少于256Gbps，若有不同指标,以较低为准，提供官网截图

2、▲包转发率不少于77Mpps，

3、▲10/100/1000Base-T以太网端口数≥48，千兆SFP≥4

4、▲支持MAC地址规格≥16K

5、▲支持ARP表项规格≥2K，

6、▲支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等路由协议，

7、▲支持Ipv4路由表≥4K，

8、▲提供原厂商三年质保
	

	12
	网络机柜
	1、20U钢制

2、框架结构，承重达≥60KG;

3、快开侧门，方便安装和维修可关闭的上部和下部走线通道;

4、壁挂、落地两种可选安装方式;

5、落地安装时可以选配支脚或脚轮;

6、可选装轴流风机;

7、方便快速的挂墙安装方式

8、静载≥60KG.

9、主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥1.5mm,其他≥1.2mm.

10、表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. 

11、600宽*450深*20U
	

	13
	多媒体教学1
	一、投影仪

1、 液晶板：3LCD

2、 流明度：5000流明及以上

3、 对比度：5000:1

4、 分辨率：1024×768及以上

5、 含吊架

二、幕布

幕布：电动幕||幕布比例：4:3||对角线：150英寸

三、音响

1、无线话筒：含无线话筒、会议话筒、音箱、主机,集控制箱及防盗箱一体，

2、带有线路输入及线路输出功能，可接入CD、投影机、电脑等音原设备；音箱为木质结构；

3、无线话频率范围：V段；

四、中控制系统

1、带一键上下课功能

2、4路VGA输入+2路VGA输出，支持高清VGA信号：1920*1080*85Hz

3、 支持投影机/幕布中央控制，

4、 带投影机延时保护

5、 模块化设计，对分散的不同楼宇可跨网段对设备进行远程控制、检测。

6、 可远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。

五、钢制讲台

讲台：优质冷轧板制作；表面采用环保金茂塑粉静电喷塑。表面颜色采用灰色系喷塑处理，表面附着力高，内部散热性能好，防盗性能高.
	

	14
	多媒体短焦投影系统
	投影仪

1、▲ 投影技术:3LCD内反射式超短焦

2、▲投影距离:80寸屏幕至投影机镜头距离小于50CM；

3、▲标称亮度:3300流明（ISO标准）以上

4、▲标准分辨率 1280*800及以上，最大可支持1600*1200

5、接口类型 输入接口：（模拟RGB：D-sub15针端子×2；音频端子：RCA x2（L/R）；复合视频端子：RCA×1；S-Video端子：微型DIN×1）；HDMI输入接口*1；输出接口：（模拟RGB端子：D-sub15端子×1；RS-232端子： D-sub9（针）×1；RJ45网络控制端口；USB：A型，B型

6、光源小于 225W高压汞灯泡， 灯泡使用寿命 标准5500小时以上

7、 其他功能 投影镜头：1.03倍光学变焦，带镜头位移，支持网络控制，带无线网络接收功能，过滤网更换时间与灯泡更换时间同步，要求随机原包带原厂安装架

8、 提供原厂商授权及整机三年、灯泡一年的售后服务承诺函原件

互动电子白板：

1、感应方式: 红外感应技术

2、定位及书写方式：提供4点、9点、12点、15点和20点五种定位模式；手指、笔均能实现书写

3、画面比例:   16:10

4、尺寸：尺寸≥93英寸，有效感应区域≥90英寸（长≥2050mm x宽≥1259mm）

5、硬件性能：采样率180PT/s ，跟踪速度不低于12m/s，定位精度≤0.1mm 

6、电源要求：无需外接电源，USB直接供电，消耗电流≤70mA 

7、材质要求：白板边框采用高抗压铝合金边框，板面采用高抗压、高耐磨、可用磁性材料吸附的金属投影材料，白板背部必须采用冷成形用连续热浸镀锌低碳钢钢带金属镀锌板高抗电磁环境干扰

8、快捷键：板面拥有双边彩色中文快捷键，每边快捷键数量不少于15个，用户可自定义调整快捷键位置和大小，并自由设定快捷键功能

9、多平台硬件免驱功能：白板硬件需支持WINDOWS XP及WINDOWS7系统免驱动功能，即电脑开机无须运行任何服务程序，可直接实现触摸操作且支持多点触控；不连接任何服务程序，在Windows XP操作系统，可以实现鼠标的左键、右键和双击的操作

10、触控要求：支持5点触控，且5个人同时书写互不影响

教学互动一体机：

1、一款高度集成的多媒体一体化白板解决方案。整个教室的多媒体功能都集中到这个方案中。让教学环境更加简洁、安全；让教学更加简单、智能。教室不再受多媒体设备的限制，可以任意布置。

2、白板材料采用高强度铝蜂窝板材与美国进口搪瓷面板 ，具有非同一般的硬度和耐磨性。而且板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑。兼交互式电子白板和无尘书写板两大功能一体，选用高级香槟色铝合金外框；

3、集成台式计算机、视频展台、多媒体中控、2.4G无线话筒、数字功放、音箱、数字时钟等功能与一身。可扩展网络中控、IC卡管理、无线音视频传输等功能。

壁挂式安装，整体尺寸≤430×130×7cm（宽×高×厚）。

教学终端：

1、▲壁挂式结构，体积小巧，方便运输、安装，同时不占用教室空间。尺寸≤40×120×6.5cm（宽×高×厚）。

2、▲内置品牌电脑，方便维护更换，存放电脑空间≥37×30×5.5cm，以兼容更多的电脑品牌。电脑配置CPU ≥六代I5，≥4G内存，≥120G SSD，千兆网卡、声卡。低功耗，绿色环保，稳定可靠。带WIN7中文家庭版正版操作系统与Office正版操作软件（选配）。

3、内置中控系统：支持电脑开关机状态识别，以及电脑开关机控制。支持系统设备一键开关控制，支持对投影机、幕布等设备进行独立开关控制。VGA三进（台式电脑、手提电脑、视频展台）两出（投影机、显示器），HDMI二进一出，视频一进一出，音频五进（台式电脑、手提电脑、AV、无线话筒、HDMI音频）一出。同时支持外接音响。具有防盗报警系统，一旦被盗，可以马上控制功放音响发出报警声。支持主音量与话筒独立的8级音量调节功能。支持无线话筒同时接入。内置不少于30个品牌型号的投影机串码，方便现场安装调试。内置4口网络交换机、4路可编程RS232控制串口、1路红外控制接口、1路电子白板USB接口、1路DI输入状态监测。中控具有程序现场更新功能。

4、USB2.0接口不少于6个，至少不少于一路USB3.0，笔记本VGA、双声道音频、220V电源各1路。

5、可内置无线WIFI：150M带宽，传输距离≥15M。

6、可内置WIFI无线桌面投影：各类WINDOWS\IOS\ANDROID系统的笔记本、平板、手机均可通过WIFI将设备的桌面投影到显示设备，极大提高教学质量和效率。

7、▲内置7寸以上电容触控液晶屏。集成所有设备常用操作和展台控制操作，方便老师使用，整体外观时尚大方。

8、▲配置遥控器，可以远程遥控，方便老师在不同讲课位置使用设备。

9、可内置有线电视选台器（选配）：可直接输入射频信号输出到投影机，自适应PAL\NTSC制式。可通过中控面贴进行频道搜索、频道+\-控制。

10、内置IC卡读卡器与电控锁：兼容校园一卡通，支持IC卡开关机，可以实现刷卡即开，刷卡即走。同时兼容插卡功能，刷卡方式和插卡方式可通过软件设置切换。配备电动锁，刷卡便可开锁，防盗与防止非法操作。

展示部分：

11、内置光学变焦实物展示台：通过USB与计算机连接，摄像头≥200万像素，22倍光学变焦，高清晰视频拍摄。可升缩拉杆设计，展台拉出时自动开启展台并切换信号至展台，展台收拢关闭时自动信号切换回电脑信号，并延时关闭展台。

12、配备1路电动幕电源接口，6路可编程电源接口，软件可配置。

13、无线键鼠：2.4G无线技术，1000DPI高清光学追踪技术，小巧精致，键盘防泼溅设计，低功耗设计（鼠标12月，键盘24个月电池使用寿命。）低剖面按键，敲击安静，环保降噪。

14、集成无线麦克风与激光笔。2.4G数字射频技术，避免传输干扰，同时使用1000套无窜频；话筒开机后可以与任意接收机配对使用，配对成功后，自动转入接收状态。传输范围：视环境变化约15M，信噪比：≥85dB。接收灵敏度：83dB±2dB，数字采样：16-24Bit/32-48kHz。无线麦克风发射机自带音量控制调节按键，可调节音量大小。配套麦克风背夹，可伸缩挂绳调节拾音距离。带PPT翻页功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。自带远距离激光教鞭，并有激光笔常开设置。

音箱部分：

1）功放：数字式高保真功放

2）额定功率2×25W

3）阻抗：4Ω

4）频响范围：80-20KHz

5）灵敏度：≥80dB

6）安装方式：安装在电子白板中间正上方，箱体自带安装挂架，美观实用。
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	移动白板
	H型带支架白板

材质：磁性面板

面板尺寸为900*1800cm

360度旋转

底部万向轮

双面白板书写

附件：白板笔5支、白板檫1块，磁钉4颗，含支架
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	系统集成（网线与电源布点）
	支持千兆网络，500台电脑布点

采用国内、国际知名品牌正品六类网线、电源线、音频头、水晶头、PVC线槽、VGA线及其他工程配件，所有线缆、接头、跳线、施工等符合六类布线标准；强电；2.4平方线材及公牛插座，每台电脑独立一个插座。
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	激光打印机
	1、黑白激光打印机；

2、最大打印幅面A4；

3、耗材类型：鼓粉分离；

4、最高分辨率：1200×1200dpi。
	

	18
	电热水器
	额定功率：2000W及以上

▲产品容量： 60L

一级能效

整机8年包修，主要部件8年内包换
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	固定磁性平面绿板
	1、 规格： 4500mm *1200mm，材质说明：书写面板材质采用国产面板，厚度为0.27mm。

2、 中间衬7层高强度瓦楞纸板，厚度10mm，经脱水处理。背板用热镀锌板，厚度0.20mm以上。
3、 边框铝材采用HQC—14℃—6063—T5专用工业型铝合金，香槟色氧化处理，壁厚0.60mm以上。
4、 包角用抗疲劳ABS工程塑料模具成型。边框与书写面板的固定没有暴露的金属坚固件。
5、 书写流畅、容易擦试，十年内不得因空气温度变化发生扭曲、冒泡、生锈、面漆脱落等现象。保质三年。（要求配备板擦）
	


说明：

1、上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。

2、本项目包含设备的安装、系统集成以及相关的人员培训等所有内容。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	1. 免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少3年；

2. 履约金及质保金:合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后  15  天内交货、货到后  3个工作日 内开始安装。具体以合同为准。

地点：浙江师范大学行知学院兰溪校区

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划；

2.售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作；

3.投标方应制定科学合理的技术人员培训方案，确保设备到位后我方技术人员能够科学、正确的使用此项目的相关设备；

4.保修期内每六个月能提供免检一次，(每违约一次扣500元质保金)；

5.投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，2小时内电话响应，24小时内现场技术支持；承诺技术人员到达现场后2小时内修复故障，若不能修复的，为确保设备正常运行，4天内不能解决或提供备品备件每一次扣1000元质保金；
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