
浙江师范大学阳光厨房建设项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	浙江师范大学阳光厨房建设项目

	采购内容
	详见设备需求清单

	单位及数量
	详见设备需求清单

	主要功能及用途
	为落实“浙食药监规【2014】10号”文件，通过“阳光厨房”公开食品安全相关信息和我校食堂内部操作过程，使师生直观了解食品加工过程的管理情况，更好地督促食堂规范操作，保障食品安全。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	操作间网络摄像机
	台
	215
	索尼、海康、英飞拓、大华

	2
	32路网络硬盘录象机
	台
	12
	索尼、海康、英飞拓、大华

	3
	3T硬盘
	台
	57
	

	4
	24口POE交换机
	台
	7
	

	5
	48口POE交换机
	台
	5
	

	6
	55寸显示屏（含挂架）
	台
	12
	

	7
	VGA视频线
	米
	830
	

	8
	超五类线
	米
	13800
	

	9
	25PVC管
	米
	3300
	

	10
	监控管理平台
	项
	1
	

	11
	水晶头、支架、管接等附材
	批
	1
	

	12
	智慧后勤对接
（通过智慧后勤平台查看厨房视频、厨房介绍，包括地理位置配套服务，负责人联系方式等。）
	节点
	12
	通过智慧后勤平台查看厨房视频、厨房介绍，包括地理位置配套服务，负责人联系方式等。


除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。
三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能

要求
	技术参数
	质量

标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	操作间网络摄像机
	
	▲≥200万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；

传感器类型：1/3”Progressive Scan CMOS；

最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；

快门：1/3秒至1/100,000秒；

镜头：4-6mm, 水平视场角:73.1°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；

调整角度：水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°；

▲支持数字降噪（以公安部检验报告为准）；

支持数字宽动态；

图像：
帧率：50Hz:25fps(1280×1080,1280×960)；
▲支持背光补偿（以公安部检验报告为准）；支持走廊模式；

支持感兴趣区域编码（ROI支持双码流分别设置1个固定区域)；

支持可伸缩编码功能；

网络功能：

智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错；

接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,GB28181,ISAPI；

支持双码流；

接口：

1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；

功能特性：

支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，OSD颜色自选；

支持smart IR，防止夜间红外过曝；

支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；

支持GB28181接入、EHOME平台接入、EZVIZ平台接入；

支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；

一般规范：

工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；

▲电源供应：同时支持DC12V 和 PoE(802.3at)；
功耗：5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；

红外照射距离：EXIR 20-30米；

▲外壳防护等级：IP66（以公安部检验报告为准）；

需提供公安部授权机构出具的检验报告。
	行业标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等
	

	2
	32路网络硬盘录象机
	
	支持600W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放；

▲设备支持≥32路高清，200M带宽网络视频接入（以公安部检测报告为准）；

支持1个HDMI输出、1个VGA输出，HDMI、VGA接口输出分辨率支持1920x1080p；

设备支持≥8个SATA接口，可选1个eSATA接口；

支持1个USB 3.0接口，两个USB 2.0接口；

支持≥2个千兆以太网口，并支持网络容错、双网域应用等工作模式；

支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部检测报告为准）；

支持接入符合标准ONVIF、PSIA协议网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机；

支持通过NVR进行IP通道配置参数的导入和导出等；

▲支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改（以公安部检测报告为准）；

▲支持录像自动续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR（以公安部检测报告为准）；

支持伴线入侵报警及区域入侵报警功能，支持SMART IPC音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能；

支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放；

支持进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留/拿取侦测、非法停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、声强突变侦测、图像虚焦侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能（前端IPC需支持相应功能）；

支持客流量统计功能（前端IPC需支持相应功能），可统计指定时间段设定区域的客流数量；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式展现；

支持热度统计功能（前端IPC需支持相应功能），可统计指定时间段不同区域的客流量大小；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式展现；

支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式；定时、事件录像参数可独立设置，包括码率、帧率等参数；支持定时、报警抓图计划设置；

针对不通通道，可分别配置相应的存储容量，或可设置不同的存储磁盘；

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放；支持基于智能侦测的事件检索、回放与备份功能；

支持多级快进、快退、单帧进退、倒放等；

支持预览状态下即时回放任意一路通道的录像，同时不影响其他通道预览；支持重要录像文件标签标记与锁定功能，并可按照标签进行模糊检索；

支持16路4CIF同步回放；

支持网络摄像机的云台控制，支持自动扫描、预置点调用以及巡航等云台控制功能；

支持IPv6，支持TCP、UDP、RTP、RTSP、UPnP、SNMP、SADP、NFS、iSCSI等网络协议；

支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录；

支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能，日志信息需包含时间、类型、用户、主机地址、参数类型、通道号以及事件描述等信息，便于设备工作状态、报警记录和异常情况的分析与统计；

支持GB28181标准协议；

▲工作温度基本范围：-10℃ - 55℃（以公安部检测报告为准）；

超低功耗≤20W(不含硬盘)；

需提供CCC认证，生产登记批准书；

需提供公安部授权机构出具的检验报告。
	行业标准
	
	

	3
	3T硬盘
	
	3TB/64MB(6Gb/秒NCQ)/7200RPM/SATA
	行业标准
	
	

	4
	55寸显示屏（含挂架）
	
	液晶监视器；

显示类别：TFT-LED背光；

屏幕尺寸：55寸；

最大分辨率：≥1920×1080；

亮度：≥450cd/m²；

对比度：1400：1；

响应时间：≤8ms；

可视面积：1209.6mm×680.4mm；

可视角度：水平178°，垂直178º；

输入输出接口：4个AV输入接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，1个分量输入接口，1个S-VIDEO输入接口，1个AV 输出 1个，1个DVI输入接口，2个USB，1个PC AUDIO-IN，1个音频输入，1个音频输出；

电源：AC100V--240V  50/60Hz；

功耗：≤190W；

工作温度和湿度：5℃--40℃，10%--85%；

裸机尺寸：1288mm×61.9mm×760.5mm。
	行业标准
	
	

	5
	监控管理平台（硬件服务器）
	
	智能可视化管理平台，可实现视频监控的综合管理，采用B/S及C/S架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。硬件参数：E5-2609 V2(4核2.5GHz)×1/8GB DDR3 ECC /1000G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U  
	
	
	


	▲备注

	1
	现已建成智慧后勤平台，本项目新增设备必须与现有智慧后勤平台实现无缝对接，并出具对接报告

	2
	必须与金华市监督管理局的食药智慧监控服务平台实现无缝对接，并出具对接报告

	3
	必须提供厂家的产品授权书及三年质保函原件（可以在中标后至签订合同前向采购人提供）。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：叁 年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15  天内交货

地点：  浙江省金华市浙江师范大学校内                         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，质保期内提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应， 1小时内提供现场技术支持，4小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。



