一、项目要求
	项目名称
	全校小型监控项目定点采购安装服务

	采购内容
	见下

	主要功能及用途
	在合同期内，按照协仪价格做好全校小型视频监控项目的设计、安装、调试工作，并按照协定的保质期维保。

	产地要求
	无


浙江师范大学小型监控项目定点安装服务采购需求：
一、服务内容：
1.参与全校小型监控项目的设计、安装和调试的全过程，并在协定的保质期内提供维保服务；
2.对全校过保或保质期内非产品质量问题导致的损坏进行检测和维修；
3.对部分技防综合项目进行优化设计，提出解决方案。
二、服务要求：
1． 接到甲方需求后，在三个工作日内给出最优设计方案，经甲方核准，在十个工作日内完成备货、安装施工及后续调试。若无故延期三次，学校有权终止协议；
2． 中标方需在施工结束后按照甲方相关标准提供详细的管线图纸（电子稿）及各类清单，协助甲方做好后续各类管理工作；
3.紧急故障维修：中标方在接到学校使用单位通知的1小时内派遣合格的工作人员到达现场，并给出详细的解决方案，根据实际情况，三日内解决（如设备损坏需返厂维修扣除物流时间）。如三次以上无故拖延，学校有权终止协议；
4．年度保养服务：中标方在协议期间为浙江师范大学做四次巡检（每年3月、 6月、9月、12月各提交一次）。中标方每完成一次巡检工作，需向学校主管部门提交巡检报告书，并由学校主管部门领导签字认可。
5．对主要安装设备（监控摄像头）提供一年原厂质保，终身维修，维修项目提供壹年质保。
6．中标方在维修过程中，需遵循行业操作流程，若引发维修人员安全事故，由中标方负全部责任。
四、服务期限：
本次招标的服务期限是合同签订之日至2019年4月31日止。
五、报价方式和成交原则
1．在竞标者中选择1家作为全校小型监控项目的定点单位。
2．对表1每项监控设备及维护内容按照清单中所列的品牌型号的参考价投下浮率，并承诺在实际施工过程中如确需使用不在清单中的设备或维修，价格按照市场价格（由政采云的综合价格决定）*（1-中标下浮率）的方式确定。
[bookmark: _GoBack]3.成交原则：选择表1的最终投标下浮率最高竞标者为预成交供应商。
	浙江师范大学监控设备及维护清单

	序号
	名称
	推荐品牌
	推荐型号
	参数
	参考价
	下浮率
	备注

	1
	网络摄像机
	海康威视/大华/天地伟业
	DS-2CD3T45-I5(枪机)
DS-2CD3325-I（半球）/
DH-IPC-HFW4238K-I6（枪机）
DH-IPC-HDBW2223R-AS（半球）/星光单灯红外枪机
 星光半球


	（1） 支持H.265编码模式
（2） 支持POE供电；
（3） 最低照度:0.002LUX(彩色模式)；0.0002LUX（黑白模式）
	1.￥390
2.￥330
3.￥430
4.￥430
5.￥319
6.￥336


	
	参数需求包含半球和枪机(含支架,如需要，包含电源)；
包含各种焦距；
单位：台


	2
	8口POE交换机
	海康威视/华三/普联
	DS-3E0309P-S/
华三S1208-PWR/
TL-SL1210P



	（1）9口百兆非网管POE交换机，8个百兆POE电口，1个千兆光口，非网管。            
（2） 交换容量1.8Gbps,包转发率1.33Mpps；
（3）工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，支持AF,AT双标准POE，POE功率120瓦；1-2号端口支持视频红口保障技术。
	1.￥720
2.￥764
3.￥385
	
	单位：台

	3
	24口POE交换机
	海康威视/华为
/普联

	DS-3E2326P-H/
S2700-26TP-PWR-EI/
TL-SG1226P

	（1）标准19英寸1U高机架设备，可上机架；
（2）千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个；
（3）交换容量≥48Gbps，包转发率≥38.7Mpps，MAC地址表≥8K，配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能，工作温度范围 ≥50°C,支持AF,AT双标准POE。
	1.￥2800
2.￥3562
3.￥1610

	
	单位：台

	4
	8口交换机
	海康威视/华为/普联
	DS-3E2310-H/
S2700-9TP-SI-AC/
TL-SG1008



	1. 八个百兆电口；
2. 1个千兆光口或千兆复用口；
	1. ￥1000
2. ￥620
3. ￥198
	
	单位：台

	6
	24口交换机
	海康威视/华为
	DS-3E0326-S/
S2700-26TP-SI-AC/
TL-SL3428-Combo 
 

	（1）标准19英寸1U高机架设备，可上机架；
（2）百兆电口≥24；千兆光电复合口≥2；
（3）交换容量≥48Gbps，包转发率≥38.7Mpps，快速以太网：100Mbps；MAC地址表≥8K，配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能，工作温度范围 ≥50°C。
	1.￥1100
2.￥1150
3.￥950
	
	单位：台

	7
	光模块
	海康威视
	HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM
	（1）千兆光纤模块，
（2）RJ45接口，100/1000M自适应，配套摄像机使用；
	1.￥280
	
	单位：个

	8
	超五类网线
	安普
/
海康威视
	
	（1） 超五类0.5四对非屏蔽双绞线网线；
（2）99.99%高纯度OFC无氧铜
	1.￥2.5
	
	单位：米

	9
	六类网线
	安普
/
海康威视
	
	（1） 性能超过TIA/EIA 568B及ISO ClassE11801：2002六类标准；         
（2） 系统性能测试至250MHz；          
（3）经独立机构ETL/SEMKO测试和认证； 
（4）单股裸铜丝直径0.573毫米。
	1.￥3.5
	
	单位：米

	10
	室外超五类网线
	安普
/
海康威视
	
	（1） CMR级4对UTP电缆；             
（2） 性能达到ANSI/TIA/EIA-568中对超五类的要求；                             
（3）抗老化防潮双层保护外皮。
	1.￥3.0
	
	单位：米

	11
	电源线
	美视达/春天
	RVV2*1.5
	国标RVV2*1.5
	1.￥3.5
	
	单位：米

	12
	光纤
	烽火
	
	国标单模12芯
	1.￥3.5
	
	单位：米

	13
	光纤熔接
	
	
	熔接包含尾纤
	1.￥30
	
	单位：芯

	14
	光纤终端盒
	
	
	（1）12芯出尾纤；
（2） 材料厚度：0.74MM；
（3）尺寸：242MM*133MM*40MM
	1.￥120
	
	单位：个

	15
	光纤接续包
	
	
	室外防爆防潮
	1.￥150
	
	单位：个

	16
	PVC管
	联塑
	
	国标∮25，
	1.￥2.5
	
	单位：米

	17
	监控立杆
	
	3.5M
	（1）主杆壁厚3mm下口径140mm上口径76mm； 
（2）Q235材质，整体热镀锌，喷塑。
（3）基础M20,钢筋，4根，高度70CM，对角线300MM；
	1.￥700
	
	包含基础及基础施工
单位：套

	18
	监控立杆
	
	6M
	（1）主杆壁厚4mm下口径180mm上口径100mm；
（2）挑杆壁厚4mm直径90mm，横臂76管，壁厚3mm；
（3）直杆净高6米挑臂3米；
（4）八角杆，Q235材质，整体热镀锌，喷塑；
（5）基础M20，钢筋4根，高度70CM，对角线300MM；
	1.￥1800
	
	包含基础及基础施工
单位：套

	19
	室外不锈钢箱
	
	
	室外不锈钢防水；尺寸规格：400MM*500MM*200MM；
	1.￥80
	
	含抱杆配件
单位：个

	20
	混凝土路面开挖
	
	
	开挖要求:宽100MM；深150MM。回填要求：使用C25混凝土回填找平
	1.￥35
	
	包含混凝土回填找平材料；
单位：米

	21
	草地开挖
	
	
	开挖要求：宽200MM；深400MM。回填要求：使用C25混凝土回填150MM，再泥土回填草坪植物恢复
	1.￥25
	
	包含混凝土回填和泥草恢复材料；
单位：米


六、报价表：

备注：1.本次投标按照所列所有设备及维修内容按照参考价格投下浮率，每个单项价格均为：参考价*（1-下浮率），实际施工过程中如确需使用不在清单中的设备或维修，价格按照市场价格*（1-中标下浮率）的方式执行。
2. 价格已包括材料、运输、安装、人工费等所有费用。
四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：所换配件保修1年；
（2）履约金：谈判保证金转为履约保证金，定点维护服务期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	见第二章最后

	交货时间
及地点
	合同约定 

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	合同约定



