竞谈需求

编号：TP2013038
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	交互式实践教学平台等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	学院与幼儿园课堂通过视频会议系统连接，将学院和幼儿园课堂实景的录制后，实时上传至流媒体服务器，实现在线点播、直播，用于师范生远程见习、教学观摩、研究等。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	远程多媒体交互教学系统（含MCU服务器模块）
	套
	1
	

	02
	流媒体服务器
	台
	1
	

	03
	全自动多媒体录播系统软件
	套
	1
	

	04
	高清视频采集设备
	套
	3
	

	05
	教室移动录编播硬件终端
	台
	1
	

	06
	高清移动视频终端
	台
	2
	

	07
	标清视频采集设备
	套
	2
	

	08
	教室全向麦克风
	套
	3
	

	09
	便携式移动车
	台
	3
	

	10
	辅助材料及系统集成
	批
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	远程多媒体交互教学系统（含MCU服务器模块）
	▲1、高清版交互端（10个并发数）：多路音视频交流、电子白板、程序共享、文档共享、网页协同浏览、文件发送、教学录制等；高清版单收端（10个并发数）：音视频交流、电子白板、文件传输等；高清交互端和单收端均具有预留扩展功能；

2、MCU服务器模块：支持1080P、720P对称接入，单台具备20个720P或以上高清终端和20个直播用户接入能力；包含MCU高级管理软件，具有对教学会议进行预约，人员，部门管理等功能。
▲3、支持双向1080P 30fps、720P 30fps；支持IETF XMPP， H.323及SIP协议标准，支持清晰的语音算法；自带回音消除功能；支持MPEG4、 H.263和H.264视频压缩算法。具有H.264CBR（固态码流算法）和H.264 VBR（动态码流算法）技术；MCU需支持ITU H.239双流标准；
4、支持召集任意混速、混视频格式、混协议教学会议；支持10组以上高清24画面分屏会议；

▲5、交互教学系统录像功能：所见之所得模式，其生成的文件格式为标准微软通用格式；支持高级录制模式，支持音频、视频、数据和用户列表分开保存；

6、提供专门的测试室，具有预先测试功能。

	02
	流媒体服务器
	▲1、CPU：Intel  Xeon  Quad Core E5506 80W 2.13GHz/4.8GT/4MB Cache，可扩展至2个处理器；内存：2x4GB DDR3-1600MHz，高达16个内存插槽(每处理器配置8个内存插槽)；硬盘：6个2.5英寸热插拔硬盘托架，支持热插拔SAS/SATA，2个146GB SAS硬盘；

2、675W热插拔电源，可选冗余；

3、集成RAID0、1，可选RAID5；

4、集成双千兆以太网，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级特性；

5、内置 CDRW/DVD Combo；
6、2个PCI-Express x16二代插槽；通过可选的扩展卡支持PCI-X；

	03
	全自动多媒体录播系统软件
	1、录播软件：

▲1)实现参与视频会议的各客户端音视频的实时录制，同步生成视频文件；

▲2)支持远程客户端画面监控，提供视频在线直播功能；直播采用与点播同一服务器；在视频直播的同时可以进行录制，并且录制的内容能够自动添加到视频管理平台；
3）视频录制与存储要求：管理端具有视频导入功能；提供客户端视频上传工具；支持超大视频上传，批量视频上传，断点续传等； 

2、资源管理平台：

▲1)基于B/S架构资源管理平台，具有用户管理、权限管理、资源的发布等；

2）点播支持标清、高清。采用当前流行的优酷、土豆相同播放技术，满足常规视频点播要求，采用flash播放器，支持HTTP渐进式下载播放；

	04
	高清视频采集设备
	▲1、图像传感器：1/3英寸CMOS,有效像素约200万像素；信号系统：HD:1080/59.94i,1080/50i,1080/29.97p,1080/25p,720/59.94p,720/29.97p,720/25p,SD:NTSC/PAL；镜头:10x光学变焦,4x数字变焦,f=3.4-33.9mm,F1.8到F2.1；
2、快门速度：1/2—1/10000秒；

3、视频输出：HD:HD-SDI,模拟分类(Y/Pb/Pr)，SD:VBS,Y/C；
4、最低照度：15Lx（50IRE，F1.8）；
5、水平视角:8度(电视端)到70度(宽端),平移/俯仰角:平移: ±100度(最大速度300度/秒),倾斜:-25度到+25度(最大速度125度/秒)；
6、预设定位:6个位置

	05
	教室移动录编播硬件终端
	▲1、视频标准：H.264。图像最高编码分辨率：1920*1080；图像最高解码率：1920*1080；最高编码分辨率时码流不高于2Mb/s；视频帧率：1～30帧/秒； 

支持H.239双流标准，高清输入接口不少于3路，支持HD-SDI， 高清分量（Y/Pb/Pr)，HDMI、标清VBS，Y/C；音频标准：采用aac编码，支持高清语音，具有回音抑制(AEC)，静音检测(VAD)，噪声抑制(ANS)，自动增益(AGC)等功能；至少1路音频输入；

2、输出接口：1路HDMI/DVI视频输出，1路音频输出，1路VGA输出；

3、网络接口：1 x 100/1000M Ethernet port；
▲4、实现会议视频的录制并实时上传到流媒体服务器，要求具备网络丢包纠错技术，5%丢包时高清图像不失真，10%丢包时图像质量可接受。

	06
	高清移动视频终端
	▲1、视频标准：H.264。图像最高编码分辨率：1920*1080；图像最高解码率：1920*1080；最高编码分辨率时码流不高于2Mb/s；视频帧率：1～30帧/秒； 

支持H.239双流标准，高清输入接口不少于3路，支持HD-SDI， 高清分量（Y/Pb/Pr)，HDMI、标清VBS，Y/C；音频标准：采用aac编码，支持高清语音，具有回音抑制(AEC)，静音检测(VAD)，噪声抑制(ANS)，自动增益(AGC)等功能；至少1路音频输入；

2、输出接口：1路HDMI/DVI视频输出，1路音频输出，1路VGA输出；
3、网络接口：1 x 100/1000M Ethernet port；
4、要求具备网络丢包纠错技术，5%丢包时高清图像不失真，10%丢包时图像质量可接受。

	07
	标清视频采集设备
	1、视频信号：PAL彩色制式，CCIR标准；

▲2、像素：1/4英寸彩色CCD，有效像素：752*582；镜头：18倍光学变焦，f=4.1mm(宽)到73.8mm(电视)，F1.4至F3.0；
3、水平视角2.7度至48度
4、最短对象距离：10mm（近端）至800mm（远端）；
5、最低照度：1Lx（F1.4）/50IRE；
6、快门速度：1/1至1/10000秒；
7、视频信噪比：50dB。

	08
	教室全向麦克风
	▲1、具有全向拾音、扬声器、回音抑制功能；拾音的距离半径达到5米； 

2、外部接口：USB2.0 Full Speed；
3、麦克风：8个麦克风，麦克风自动追踪功能；

4、扬声器：4个扬声器、非立体声播放、音量：85 dB；

5、频率范围：300-20,000 Hz；

	09
	便携式移动车
	支持终端架设，32寸电视架或显示器屏幕架、摄像机架等；

	10
	辅助材料及系统集成
	相关设备的连接线、高清音视频线及系统集成。


说明：上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。 
四、商务要求表

	质保期
	（1）原厂质保期至少 叁 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，保修期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，72小时内现场技术支持。 

	交货时间及地点
	时间：合同签订后 20 天内交货

地点：杭州市文二路125号浙江师范大学杭州校区  

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


