谈判需求

编号： TP2014007 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	急冷急热模温机

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	可实现注塑模具的快速加热与冷却功能。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	急冷急热模温机
	套
	1
	


三、技术需求表

	功能要求
	该设备必须具备快速加热和冷却注塑模具的功能，采用PLC+触摸屏控制。模具所需的加热与冷却参数在触摸屏中可调、可视、可记录。

	性能及技术指标
	▲1、电热式注塑辅机，加热功率范围10KW-100KW；
2、可移动可分离式配电柜与触摸屏，便于现场操作；
▲3、触摸式输入控制界面≥11寸，包含有状态显示、参数设置、数据记录等界面,可进行模具温度、加热/冷却时间的设定、加热与冷却温度反馈等；
▲4、加热棒输出组数8组，每组可单独进行温度控制，温度控制精度≤±2℃；
▲5、增压水泵，扬程≥50米，流量≥8吨/小时，保证高的冷却效率，冷却后能保证冷却介质顺利从管道中排出（压缩空气排出）；
6、所需电磁阀需采用进口阀门；内置管路为304不锈钢管路；
7、配备并安装工业冷却塔1套；
8、模具起吊龙门架1个；
9、配备高精度表面温度测试仪1个；
10、配备拆卸工具（含内、外六角扳手等）1套（世达）及多功能五金工具组合套装（世达）。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期：至少壹年；
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。
2、技术培训：安装后进行现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，培训时间不少于2天。
3、售后服务：软件终身免费升级。终身提供易耗品，零备件。如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提提备品备件,不影响我方的使用。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 30 天内）
交货地点：浙江师范大学3幢连廊101室

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


