招标需求
编号：ZB2013033
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	飞秒激光微加工系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	具备全自动五维样品移动、定位功能，具有激光二微扫描、激光功率可控衰减等功能，可实现多种材料的表面微结构，微纳形貌加工、光栅的制备、光子晶体的制备等前沿研究工作。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	飞秒激光微加工系统
	套
	1
	


三、技术需求表

	性
能
及
技
术
指
标

	1、总体要求

	
	1）具有全自动五维样品高精度扫描、控制、定位，具有显微机器视觉系统、激光器参数控制软件、自动功率衰减控制等功能，以及能与其他3D工具匹配的软件系统；配置加工物镜、真空样品台、光纤夹具等；
2）要求总体加工系统分辨率：2D线宽分辨率：120 nm，3D线宽分辨率：小于200 nm；扫描空间110×110×60 mm3；；加工面积大于50×50 mm2；

3）▲现场加工能确认其分辨率的相应的微结构石英材料器件或金属器件。

	
	2、 高精度XYZθxθy三维电动台

	
	1) ▲ 直线行程：XYZ＝110×110×60mm ； 
2) ▲ 摆动行程：θxθy＝20deg ；
3) ▲ 精度：±300 nm （全程）
4) ▲ 分辨率：1nm；

5) 角分辨率：< 10 arcsec
6) 最大速度：150 mm/s；

7) 最大加速度：1G；

8) 最大载荷：1.5kg；

9) 重复精度：±25nm；

10) ▲ XYZ垂直性：10 arc sec；

11) ▲ 位置稳定性：<1nm；

	
	3、 XYZ控制器：

	
	1) 放大器：PVM；

2) 恒向电流：5A；

3) 峰值电流：10A；

4) 通道数（最大）：6；

5) 电源：单相240 VAC；

6) 位置同步输出：单PSO；

	
	4、 电动功率衰减器（超快零级滤波）

	
	1) 光圈直径：ULTRAFAST with zero order waveplate；

2) 光圈直径：15mm；

2) 抗反射膜：R <0.25 %；

3) ▲ 时间离散度： t<4 fs for 100 (Ti:Sapphire 800 nm)；

4) ▲ 偏振衬度：500:1；

5) ▲ 自动功率校准：是。

	
	5、 电动偏振旋转器

	
	1) 型号：ULTRAFAST with zero order waveplate；

2) 光圈直径：15mm；
3) 时间离散度：t<4 fs for 100 (Ti:Sapphire 800 nm)。

	
	6、 高损伤阈值高聚焦加工物镜及物镜转换座

	
	1) ▲ NA值：0.7；

2) ▲ 焦长：2mm；

3) ▲ 工作距离：12mm；

4) ▲ 聚焦光斑大小：1.44μm  ；

5) 物镜转换座型号：Olympus U-5RE-2，可安装5个物镜，520克。

	
	7、 机器视觉系统

	
	1) 操作波长：590nm；

2) CCD最大分辨率：1280x1024；

3) ▲ 分辨率：1μm；

4) 以太网速度：15 fps。

	
	8、 ▲真空样品台：2 pcs. SH1: 50*50mm; SH2: 100*100mm。

	
	9、 功率计

	
	1) 型号：Gentec 11PMK-15S-W5；

2) 最大测量功率：15W；

3) 直径：17mm；

4) 光谱范围：0.19 – 20μm。

	
	10、 系统控制与加工软件－控制整个系统的所有组件

	
	1) ▲ 激光光束：开/关；

2) ▲ 激光能量与电流控制；

3) ▲ 脉冲重复频率控制；

4) ▲ 功率衰减控制；

5) ▲ 位移台控制；

6) 激光功率可由软件实时读出；

7) ▲ 支持的文件类型：DXF,STL,BMP,PLT,TXT, FAB；

8) ▲ 图形输入，显微镜系统与3D工具匹配的软件输入系统；

9) ▲ 提供与现有激光器（Cohernet振荡器Micra-5，放大器Legend Elite USP-HE）的联机控制软件并实现联机控制。

	
	11、 花岗岩安装基础平台：500x800x100 mm。

	
	12、 ▲ 光传输系统：45度高反射率介质：99.5%。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）原厂质保期至少壹年

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、保证所供设备在保修期内发生故障时，对提出的系统维护要求的响应时间为24小时内，48小时内派出专业技术人员到现场维护；
2、提供为期1个星期的原厂工程师培训；

3、提供详细的使用说明和相关资料。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后60天内交货

地点：浙江师范大学指定地点（浙江金华）

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2013]9960


