浙师大杭幼师学院空调采购项目谈判需求
采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  
一、项目要求

	项目名称
	浙师大杭幼师学院空调采购

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	挂壁式空调
	台
	3
	

	2
	立柜式空调
	台
	64
	

	3
	挂壁式空调管线
	米
	
	

	4
	立柜式空调管线
	米
	100
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术

参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	挂壁式空调
	▲1、产品功率：1.5P；电压：220V；空调技术：定频；制冷类型：冷暖型；能效等级，2级；
2、循环风量：700 m3/h；除湿量：2.12×10-3m3/h；
3、制冷量：3600 W；制冷功率：1020 W；制冷电流:4.8 A；
4、制热量：3960+1100 W；制热功率：1220+1100 W；制热电流：5.7+5.0 A；
5、内机噪音：41-37-23 dB(A)；外机噪音：50 dB(A)；
6、其他性能：停电补偿，独立除湿。
7、空调安装、调试，以及含安装、调试、使用所需的各种材料及墙面钻孔（不含标配数量铜管之外的铜管）

	国标
	国标
	按合同技术参数和功能验收
	

	2
	立柜式空调
	▲1、产品功率：3P；电压：380V；空调技术：定频；制冷类型：冷暖型；能效等级，2级； 
2、循环风量：1200m3/h；除湿量：4.19×10-3m3/h；
3、制冷量：7300W；制冷功率：2219W；制冷额定电流：4.2A；
4、制热量：8100+2500W；制热功率：2200+2500W；制热额定电流：4.2+4.8 A；
5、室内机噪声（超强-高-中-低）：45-41-39-36Db(A)；室外机噪音：56Db(A)。
6、空调安装、调试，以及含安装、调试、使用所需的各种材料及墙面钻孔（不含标配数量铜管之外的铜管）。

	国标
	国标
	按合同技术参数和功能验收
	

	13
	挂壁式空调管线
	标配之外的管线（铜管及电线），按实际结算。
	国标
	国标
	按合同技术参数和功能验收
	

	44
	立柜式空调管线
	标配之外的管线（铜管及电线），按实际结算。
	国标
	国标
	按合同技术参数和功能验收
	


说明：▲挂壁式空调和立柜式空调必须为相同的品牌。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 六 年；
（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到安装完毕验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  15 天内交货
地点：    浙师大萧山校区              

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	供货完毕7天内，乙方派技术人员到现场安装，负责培训甲方人员熟练使用该产品，处理现场出现的技术问题等。
产品出现问题时，乙方需保证 12 小时内响，24小时到达现场并完成修复。


