
附件1
采购需求
一、项目要求
	项目名称
	幼教集团国际部窗帘

	采购内容
	国际部窗帘

	单位及数量
	详见货物清单

	主要功能及用途
	环境美化与遮光，户外天棚遮光防风雨。


2、 货物清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	教室布帘
	米
	236.6
	

	
	教室纱帘
	米
	236.6
	

	2
	活动区布帘
	米
	278.8
	

	
	活动区纱帘
	米
	278.8
	

	3
	舞蹈室布帘
	米
	99.0
	

	
	舞蹈室纱帘
	米
	99.0
	

	4
	小剧场布帘
	米
	110.5
	

	
	小剧场纱帘
	米
	110.5
	

	5
	园长办公室布帘
	米
	28.0
	

	
	园长办公室纱帘
	米
	28.0
	

	6
	会议室布帘
	米
	36.0
	

	
	会议室纱帘
	米
	36.0
	

	7
	教师（办公室）布帘
	米
	66.0
	

	
	教师（办公室）纱帘
	米
	66.0
	

	8
	阅览室（生活室）布帘
	米
	48.0
	

	
	阅览室（生活室）纱帘
	米
	48.0
	

	9
	保安室（医务室）布帘
	米
	34.6
	

	
	保安室（医务室）纱帘
	米
	34.6
	

	10
	音乐.美术室布卷帘（含配件）
	平方米
	42.0
	

	11
	卫生间（楼梯口）卷帘（含配件）
	平方米
	26.5
	

	12
	走廊（阳光房侧面）柔纱帘
	平方米
	14.6
	

	13
	阳光房（顶）（含配件）
	平方米
	7.2
	

	14
	轨道
	米
	833.0
	

	15
	辅料
	米
	1875.0
	



备注：以上货物数量为初步数量，最终数量以实际使用量为准。

三、技术需求表

	序列
	名称
	材质和结构说明
	示例图片

	1
	教室布帘
	（1）基本材质：棉60%+麻40%(遮光率90%)；门幅≥280CM
（2）克重330g/㎡±2%
（3）甲醛含量≤20mg/kg
（4）PH值：4.0-9.0
（5）异味：无
（6）可分解致癌芳香胺染料：禁用
（7）耐酸汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（8）耐碱汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（9）耐水色牢度：变色≥4，沾色≥4
（10）耐摩擦色牢度：干摩≥4，湿摩≥4
（11）耐皂洗色牢度：变色≥4，沾色≥4
（12）可分解致癌芳香胺染料：禁用
（13）可萃取重金属含量：汞＜0.02Hg
（14）阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	
	教室纱帘
	纱帘门幅≥280CM，经13*纬11，涤80%+麻20%，
手感柔软，垂感好，无异味
克重：不小于250克/米
甲醛含量＜50(mg/kg)
PH值4.0-7.5
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	2
	活动区布帘
	（1）基本材质：棉60%+麻40%；门幅≥280CM
（2）克重330g/㎡±2%
（3）甲醛含量≤20mg/kg
（4）PH值：4.0-9.0
（5）异味：无
（6）可分解致癌芳香胺染料：禁用
（7）耐酸汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（8）耐碱汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（9）耐水色牢度：变色≥4，沾色≥4
（10）耐摩擦色牢度：干摩≥4，湿摩≥4
（11）耐皂洗色牢度：变色≥4，沾色≥4
（12）可分解致癌芳香胺染料：禁用
（13）可萃取重金属含量：汞＜0.02Hg
（14）阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	
	活动区纱帘
	纱帘门幅280CM，经13*纬11，涤80%+麻20%，
手感柔软，垂感好，无异味
克重：不小于250克/米
甲醛含量＜50(mg/kg)
PH值4.0-7.5
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	3
	舞蹈室布帘
	（1）克重量：300/㎡±5%；
（2）成分：棉60%+麻40%；
（3）纱线支数（75D+300D）*（150D+450D）；
（4）门幅≥150CM
（5）甲醛含量≤20mg/kg
（6）PH值：4.0-9.0
（7）异味：无
（8）可分解致癌芳香胺染料：禁用
（9）耐酸汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（10）耐碱汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（11）耐水色牢度：变色≥4，沾色≥4
（12）耐摩擦色牢度：干摩≥4，湿摩≥4
（13）耐光色牢度≥4
（14）可萃取重金属含量：汞＜0.02Hg
（15）耐皂洗色牢度：变色≥4，沾色≥4
（16）阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	
	舞蹈室纱帘
	纱帘门幅≥280CM，经13*纬11，涤80%+麻20%，
手感柔软，垂感好，无异味
克重：不小于250克/米
甲醛含量＜50(mg/kg)
PH值4.0-7.5
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	4
	小剧场布帘
	（1）克重量：400/㎡±5%；门幅≥280CM
（2）成分：棉60%+麻40%(遮光率90%)；
（3）纱线支数（75D+300D）*（150D+450D）；
（4）甲醛含量≤20mg/kg
（5）PH值：4.0-9.0
（6）异味：无
（7）可分解致癌芳香胺染料：禁用
（8）耐酸汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（9）耐碱汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（10）耐水色牢度：变色≥4，沾色≥4
（11）耐摩擦色牢度：干摩≥4，湿摩≥4
（12）耐光色牢度≥4
（13）可萃取重金属含量：汞＜0.02Hg
（14）耐皂洗色牢度：变色≥4，沾色≥4
（15）阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	
	小剧场纱帘
	纱帘门幅≥280CM，经13*纬11，涤80%+麻20%，
手感柔软，垂感好，无异味
克重：不小于250克/米
甲醛含量＜50(mg/kg)
PH值4.0-7.5
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	5
	园长办公室布帘
	（1）克重量：350/㎡±5%；门幅≥280CM
（2）成分：棉60%+麻40%(遮光率90%)；
（3）纱线支数（75D+300D）*（150D+450D）；
（4）甲醛含量≤20mg/kg
（5）PH值：4.0-9.0
（6）异味：无
（7）可分解致癌芳香胺染料：禁用
（8）耐酸汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（9）耐碱汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（10）耐水色牢度：变色≥4，沾色≥4
（11）耐摩擦色牢度：干摩≥4，湿摩≥4
（12）耐光色牢度≥4
（13）可萃取重金属含量：汞＜0.02Hg
（14）耐皂洗色牢度：变色≥4，沾色≥4
（15）阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	
	园长办公室纱帘
	纱帘门幅≥280CM，经13*纬11，涤80%+麻20%，
手感柔软，垂感好，无异味
克重：不小于250克/米
甲醛含量＜50(mg/kg)
PH值4.0-7.5
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	6
	会议室布帘
	（1）克重量：350/㎡±5%；门幅≥280CM
（2）成分：麻料(遮光)；
（3）纱线支数（75D+300D）*（150D+450D）；
（4）甲醛含量≤20mg/kg
（5）PH值：4.0-9.0
（6）异味：无
（7）可分解致癌芳香胺染料：禁用
（8）耐酸汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（9）耐碱汗渍色牢度：变色≥4，沾色≥4
（10）耐水色牢度：变色≥4，沾色≥4
（11）耐摩擦色牢度：干摩≥4，湿摩≥4
（12）耐光色牢度≥4
（13）可萃取重金属含量：汞＜0.02Hg
（14）耐皂洗色牢度：变色≥4，沾色≥4
（15）阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	
	会议室纱帘
	纱帘门幅≥280CM，经13*纬11，涤80%+麻20%，
手感柔软，垂感好，无异味
克重：不小于250克/米
甲醛含量＜50(mg/kg)
PH值4.0-7.5
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	7
	教师（办公室）布帘
	门幅：280cm
成分：棉60%+麻40%(遮光率90%)；
甲醛含量：无
克重：360+5%（g/m2）
耐光色牢度：≥4
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	
	教师（办公室）纱帘
	纱帘门幅280CM，经13*纬11，涤80%+麻20%，
手感柔软，垂感好，无异味
克重：不小于250克/米
甲醛含量＜50(mg/kg)
PH值4.0-7.5
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	8
	阅览室（生活室）布帘
	成分：棉60%+麻40%；
克重：330g/m²
门幅≥150CM耐光色牢度：＞class 5
甲醛含量：无
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	
	阅览室（生活室）纱帘
	纱帘门幅280CM，经13*纬11，涤80%+麻20%，
手感柔软，垂感好，无异味
克重：不小于250克/米
甲醛含量＜50(mg/kg)
PH值4.0-7.5
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	9
	保安室
（医务室）布帘
	门幅：280CM成分：100%聚酯纤维
甲醛含量：无
耐光色牢度≥4
异味：无
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	
	保安室
（医务室）纱帘
	纱帘门幅280CM，经13*纬11，涤80%+麻20%，
手感柔软，垂感好，无异味
克重：不小于250克/米
甲醛含量＜50(mg/kg)
PH值4.0-7.5
阻燃等级：达GB/T17591-2006B1级阻燃标准
	

	10
	音乐、美术室布卷帘（含配件）
	成分：阳光面料 
甲醛含量：无
克重：≥360（g/m2）
耐光色牢度：≥4
	

	11
	卫生间（楼梯口）卷帘（含配件）
	成分：阳光面料 
甲醛含量：无
克重：≥360（g/m2）
耐光色牢度：≥4
	

	12
	走廊（.阳光房侧面）柔纱帘
	成分：阳光面料
甲醛含量：无
克重：≥280（g/m2）
耐光色牢度：≥4
	

	13
	阳光房（顶）（含配件）
	成分：阳光面料
甲醛含量：无
克重：≥360（g/m2）
耐光色牢度：≥4
	

	14
	轨道
	外观:色泽均匀,外壁光滑,无电灼伤,氧化膜无脱落等影响使用的缺陷.
韦氏强度(HW):10；
抗拉强度RM（Mpa）：190；
规定非比例伸长应为Rp0.2（Mpa）：130；
伸长率A:8%；
表面氧化膜：AA15级；
甲醛：N.D.未检出
单个滑轮安全负荷1kg，单个支架安全负荷：5kg；
滑轮应按每米8个配置；
安装角间距不大于60cm；
	

	15
	辅料
	韩式无纺布带、不锈钢一字单钩，一米布带配置8个单钩，用于定位褶制作；
单钩长7公分，宽2.5公分，不易生锈；
高档无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶。
	



二．其他要求：
1.须提供的样品及尺寸：
	序号
	样品名称
	数量
	制作要求（样品成品规格要求≥600mm×600mm，铝合金轨道不小于50cm）

	1
	教室布帘（成品）
	1个
	其他指标按“技术要求”制作

	2
	活动区布（成品）
	1个
	其他指标按“技术要求”制作

	3
	舞蹈室布帘（成品）
	1个
	其他指标按“技术要求”制作

	4
	小剧场布帘（成品）
	1个
	其他指标按“技术要求”制作

	5
	轨道
	1根
	其他指标按“技术要求”制作



附以上样品的用料计算稿，明确折边，褶皱系数。
样品上面除了标注产品名称不能出现响应供应商名称。
2投标人须在中标后，所供产品的具体颜色，花纹由需方最终选择（价格不作任何调整，数量面积变化除外）。
3所供货物需符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测的环保节能合格产品（提供检测报告），满足采购单位的使用需求，具有先进性，科学性，可靠性，安全性，货物安装调试完毕后，能在其功能范围内安全，稳定的运行。
4投标人应在投标文件中如实提供货物及主要零部件的产地和制造厂名称，并保证提供的是符合上述产地及制造商的原装产品。不按上述要求提供，按无效标处理。
5货物安装完成后，由采购人委托第三方权威机构对现场货物进行实样抽检，中标人需确保抽检合格，若不合格需立刻更换不合格产品，并承担相应的违约责任，检测费用由中标人承担。
6中标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：
（1）产品的生产，现场测量，深化设计，定制加工，运输，装卸，产品保护，就位，安装。现场测量工作由招标人与中标人共同安排人员参加，最终测量方案由招标人确定，中标人对现场测量负全责；
（2）完成各项调试，检测，测试工作，直至通过验收：
（3）质保期间的产品的维保及维修：
（4）售后服务，包括对买方人员的使用及维护培训；
（5）合同实施过程与其他协作方的协调和配合（中标人须服从现场施工方的安排，实施材料堆放，现场运输，临时水电接通等事项）
四、商务要求表
	质保期，履约金及质保金
	（1） 保质期：2年
（2） 履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自动转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量，服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 

	交货时间及地点
	时间：2018年9月30日
地点：杭州市西湖区文二路125号

	售后服务，培训保障或维修响应时间
	需提供24小时服务，而且维修人员需在接到电话后8小时赶到现场，处理问题，并提出维修结论，提供不间断的服务直到结束。

	设品备件及耗材等要求
	供货方确保有原厂生产的足够的备件，附件和易损件满足窗帘正常使用需要。














附件2
商务响应表

询价编号：                  标      项：               
 
	序号
	项目
	询价文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	1
	付款条件
	
	
	

	2
	质保期及质保金
	
	
	

	3
	履约保证金
	
	
	

	4
	交货时间及地点
	
	
	

	5
	售后技术服务要求
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：1、对照商务条款逐项比较填写。

授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  

附件3


报 价 一 览 表
  项目编号：         
	序号
	名称
	规格
	数 量
	单 位
	总报价（元）

	1
	幼教集团国际部窗帘
	详见附件1
	1
	批
	

	合计金额
	大写



供应商名称（盖章）：                          日  期:                         
法人代表（签名）：                            职  务:                         
电  话：                 传  真：            手  机：                        
备注：
1.报价为供应商所能承受的一次性、最低、最终报价，以人民币为结算币种，应是一年内包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及成交供应商的利润和应交纳的税金等（报价包含完成班车服务的直接费、间接费、规费、税金、利润、风险费等服务过程中可能产生的一切费用，在合同实施期间不因市场变化因素而变动）并由成交供应商开具正式发票。
2.此表可在不改变格式的情况下自行制作,所填内容不得手写（除签名外），都必须打印。








附件4
报价明细表

谈判响应方名称：             （公章）   询价编号：             
	序号
	名称
	规格
	数 量
	单 位
	单 价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	大写
	￥


备注： 1．报价不得涂改，如确需修正应在修正处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。
2．所报价格包含产品到达需方并能正常使用所需的一切费用(已含成本、运输、损耗、安装、调试、利润、保险、税金、进口代理等一切费用)。
3．所有价格均用人民币（元）表示。
4．此表在不改变格式内容时，可自行制作。

询价响应方名称（盖章）：                     
法定代表人或授权代表签字：               
                                       年     月     日








附件5
样品评标内容及标准
总得分：100分
	序号
	评标项目
	评分基本规则
	分值

	1
	投标货物的性能、质量的整体评价
	根据样品质量高低，分为质高71-80分、较高61-70分、一般51-60分、较差31-50分、非常差0-30分。
	80分

	2
	样品完整性
	5个样品完整得20分，每少一个扣4分。
	20

	合计
	100分
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