编号：   ZB2017060   
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	流体传动关键部件及系统测试平台

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	能够进行液压泵、液压阀的性能测试，能进行柱塞副的关键参数测试。支撑本科生实践教学、研究生科研以及为液压件企业提供测试服务。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）.


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高速重载柱塞泵织构化柱塞副综合试验平台
	台
	1
	具体要求见技术需求表

	2
	滑靴-斜盘摩擦副试验台
	台
	1
	具体要求见技术需求表

	3
	配流盘摩擦副试验台
	台
	1
	具体要求见技术需求表

	4
	液压泵综合试验台
	台
	1
	具体要求见技术需求表

	5
	液压阀综合试验台
	台
	1
	具体要求见技术需求表


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	高速重载柱塞泵织构化柱塞副综合试验平台
	1、 实验台总体要求及参数

▲1.测试内容

1.1.柱塞副的四向力：测试轴向柱塞泵单柱塞副轴向摩擦力 Fz、轴向扭矩 Mz 及侧向力 Fx 和 Fy；

1.2.柱塞腔油液的压力 P；

1.3.壳体内油液的温度 T；

1.4.柱塞及腔体油膜厚度h；

1.5.输入转矩、转速。

2.主要技术参数

2.1柱塞直径 d=20 mm，柱塞分度圆半径 r= 40.5 mm 设计高速重载柱塞泵织构化柱塞副综合试验台平台；

2.2主轴转速 0～4000  r/min；

2.3.系统压力 5～35 MPa可调；

      主油源流量：0-120L/min 可调

      副油源流量：10L/min

2.4动力站主油箱容积：不小于2000L；

2.5试验台液压系统工作液采用46#抗磨液压油；

2.6液压系统油温自动控制,可控制在50±4℃；

2.7输入电压：三相交流AC 380V，电流200A，

2.8控制电路电压：DC 24V；

2.9工作液清洁度等级按NAS8设计，油液过滤精度最小5μm；

2.10试验台测试仪器精度：A级。

2.11采用模块化设计、抗干扰设计和自动测试设计，能够高效、可靠地实现高速重载柱塞泵织构化柱塞副试验项目。

2.12 测试系统与液压系统空间分开，保证试验安全。

2.13 有漏油回收功能。

2.14 油路堵塞报警，有效保护系统元件；吸口行程开关锁，防止干抽，有效保护油泵；油箱、管路磷化处理；

2.15台架油箱电箱全部烤漆，实现长期防锈耐用；预留升级接口。

2.16 交钥匙工程要求，现场安装，设备安装符合用户要求。

二．主要硬件配置及参数

1．主电机1台   75KW

副电机1台   15KW   
1.1冷却方式：IC411

1.2防护等级：IP54

1.3环境温度：-15～40℃

1.4 噪音

1.5 振动等级：A级
2. ▲主泵 1台  流量 0-120L/min 可调

   ▲副泵1台   流量 10L/min

2.1额定压力：≥35 MPa  

3.电涡流位移传感器 8只
3.1绝度误差：≤±0.25%FSO；

3.2分辨率：0.005%FSO

▲3.3响应频率：25k Hz

3.4输出信号：0～10V/4～20m A

▲3.5重复性：0.01%FSO

3.6温度补偿范围：10～65℃

3.7供电电源：24VDC/205mA
4.铠装热电偶
THERMOCOAX Type K  15只
▲4.1测量精度：±1.5 (−40-375 °C)  \ ±0.004×T(375 -1000 °C)

4.2 测量原理：junction end thermoelements

4.3测量范围：180 --1300[°C]

4.4 响应频率：0.5 Hz

5.三维力传感器1只
  ▲5.1.测量范围：XY方向：≥±4kN； Z方向：≥±8KN
▲5.2.灵敏度: XY方向：≤=8 pc/N； Z方向：≤=4 pc/N

5.3.刚度:XY方向：≥1 KN/μm； Z方向：≥2.6 KN/μm

5.4.校准范围：Fx：0～4kN，Fy：0～4kN，Fz：0～8KN
5.5.容许力矩加载：Mx, My：–22～+22 N•m，Mz：–23～+23N•m

5.6.每轴的线性度：≤±0.25%FSO

5.7.每轴的滞后性：≤0.25%FSO

5.8. 20°C时的绝缘电阻：≥1013Ω

5.9. 每个通道电容：30pF

5.10.连接器：V3 neg

5.11.工作温度：-40～120℃

5.12.内径：8.1mm

5.13.预张紧螺栓：M8x1

5.14.预张紧螺栓抗拉强度:1250N/mm2
5.15.长度：40mm

5.16.预张力：20kN
6．压力传感器15只
  6.1 50MPa ,7只；10MPa，5只；2.5MPa,3只。

  ▲6.2 响应频率 ≥1KHz

 7.倾角传感器1只

7.1.测量范围：±88°
7.2.供电范围：8V～12V

7.3.角分辨率：0.002°

7.4.精度：±0.01°
7.5.长期稳定性：≤0.014°

▲7.6.线性度：0.1%FS(-30 °～+30°),0.15% FS (-60 °～+60°)，0.3% FS(-88 °～+88°)

7.7.信号输出：RS485（测试条件：二进制， 10 进制，16 进制，格雷码）

▲7.8.绝对精度:0.01°(-30°～+ 30°)，0.1°(-60°～+ 60°),0.3°(-88 °～+88°)

7.9.复位精度：0.01(-30 ～75 ℃)

7.10.零点漂移：0.01°

7.11.温度漂移：±0.003°/℃(最大)

7.12.高振动：≥20000g
7.13.波特率：9600Bps

7.14.采样时间：50ms(单轴)

7.15.输出频率：8.7Hz（双轴）
7.16.防护等级：IP 64 ～ 68
7.17.温度范围：-40℃～+80℃

7.18.供电范围：8V～24V

7.19.反向保护：40 ～ 100V （系列）

7.20.防护等级： IP 64 ～ 67

8.扭矩转速仪1只

8.1.测量范围：0.5-100N.m 

▲8.2.非线性度：±0.1%--±0.3% F•S

8.3.重复性：±0.1%--±0.2% F•S

8.4.工作温度： -20～60℃

8.5.精度：±0.2％～±0.5％F•S

8.6.转速分辨率：60（或120）个脉冲／转，无累积误差

8.7.频率响应：100μs

8.8.输出信号：频率方波（标准产品），也可以为4-20毫安电流或电压信号零扭矩：10 KHz；正向满量程：15 KHz；反向满量程：5 KHz

8.9.输出电平：5V（可以根据客户的要求作出调整），负载电流≤10mA

8.10.信号插座：（1）0.（2）＋12V.（3）-12V.（4）转速信号。（5）扭矩信号。

8.11.过载能力：　150%F•S

8.12.绝缘电阻：　≥200MΩ

8.13.负载电流：≤15mA

8.14.电源电压：DC12V±3％

8.15.环境温度：0℃--50℃

8.16.相对湿度：≤90％RH
9.数据采集卡

  9.1 根据试验台传感器的信号输出类型，配置NI 数据采集卡以及信号处理模块。

10. 工控机

10.1. 工控机使用专业工业电源，工业电源分：AT电源与ATX 电源，AT电源开关直接为220V 供电，能给工控机内扩展的板卡提供最直接稳定的电压，平均无故障运行时间达到250, 000小时。ATX电源是现在最常用电源，外部电压低于12V ，直接供电于主板，增加安全性。

11.显示器-22寸以上

11.1.屏幕类型：LED背光

11.2.面板类型: TFT

11.3.接口类型: HDMI VGA DP

11.4.分辨率：1920x1080

11.5.输入信号：VGA、HDMI、DP，可旋转、可升降支架，支持壁挂

11.6.比例：16:9

11.7.尺寸(含支架)：567.1mm（宽）×414.3mm（高）

11.8.响应时间：7MS
三．软件

1.计算机辅助试验（简称液压CAT）系统采用美国国家仪器公司的LABVIEW软件开发的采集软件，具有自己的知识产权。计算机测试系统具备数据库管理功能。

	2
	滑靴-斜盘摩擦副试验台
	一．实验台总体要求及参数

▲1.测试内容

1.1滑靴自旋速度v；

1.2滑靴副油膜厚度h；

1.3滑靴副油膜压力P；

1.4滑靴副油膜温度T；
2.主要技术参数

2.1转速范围：50～2500r/min
2.2高压供油压力：5～40MPa；低压供油压力：0～5MPa
2.3压力传感器：测试范围 0～60MPa；频率响应：5K Hz；精度  0.1%
2.4位移传感器：测试范围 0～30μm；频率响应：5 K Hz；精度  0.1%
2.5伺服电机：3KW
2.6扭矩传感器：20NM，精度 0.1%
2.7主轴同轴度要求：≤1μm；

2.8缸体外圆测试盘平面度≤1um
2.9动力站及主油箱：与高速重载柱塞泵织构化柱塞副综合试验台共用；

2.10试验台液压系统工作液采用46#抗磨液压油；

2.11液压系统油温自动控制,可控制在50±4℃；

2.12输入电压：三相交流AC 380V，电流200A，

2.13控制电路电压：DC 24V；

2.14工作液清洁度等级按NAS8设计，油液过滤精度最小5μm；

2.15试验台测试仪器精度：A级。

2.16采用模块化设计、抗干扰设计和自动测试设计，能够高效、可靠地实现高速重载柱塞泵织构化柱塞副试验项目。

2.17 测试系统与液压系统空间分开，保证试验安全。

2.18油路堵塞报警，有效保护系统元件；吸口行程开关锁，防止干抽，有效保护油泵；油箱、管路磷化处理；台架油箱电箱全部烤漆，实现长期防锈耐用；预留升级接口

▲2.19交钥匙工程要求，设备运输、搬运、水、电安布局需满足设备安装与用户要求。

二．主要硬件配置及参数

1．主电机1台

   1．主电机1台   75KW

副电机1台   15KW   
1.1冷却方式：IC411

1.2防护等级：IP54

1.3环境温度：-15～40℃

1.4 噪音

1.5 振动等级：A级
2. 伺服电机 3KW     

3.电涡流位移传感器 8只
3.1绝度误差：≤±0.25%FSO；

3.2分辨率：0.005%FSO

3.3响应频率：25k Hz

3.4输出信号：0～10V/4～20m A
3.5重复性：0.01%FSO

3.6温度补偿范围：10～65℃

3.7供电电源：24VDC/205mA
4.铠装热电偶
THERMOCOAX Type K  15只
▲4.1测量精度：±1.5 (−40-375 °C)  \ ±0.004×T(375 -1000 °C)

4.2 测量原理：junction end thermoelements

4.3测量范围：180 to+1300[°C]

4.4 响应频率：0.5 Hz

5. 单通道多用途非接触式位移传感系统 1套
  ▲5.1.分辨率：.01％FS

5.2.频率响应：0KHz（-3dB点）

▲5.3.非线性：≤1％FS

5.4.热敏感标准：0.1％FS /°F

5.5.补偿：0.02％FS /°F

5.6.输出选项：0-10 VDC（标准），0-5 VDC ±5 VDC, 4-20 mA

5.7.工作温度范围：0°C ～ +55°C（+32°F ～ +132°F）

5.8.存储温度范围：-55°C ～ +105°C（-67°F ～+220°F）

5.9.电源要求：电压：+15～+30 Vdc，电压调节：±1/2 Vdc，电流150 mA

5.10. 端子螺丝扭矩最大值：7磅

6．压力传感器-​ 系列
  6.1 50MPa ，7只；10MPa，5只；2.5MPa,3只。

  6.2 响应频率 ≥1KHz

7.倾角传感器1只

7.1.测量范围：-88°- +88°
7.2.供电范围：8V～12V

▲7.3.角分辨率：0.002°

▲7.4.精度：±0.01°
7.5.长期稳定性：≤0.014°

7.6.线 性 度：0.1%FS(-30 °～+30°),0.15% FS (-60 °～+60°)，0.3% FS(-88 °～+88°)

7.7.信号输出：RS485（测试条件：二进制， 10 进制，16 进制，格雷码）

7.8.绝对精度:0.01°(-30°～+ 30°)，0.1°(-60°～+ 60°),0.3°(-88 °～+88°)

7.9.复位精度：0.01(-30 ～75 ℃)

7.10.零点漂移：0.01°

7.11.温度漂移：±0.003°/℃(最大)

7.12.高振动：≥20000g
7.13.波特率：9600Bps

7.14.采样时间：50ms(单轴)

7.15.输出频率：8.7Hz（双轴）
7.16.防护等级：IP 64 ～ 68
7.17.温度范围：-40℃～+80℃

7.18.供电范围：8V～24V

7.19.反向保护：40 ～ 100V （系列）

7.20.防护等级： IP 64 ～ 67

8.扭矩转速仪1只

8.1.测量范围：0.5-100N.m 

▲8.2.非线性度：±0.1%--±0.3% F•S

8.3．重复性：±0.1%--±0.2% F•S

8.4.工作温度：　-20～60℃

8.5.精度：±0.2％～±0.5％F•S

8.6.转速精度：60（或120）个脉冲／转，无累积误差

8.7.频率响应：100μs

8.8.输出信号：频率方波（标准产品），也可以为4-20毫安电流或电压信号零扭矩：10 KHz；正向满量程：15 KHz；反向满量程：5 KHz

8.9.输出电平：5V（可以根据客户的要求作出调整），负载电流≤10mA

8.10.信号插座：（1）0.（2）＋12V.（3）-12V.（4）转速信号。（5）扭矩信号。

8.11.过载能力：　150%F•S

8.12.绝缘电阻：　≥200MΩ

8.13.负载电流：≤15mA

8.14.电源电压：DC12V±3％

8.15.环境温度：0℃--50℃

8.16.相对湿度：≤90％RH
9.数据采集卡

  9.1 根据试验台传感器的信号输出类型，配置NI 数据采集卡以及信号处理模块。

10. 工控机

10.1. 工控机使用专业工业电源，工业电源分：AT电源与ATX 电源，AT电源开关直接为220V 供电，能给工控机内扩展的板卡提供最直接稳定的电压，平均无故障运行时间达到250, 000小时。ATX电源是现在最常用电源，外部电压低于12V ，直接供电于主板，增加安全性。

11.显示器-22寸以上

11.1.屏幕类型：LED背光

11.2.面板类型: TFT

11.3.接口类型: HDMI VGA DP

11.4.分辨率：1920x1080

11.5.输入信号：VGA、HDMI、DP，可旋转、可升降支架，支持壁挂

11.6.比 例：16:9

11.7.尺寸(含支架)：567.1mm（宽）×414.3mm（高）

11.8.响应时间：7MS
三．软件

1.计算机辅助试验（简称液压CAT）系统采用美国国家仪器公司的LABVIEW软件开发的采集软件，具有自己的知识产权。计算机测试系统具备数据库管理功能。
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	配流盘摩擦副试验台
	一．实验台总体要求及参数

1.试验台功能

试验台主要进行 A4V40(或者K3V/K5V系列) 泵配流盘的测试，分为被试模块部分、外部油源部分、测控系统三大部分。其中外部油源部分做恒压源使用，流量小于 5L/min；油液清洁度满足 NAS7 级标 准；数据采集测控系统满足的功能有：1）实现转速的调整；2）满足 6 路模拟量实时采集功能， 采用频率不小于 5KHz；3）实现采集数据的存储、显示、编辑功能；4）报表打印输出功能；

2.主要技术参数

2.1根据柱塞直径 d=20 mm，柱塞分度圆半径 r= 40.5 mm设计高速高压柱塞泵配流副测试平台；

2.2转速要求为0-4000r/min,压力要求为0-35Mpa；

2.3压力传感器：测试范围 0～60MPa；频率响应：5K Hz；精度  0.1%

2.4位移传感器：测试范围 0～30μm；频率响应：5 K Hz；精度  0.1%

2.5伺服电机：3KW

2.6扭矩传感器：20NM，精度 0.1%

2.7主轴同轴度要求：≤1μm；

2.8缸体外圆测试盘平面度≤1um

2.9动力站主油箱容积：与高速重载柱塞泵织构化柱塞副综合试验台共用油箱；

2.10试验台液压系统工作液采用46#抗磨液压油；

2.11液压系统油温自动控制,可控制在50±4℃；

2.12输入电压：三相交流AC 380V，电流150A，

2.13控制电路电压：DC 24V；

2.14工作液清洁度等级按NAS8设计，油液过滤精度最小5μm；

2.15试验台测试仪器精度：A级。

2.16采用模块化设计、抗干扰设计和自动测试设计，能够高效、可靠地实现高速重载柱塞泵织构化柱塞副试验项目。

2.17 测试系统与液压系统空间分开，保证试验安全。

2.18油路堵塞报警，有效保护系统元件；吸口行程开关锁，防止干抽，有效保护油泵；油箱、管路磷化处理；台架油箱电箱全部烤漆，实现长期防锈耐用；预留升级接口

▲2.19交钥匙工程要求，设备运输、搬运、水、电安布局需满足设备安装与用户要求。

二．主要硬件配置及参数

1．主电机1台   75KW

副电机1台   15KW   
1.1冷却方式：IC411

1.2防护等级：IP54

1.3环境温度：-15～40℃

1.4 振动等级：A级
2. 主泵 1台  流量 0-120L/min 可调

   副泵1台   流量 10L/min

2.1额定压力：≥35 MPa 
 3.电涡流位移传感器 3只

3.1绝度误差：≤±0.25%FSO；

3.2分辨率：0.005%FSO

3.3响应频率：25k Hz

3.4输出信号：0～10V/4～20m A

3.5重复性：0.01%FSO

3.6温度补偿范围：10～65℃

3.7供电电源：24VDC/205mA

4.铠装热电偶
THERMOCOAX Type K 8只

4.1测量精度：±1.5 (−40-375 °C)  \ ±0.004×T(375 -1000 °C)

4.2 测量原理：junction end thermoelements

4.3测量范围：180 to+1300[°C]

4.4 响应频率：0.5 Hz

6．压力传感器-¬8只

  6.1 50MPa 4只；10MPa，2只；2.5MPa,2只。

  6.2 响应频率 ≥1KHz

  6.3 输出信号：

8.扭矩转速仪1只

8.1.测量范围：0.5-200.m 

8.2.非线性度：±0.1%--±0.3% F•S

8.3．重复性：±0.1%--±0.2% F•S

8.4.工作温度：　-20～60℃

8.5.精度：±0.2％～±0.5％F•S

8.6.转速精度：60（或120）个脉冲／转，无累积误差

8.7.频率响应：100μs

8.8.输出信号：频率方波（标准产品），也可以为4-20毫安电流或电压信号零扭矩：10 KHz；正向满量程：15 KHz；反向满量程：5 KHz

8.9.输出电平：5V（可以根据客户的要求作出调整），负载电流≤10mA

8.10.信号插座：（1）0.（2）＋12V.（3）-12V.（4）转速信号。（5）扭矩信号。

8.11.过载能力：　150%F•S

8.12.绝缘电阻：　≥200MΩ

8.13.负载电流：≤15mA

8.14.电源电压：DC12V±3％

8.15.环境温度：0℃--50℃

8.16.相对湿度：≤90％RH

9.数据采集卡

  9.1 根据试验台传感器的信号输出类型，配置NI 数据采集卡以及信号处理模块。

10. 工控机

10.1. 工控机使用专业工业电源，工业电源分：AT电源与ATX 电源，AT电源开关直接为220V 供电，能给工控机内扩展的板卡提供最直接稳定的电压，平均无故障运行时间达到250, 000小时。ATX电源是现在最常用电源，外部电压低于12V ，直接供电于主板，增加安全性。

11.显示器-22寸以上

11.1.屏幕类型：LED背光

11.2.面板类型: TFT

11.3.接口类型: HDMI VGA DP

11.4.分辨率：1920x1080

11.5.输入信号：VGA、HDMI、DP，可旋转、可升降支架，支持壁挂

11.6.比 例：16:9

11.7.尺寸(含支架)：567.1mm（宽）×414.3mm（高）

11.8.响应时间：7MS

三．软件

1.计算机辅助试验（简称液压CAT）系统采用美国国家仪器公司的LABVIEW软件开发的采集软件，具有自己的知识产权。计算机测试系统具备数据库管理功能。
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	液压泵综合试验台
	一．试验台功能及技术参数

1.试验台功能需求

1.1可测试液压柱塞泵，叶片泵、齿轮泵等的动、静态性能，（高级的配备 CAT计算机辅助测试系统）。测试范围、测试项目、测试要求符合JB/T 7039-2006 《液压叶片泵》  JB/T 7041-2006《液压齿轮泵》、JB/T7043-2006《液压轴向柱塞泵》  等有关国家标准。

▲1.2测试内容：

（1）空载跑合试验

（2）排量测试

（3）效率测定

（4）变量特性试验

（5）超载性能试验

（6）P-Q曲线测试

（7）电比例特性试验

（8）泄漏量试验

（9）先导泵压力试验

（10）自吸试验

2．试验台参数：

2.1试验范围： 液压柱塞泵、叶片泵、齿轮泵(单联，双联，多联泵)

2.2最大试验压力： 35MPa

2.3最大试验最大流量： 150L/min

2.4最大试验功率： 75 KW

2.5测试精度： A级

2.6控制方式：计算机自动控制、自动数据采集（LABVIEW）

2.7转速范围： 0 ～ 2300r/min

2.8转向：可双向回转

2.9测试回路:  开式、闭式

2.10赠送国产、林德、力士乐等国内外柱塞泵（可测试开闭式泵）各一台，排量≥56CC。

2.11液压系统油温自动控制,可控制在50±4℃；

2.12输入电压：三相交流AC 380V，电流200A，

2.13控制电路电压：DC 24V；

2.14工作液清洁度等级按NAS8设计，油液过滤精度最小5μm；

2.15试验台测试仪器精度：A级。

2.16采用模块化设计、抗干扰设计和自动测试设计，能够高效、可靠地实现高速重载柱塞泵织构化柱塞副试验项目。

2.17 测试系统与液压系统空间分开，保证试验安全。

2.18变频调速，电机启动电流近零；油路堵塞报警，有效保护系统元件；吸口行程开关锁，防止干抽，有效保护油泵；油箱、管路磷化处理；台架油箱电箱全部烤漆，实现长期防锈耐用；预留升级接口；

2.19动力站主油箱容积：≥2000L；

2.20试验台液压系统工作液采用46#抗磨液压油。

▲2.21交钥匙工程要求，设备运输、搬运、水、电安布局需满足设备安装与用户要求。

三、主要部件配置及参数

1．主电机1台

  1.1转速范围：0-2300r/min

1.2功率≥75kw

1.3冷却方式：IC411

1.4防护等级：IP54

1.5环境温度：-15～40℃

1.6 振动等级：A级

2.变频器1台

2.1功率：≥75KW

2.2额定输出频率：0.1～180Hz

▲2.3容许电压变动：+10%～-15%

2.4容许频率变动：±5%

2.5加减速时间：0.1～6000s

3. 流量计Kracht  1只

  3.1线性测量范围：0.6 – 160L/min； 

3.2最高工作压力：400Bar；

3.3测量精度：0.3%；

3.4安装方式：板式/管式；

3.5输出信号：

4
压力传感器
瑞士HUBA  5只

  4.1相对压力-1～600bar

4.2 绝对压力0～25bar

4.3过载压力

3.0×满量程（在量程为-1～4bar）

2.5×满量程（在量程为6～400bar）

2.0×满量程（在量程为600bar）

4.4破裂压力

3.0×满量程（在量程为-1～4bar）

2.5×满量程（在量程为6～400bar）

2.0×满量程（在量程为600bar）

4.5防护等级IP67

4.6外壳材质 不锈钢1.4305（AISI 303）

4.7温度范围 -15℃～＋125℃

4.8应用温度(密封情况下的介质温度) FPM -15～125℃；NBR -25～85℃ ，FPM（spec）-40～150℃

4.8 工作电压8.0～33VDC

4.9输出信号：4-20mA

4.10密封材质：选项材料FPM，NBR，或其它客户要求

4.11精度 ：精度线性，迟滞，和重复性的总和≤±0.3% FS

4.12动态响应

4.13可适合静态和动态的测量

4.14响应时间≤2ms，通常为1ms 

9.数据采集卡

  9.1 根据试验台传感器的信号输出类型，配置NI 数据采集卡以及信号处理模块。

1. 模拟输出：2路、16位、-10～10V
2．模拟输入：16路、16位、-10～10V

3．频率响应：100kHz

4．开关量：
32

10. 工控机

10.1. 工控机使用专业工业电源，工业电源分：AT电源与ATX 电源，AT电源开关直接为220V 供电，能给工控机内扩展的板卡提供最直接稳定的电压，平均无故障运行时间达到250, 000小时。ATX电源是现在最常用电源，外部电压低于12V ，直接供电于主板，增加安全性。

11.显示器-22寸以上

11.1.屏幕类型：LED背光

11.2.面板类型: TFT

11.3.接口类型: HDMI VGA DP

11.4.分辨率：1920x1080

11.5.输入信号：VGA、HDMI、DP，可旋转、可升降支架，支持壁挂

11.6.比 例：16:9

11.7.尺寸(含支架)：567.1mm（宽）×414.3mm（高）

11.8.响应时间：7MS
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	液压阀综合试验台
	▲一、多路阀测试内容：
（1）内泄漏测试；
（2）压力损失测试；
（3）安全阀性能试验；
（4）补油阀开启压力试验；
（5）过载阀、补油阀泄漏量试验；
（6）流量特性测试；
（7）响应特性、阀芯特性及控制滞环测试；
（8）阀杆先导压力测试；
（9）微动特性试验；        
（10）背压试验；
（11）稳态试验；
（12）瞬态试验；
（13）动作复合测试；

(14)液压多路阀试验台采用模块化设计、抗干扰设计和自动测试设计，能够高效、可靠地实现液压多路阀的出厂性能试验项目。
二、主要技术指标：
1.1、系统最大工作压力40MPa；
1.2、流量计最大测试范围150L/min；
⑶、总驱动功率不小于75KW(75KW+辅助电机)，主电机变频调速；
⑷、动力站主油箱容积：不小于2000L

⑸、试验台液压系统工作液采用46#抗磨液压油；
⑹、液压系统油温自动控制,可控制在50±4℃；
⑺、输入电压：三相交流AC 380V，电流250A，控制电路电压：DC 24V；
⑻、工作液清洁度等级按NAS8设计，油液过滤精度最小5μm；
⑼、试验台测试仪器精度：A级
2．试验台参数：

2.1压力要求为40Mpa；

2.2流量计最大测试范围150L/min；

2.3总驱动功不小于75KW(75KW+辅助电机)。

2.11液压系统油温自动控制,可控制在50±4℃；

2.12输入电压：三相交流AC 380V，电流150A，

2.13控制电路电压：DC 24V；

2.14工作液清洁度等级按NAS8设计，油液过滤精度最小5μm；

2.15试验台测试仪器精度：A级。

2.16采用模块化设计、抗干扰设计和自动测试设计，能够高效、可靠地实现高速重载柱塞泵织构化柱塞副试验项目。

2.17 测试系统与液压系统空间分开，保证试验安全。

2.18变频调速，电机启动电流近零；油路堵塞报警，有效保护系统元件；吸口行程开关锁，防止干抽，有效保护油泵；油箱、管路磷化处理；台架油箱电箱全部烤漆，实现长期防锈耐用；预留升级接口；

2.19动力站主油箱容积：与液压泵试验台共用油箱；

2.20试验台液压系统工作液采用46#抗磨液压油。

▲2.21交钥匙工程要求，设备运输、搬运、水、电安布局需满足设备安装与用户要求。

三、主要部件配置及参数

1．主电机1台

  1.1转速范围：0-2300r/min

1.2功率≥75kw

1.3冷却方式：IC411

1.4防护等级：IP54

1.5环境温度：-15～40℃

1.6 振动等级：A级

2.变频器1台

2.1功率：≥75KW

2.2额定输出频率：0.1～180Hz

2.3容许电压变动：+10%～-15%

2.4容许频率变动：±5%

2.5加减速时间：0.1～6000s

3. 流量计Kracht  3只

  3.1线性测量范围：0.6 – 160L/min； 

3.2最高工作压力：400Bar；

3.3测量精度：0.3%；

3.4安装方式：板式/管式；

3.5输出信号：

4．压力传感器
瑞士HUBA  6只

  4.1相对压力0～600bar

4.2 绝对压力0～25bar

4.3过载压力

3.0×满量程（在量程为-1～4bar）

2.5×满量程（在量程为6～400bar）

2.0×满量程（在量程为600bar）

4.4破裂压力

3.0×满量程（在量程为-1～4bar）

2.5×满量程（在量程为6～400bar）

2.0×满量程（在量程为600bar）

4.5防护等级IP67

4.6外壳材质 不锈钢1.4305（AISI 303）

4.7温度范围 -15℃～＋125℃

4.8应用温度(密封情况下的介质温度) FPM -15～125℃；NBR -25～85℃ ，FPM（spec）-40～150℃

4.8 工作电压8.0～33VDC

4.9输出信号：4-20mA

4.10密封材质：选项材料FPM，NBR，或其它客户要求

4.11精度 ：精度线性，迟滞，和重复性的总和≤±0.3% FS

4.12动态响应

4.13可适合静态和动态的测量

4.14响应时间≤2ms，通常为1ms 

9.数据采集卡

  9.1 根据试验台传感器的信号输出类型，配置NI 数据采集卡以及信号处理模块。

1. 模拟输出：2路、16位、-10～10V
2．模拟输入：32路、16位、-10～10V或者差分16路

3．频率响应：100kHz

4．开关量：
32

10. 工控机

10.1. 工控机使用专业工业电源，工业电源分：AT电源与ATX 电源，AT电源开关直接为220V 供电，能给工控机内扩展的板卡提供最直接稳定的电压，平均无故障运行时间达到250, 000小时。ATX电源是现在最常用电源，外部电压低于12V ，直接供电于主板，增加安全性。

11.显示器-22寸以上

11.1.屏幕类型：LED背光

11.2.面板类型: TFT

11.3.接口类型: HDMI VGA DP

11.4.分辨率：1920x1080

11.5.输入信号：VGA、HDMI、DP，可旋转、可升降支架，支持壁挂

11.6.比 例：16:9

11.7.尺寸(含支架)：567.1mm（宽）×414.3mm（高）

11.8.响应时间：7MS


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1   年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  70   天内交货

地点：   浙江金华浙江师范大学校内指定地点           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.设备安装调试完后，在用户现场进行一周的使用方法及安全规程培训；

2.承诺技术人员根据需方的反馈，8小时内给出答复和修复方案，若没有解决问题48小时到达现场解决问题；

3.设备所需配件、易损件，以特殊优惠价格提供。

	备品备件及耗材等要求
	提供国产品牌、林德、力士乐等柱塞泵（可测试开闭式泵）各一台作为被试泵，排量≥56CC。


