编号：ZB2017027           
采购单位名称：浙江师范大学行知学院
一、项目要求

	项目名称
	浙江师范大学行知学院窗帘

	采购内容
	窗帘（包括安装）

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	遮阳、装饰

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	遮光布帘
	平方米
	21000
	

	2
	窗纱
	平方米
	1700
	

	3
	罗马杆
	米
	7500
	

	4
	辅料
	米
	
	


备注：以上设备数量为初步数量，最终数量以实际使用量为准。
三、技术需求表

	序号
	名称
	材质与结构说明
	示例图片

	1
	双面无光精密遮光帘
	1.组成部分：

经线：75D/36F  DIY半光网络丝

纬线：30D/96F  DIY网络丝黑丝

▲2.克重：210-220g/平方米；
▲3.遮光率：90%以上；  
▲4.产品门幅：280cm；

▲5.非涂层遮光布；
▲6.无可分解致癌芳香胺染料，无毒、无味、不含挥发性化学成分；
▲7.有隔音、隔热、吸尘的效果，可干洗、水洗等；

▲8.面料阻燃达到消防验收GB/T 8624-2012 B1级标准要求。
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	2
	窗纱
	▲1.一级环保棉麻纱。经100D长丝、纬150D彐花总克重每米190克左右。
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	3
	罗马杆
	▲１．成分：100%铝合金；两边配上用于固定及美观的欧式封头；

▲２．壁厚1.5mm；内有3条大字型强筋设计，增加强度，外表采用电泳镀漆标准；

３．颜色为白色和电泳红；

４．安装类型墙壁侧装。
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	4
	辅料
	▲１．高档有纺布带，加厚粘衬，成分为100%涤纶；

２．不锈钢一字单钩；单钩长7cm，宽2.5cm，不易生锈；

３．一米布带配置7个单钩，用于定位褶制作；

４．材料阻燃；其中这个材料：不锈钢钩是阻燃的，布带是不阻燃。
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四、其他要求：
1、▲投标人需承诺中标后,具体颜色、花纹由采购人最终选择（价格不作任何调整，数量面积变化除外）
2、所供货物需符合国家技术规范和质量标准、通过国家有关部门检测的环保节能合格产品(提供检测报告)，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，货物安装调试完毕后，能在其功能范围内安全、稳定的运行。
3、▲投标人应在投标文件中如实提供货物及主要零部件的产地和制造厂名称，并保证提供的是符合上述产地及制造商的原装产品。不按上述要求提供，按无效标处理。
4、货物安装完成后，由招标人委托第三方权威检测机构对现场货物进行实样抽检，中标人需确保抽检合格，若不合格需立刻更换不合格产品，并承担相应违约责任，检测费用由中标人承担。
5、根据招标文件，中标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1）产品的生产、现场测量、深化设计、运输、装卸、产品保护、就位、安装。现场测量工作由招标人与中标人共同安排人员参加，最终测量方案由招标人确定，中标人对现场测量负全责；
2）完成各项调试、检验、测试工作，直至通过验收
3）质保期内产品的维保及维修。
4）售后服务，包括对买方人员的使用及维护培训；
5）合同实施过程中与其它协作方的协调和配合（中标人须服从现场施工方的安排，实施材料堆放、现场运输、临时水电接通等事宜）；
五、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：2 年；
（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到、安装完毕且验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 2017年  8 月 31  日 交货
地点： 兰溪市行知学院内

自签订合同之日起，60天内交付、安装完成。（如遇浙江师范大学行知学院兰溪新校区施工进度延后，造成不能按时入场安装，则安装工作可根据甲方的要求适当延后，开始安装的具体时间由甲方通告乙方。）

	备品备件及耗材等要求
	供货方确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足窗帘正常使用需要。


