一、项目要求

	项目名称
	图书馆无线网络改造

	采购内容
	无线网络改造

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	无线接入控制器与无线AP用于组建图书馆无线网络，向全校师生提供无线上网服务。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	无线接入控制器
	台
	1

	2
	无线AP
	个
	100

	3
	网线（6类线）
	箱（305m）
	30


三、技术需求表
	序号
	设备

名称
	技术参数
	备注

	1
	无线接入控制器
	▲最少具备128个AP授权； 
▲最少配有2个10GE上行接口和24个GE电接口；

▲无线控制器必须与无线AP为同一品牌；
处理器主频不低于1GHz， DDR内存不低于4GB，Flash不低于256M；

交流电双电源备份，电源模块热插拔；
交换容量不低于128Gbit/s，包转发能力不低于10Gbit/s，以太网接口可支持10M、100M、1000M和自协商速率；

协议支持：支持按射频设置802.11n、802.11b/g/n、802.11a/n连接模式；支持基于LACP（Link Aggregation Control Protocol）、MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol）的端口冗余备份；
网络管理：MAC地址表数量不低于16K；支持AP与AC之间为L2、L3层网络拓扑；支持AP在私网、AC在公网的NAT穿越部署；AC可做二层网桥转发或三层路由转发；支持Access、Trunk、Hybrid接入方式与Default VLAN管理；提供局部STP；支持静态、动态ARP；提供BPDU保护、Root保护、环路保护；供黑匣子功能，记录各特性模块、任务和事件调用情况，并形成过程状态信息记录、函数调用轨迹；内置Web网管，可以提供本地的图形化管理。
	提供该品牌AP官方产品宣传资料（含参数）；且应标方产品参数以此为准。

	2
	无线AP
	▲AP支持用户连接数达到128个；

▲具有2×2 MIMO且每射频最高速率达300Mbps；支持波束成形技术；
▲工作频段：支持2.4GHz和5GHz；
▲POE供电：48V DC；
对蓝牙、无绳电话、Game Controller、2.4G/5G无线影音等干扰源进行识别；

兼容IEEE 802.11a/b/g/n标准；

内存不低于128M DDR2，FLASH不低于32M， 
符合IEEE 802.3u标准。
	

	3
	网线（六类线）
	AMP（安普）六类非屏蔽双绞线（CAT6）
	

	质量标准
	行业标准
	

	安装要求
	按要求完成在浙江师范大学图文信息中心布线、安装及调试等工作。
	

	验收条件及标准
	系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：1、试运行时性能满足合同要求；2、设备安装与试运行过程中出现的质量和技术问题均得到解决
	

	验收方案
	安装完成，学校组织专家按照合同规定进行验收。
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  原厂质保壹   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15  天内交货

地点：   浙江师范大学信息化办公室             


