招标需求
编号：ZB2012051
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	图形工作站等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	适合二维、三维动画、动漫产品设计等图形影像的设计与制作

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	图形工作站设备
	台
	30
	

	02
	显示器设备
	台
	30
	

	03
	服务器设备
	台
	1
	

	04
	服务器机柜设备
	台
	1
	

	05
	数位板设备
	台
	31
	

	06
	阵列硬盘设备
	台
	1
	

	07
	数码相机设备
	套
	1
	

	08
	扫描仪设备
	台
	2
	

	09
	打印复印机一体机设备
	台
	1
	

	10
	UPS设备
	台
	2
	

	11
	交换机设备
	台
	1
	

	12
	多媒体教学系统
	套
	1
	

	13
	3D模型制作软件
	套
	1
	

	14
	3D建模软件
	套
	1
	

	15
	3D机械CAD设计软件
	套
	1
	

	16
	3D玩具建模与动画创作平台
	套
	1
	

	17
	玩具设计软件包
	套
	1
	

	18
	工业造型设计软件
	套
	1
	

	19
	计算机设备
	套
	2
	

	20
	打印机设备
	台
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	图形工作站设备
	▲1、CPU：酷睿双核Corei5-3450 ( 3.10GHz /4C/6M)及以上；

2、主板：英特尔C216高速芯片组；

3、外型：小型塔式机箱，425 * 175 * 431 mm；带顶置提手，方便移动插槽：≥1 PCIe x16；

▲4、显卡： ≥ 1个PCI-E 1X，≥2 PCI 32bit；

▲5、内存：2*2GB/128GB (标准/最大);速度：1600MHz ECC ；

▲6、硬盘：1TB 7200 RPM 3.5" 6.0Gb/s SATA 硬盘；

▲7、光驱：16X DVD+/-RW 可读写SATA 光驱, 支持双层刻录功能；

▲8、显卡：1 GB NVIDIA Quadro 600图形显卡；

9、键鼠：USB光电鼠标/USB 入门级商务键盘 (简体中文)；

10、网卡：集成10/100/1000以太网千兆网卡；

11、读卡器：25合一多媒体读卡器；

12、电源：不低于450W电源；

13、操作系统：DOS win7或win8；

▲14软件：随机配置同品牌远程管理软件；

15还原卡：出厂自带增量传输还原卡。

	02
	显示器设备
	与工作站同一品牌
▲1、尺寸：21—22英寸；

2、 点距：0.248mm；

3、屏幕比例：16:9；

4、接口类型：29针DVI-I；
5、亮度：250cd/m2；

6、动态对比度：50000：1；

7、分辨率：1920*1080；

8、响应速度：2ms；

9、水平可视角度：170；

10、垂直可视角度：160；

11、面板最大色彩：16.7m；

12、面板类型：TN。

	03
	服务器设备
	与工作站同一品牌
1、 规格：19英寸工业标准1U机架式服务器；

▲2、芯片组：Intel C600芯片组，处理器间数据带宽64GB/S；

▲3、处理器：1颗Intel Xeon E5-2609（4核/2.4GHz/80W）；

4、内存：2*2GB U-ECC 1333 DDR3低功耗内存，≥20条内存扩展插槽，≥320GB内存扩展；

▲5、硬盘：2块500G热插拔3.5寸SATA硬盘,支持4个3.5寸或8个2.5寸SAS硬盘扩展(非外挂存储)，可支持SSD硬盘扩展；

6、RAID功能：外插SAS/SATA 6Gb/s RAID卡,支持,1,5,10,50等RAID级别，（≥512MB缓存，可选电池）；

7、网卡：≥3个Intel千兆网卡,支持iSCSI连接，支持虚拟化技术；

8、配件：DVD-RW光驱，机架安装导轨；

▲9、电源：电源输出功率≥800W，单电源；

10、I/O扩展：扩展槽≥2个PCI-E 3.0x16, 8个USB 2.0接口(2前4后2内置),1个串口，2个VGA接口 ；

11、服务器管理：标配千台以上服务器节点的管理授权，支持IPMI 2.0，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器上无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制，远程电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态；高级功能：支持实现远程的数字式KVM管理和光驱、软驱的重定向功能；

12、系统部署：提供服务器操作系统安装导航软件，能够实现操作系统无人值守安装，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据；

13、固件升级工具：提供固件升级工具，可由用户选择手动升级固件，自动实现服务器内包括BIOS、BMC、RAID卡和RDX磁带机底层代码的固件升级；在服务器启动时，固件升级工具能自动监测和显示需要支持的固件列表，用户可选是否升级；

14、冷却系统：支持冗余热插拔系统风扇；

15、故障定位：标配前置故障诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断；

▲16、安全：支持TCG1.2的TCM可信模块，配套数据保护盾软件。

	04
	服务器机柜设备
	1、 类型：服务器型机柜 容量：40U ；

2、标准：19"国际标准； 

3、门及门锁：带锁玻璃前门，玻璃门及自由拆装材料及工：焊接冷扎钢板框架结构，表面处理；

4、高度：2000mm 宽度：600mm 深度：800mm ；

5、附加功能：焊接冷扎钢板框架结构强度大。

	05
	数位板设备
	▲1、笔感应技术：电磁共振感应；

▲2、笔尖压感级数：2048级；

3、笔活动区域长宽比：16:10；

4、橡皮擦压感级数：2048级；

5、坐标分辨率：200 线 / 毫米 (5080 dpi)；

▲6、坐标精确度（紧握笔）：+/-0.25 毫米；

7、倾斜范围（所有笔）：+/-60 度；

8、倾斜分辨率（所有笔）：1度；

9、旋转分辨率（美术笔）：0.2度；

10、笔读取高度：10 毫米（0.39 英寸）；

▲11、笔读取速度：200点/秒；

12、触控环分度：72格；

13、最大触控环读取速度：不低于25次/秒；

14、ExpressKeys 8 个可自定义功能键；

▲15、附赠捆绑软件Corel Painter Sketch Pad  Photoshop Elements、Autodesk Sketchbook Express  Nik Color Efex Pro；

▲16、配件支持：根据后续需求可以选配购买美术笔，喷枪笔，描画笔，墨水笔，十字定位鼠，5D鼠标，毛毡笔尖，柔韧笔尖，弹性笔尖；

▲17、根据后续需求，可选配2.4g无线配件套件进行无线连接；

▲18、笔活动区域：223.52 x 139.70 毫米 （8.8 x 5.5  英寸）。

	06
	阵列硬盘设备
	与工作站同一品牌
▲1、规格和品牌：2U机架式，与工作站同一品牌；

▲2、控制器：单控制器,支持Active-Active工作；

▲3、处理器: RISC存储专用处理器,整合XOR引擎，主频≥1.2GHz；

▲4、数据缓存：本期配置≥2GB；                                                                                                                                                                                                                         ▲5、断电保护：要求支持断电时控制器数据降级写入硬件存储设备中，保护时间≥720个小时；

▲6、 主机接口:配置4个8Gb FC接口，理论带宽≥3200MB/s；

7、 RAID：支持多种RAID模式，采用硬件RAID，非操作系统或软件实现的RAID方式；

8、支持RAID级别：0、1、3、5、6、10、50；

9、最大存储容量≥96块3.5寸SAS或SATA硬盘； 当前配置3块1T SATA                                                                                                                          10、IOPS:≥260000；                                                                                                                                                         ▲11、主机连接数量≥256台，LUN数目≥256个LUN ； 

12、分区软件：提供≥64个防止LUN被未授权主机访问的许可；

13、支持数据快照及数据克隆：集成在控制器中，支持数据快照及数据克隆，数据快照授权数量≥1023个；

▲14、软件要求：支持多路径管理软件及负载均衡解决方案，无数量限制；16. 存储可靠性：采用冗余的体系结构，内部的处理器、I/O通道等部件为冗余配置支持机内电源、风扇和硬盘等易损部件的在线更换，断电时提供数据保护，数据保护无时效限制，保证在应用过程中的稳定可靠和数据安全性，热插拔冗余风扇；

▲15、系统管理软件：提供一套完整的系统存储管理软件，支持集中式GUI管理，在单一管理界面实现监控，支持单一视图同时管理该存储冗余控制器。 

	07
	数码相机设备
	▲1、机身特性：全画幅数码单反； 

▲2、有效像素：2110万 显示屏尺寸：3英寸 监视器尺寸和点数：3英寸；

3、传感器尺寸：约36*24mm CMOS；

4、高清摄像：全高清（1080）；

5、产品重量：约810g；

6、机身存储卡类型：I或II型CF卡（兼容UDMA）；

7、续航能力：使用取景器拍摄： 23℃/73℉时；  

▲8、连拍功能：不低于3.9张/秒最大连拍性能； 

▲9、快门速度：30-1/8000秒，B快门；

10、电池类型：锂电池；

11、配置一个24-105mm/4L IS镜头。

	08
	扫描仪设备
	1、产品类型：平板式；

2、最大幅面：A4扫描元件：6线彩色CCD；

▲3、光学分辨率：4800x9600dpi；

4、接口类型：USB2.0；

5、产品尺寸：272×491×97mm；

6、扫描光源：白光LED/冷阴极荧光灯CCFL；

7、扫描模式：彩色、灰阶、黑白。

	09
	打印复印机一体机设备
	▲1、涵盖功能：打印/复印/扫描/传真； 

2、产品类型：黑白激光多功能一体机； 

3、最大处理幅面：A4 ；

4、耗材类型：鼓粉一体； 

5、耗材描述：标准2100页； 

▲6、黑白打印速度：A4：23ppm，letter：30ppm；

▲7、打印分辨率：1200×600dpi；

▲8、复印速度：A4：23cpm；

▲9、复印分辨率：600×600dpi；

10、调制解调器速度：33.6Kbps；

	10
	UPS设备
	1、UPS类型：在线式；　 　　

▲2、额定功率：1KVA 两小时不间断电源；

3、输入电压范围：115--300V；  

4、输入频率范围：软件可调：40--60Hz； 

5、输出电压范围：220（1±2%）V； 　

6、输出频率范围：与输入同步〔市电模式〕； 

7、外观尺寸：400×145×220mm。

	11
	交换机设备
	▲1、产品类型：智能交换机 ；

2、应用层级：二层；  

▲3、传输速率：10/100Mbps ； 

4、交换方式：存储-转发 ； 

5、背板带宽：32Gbps ； 

6、包转发率：13.2Mpps；  

7、MAC地址表：8K ；

8、端口结构：非模块化；  

9、端口数量：52个；  

▲10、端口描述：48个10/100Base-TX端口，2个100/1000Base-X SFP端口，2个1000Base-X SFP端口；  

11、传输模式：全双工/半双工自适应；

	12
	多媒体教学系统
	1、产品类型：商务投影机；

2、投影技术：3LCD；

▲3、亮度：3000流明及以上；

4、对比度：3000:1；

▲5、标准分辨率：XGA（1024*768）；

6、投影尺寸：30-300英寸；

▲7、灯泡寿命：4000小时及以上；

8、整机功率：正常模式：270W，经济模式：223W；

9、产品重量：2.3kg；

▲10、光源类型：超高压汞灯；

11、聚集方式：手动聚焦；

12、电动幕布：玻珠材质，对角线100英寸，幕布比例为4:3，幕面尺寸：2.03*1.53m。

	13
	3D模型制作软件
	▲1、主要功能：集CAD/CAM/CAE功能一体化的综合性三维软件；

▲2、能够将设计至生产全过程集成到一起，实现并行工程设计；

3、参数化设计：参数化（参数=尺寸、图样中的特征、载荷、边界条件等）； 

4、基于特征建模；

5、特征驱动（例如：凸台、槽、倒角、腔、壳等）； 

6、通过零件的特征值之间，载荷/边界条件与特征参数之间（如表面积等）的关系来进行设计； 

▲7、含特征造型模块；工程图模块；打印模块；批处理模块；数据接口模块；报告功能模块；异构数据修改模块； 钣金设计模块；焊接功能模块；渲染功能模块；WEB发布模块； 库访问模块；接口模块； 编程模块；机构设计模块； 模型检测模块；曲面功能模块； 曲面变形模块；装配性能扩展模块；实时渲染模块；动画设计模块；导入数据修复模块。

	14
	3D建模软件
	▲1、自由造型3D建模工具，是一个创建、编辑、分析和转换BURBS曲线、曲面和实体的三维多功能建模软件；

2、适用范围：工业设计、建筑设计、汽车制造、机械设计、船舶设计、航空技术、影视动漫、广告设计等；

3、兼容格式：IGES,STEP,VDA,DWG,DXF,DGN, SLDASM,FBX, AI EPS,POINTS FILE,3DS,LWO,STL,OBJ,RAW,GDF,M,PTS,PLY,SLC,ZPR,X,SKP,PAT,VRML,WRL等；

4、三方插件数量多，为制作和表现环节提高效率；

5、支持立体打印机，可快速出模；

6、可兼容其他的设计、制图、工程、分析等软件的文件；

7、可以读取和修复难以处理的IGES档案。

	15
	3D机械CAD设计软件
	▲系统须包含如下功能：

1、DWG文件打开、修改、维护软件；

2、可制造性检查工具 ；

3、设计自动化工具 ；

4、拟真显示技术（需显卡支持）；

5、二维、三维图形文件交流工具； 

6、实体模型比较等实用工具 ；

7、零部件库；

8、特征识别；

9、图片渲染；

10、任务计划工具；

11、三维模型网页发布工具 ；

12、工程图标准检查工具 ；

13、产品数据库管理；

14、管路设计工具； 

15、公差分析； 

16、有限元分析工具；

17、运动分析工具 ； 

18、逆向工程 ； 

19、PCB版处理，机电一体化 ；

20、高级分析包，包含静态分析、动态分析、频率分析等；

21、流体分析。

	16
	3D玩具建模与动画创作平台
	▲1、支持Mac & Windows的交互式平台； 

2、64-位体系结构； 

▲3、支持OpenGL 3.0 (仅Windows，需要兼容性的驱动和硬件)全面的API: C++, Python, C.O.F.F.E.E.；

4、MoGraph系统；

5、毛发系统；
6、高级渲染模块；  
7、Dynamics：动力学模块；    
8、骨架系统，多用于角色设计；
9、网络渲染模块； 
10、云雾系统；  
11、二维渲染插件；
12、粒子系统。

	17
	玩具设计软件包
	至少含三维玩具造型、玩具开版、工艺算料三个软件

▲1、玩具造型软件包含功能：草图绘制、模型合并、模型切割、回转体绘制、基本网格操作、模型对称、基本几何体、模型变形、三维彩绘、输入平面图、部件库管理、尺寸测量、文件输出；

▲2、玩具开版软件包含功能：绘制缝合线、自动开版、合理性检测、基本设计元素、缝合图、纹理材质、尺寸修改、设置缝合边、尺寸测量、纸样模板、输入平面图、纸样打印； 

▲3、工艺算料软件包含功能：数据导入，成本估算，工艺管理和纸样管理； 

	18
	工业造型设计软件
	1、素描和二维/三维设计包含Studio/paint、Design/Studio、Studio、Surface/Studio 、AutoStudio；

2、NURBS曲面输出快速成型及模具制造用途，可直接输送至其他CAD系统 ，大型扫描数据集的工具，高分辨率屏幕捕捉（High Resolution Screen Grab）功能数据交换等；

3、交互式草图及喷绘，交互式可视化；

4、自由曲面；

5、NURBS 建模，动态形态建模，逆向工程和混合建模。

	19
	计算机设备
	▲1、CPU：AMD 速龙II X4 645及以上；

2、内存：DDR3 4G ；

3、硬盘：1TB 7200转 SATA2；

▲4、显卡：AMD Radeon HD 6450，显存容量1G；

5、显示器：23英寸LED宽屏；
6、光驱：Rambo DVD刻录。

	20
	打印机设备
	1、产品类型：黑白激光打印机； 

2、最大打印幅面：A3；

3、耗材类型：鼓粉一体； 

▲4、处理器：460MHz；
5、内存：标配：48MB，最大：256MB； 

▲6、黑白打印速度：30ppm；

▲7、最高分辨率：1200×1200dpi；

8、双面打印：手动；


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）所有设备免费保修期至少 叁 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，验收一年期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应， 2小时内现场技术支持。 

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 20 天内交货

地点：杭州市文二路125号浙江师范大学杭州校区  

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


