编号： ZB2015052 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	智能移动式垃圾压缩设备

	采购内容
	智能移动式垃圾压缩设备

	单位及数量
	2台

	主要功能及用途
	校园垃圾集中处理

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	智能移动式垃圾压缩设备
	台
	2
	


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	a1、校园垃圾集中处理；集装载、压缩、自卸；

	
	
	a2、一车多箱，车箱分离，循环作业；

	
	
	a3、箱体必须与金华市区普遍使用的钩臂车辆相配套；

	
	辅助功能
	b1、采用微电脑控制系统，具有记忆与自我诊断功能,有智能显示屏；

	
	
	b2、采用智能电子钥匙，确保操作人员操作与设备安全可靠；

	性能及技术指标
	主要技术指标
	c1、箱体外形尺寸（长×宽×高）：≥5000×2480×2460 mm

	
	
	c2、▲箱体有效容积：≥12m3

	
	
	c3、▲垃圾处理量：≥120/h

	
	
	c4、压缩力：≥340kn

	
	
	c5、▲压缩腔有效容积：≥3.0 m3

	
	
	c6、▲上料斗容积：≥2.0m3，上料斗容积大，便于倾倒垃圾

	
	
	c7、▲配套电机功率：5.5KW

	
	
	c8、设备工作噪音：≤75db

	
	
	c9、▲箱体壁厚：≥4.8mm，采用规格不低于Q345的高强度钢板满焊而成，箱体内外表面要求经过喷丸和特殊防锈防腐处理。

	
	
	c10、▲箱体自重：≥4.3t

	
	
	c11、▲压缩头：要求由规格不低于BS700高强度、耐磨耐腐蚀钢板焊接而成，采用无导轨设计。四周间隙小，防止垃圾滞留在机体内。

	
	
	c12、电器控制系统：进口品牌，智能显示系统

	
	
	c13、液压系统：要求采用整体原装进口内置式动力单元，以保证产品的优良品质，提供进口报关单。

主要液动原件：进口品牌（要求提供海关进口凭证）

	
	
	c14、▲箱体后门密封与锁紧方式：后门（卸料门）采用液压油缸带动锁紧，密封性良好，能有效防止污水渗漏（附照片）。

	
	次要指标
	d1、压缩方式：水平直压式

	
	
	d2、压缩循环时间：≤40 s

	质量标准
	所有投标涉及的参数，须提供通过相关产品质量检验部门出具的检验报告及证明文件核实，以原件为准！

	验收条件及标准
	中标方提供配套土建图纸，配合施工方完成土建。

	验收方法及方案
	由中标方安装、调试，试运行一周后，学校组织专家按照合同规定进行验收。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1    年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1） 货到安装、调试验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性全额支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  10 天内交货

地点： 浙师大校园内垃圾中转站       

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	保修期1年，终身维修服务；厂家必须在金华市内有服务网点，2小时内响应，8小时内维修人员到现场，24小时内解决。


