浙江师范大学采购中心                              　　　　　                                      谈判文件


谈判需求

编号：TP2012034A
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	2英寸GaN外延片

	采购内容
	2英寸GaN外延片

	单位及数量
	1500片

	主要功能及用途
	LED芯片制备及研发。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	2英寸GaN外延片
	片
	1500
	


三、技术需求表

	功能要求
	必要功能
	▲可制成高亮度蓝光LED芯片。

	性

能

及

技

术

指

标
	主

要

技

术

指

标
	▲1、直径2英寸

	
	
	▲2、外延片衬底为PSS，且正面边缘有倒角

	
	
	▲4、主波长范围在450nm～460nm

	
	
	▲5、PL谱的片内峰值波长偏差不大于±2nm

	
	
	▲6、PL谱的半峰宽小于20nm

	
	
	▲7、PL谱的峰值强度要大于15mcd；

	
	
	▲8、PL谱积分光强大于330mcd

	
	
	▲9、PL谱积分光强片内偏差不大于±10%

	
	
	▲10、PL谱积分光强批内偏差不大于±12%

	
	
	▲11、外延层厚度为6～8um

	
	
	▲12、外延层厚度片内偏差不大于±10%

	
	
	▲13、外延层厚度批次内偏差不大于±12%

	
	
	▲14、表面无雾边缺陷

	
	
	▲15、整片刮痕不得多于6条

	
	
	▲16、表面无裂纹

	
	
	▲17、肉眼观察整片表面颗粒总数不得多于10颗

	
	
	▲18、显微镜50倍下观察不得有大面积磊凸、鱼鳞、六角孔、孔洞等缺陷
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	▲19、对38milx38mil蓝光芯片需达到如下光电要求：

电压：＜3.3V@350mA

漏电：＜1µA@7V

封装光效：≥100Lm/W@色温6000K

光效：≥100Lm/W@350mA

芯片综合合格良率：≥80%

	
	
	▲20、提供外延片生产商关于产品的PL、EL和XRD自测数据和同型号外延片验证芯片点测数据；

	
	
	21、每盒25片包装，每片均有激光刻号，包装盒贴有批号及激光刻号，氮封。激光刻号的连号率80%以上。


四、商务要求表

	履约保证金
	签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后3个月无质量服务问题，履约保证金无息返还给成交供应商。

	交货时间及地点
	时间：合同签定后30天内交货
地点：浙江师范大学科技楼28-514室（浙江省金华市）

	付款条件
	货到验收合格后一次性支付合同总价款。

	验收条件
	1、我方将对所供的所有外延片进行PL参数测试，如有不符本标书相关指标要求的外延片，供应商应及时进行更换，直至符合要求为止。
2、中标供应商免费提供10片试验片，试验片由用户从采购的外延片中随机抽取，进行第19条技术指标的检验。

	 售后服务要求
	▲谈判时必须出具外延片生产商提供工艺技术支持（包括外延片n层的深度，最佳光效的刻蚀深度参考值等工艺参数）的服务承诺函（原件）。
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