编号： TP2012048 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求一、项目要求

	项目名称
	服务器和交换机等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	详见技术参数要求

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	交换机
	台
	1

	2
	服务器
	台
	2

	3
	显示器
	台
	1

	4
	调查终端
	部
	40

	5
	话盒、耳麦
	套
	40

	6
	机柜
	台
	1

	7
	网络交换机
	台
	2

	8
	配线架
	套
	2

	9
	理线架
	套
	1

	10
	4路切换器
	台
	1

	11
	移动硬盘
	个
	2

	12
	硬盘
	个
	2

	13
	数字录音机
	台
	1


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	交换机
	IPC-610机箱（300W ATX电源）

PC-6011工控主板

PCA-6114P12底板

Intel 酷睿2四核 Q9550

主板集成千兆网卡*2

4G DDR2内存

2T SATA3硬盘*2

RAID 1 DVD刻录光驱

键盘、鼠标

USB*4并口*1，RS 232串口*2

 外形尺寸：16B:长×宽＝310×115mm2（不含固定片）输入/输出接口：耳机插座：1个，φ3.5立体声插座电话线插座：4个，RJ45，8芯（16B）录放音编解码格式：CCITT A/μ law 64Kbps,IMA ADPCM 32Kbps音频输出功率: ≥50mW(耳机驱动)录放音失真度: ≤3％频响: 300-3400Hz(±3dB)信噪比: ≥38 dB放音回声抑制比：≥40 dB每块语音卡最多16个通道。

 ▲每块语音卡需配置8个联合模块和1个坐席电源；

▲OS：Windows Server 2003以上服务器版系统

▲内部配置6块多功能语音卡

	2
	服务器
	产品类别：机架式 CPU型号：Xeon E5620 2.4GHz标配CPU数量：2颗 内存容量：12GB DDR3标配硬盘容量：584GB 内部硬盘架数：最大支持6块3.5英寸网络控制器：四千兆网卡 电源类型：冗余电源 产品结构：2U 散热系统：可选冗余冷却 RAID模式：PERC6i 扩展槽：2×PCI-E x8 2×PC光驱：DVD-ROM 最大CPU数量：2颗 。

	3
	显示器
	颜色：黑色高光泽/显示面板类型：TN面板/屏幕比例：16：10/最佳分辨率：1440 x 900 响应时间：5ms/点距：0.285mm/色数：16.7M/亮度：250cd/m2/对比度：1000000：1 可视角度 170°/160°(CR>10) /LED背光/接口 VGA 1个

	4
	调查终端
	金属钛银、  双核 1GHz 系统内存 1GB 以上扩展支持 Micro SD 可扩展容量 32GB 

7英寸、分辨率1024x600、WiFi、摄像头、内置GPS芯片，Flash播放、内置感应、重力感应、光线感应、锂电池  ；

▲存储容量 8GB以上 

▲AndroidTM 4.0智能操作系统

▲LBS位置导航
▲需支持3G功能

	5
	话盒、耳麦
	高清晰的语音通信，麦克风防噪音可自动摘机或手动摘机。可将来电的铃声消除，并送入耳机 ，适合接入电话特别多的坐席。 耳机音量大小可调节，送话大小声也可调节。提供闭音、重拨和转分机（FLASH）按键，并可音乐等待。通话管可300度旋转，可左右耳佩戴。

	6
	机柜
	类型：服务器机柜(加厚版) /容量：42U/标准：19英寸国际标准 /门及门锁：前门:钢化玻璃前门、网状前门，客选择，带锁；后门:网状后门；侧门:全钢侧门，可快速装卸/材料及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑/附加功能：角规:42U喷塑4根，可安全接地；固定托盘3个；承重600kg；散热风扇4个；6孔电源1只；安装螺丝:50套

	7
	网络交换机
	产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 

传输速率：10/100/1000Mbps 端口数量：24个 背板带宽：48Gbps VLAN：不支持 包转发率：35.7Mpps MAC地址表：8K 网络标准：IEEE 802.3x，IEEE 802.3，IEEE ...端口结构：非模块化 /交换方式：存储-转发 端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网接口

	8
	配线架
	设备类型：配线架 

适用范围：网络建设 

性能描述：PT/PXJ 5E.01.024

	9
	理线架
	设备类型：理线架 

适用范围：通信设备与主干电缆以及水平布线间的连接或设备与配线架间的连接。

	10
	4路切换器
	KVM切换器类型：4端口KVM切换器 / KVM端口：4端口

输出接口：1路输出 / 带宽：400MHz

支持分辨率：2048×1536 / 切换方式：按钮/热键

电源电压：PC板设计，无需电源 / 电源频率：50-60Hz

	11
	移动硬盘
	2.5英寸、1TB、USB3.0硬盘。 

	12
	硬盘
	1TB/SATA 2.0/7200RMP/32M缓存。

	13
	数字录音机
	内置X/Y 立体声麦克可实现 90°或120°录音;同时使用内置、外置麦克进行四通道专业录音;1.9英寸LCD超大屏幕呈现更多专业图示和数据;24bit/96kHz 高精度录音品质满足专业需要MP3录音设置能超幅度提供录音时长;内置扬声器喇叭,无需耳机可检查录音内容;;储存容量最大可扩充至 32GB,使用通用SD卡或SDHC记忆卡;USB 2.0接口, 高速传输数据;XLR 平衡输入,支持幻象供电, 允许使用各种外接麦克录音;高阻抗输入可直接插入吉他或贝斯录音;提供录音棚品质的50种周边效果器,可直接作为USB声卡使用;低频噪音过滤最大限度抑制录音底噪;内置调音表和节拍器。


四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：至少  3 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	验收条件
	按设备的技术参数逐一进行测试验收。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后30天内交货

地点：浙江师范大学指定地点        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	6小时内作出响应，24小时内提供解决方案，7天内完成维修或提供替代产品。


