招标需求
编号：ZB2017064 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	岩芯切割机

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	仪器采用可移动的刀架、轨道，通过震动刀片、钩型刀片、切割金属丝相结合的方式，对沉积物岩芯进行无损剖开，避免样品的污染。主要用于PVC套管沉积物岩芯取样后的剖开工作，手工和电动控制以满足精细分样的要求。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	主机
	1
	岩芯切割机
	1台
	具体要求见技术需求表

	配件
	1
	可移动刀架
	1套
	

	
	2
	切割金属丝
	1套
	

	
	3
	切割刀片
	1套
	

	
	4
	驱动装置
	1套
	

	
	
	
	
	


三、技术需求表

	设备名称
	性能及技术指标

	岩芯切割机
	一、
主要要求：

1.
可调节式框架结构及导轨，要能够适用于多种岩芯长度和孔径

2.
移动式刀架要安装有切割刀盘，切割刀片以及切割金属丝

3.
带驱动装置用于移动刀架沿着岩芯方向移动，保证岩芯切割的流畅和完整

二、
岩芯切割系统技术参数
1. 技术参数

1.1 适用于切割塑料套管封装的海洋或者湖泊沉积物岩芯。
切割长度范围：至少0-1.5m
切割直径范围：至少0-150mm
1.2 切割机尺寸：≤长：260厘米，宽：70厘米，高50厘米，重量：100公斤。
▲1.3 提供2种切割刀片，包括钩型刀片和震动式切割刀盘，钩形刀片适用于切割软质塑料套管，最大切割厚度3mm，震动式切割刀盘和钩形刀片相结合以切割更厚、更硬质的塑料套管
▲1.4 提供切割金属丝，用于剖开岩芯
1.5 可以采用手动和电动两种模式。
2.配件需求
2.1 备品备件：500个刀片；20个震动式刀盘；10卷钢丝切割绳（直径0.5mm）；10卷钢丝切割绳（直径1mm）



说明：
上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少 壹 年。
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满壹年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障、维修响应时间及验收标准
	1. 自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年，在质保期内，成交供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；质保期满后，中标人应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；

2. 在仪器到货后，应根据采购人安排尽快派技术工程师进行现场免费安装，并对采购人单位至少两名工作人员进行技术培训，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的，培训所发生的所有费用由供货商提供； 

3. 当设备发生任何故障或不能正常运转时，成交供应商需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，成交供应商必须在接到采购人通知后24小时内派员到现场解决问题。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后120天内交货。

地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2017]38814


