  智慧教室升级改造设备   项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	智慧教室升级改造

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	将原有8间多媒体录播教室升级改造成智慧教室。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	教师电脑
	台
	8

	2
	互动投影机
	套
	8

	3
	投影书写板
	块
	8

	4
	数字红外无线扩声系统
	套
	8

	5
	智能显示终端
	台
	24

	6
	智能预览终端
	套
	2

	7
	无线投屏网关
	套
	4

	8
	矩阵
	台
	4

	9
	钢木讲台
	个
	8

	10
	可拼接桌子1（小教室四间）
	张
	144

	11
	可拼接桌子2（大教室四间）
	张
	240

	12
	旋转靠背椅
	套
	470

	13
	教室环境改造
	项
	1

	14
	安装集成材料费
	间
	8


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术参数
	质量

标准
	验收方法及方案

	1
	电脑
	▲1、CPU：Intel I7 7700/8G内存/ 2G独显/硬盘1T 7200转/21.5寸显示器/键鼠/256g固态硬盘。
2、主板：不低于Intel® Q270 芯片组（支持VPRO），主板与整机同品牌
3、提供原厂针对本项目授权书及原厂五年保修证明函（原厂盖公章）
	行业标准
	（1）按设备的性能以及参数逐一测试；



	2
	互动
投影机
	1、亮度≥3500ISO流明,对比度≥14000：1；物理分辨率≥1280*800,16:10；
2、超短焦内反射液晶技术，反射镜头到电子白板的距离60厘米以内距离投射100英寸；
▲3、内置可交互互动组件：可以支持手和触控笔同时使用（总共不少于6点触控：手四点、笔两点），支持无PC模式的下的板书和批注，并内置不少六种适合教学使用的背景底板（田字格、五线谱等）,书写内容保存为PDF/JPEG/BMP/PNG/EIT格式。再次打开时可以进行编辑修改。无pc模式下板书和清除的操作手和笔的功能无需切换自动识别；
4、灯泡寿命（标准亮度模式）≥10000小时；                                         5、操作系统支持：支持WINDOWS和MAC，Linux操作系统.
6、USB三合一投影显示，HDMI输入，RJ45网络管理功能；
7、可选配原厂配件实现局域网内无线投影；                                        8、原装吊架，采用壁挂式安装方式；包安装调试；

9、提供原厂针对本项目授权书及原厂针对本项目保修证明函原件（原厂盖公章）
	行业标准
	

	3
	投影
书写板
	1、采用亚光投影可书写漆面板，铝合金包边；
2、板面平整度要求5个平方面积内不得超过±1mm起伏，板面、背板材料厚度不小于0.4mm钢板,整体尺寸1250mm×4000mm×40mm，显示画面和书写使用尺寸不得小于1230×1980（mm）；具体尺寸按实际需要订制。
	行业标准
	

	4
	数字红外无线扩声系统
	1、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；
2、支持外部音频输入（3.5mm AUDIO IN），于其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意；
3、支持话筒频点设定和灵敏度设定，支持静音；
4、操作简单，手感舒适；
5、带可充电锂电池，持续发言时间约6小时；； 
6、充电电源：DC 5V,2A；
7、多个教室同时使用，相互之间不会串频和干扰；
8、不受外界无线电干扰；
9、无需对频，即开即用，简单方便；
10、含有一只颈挂式无线麦克风，可扩展配备一只手持式无线麦克风与颈挂式无线麦克风同时使用；
11、内置功放，具有2个扬声器接口；
12、包含2个40W壁挂音箱；
13、提供厂家针对本项目的售后服务承诺函及授权书。
	行业标准
	

	5
	智能显示终端
	▲1、屏幕尺寸：≥60英寸；                                                               2、分辨率： 1920x1080，16:9比例；                                                      3、接收制式： PAL\NTSC\SECAM；                                                       4、接口类型：AV HDMI RF射频接口 VGA 耳机接口 LAN端子 USB
▲5、支持上电启动
6、带吊顶或墙面固定支架
	行业标准
	

	6
	智能预览终端
	1、屏幕尺寸≥60英寸，支持标准H.264 High Profile4.2视频压缩格式解码；
2、支持多种网络传输协议、多种码流的传输方式，可支持高清720p、1080P（60fps）视频流输出； 
3、支持HDMI、VGA视频解码输出接口；  
4、支持至少2路以太网络接口；                                                       5、持高清数字电视的接收、解码
6、支持1080P高清视频的播放
7、支持手机电脑等设备投屏。
8、支持所有电视统一开机音量，以防音量过大影响其他教室。
▲9、支持通电自动开机
10、可以开机自动直播视频工作站信号。 
	行业标准
	

	7
	无线投屏网关
	▲1.无线支持 PC 和移动设备同时投屏演示，支持按键切换两画面，无需通过软件选择方式切换； 
2. 支持 WIN7/8.1/10; MAC OS X10.10 及以上; iOS9.0 及以上; Android5.0 及以上操作系统，且 MAC 电脑、iPhone、iPad 直接 Airplay 镜像输出，无需安装任何软件；
3. 视频输入分辨率：≥3840x2160； 
4. 视频输出：通过 HDMI 和 VGA 输出，输出的有效画面与源端的有效画面比例相同。可同时通 过 HDMI 和 VGA 输出相同内容，输出的分辨率可以不同； 
5. 接口：HDMI×1、USB x2、RJ45 x1、VGA x1、Audio x1； 
6. 只需要将按键插到主机 USB 接口就可以完成设备配对，无需手动配对，设备配对后无需重复 配对。按键插入电脑自动运行。

7.提供厂家针对本项目的售后服务承诺函及授权书。
	行业标准
	

	8
	矩阵
	4路VGA电脑信号输入；4路VGA电脑信号输出,可完全交叉切换；支持1920*1080分辨率；
	行业标准
	

	9
	钢木讲台
	立式讲台；材料:采用优质冷轧钢板，钢木结构设计；边角部位:平滑圆弧过渡，细缝接合均匀；内部设计：含布线桥架，机架式存储仓，
	行业标准
	

	10
	可拼接桌子1（小教室四间）
	1、梯形可拼接桌子230*800*494mm(上*下*高)
2、桌板主材为密度板； 
3、桌脚为钢制桌脚；
4、桌面颜色为青绿色、白色、天蓝色（可根据需求定制）；
	行业标准
	

	11
	可拼接桌子2（大教室四间）
	1、桌子形状为三边形可拼接式桌子
2、桌脚为钢制桌脚

3、规格尺寸：990*600*770mm

4、桌面颜色为青绿色、白色、天蓝色（可根据需求定制）；            
▲5、基材：采用E1级刨花板，芯板厚25mm，甲醛释放含量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，木材含水率真≤17.0%； 
6、面材：密度板喷漆，质量符合GB/T 1951.1-1994《木家具质量检验及质量评定》标准；
7、封边：优质PVC封边；
8、三角形桌面斜角面要经过圆角打磨处理，桌面颜色为青绿色、白色、天蓝色（也可根据用户实际颜色需求定制）
	行业标准
	

	12
	旋转靠背椅
	规格尺寸跟桌子配套，如下图：
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	行业标准
	

	13
	教室环境改造
	改造工程包括吊顶、布线、装灯、地板、隔音、包门等，详见效果图
工作量见清单，实际工作量或增或见不计价，请各投标人在投标前认真踏勘现场
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	行业标准
	

	14
	安装集成材料费
	1、电视机吊架、HDMI线、VGA、2芯屏蔽线、3芯护套线、网线、USB转接线等、智慧教室专用电缆。
2、HDMI分配器（一分二，一分四）等、HDMI转SDI、书写板用水笔
	行业标准
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  三   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30   天内交货

地点： 浙江师范大学校内指定地点                     


