编号： ZB2015020 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	LED分光系统和LED编带系统

	采购内容
	见设备清单

	单位及数量
	见设备清单

	主要功能及用途
	对贴片式LED灯珠进行分光和编带。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	LED分光机
	台
	1
	2835

	2
	
	台
	1
	5730

	3
	LED编带机
	套
	1
	2835


三、技术需求表

	1
	LED

分

光

机
（2835）
	1.该设备对贴片式LED灯珠进行光、色、电综合检测并依据设定的光、色、电等参数自动完成测量并分类到对应类别中；
2.适用SMD LED规格：2835；
3.测试及分Bin参数：光通量（或光强）、波长、色温、显色指数、色品坐标、电压、电流、漏电流、功率、光效等； 
▲4.分Bin数不少于120Bin，且不少于5个料筒；

5.具有极性自动判别功能；
6．电参数

正向电压测量范围：1～20V（50V优先）, 精度优于：±2.5mV;

正向电流输出范围：5～200mA, 精度优于：±0.2%+0.2mA;

    反向电压输出范围：0.5～10V, 精度优于：±2.5mV;

反向漏电流测量范围：1～50uA, 精度优于：±1uA。

7.光参数
    光通量范围：0.1～200lm，精度优于±2%f.s;
主波长范围：380～780nm,精度优于：±0.5nm;
8.色参数

    显示指数范围：1～100,精度优于±0.8；

色度坐标xyz：CIE1931&1964XYZ可见光范围标准,精度±0.001；

色温范围：1500～20000k 精度优于±0.4%@6500K；
    色品坐标：x、y&u、v,精度优于±0.001。
9.分光速度优于20K/H；
10.整个系统实行电脑智能化操控；
11.回Bin率大于95%（相邻Bin零界参数附近的错Bin率不超过5%，非零界参数非相邻Bin差错率不超过1%%）；
12.伤料率优于0.2%；
13.掉料率小于0.2%；
14.具有分Bin后的结果数据。

	2
	LED

分

光

机

（5730）
	1.该设备对贴片式LED灯珠进行光、色、电综合检测并依据设定的光、色、电等参数自动完成测量并分类到对应类别中；
2.适用SMD LED规格：5730；
3.测试及分Bin参数：光通量（或光强）、波长、色温、显色指数、色品坐标、电压、电流、漏电流、功率、光效等； 
▲4.分Bin数不少于120Bin，且不少于5个料筒；

5.具有极性自动判别功能；
6. 电参数

正向电压测量范围：1～20V（50V优先）, 精度优于：±2.5mV;

正向电流输出范围：5～400mA, 精度优于：±0.2%+0.2mA;

    反向电压输出范围：1～50V, 精度优于：±2.5mV;

反向漏电流测量范围：1～500uA, 精度优于：±1uA。

7.光参数

    光通量范围：0.1～200lm，精度优于±2%f.s;
主波长范围：380～780nm,精度优于：±0.5nm;
8.色参数

    显示指数范围：1～100,精度优于±0.8；

色度坐标xyz：CIE1931&1964XYZ可见光范围标准,精度±0.001；

色温范围：1500～20000k 精度优于±0.4%@6500K；

    色品坐标：x、y&u、v,精度优于±0.001。
9.分光速度优于20K/H；

10.整个系统实行电脑智能化操控；

11. 回Bin率大于95%（相邻Bin零界参数附近的错Bin率不超过5%，非零界参数非相邻Bin差错率不超过1%%）；

12.伤料率优于0.2%；

13.掉料率小于0.2%；
14.具有分Bin后的结果数据。

	3
	LED

编

带

机
	1.该设备主要用于对分光后的SMD LED灯珠，按类进行电性、极性测试，按方向要求进行编带组合；
2.适用规格：SMD 2835；
3.整个系统实行电脑智能控制送带、卷带、检测、计数、热压等；
4.电参数：
  正向电压：1～20V（50V优先）;
正向电流：5～200mA；
5.速度高于：20K/H；
▲6.具有CCD视觉影像辨识；
7.错误率低于0.1%（包括正负极反编、漏编、扭编等由于编带而造成后端无法正常使用的数）；
8.伤料率优于0.2%；
9.掉料率小于0.2%。


四、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限  1 年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、设备安装：设备到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，随后免费提供4人一周国内操作培训(基础2人一次\高级2人一次)。

3、售后服务：如果仪器出现故障，在接到用户通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。

	交货时间及地点
	时间：合同签订后 50天内交货；

免费送货至浙江师范大学科技楼28栋指定位置（浙江金华）。

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。


