
采购清单
	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	参考图片（以实物为准）
	响应型号规格
	备注

	标的1
	
	定制
	
	
	
	
	
	
	

	1
	排烟系统（排烟罩、烟管、抽风机）
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.2㎜
配脱排

规格：8000*1200*150
	㎡
	1
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	烟管
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.0㎜
规格:8000*520*400：
	㎡
	6
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	风机
	电压：380V

功率：2.2WK

规格：6号 
	台
	3
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	2
	底货架
	采用优质2B不锈钢管，材料厚1.2mm。

配调节脚，隔栅型，加厚方管规格：1800*600*400
	只
	10
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	3
	平板车
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.2㎜
底部采用不锈钢加强档

配4个4寸重型万向轮

规格：1400*550*800 
	台
	2
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	4
	脸盆
	采用优质2B不锈钢制作,材料厚度=1.5

规格：50cm
	只
	30
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	5
	蒸笼

（盒盖）
	采用优质2B不锈钢制作,厚度=1.2mm

其中16个蒸笼盖，16个蒸笼底，268个蒸笼身,直径60cm
	只
	300
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	6
	不锈钢桶
	优质2B不锈钢制作，材料厚1.5mm，直径50cm
	只
	5
	
	
	
	
	

	合计
	

	大写
	

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	参考图片（以实物为准）
	响应型号规格
	备注

	标的2
	
	现货
	
	
	
	
	
	
	

	1
	奥特曼刀削面机器人
	刀削面形状：柳条形、三菱形、长寸形

产量：170刀/min

电压：220V

功率：0.26KW

宽度：5-10mm

厚度：0-8mm

长度：最长可达45cm

净重：62KG

外形尺寸：470*480*1100

型号：66型
	台
	1
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	2
	压面机
	外壳采用优质2B不锈钢制作

自动压面

电压：380V

功率：2.2KW

压面厚度：5～25mm

压面宽度：小于350 mm

最大生产能力：600KG/H

外形尺寸：1130*610*1060

型号：YMZD350I
	台
	2
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	3
	和面机
	料筒容积：25L

电压：380V

功率：2.2KW

防水等级：IP*1

搅拌轴转速：25KG/6miao

最大和面量：25KG

重量：215KG
	台
	2
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	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	参考图片（以实物为准）
	响应型号规格
	备注

	4
	四门

冰箱
	圆角设计、典雅美观

侧板发泡到顶

采用品牌压缩机，品质可靠。

蒸发器全铜管设计，高效防腐蚀

环保无氟制冷剂，稳定制冷

超厚节能环保层，防冷量外泄

可拆卸门封条

自动回归门功能

可更换式弹簧铰链

箱体竖内角圆弧设计

温控范围：-6~-15/-5~+10 ℃

冷却方式：直冷

外形尺寸：1220*770*1980

型号：SCDL1000J4
	台
	2
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	5
	电蒸灶（双眼）
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面厚度=1.2mm，其它1.0mm
采用不锈钢打钉加固

采用不锈钢加强档、加强筋

配置Φ38mm不锈钢可调节脚

电压：380V

功率：24KW

规格：1600*800*800
	台
	4
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	6
	绞肉机
	全钢型菜馅机
生产能力: 300kg/h 

电压：380V

功率：1.1kW

切刀转速：1430 r/min 

菜盆转速：30 r/min

额定频率：50 Hz

防水等级：IPX1

机器重量：125 kg
外型尺寸：775×715×945
型号：CP-30II
	台
	2
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	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	参考图片（以实物为准）
	响应型号规格
	备注

	7
	多功能切肉机
	电压：220V
电机功率：1.1 kW
生产能力：200～300KG/H

外形尺寸：510*410*800 mm
切片厚度：3.5㎜；

型号： JQ-1
	台
	1
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