台式高速冷冻离心机

一、项目要求

	项目名称
	台式高速冷冻离心机

	采购内容
	台式高速冷冻离心机

	单位及数量
	3台

	主要功能及用途
	离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械

	产地要求
	本项目产品须为与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	台式高速冷冻离心机
	台
	3
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	台式高速冷冻离心机
	见技术指标里功能
	一、配置要求

1、高速冷冻离心机主机1台

2、快速锁定转子盖设计的30×1.5/2.0mL金属材质气密性固定角转1个

二、技术参数

主机：
1
▲最大相对离心力≥20,600×g（15,000rpm）

2
从零加速至最高转速时间和从最高转速减速至零的时间≤18秒

3
可选配48孔转子，24孔Kit气密性固定角转等8种转子

4
具有瞬时离心功能的单独按键，可选择转速

5
具有QuickLock®快速锁定转子盖，可快速打开或锁紧转子

6
具有FastTemp快速制冷功能，从室温23°C降至4°C≤11分钟

7
离心结束且离心机盖关闭时，可以持续制冷，确保样品安全

8
ECO自动待机功能，可选1、2、4、8小时无使用后自动待机，降低能耗

9
温控范围：-10°C至40°C

10
气密性转子和盖子可以140℃高压灭菌2小时

11 具有定速计时功能，既在达到设定转速后才开始倒数计时
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


	2
	台式多功能高速冷冻离心机
	见技术指标里功能
	一、配置要求
1、台式多功能高速冷冻离心机主机1台

2、快速锁定转子盖设计的30×1.5/2.0mL金属材质气密性固定角转1个

3、2个MTP微孔板吊篮和转子盖的水平转子1个

二、技术参数

主机：
1
▲最大相对离心力≥29,500xg；最高转速≥17,500rpm

2
▲温度范围：-11℃-+40℃

3
速度可以显示转速rpm或离心力rcf

4
具有瞬时离心功能，可预选转速

5
气密性转子和盖子可以140℃高压灭菌2小时

6
具有定速计时功能，既在达到设定转速后才开始倒数计时

7
所有转子在最高转速时，维持样品温度4℃,离心结束后有持续制冷功能继续降温

8
噪音：≤55dB（A）

9
具有软启动/制动功能保护敏感样品，凹凸感的铝箔按键设计便于操作

10
同时具有快速制冷和从设定时间开始快速制冷的功能

11具有QuickLock®快速锁定转子盖，可快速打开或锁紧转子
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


	3
	台式大容量高速冷冻离心机
	见技术指标里功能
	一、配置要求
1、台式大容量高速冷冻离心机主机1台

2、6x85ml固定角转含转子盖1个（含15mlFalcon 管适配器12个、50mlFalcon 管适配器6个）

3、具有深孔板吊篮的水平转子1个

二、技术参数

主机：
1
▲最大相对离心力≥20,900xg；最高转速≥14,000rmp

2
温度范围：-9℃至40℃

3
转速可从200rpm开始设定至最高转速，以10rpm递增

4
具有瞬时离心功能的单独按键，可选择转速

5
具有定速计时功能,既达到设定转速才开始倒计时

6
有≥10个加速和≥10个刹车档可选，保护敏感样品

7
转子.转子盖子和适配器可以高压灭菌(121°C,20分钟)，拆卸简单，便于清洁

8
具有快速制冷功能，只需15分钟即可预冷腔体，转子在最高转速下，仍可以保持4℃，同时具有“standbycooling”待机冷却功能

9
开盖高度≤29cm，便于装载样品和更换转子

10具备自动识别转子、转子限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	


