  新校区图书馆设备   项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	图书防盗检测仪等

	采购内容
	图书防盗检测仪等

	单位及数量
	1批

	主要功能及用途
	图书防盗检测仪

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	图书防盗监测仪
	台
	1
	

	2
	图书充消磁及验证仪
	台
	1
	

	3
	图书充磁仪
	台
	1
	

	4
	图书消磁仪
	台
	1
	

	5
	自助借还书系统
	台
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求和技术参数
	备注

	1
	单通道图书监测仪

[image: image1.png]s3asvaviva
TVYNOLLYONGS.





	1.通道空间宽阔，可无障碍通行，符合国际ADA残障人通行要求。
2.通过声音和灯光信号给予触发警报的读者声音及视觉双重警示。
3.可配置7种不同颜色视觉报警：红色，白色，青色，品红色，蓝色，黄色和绿色，并可设置多种模式如循环切换。
4.系统内安置有红外线触发装置，在通道内没有读者通过时（既不切断红外线信号），系统可通过时间判断不报警，降低误报。
5.可定向设置报警，通常设置单向离开图书馆安全报警。
6.可设置单通道报警或多通道同时报警。
7.适用于各类印刷出版物及视听出版品。系统对国产磁条和进口磁条需有很好的兼容性。
8.产品所释放的磁场强度低于国际放射线防护协会、无电离放射委员会所制定的标准。
9.系统内置高精度的读者计数器，能自动正确纪录通行人数。
10.抗电子干扰能力强，有警示灯并能明示出警铃产生的通道
11.读者通过计数、报警计数可视化。
12.监测仪的主体材料使用工程注塑，牢固耐用，美观大方。监测频率：217Hz。要求双通道，单个通道宽度：≥90cm。
13.可以距离大型金属物体50cm范围安装。
14.可提供包括底座式、走线槽式在内的安装方式。
15.规格要求：（单个通道）高1780 x宽1080 x深650（mm）（长宽高正负偏差不超过10mm）。
16.监测范围：宽度≥90㎝；高度≥180 cm。
17.电源要求：220/240VAC，50-60Hz，1.5A。
18.通道面板两侧可以定制彩色招贴，满足图书馆个性化和宣传及活动要求。
19.配合3M磁条和强大的类磁材过滤算法，

系统误报率为1：10，000。
20.可连接到远程设备如摄像机系统和门挡。
21.与staffConnect™gate和libraryConnect™集成便于诊断和统计，如确定报警通道，故障元件以及远程访问所有安全门的状态并生成报告等。
通过 FCC，UL等国际知名安全性认证。22.要求配铝制的底板。
	

	2
	充磁、消磁、验磁一体机
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	1.通过美国UL或加拿大CUL或欧洲CE认证标准；

2.能够快速对书籍、杂志、期刊、地图、文件及其他印刷材料、光盘中的安全磁条进行充消磁及验证，而不会破坏资料；

3.兼容的磁条：能够兼容国产及进口各种规格磁条；

4.允许一次性对多本资料进行充消磁；

5.必须集充磁，消磁和磁性验证功能于一体，可以通过按钮选择，单独操作验证功能，而不进行充消磁；

6.充消磁功能可以相互切换，磁性指示灯可以由用户选择开启或关闭；

7.仪器能产生足够强度而且特殊形状的磁场，以确保充分地对容磁性为180-230 oersteds的磁芯片进行充磁或者消磁；

8.充消磁完成时间不超过1/10秒，不需要预热等待时间，并能提供独特声音提示确认充消磁的完成；

9.设备操作界面需带有易用的指示，操作方便，简单易用；

10.*预装RFID接口，未来可以方便升级到RFID技术；

11.*带有与电脑连接的USB接口。

12.产品提供故障指示功能，配有故障提示灯，充消磁时，声音小，机器工作状态一目了然；

13.充消磁验证仪器安装有红外线阻断装置，在没有切断红外线时，不触发磁场进行工作；

14.用户可自由选择图书资料充消磁移动方向（须能够方便选择自左往右或自右往左操作）；
*产品制造遵循ROHS《欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令》，符合职业安全及健康规范的相关规定，确保工作人员的人身安全。
	

	3
	充磁仪
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	1.通过美国UL或加拿大CUL或欧洲CE认证标准，

符合职业安全及健康规范的相关规定，能保证工作人员的人身安全；

2.发射特殊磁场以保护馆员不受辐射，充敏功率：
≤85W/充敏高度：≤10mm/10 inches；

 每次充磁完成时间不超过1/10秒，不需要预热等待时间。
	

	4
	消磁仪
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	1.通过美国UL或加拿大CUL或欧洲CE认证标准，

符合职业安全及健康规范的相关规定，确保工作人员的人身安全，发射特殊磁场以保护馆员不受辐射；

不需要预热等待时间，可连续消磁无需冷却。
	

	5
	自助借还书系统
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	1.设备可以识别条形码标签并能方便升级到处理数字化标签（RFID）。

2.可以同时处理书籍、杂志、CD及录像带。

3.配置高清晰液晶显示器。

4.动态、全彩色、易于理解的操作指示图像引导读者的每步操作。
5.基于Windows®的软件，使工作人员易于操作设备。

6.使用过程中，能够自动侦测网络是否通断情况，自动连接网络。能够在网络断开的情况下显示客户信息（例如：图书馆宣传信息等）。

7.配备可以读取各种条形码的扫描枪。
8.图形式用户界面易于设置设备。
9.可以通过TCP/IP 或串行口连接至系统。
10.对读者的错误操作有声音提示。
11.读者可以看出实时的欠费、再借书籍等等状况。
12.收费性质的租借费用可以自动纪录读者数据库。

13.能够同时使用两种读者卡，例如：IC卡和条码卡。

14.能够对多本书进行检测,防止一书登录多书借出。

15.能够防止抽换，有六个红外线感应器，防止借阅抽换书籍（登记便宜的书借出贵的书）。

16.产品须通过通过3C、UL、CE及FCC认证。

17.生产厂家通过ISO 9001质量认证、ISO14001环境管理认证。

18.制造商免费提供原厂操作培训，使图书馆2名以上馆员掌握该设备的操作。

系统通过简单的硬件转换可以升级为含RFID自助借还系统，必须提供同时具备磁条及RFID功能的实际运行案例。
19.含与汇文图书馆管理系统的接口费
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30 天内交货

地点：浙江师范大学行知学院兰溪校区 （浙江金华兰溪市迎宾大道3388号）
           


项目联系人：                联系电话：

分管领导：

                                     日期：

注意事项：
1. 请科学、合理地提供本项目的有关采购需求，这是采购工作能否取得成功的关键。

2. 对于重要且不可偏离的性能与技术指标请务必在有关技术参数前加“▲”，在评标时，如发现供应商提供的产品在该技术参数上有负偏离时，该供应商的投标书则为无效标。

3. 除单一来源采购项目外，不得指定品牌或供应商进行采购。因项目特殊并经专家论证确需指明相关产品品牌的，则品牌数量不得少于3个，且品牌之间应当具有可比性（相关推荐品牌请在备注栏中注明）。同时必须在采购文件中表示“除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加”的意思。

4. 若是单一来源谈判的项目，则要求提供单一来源谈判的供应商名称，联系人，电话，E-MAIL地址等信息。同时要求参加单一谈判的供应商应是浙江采购网注册的供应商，否则，无法进行相关谈判。

   5. 使用部门除交纸质材料外，另发一份电子稿给我中心项目经办人。

