一、项目要求

	项目名称
	调Q脉冲激光器

	采购内容
	调Q脉冲激光器

	单位及数量
	3套

	主要功能及用途
	用于激光原理与技术本科教学中固体激光实验
具有固体激光自由振荡激光输出、调Q脉冲激光输出、脉冲激光放大、激光倍频输出、并自带He-Ne或半导体准直激光以便于光学谐振腔的调整。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	调Q脉冲激光器
	套
	3
	


三、技术需求表

	功能要求
	必要功能
	▲a1、TEM00模

	
	
	▲a2、自由振荡基频1064nm激光输出、激光放大输出

	
	
	▲a3、调Q脉冲激光输出、脉冲激光放大输出

	
	
	▲a4、倍频532nm激光输出

	
	
	▲a5、配热释电激光能量计、ns响应光电探头

	
	辅助功能
	b1、He-Ne或半导体准直激光、

	
	
	b2、激光输出能量连续可调、

	
	
	b3、激光重复频率1-10Hz可调、

	
	
	b4、灯泵、内循环水冷、

	性能及技术指标
	主要技术指标
	▲c1、基频1064nm激光输出、能量不小于800mJ; 

	
	
	▲c2、倍频532nm激光输出、能量不小于250mJ；

	
	
	c3、调Q脉宽小于10ns；

	
	次要指标
	d1，能量稳定度优于5%；

	
	
	d2、激光有内、外触发两种工作方式

	质量标准
	符合国家工业科学和医疗（ISM）射频设备 骚扰特性 限值和测量方法GB4024-2013质量标准，保证学生身体健康。需提供检测报告。

	验收条件及标准
	符合功能要求、技术指标、以及质量标准

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   1  年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  60  天内交货

地点：    浙江师范大学28幢                        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	在保证期内如发现产品质量缺陷的，供应方免费维修或者采取补救措施；所有产品保修期后负责长期有偿维修（不含甲方自配设备）。


