编号： TP2013036 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	精业楼报告厅音响

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	1批

	主要功能及用途
	1、16幢报告厅日常会议扩声需要

2、行知学院8000余名学生课外活动

3、满足报告厅学术报告，学习培训扩声需要

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	线阵主音箱
	台
	8

	2
	舞台返听音箱
	台
	2

	3
	吊挂件
	个
	2

	4
	线阵超重低音
	台
	2

	5
	超重低音
	台
	2

	6
	线阵主音箱功放
	台
	2

	7
	返听音箱功放
	台
	1

	8
	线阵超重低音功放
	台
	1

	9
	超重低音功放
	台
	1

	10
	数字处理器
	台
	1

	11
	24路调音台
	台
	1

	12
	手持无线话筒
	套
	3

	13
	领夹话筒
	套
	4

	14
	鹅颈会议话筒
	套
	2

	15
	天线放大器（含连接线缆）
	台
	2

	16
	50欧姆 延长线
	米
	2

	17
	天线
	个
	2

	18
	立式话筒杆
	个
	6

	19
	效果器
	台
	1

	20
	DVD蓝光播放机
	台
	1

	21
	电源时序器
	台
	2

	22
	带护套音箱线
	米
	700

	23
	话筒线
	米
	200

	24
	扭曲口插头
	个
	16

	25
	卡侬插头
	个
	50

	26
	莲花插头
	个
	10

	27
	扎线杆
	个
	5

	28
	前玻璃后三段式网孔机柜
	台
	1


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	验收方法

	1
	线阵主音箱
	▲双8寸外置两分频两驱动；

▲频率响应：90Hz-18kHz(±3dB),80Hz-20kHz(-10dB)；

指向性:水平100°,垂直10°；

灵敏度(1W/1m）：HF:109dB  LF:103dB；

▲最大声压级 (1m) ：HF:127/133dB(连续/峰值),LF:127/133dB(连续/峰值)；

▲额定功率：400W；峰值功率：1600W；

标称阻抗 (Ω)：HF:16   LF:16；

低音单元：1x8”钕磁低音单元；

高音单元：1x3”铁氧体高音单元；

箱体结构：倒相式；

连接插座：2个四芯NEUTRIK NL4MP插座,HF:2+2- LF:1+1-；
	按设备的技术参数以及功能逐一测试验收



	2
	舞台返听音箱
	▲单12"两分频全频音箱；

▲频率响应 65Hz-16KHz(±4dB)；

灵敏度(1W/1M) 94dB ；

▲额定功率(AES) 300W，最大功率：600W；

▲最大声压级 119dB (连续), 125dB (峰值)；

标称阻抗 8Ω；

标称覆盖角 80°×50°。
	

	3
	吊挂件
	▲ 承重：1吨以上
	

	4
	线阵超重低音
	▲18寸超低频音箱；

▲频率响应 45 Hz–200 Hz（±4 dB），30 Hz–320 Hz（-10 dB）； 

灵敏度dB（1W/1m） 97 dB（88 Hz–16 kHz）；

▲最大声压级dB（1m）125 dB（连续）/131 dB（峰值）； 

▲最小功率 700 W    最大功率：2400W；

额定阻抗（Ω） 8Ω；

低音单元 18"纸盆低音（100mm音圈）；

▲箱体配置 顶托 ；

箱体结构 直射式；
	

	5
	超重低音
	▲频率响应：30Hz-500Hz；

▲额定功率：1500W；

▲最大功率：3000W；

▲灵敏度 ：102dB；

▲最大声压级：133dB；

额定阻抗：4Ω；

低音单元配置：18"×2；
	

	6
	线阵主音箱功放
	▲LED显示工作状态随时监控；

工作方式 ：全立体声，单声道桥接；
▲额定输出功率：8Ω立体声: 1400WΧ2；

▲额定输出功率：4Ω立体声:2400WΧ2；

▲额定输出功率：8Ω桥接:4800W；

信噪比S/N：-90dB；

输入灵敏度：0.7V/1.4V；

总谐波失真：<0.05%；

阻尼系数：>350；

输入阻抗：20KΩ（平衡） 10KΩ（不平衡）；

电压：220V~50Hz(士10%）。
	

	7
	返听音箱功放
	▲额定输出功率：8Ω立体声:500 WΧ2；

▲额定输出功率：4Ω立体声:1000WΧ2；

▲额定输出功率：8Ω桥接:2000W；

信噪比:>90 dB；

输入灵敏度:1V。
	

	8
	线阵超重低音功放
	▲LED显示工作状态随时监控；

工作方式 ：全立体声，单声道桥接；

▲额定输出功率：8Ω立体声: 1400WΧ2；

▲额定输出功率：4Ω立体声:2400WΧ2；

▲额定输出功率：8Ω桥接:4800W；

信噪比S/N：-90dB；

输入灵敏度：0.7V/1.4V；

总谐波失真：<0.05%；

阻尼系数：>350；

输入阻抗：20KΩ（平衡） 10KΩ（不平衡）；

电压：220V~50Hz(士10%）；
	

	9
	超重低音功放
	▲LED显示工作状态随时监控；

▲立体声输出功率：2×1200W/8Ω；

                  2×1800W/4Ω；

▲桥接输出功率：4200W/8Ω；

信噪比S/N：-90dB；

输入灵敏度：0.7V/1.4V；

总谐波失真：<0.05%；

阻尼系数：>350；

输入阻抗：20KΩ（平衡） 10KΩ（不平衡）；

电压：220V~50Hz(士10%）。
	

	10
	数字处理器
	▲两组输入，六组输出，组合灵活；

两组输入的前端均包括 28 段的图示均衡或 9段的参数均衡；

六组输出设有4段以上的参数均衡和限幅器。

▲阻抗 >40KΩ；

▲最大输入电平 +34dBu,输入跳线在 +30 位置；

共模抑制比 >45dB；

RTA 话筒幻像供电 +15VDC；

RTA 话筒 EIN <-110dBu,22Hz-22kHz,150Ω；

动态范围 >114dB A 计权，112dB 无计权；

Type IV™ 动态范围 >119dB A 计权，22kHz BW >117dB 无计权，22kHz BW； 

取样频率 48kHz；

D/A 特性 :动态范围112dB A 计权，110dB无计权；

系统特性 :动态范围 >110dB无计权，>107dBA 计权；

THD+噪声 0.002%,+4dBu,1kHz,0dB 输入增益；

最大输出电平 +22dBu；

A/D 特性 :类别 dbx Type IV™ 转换；

频响 20Hz-20kHz,±0.5dB；

通道串音 <-110dB,一般 120dB；

输入至输出串音 <-100dB。
	

	11
	24路调音台
	▲全数字调音台，彩色触摸屏；

▲能通过USB口把调音台的设置和快照储存到USB上，供以后调用这些设置和快照；

话筒输入到线路输出：+0/-1db,20Hz-20kHz；

立体声线路输入到主输出：+0.5/-0.5db,20Hz-20kHz；

T.H.D.&噪声（10 Hz-22k Hz）；

话筒输入（最小增益）到母线输出：0.006%@1k Hz；

话筒输入（最大增益）到母线输出：0.008%@1k Hz；

立体声输入到主输出：0.006%@1k Hz。
	

	12
	手持无线话筒
	▲自动发射机设置；

▲背光 LCD；

▲频率和功率锁定；

▲电池电量指示；

▲使用范围为 518 - 782 MHz；

▲使用范围大于100m； 

接收机：

外壳:电镀钢

▲音频输出电平（参考 +/- 38 kHz 偏差），1 kHz 音调。
	

	13
	领夹话筒
	▲发射机和接收机均配备多功能背光LCD显示屏

▲频率响应:50 Hz - 20 kHz；

▲灵敏度（1 kHz）:-38 dBV/Pa / 13 mV/Pa；

等效自噪:18 dB (A)；

声压:120 dB。
	

	14
	鹅颈会议话筒
	▲频响范围：50Hz-17kHz；

▲ 阻抗：180 Ω；

▲ 开关：可编程的 On/Off。
	

	15
	天线放大器（含连接线缆）
	距离能达到200米以上。
	

	16
	50欧姆 延长线
	▲材质：黄铜（HPB59-1）；

▲镀层：镀镍。
	

	17
	天线
	▲频率范围是 470-900mhz，适用于 u4s, u4d, ulxp 和 ulxs 等型号的接收器以及 ua844 和 ua845。
	

	18
	立式话筒杆
	▲材 质：铝合金；

▲高 度 :1150-1700 mm；

▲横杆长度:530-910mm。
	

	19
	效果器
	▲能通过USB口把调音台的设置和快照储存到USB上，调用这些设置和快照。

▲15种以上立体声混响效果。
	

	20
	DVD蓝光播放机
	▲视频功能：HDMI1.4接口；

▲输出分辨率：1080p，1080i，720p；

光碟格式：DVD Video（BDMV/BD； 

文件格式：视频：MPEG-1视频/P； 
	

	21
	电源时序器
	▲通道总电流容量25A，提供5500W总功率；

对音响系统提供安全、自动化的电源控制功能；

设有两个以上12V的BNC工作灯供电接口。
	

	22
	带护套音箱线
	达到相应国家标准。
	

	23
	话筒线
	达到相应国家标准。
	

	24
	扭曲口插头
	▲材质：黄铜（HPB59-1）；

▲镀层：镀镍；

插拔力：10-20N；

▲插拔寿命：＞1000次；

接触电阻：＜20mΩ；

绝缘电阻：≥1GΩ。
	

	25
	卡侬插头
	▲材质：黄铜；

▲镀层：镀银；

插拔力：≤20N；

▲插拔寿命：＞1000次；

接触电阻：5mΩ；

绝缘电阻：≥1GΩ。
	

	26
	莲花插头
	▲ 材质：黄铜；

▲镀层：镀金；

▲插拔寿命：>5000次；

▲分离力：3~30N； 

接触电阻：≤0.015Ω；

绝缘电阻：≥100MΩ。
	

	27
	扎线杆
	达到相应国家标准。
	

	28
	前玻璃后三段式网孔机柜
	▲ 静载承重1000KG以上；

双开后门；

可方便地安装配电单元；

前后门配锁；

配件齐全。
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  至少3  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  20天内交货

地点：   浙江师范大学指定地点    

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	6小时内作出响应，12小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。

设备安装调试完成后，对我方管理人员进行专业培训。


