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第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙江省财政厅201733337 号确认书批准，现就我校录播实验室设备项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。
一、项目编号： ZB2017046
二、采购组织类型：分散采购自行组织
三、采购内容及数量：
	序号
	采购内容
	数量
	备注

	1
	录播实验室设备
	
	1.本项目最高限价45万

2.详细技术参数见第二章《招标需求》


四、合格投标人的资格要求
符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件：
1．具有独立承担民事责任的公司；
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具有良好的售后服务能力；

7．法律、行政法规规定的其他条件。

▲投标人的特定条件：
1.本项目不接受联合体投标；
2.投标人必须到浙师大现场勘查，否则不能参加本项目投标，现场勘查时间：2017年7月10日至2017年7月20日，上午：8:30-11:30，下午：2:30-4:30（具体时间由用户老师决定）。联系老师：倪老师，联系电话：13566997760。
五、招标文件的发放：
1.发放时间 2017年 7 月 8 日至 2017 年7 月  23日（双休日及国家法定节假日除外），上午：  8:30—11:30   ；下午： 2:30—4:30 （本文件所涉及时间均为北京时间）。
2.发放地点：金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政中心北楼109室

3.供应商报名、下载标书要求：

（1）各供应商必须登录浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名（如首次使用须进行注册，具体程序详见浙江省政府采购网中有关供应商注册相关要求）。

（2）各供应商必须登录我中心采购文件下载系统免费报名、下载标书（如首次使用须进行注册，具体程序见我中心网站上发布的《关于开通浙江师范大学采购文件下载系统的公告》）。

（3）我中心发放的采购文件以书面材料为准，以E-MAIL、下载等方式获得采购文件存在的可能风险由供应商自行承担。已通过我中心采购文件下载系统中进行网上报名并下载采购文件的供应商，如需要仍可到我中心免费领取纸质文件。    
请各供应商在报名时务必按以上要求进行，否则，我中心有权拒绝其投标。 

不符合本项目投标资格的投标供应商即便取得标书，开标后一旦发现其资格不符合本项目资格要求，作为无效投标处理。 
六、领取纸质招标文件时应提供以下资料：
1.有效的企业法人营业执照副本及复印件（复印件加盖单位公章）
2.法人授权书（授权人签字，并加盖单位公章）
3.报名人有效身份证件及复印件
4.报名人联系方式（电话、手机、电子邮箱）

七、投标保证金：
投标保证金人民币  5000  元。投标人应于 2017年7 月 27 日 14：00  时前汇至指定账户（需注明“投标保证金”）。
投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行转账等非现金形式提交。投标保证金必须从投标人单位账户支付，不接受现金或现金交款单，若以网上银行等其它方式交纳的，需提前打入指定账户，保证金的相关凭证（若为打印件、复印件则加盖公章）需要在递交标书的同时递交（如是转账支票还须提供进账凭证）。
八、投标截止时间和地点：
投标人应于2017年7 月 27 日 14：00  时前将投标文件密封送交到金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政中心北楼109室，逾期送达或未按本标书要求密封的将予以拒收。

九、标书质疑：

投标人对招标文件有质疑的，应在获得招标文件之日起（在招标文件发售或报名截止日后获得的，自截止之日起计算）七个工作日内，且在采购响应截止时间之前以书面形式向我中心提出，否则视为各投标人均对此无异议。

十、开标时间及地点：
本次招标将于2017年7 月 27 日 14：00  时在浙江师范大学采购中心评标室开标，投标人应当派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工）。

十一：本次招标有关信息发布媒体：

浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/）
十二、业务咨询：
招标文件发放、供应商报名、投标判保证金交纳及质疑接收联系人：郭老师，联系电话：0579—82282703传真：0579-82280035
项目联系人：唐老师，联系电话：0579—82282246
技术答疑及现场勘查联系人：倪老师，联系电话：13566997760。
政府采购监管及投诉受理部门：浙江师范大学采购管理办公室

联系电话：0579—82282070
十三、投标保证金、履约保证金缴纳指定账户：

户    名：浙江师范大学

银行帐号：130182640000422

开户银行：金华银行浙师大支行   
   浙江师范大学采购中心
                                     　　　年　　月　　日
第2章 招标需求
编号： ZB2017046 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	全自动高清录播教室设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	全自动高清录播教室建设

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	嵌入式录播跟踪一体机
	台
	1

	2
	高清云台摄像机
	台
	4

	3
	专业肩扛摄像机
	台
	1

	4
	定位分析仪
	套
	2

	5
	数字音频矩阵
	台
	1

	6
	智能控制终端
	台
	1

	7
	视频矩阵
	台
	1

	8
	专业拾音吊咪
	支
	6

	9
	资源管理平台主机
	套
	1

	10
	嵌入式专用灯光
	套
	4

	11
	互动投影机
	套
	1

	12
	投影书写板
	套
	1

	13
	数字红外无线扩声系统
	套
	1

	14
	教师工作站
	台
	1

	15
	智能分享大屏
	台
	5

	16
	钢木讲台
	张
	1

	17
	机柜
	个
	1

	18
	无线AP
	台
	1

	19
	组合式课桌
	套
	48

	20
	教室环境改造
	项
	1

	21
	安装集成材料费
	项
	1


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术参数
	质量

标准
	验收方法及方案

	1
	嵌入式录播跟踪一体机
	1、▲ 嵌入式一体化硬件设计，硬件采用FPGA/CPLD+DSP+ASIC的优化结构，集成度最高；软件采用：Linux+可编程专用芯片；不接受服务器和PC架构，不采用编码盒。 
2、录播主机应采用安全直流电源DC12V或DC24V供电，无风扇设计，高度为1~1.5U的标准机架式设计。 
3、录播与跟踪实现一体化设计，一台设备完成视频录制、教师跟踪拍摄、学生跟踪拍摄、直播、点播等功能。 
4、▲录播主机需内置存储硬盘，存储容量须满足日常录课需求，硬盘至少应为2T。 
5、录播主机应提供USB接口，教师可以直接接入U盘或移动硬盘，支持设置录播主机直接将录制的视频文件实时存储到U盘或移动硬盘中。 
6、为考虑后续应用的升级，录播主机接口要求：至少具备6个HD-SDI输入接口、1路HDMI和1路VGA输入接口、4个云台控制接口、4个USB接口。 
7、录播主机音频接口：至少2路音频输入及2路音频输出，要求录播主机采用主流ACC音频编码方式。 
8、录播主机外观应设计简单的按键面板和彩色显示屏，能够快速进行录播主机的基本设置，包括设备IP等相关参数设置，同时方便教师实时查看录播主机的运行状态和录播的相关参数。 
9、为录制出高质量的优课视频，要求系统的视频输入信号须支持5路1080p30帧高清模式，且支持高标清切换。视频输入考虑二次编码和网络延时造成视频质量不佳的问题，摄像机拍摄的视频信号应采用SDI而非网络接入。 
10、录播主机应支持电影模式和多流资源模式两种录制方式，电影模式复合画面和接入的视频流均可选择性单独录制并保存在录播主机里，便于老师后期通过各场景的独立视频文件进行非编、合成等。 
11、▲录制的视频文件格式：MP4或WMV，通用性强。 
12、手动导播方式支持本地导播、远程导播等，录播主机至少支持2路HDMI画面的输出，可分别支持本地导播画面输出和录制的最终画面输出到观摩室显示大屏中。 
13、高清录播主机应支持POC供电，可接入POC摄像机并正常控制、供电。 
14、支持网络直播流和TS流直播。并提供录播主机支持网络直播和TS流直播的证明文件复印件加盖公章。 
15、支持蓝/绿背景抠像功能，无需额外增加色键抠像设备,支持虚拟背景叠加及实时渲染输出，满足课程录制和校园电视台两种应用场景； 
16、可扩展内置视频交互功能，实现一对一的双向教学互动功能。
17、▲内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境。       

18、跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施，更不需使用有要求的课座椅，要求采用图像识别跟踪技术，有较强的防干扰性。
19、具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W，采用无风扇散热设计，提供内部构造图片加盖原厂商公章。
20、嵌入式管理系统，内置于主机中，实现紧密无缝结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。
21、▲提供满足课程录制功能的导播操作平台；应支持本地导播和远程导播两种方式。本地导播：可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器，进行本地导播，保证导播具有较好的实时性和流畅性。远程导播：导播软件内嵌到录播主机中，应采用B/S架构设计，能够方便教师使用IE浏览器通过网络直接访问导播平台，快速进行登录与操作。
22、内置鼠标点击跟踪技术和传统的上、下、左、右云台控制功能和滚轮变焦控制功能；每一路视频支持8个预置位设置。
23、导播平台须满足基本的录课导播功能，包括教师、学生、课件的画面切换，添加LOGO和字幕，切换特效、云台摄像机焦距调节、多画面显示布局等功能。
24、▲提供多样化的转场特效，使画面切换更加柔和、不突兀。至少提供11种转场特效，包括淡入淡出、渐变、左侧/右侧划入等。
25、 支持在导播过程中叠加预设的LOGO，且LOGO位置应可根据教师意愿进行调整。
26、支持在导播过程中添加字幕，字幕内容可根据教师需求进行预设或临时输入，至少支持5条字幕预设。应满足教师的多样性字幕需求，要求可设置字幕颜色、字体描边、字幕背景，字幕大小、位置可任意设置，导播过程中可简单快速地通过鼠标拖动字幕位置。
27、 导播平台应具备智能自动切换功能的预设，即通过不同的优先级、逻辑自定义各种智能切换模式，如跟踪切换模式、课件VGA保留时间、设定间隔时间自动切换到学生画面等。

28、配置1台23寸的导播显示器、1套无线键盘鼠标。
29、提供录播主机3C、CE、FCC、ROHS证书复印件;提供录播主机权威部门出具的无故障时间不低于60000小时证书。


	行业标准
	（1）按设备的性能以及参数逐一测试；

（2）按“主要功能及用途”中的第1、2部分功能要求。

	2
	高清云台摄像机
	1.投标产品为进口知名品牌（PANASONIC、SONY、HITACHI）。
2.▲紧凑型云台一体化高清摄像机，具有1/2.3英寸以上尺寸感光元器件（MOS、CMOS、CCD）；
3.信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz；（提供“国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心”出具的检测证书）
4. 摄像机输出图像的清晰度（即水平分解力）达到1000电视线。（提供“国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心”出具的检测证书）
5.具有动态范围扩展（DRS）功能，可抑制图像过曝和过暗部分。（提供“国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心”出具的检测证书）
6.具有十六轴色彩矩阵调节功能，可对每个轴单独调节。（提供“国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心”出具的检测证书）
7. ▲内置一体化镜头须支持15倍以上光学变焦及5倍以上i.ZOOM智能变焦，即具备20倍以上全分辨率变焦，此外同时具备16倍以上数字变焦。（提供“国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心”出具的检测证书）
8.最低照度不高于0.7lx，支持高级动态范围扩展HDR。
9.支持以太网供电（PoE），支持IP视频流输出及IP控制，可通过一根网线实现对摄像机的供电、控制及高清视频输出。
10.摄像机至少具备IP、SDI、USB这三种高清视频输出接口。
11.内置一体化云台满足-175到+175度（平移），-30到+90度（俯仰），且最快速度不低于90度/秒。
12.摄像机至少具备RS232、RS422、IP三种控制接口，且支持正装（桌面式安装）和倒装（吸顶安装）。
13.具备画面冻结功能：在调用预置位期间冻结视频，期间仅输出静止的图像，不显示回转运动的画面。
14.支持夜间拍摄模式，可与红外线照明灯配合使用。（提供“国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心”出具的检测证书）
15.支持混合数字降噪（DNR），选项包括Low、High、Off。（提供“国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心”出具的检测证书）
16.摄像机自带MicroSD卡槽，可插入SD卡，录制拍摄的内容。
17.支持美肤模式，可选择打开/关闭。
18.摄像机自带话筒/线路音频输入
19. 提供原厂授权函及三年质保函。
	行业标准
	

	3
	专业肩扛摄像机
	结构 专业级摄像机，镜头及其他核心组件同一品牌
芯片尺寸 ≥1/2英寸
成像介质 MOS或CMOS或CCD
镜头变焦 ≥17倍光学
聚焦方式 自动/手动
水平分辨率 ≥1000线
输出格式 1080/59.94i、1080/50i
1080/30p1080/25p
720/59.94p、720p/50p
视角范围 水平视角：8° (远端)-- 70°(近端)
宽动态 局部亮度补偿：在逆光的环境下，可以获得清晰、无暗区的画面(DRS)
信噪比 ≥55dB
最低照度 ≤3.0 lx(F1.6,50IRE)
增益调整 0dB—18dB
快门速度 1/2s到1/2000s
输出接口  1路HD/SD SDI(BNC)，1路分量(或HDMI) ；迷你-B/USB2.0 高速/大容量存储
预置位 ≥6
通信方式 RS422/RS232或红外遥控或RJ45
控制协议 VISCA
安装方式 壁装
标准配件 原装连接电缆、电源适配器
采访话筒 1.指向性：强指向;
2.频响范围：50Hz～18KHz。
3.电源供应/：DC48V幻象/1.5V AA
附件 1.电池：SONY BP-U60电池1块；
2.存储卡： 64G专用SXS存储卡1张，SONY MEAD-SD01卡套1个；
3.三脚架：意美捷EG04AS三脚架1只；
4.摄像包：新闻猎手NH-C-13专业摄像机包1个。
	行业标准
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	定位分析仪
	1、跟踪软件基于B/S架构设计，提供调试与维护的便捷性，通过IE等浏览器即可进行设置管理。
2、能识别教师跟踪物体，控制摄像机云台进行跟踪拍摄，实现教师、学生、板书、课件的场景跟踪、，能按现场环境调节灵敏度，具有抗于扰功能。 
3、能智能进行教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、板书、课件的画面自动切换，画面切换不存在明显延时。 
4、全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，当教师站立不走动时为特写画面；当教师在讲台区域走动讲解时为教师区域全景画面；当教师进行PPT课件讲解时，跟踪系统应自动检测并触发，录制画面切换到PPT。全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，当学生起立发言时，首先切换到学生全景画面，再过渡到发言学生的特写画面；多个学生起立，切换到学生全景。教师触摸黑板区域，能自动切换到板书特写画面。
5、 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持教师的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 
硬件参数： 
1、1/3 700TVL ,镜头：2.8-12MM/F1.2,电源：DC12/2A。 
2、有效像素：752(垂直)×582(水平)；水平清晰度≥500电视线。 
3、定位分析仪应安装在天花板上或2.2米高度以上，避免学生破坏。 
4、图像检测摄像机与拍摄摄像机为独立产品，方便以后升级拍摄摄像机。
5、包含教师、学生定位分析仪。
提供定位分析仪由权威部门出具的无故障时间不低于60000小时证书；
	行业标准
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	数字音频矩阵
	1）矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。模拟音频输入/输出通道（MIC/LINE）：12路输入/8路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。
2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。
3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。
4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。
5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。
6) 转换器类型 24bit;采样率 48K
7) 频率响应 20~20KHZ
8) 模/数动态范围（A-计权） 114dB

9）提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图。
10）提供由权威部门出具的无故障时间不低于60000小时证书；
	行业标准
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	智能控制终端
	1、 硬件内置多种投影机代码，无线学习即可拨码调用，第一次实现真正投影控制傻瓜化。系统更加稳定，改变传统，促进智能进步。
2、 出厂设定好信号切换，无需编程，即插即用。
3、 内置USB联动切换功能，无驱动安装，是会议更加简单，无需固定电脑，即插即用，根据智能。
4、 内置“一卡通”联动控制模块，是智慧教室更加智能方便，刷卡或者密码都可以简单实用。无需专业人员进行维护管理，简约成本。
5、 ▲内置灯光控制功能、电动屏幕控制功能、电动窗帘控制功能和其他电动升降设备控制功能；是整个智慧教室控制更加智能化，无需专业编程即可直接调用，方便使用，节约成本。
6、 内置RS232和红外学习扩展功能，方便会议扩展。即学即用，方便操作。
7、 内置系统延时保护功能，保证系统稳定性。
8、内置触摸屏控制模块功能，提供在线编程，方便管理。系统支持标题文字、LOGO进行选择设置，支持界面风格肤色设置，用户可以根据自己的喜好进行设置。支持开机功能设置，支持界面显示设置，支持代码学习和红外学习功能。支持ip和端口等网络参数设置。
9、 ▲内置wifi模块无线控制功能和APP手机模块控制功能，方便手机控制。
产品参数：
1、 处理器：32位 ARM微处理器  速度 200M
2、 储存器：128MB Flash/128MB RAM
3、 控制端口：
RS232端口：4路独立双向
RS485端口：2路独立双向
红外IR端口：1路3.81端口
弱电接口：1路
IO 接口：4路，1是IC卡控制，2是输出12V电压，3脚是12V电源。4脚接地。
无线WIFI 接口：1个。
4、面板控制端口COMin   1个，环出端口COMout   1个。
5、集成矩阵：
   HDIM矩阵：3路信号输入，1路信号输出
   VGA矩阵：3路VGA信号输入，2路输出。
   USB控制：2路输入，1路输出。
   独立音量调节，数码64级控制。
6、集成电源管理：
一路220V输入，4路独立电源输出；4路联动互锁电源输出。集成8路电源时序器，控制方法：RS232 1路；
7、支持7寸触摸屏控制面板控制和无线wifi控制功能。
8、 4路影机控制拨码开关设置，内置RS232代码，无需电脑软件就可以设置投影代码，2路系统拨码开关设置，可以设置联动方式和系统的开启方式。
9、支持系统环出功能。
10、智能智能化编程功能。支持前面板触摸编程功能。
11、内嵌式红外学习功能。仿真储存256个单元，红外载波范围10-100KHz。具有宏处理功能，可将红外和232进行独立宏定义，有可进行混合定义。
12、封装方式：金属机箱，支持机架安装。
液晶触摸屏：
1、7寸16：9宽屏，65K真彩TFT LCD显示屏，触屏解析度800×480像素
2、采用高档模具制作，铝合金外框，亚克力外壳打造，精准工艺，独特的个性。
3、采用高寿命的LED节能背光系统，具有亮度调节、对比度可调、低功耗的特点
4、可通过RS-232\RS485全双工方式通讯
5、具有跳页和子页显示功能。
6、触摸屏有硬密码保护功能，无需在软件编程可直接在触摸屏上设置。
7、中英文显示功能
8、随机提供的中/英文界面编辑软件，支持3D/2D按键、视频、图形、图片、动画等界面元件，用户可通过编辑软件对触摸屏操作界面进行人性化的设计7）具有触屏坐标矫正功能。
9、具有可设置组合按键功能，可进行多个组合和被组合。
10、采用USB2.0接口进行用户程序的上载接口，速度比普通的串口高出数倍。
11、使用大容量锂离子电池及外部DC12V供电
12、采用亚克力底座设计，透明、高档。
13、触屏范围  对角7英寸，12位AD转换模块，定位误差≦0.5MM
14、待机延时、关机延时、网络ID、音量、显示屏亮度可调
产品参数：
1、处理器：32位Intel ARM 处理器，运行速度230MHz 
2、储存器：256MB Flash/256MB RAM
3、显  示：类型  TFT彩色触摸屏
           尺寸  7英寸KENTEC高亮度TFT LCD
           触屏范围  对角7英寸，12位AD转换模块，定位误差≦0.5MM
           宽屏  16：9
           亮度  360cd每平方米
           对比度    250：1
           显示颜色  380K
           可视对角  水平正负60度，垂直正负35度
4、接  口：NET
5、触摸板：类型  四线电阻式
           准确度  2Pixel
           最少寿命  10，000，000次
6、电  源：内置电池  7.5V/4600mAH锂电池
           外接电源  9V/2A
           最大功率  4.6W
提供3C 中国国家强制性产品认证证书；具有MTBF平均无故障运行不小于2万小时认证。
	行业标准
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	视频矩阵
	1、混合矩阵：4路HDMI进，4路VGA进，4路HDMI输出；4路VGA输出；

2、实现5块屏幕分开控制，每块屏幕分区域控制；

3、具有RS-232通讯接口和网络接口，方便与电脑、遥控系统或各种控制设备连接应用；

4、需集成到智能控制终端里，由触摸屏来实现视频的切换功能。
	行业标准
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	专业拾音吊咪
	1、单体：背极式柱极体
2、指向性：超心型/叶型
3、频率响应：40-20,000 Hz
4、灵敏度：-38 dB±2dB(1dB=1V/Pa @1KHz)
5、信噪比：70 dB ,1kHz at 1Pa
6、最大声压级：1kHz条件下130 dB
7、幻象电源：48V
	行业标准
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	资源管理平台主机
	▲ 硬件架构：软硬件一体嵌入式设计，主机出厂内置校园资源管理平台，无需进行复杂的手动安装，标准1U机架式设计，系统支持： Linux系统，存储容量：2TB SATA/内存 2GB/RJ45千兆网口/2个以上USB2.0接口/支持Rst设备一键复位功能。
2) 采用安全电压DC12V或DC24V供电，节能环保。
3) 支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。
平台功能：（1）资源管理模块
1) 资源管理应用平台可任意对接所有录播教室，实现录播资源自动发布及录播教室直播收看。
2) 平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。
3) 平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。
4) 用户可灵活创建各种视频专辑。
5) 支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。
6)支持虚拟切片技术，教学视频自动划分知识点和教学环节并以列表形式展示，且不破坏视频原来的完整性。可根据学习进度对重点内容任意切换或循环播放。该功能应能同时支持PC、手机。提供功能界面截图，并加盖厂家公章。
7) 支持对手动上传的视频手动添加“知识点”和“教学环节”，并提供“知识点”和“教学环节”修改工具。提供功能界面截图，并加盖厂家公章。
8) 提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。
9) 平台支持一键置灰功能，恰当的肤色更能切合特殊日的氛围。
10)支持视频强制播放，用户点击所有视频系统都可以强制播放指定视频，便于学校进行统一播放和管理。
（2）直播点播模块
1) 支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。
2) 应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可查询并下载相关附件。
3) 提供视频点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。
（3）微课模块
1) 支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课广场当中。
2) 微课视频支持按学段、学科进行归类查询。
3) 微课广场中的微课视频支持归类管理，支持按点击热度、最新更新置顶归类。支持视频点播与评论。
（4）微媒体发布模块
为实现数字校园音视频、通知统一发布，保证将发布内容实时统一发布到各教室、走廊、校门口等数字宣传屏上，具体要求如下：
1)▲ 支持与校园录播系统无缝对接，平台通过网络可直接将录播教室的直播画面，定时推送到所有指定分组的PC接收端；
2)支持平台通过网络定时向指定课室的大屏一体机或电脑设备显示端推送平台内的视频；
3) 支持平台通过网络定时向指定课室的大屏一体机或电脑设备显示端推送通知公告。通知公告内容支持手动输入文字或直接导入PDF，支持PDF文档通知在推送过程中自动按指定速度翻页；
4) 支持对推送对象进行分组，如全校、初一年级、初二年级等，实现强制性定向推送；
5) 支持管理员制定推送节目计划列表，推送计划至少支持未来六个月。支持设置推送内容，包括直播、视频点播、通知公告。支持设置推送的节目时间，精确到分钟。可实现对推送内容的预览。
6) 支持查询节目列表记录，支持对制定的节目列表进行编辑和删除。
7) 学校各课室显示设备在指定的时间段内自动弹出并播放推送列表的节目，无需人为操作，实现虚拟直播效果。
8) 安装在各课室的客户端接收软件支持在线自动升级，无需人为后期维护。
（5）移动APP应用服务
1) 提供自主研发的平台移动端APP，支持与校园资源管理平台对接，支持平台资源的点播、直播、专辑等功能。
2) 手机端平台APP支持IOS和Android系统，APP应通过相关标准审核，支持在AppStore、至少5个安卓APP商店如小米应用商城，华为应用商城，豌豆荚，应用宝，安卓市场等直接搜索下载。提供在AppStore、至少5个安卓APP商店直接搜索下载的界面截图。
（6）微课制作系统
1) 微课软件需满足最基本三路视频信号源录制，包括教师头像、课件PPT，同时支持实物展台或高拍仪的信号输入，满足教师展示课本内容、教学器具等。
2) ▲支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。
3) 可实现老师画面、高拍仪画面和PPT课件画面，共三个画面的切换和自由组合录制，支持课件与老师画中画录制模式；
4) 提供微课制作软件相关自主知识产权证明文件复印件，并加盖厂家公章。
（6）在线非编系统
实现教学视频应用云平台资源的非编功能，满足教师按照个人的需求对个人资源进行再编辑，达到提升视频质量的效果的需求。具体功能需求如下：
1）为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理；
2）教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 
3）提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“
4）文件持续时间”和“类型”进行排列。
5）提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。
6）具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。
7）具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。
8）具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。
▲9）资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。


	行业标准
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	嵌入式专用灯光
	4*55W嵌入式调角度柔光灯，色温3200K或5400K,600mm*200mm*110mm,色温准、色彩还原率高；光线柔，无强烈刺眼的现象。
	行业标准
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	互动投影机
	▲1、亮度≥3500流明,对比度≥14000：1；物理分辨率≥1280*800,16:10；
▲2、超短焦内反射液晶技术，反射镜头到电子白板的距离60厘米以内距离投射100英寸；
▲3、内置可交互互动组件：可以支持手和触控笔同时使用（总共不少于6点触控：手四点、笔两点），支持无PC模式的下的板书和批注，并内置不少六种适合教学使用的背景底板（田字格、五线谱等）,书写内容保存为PDF/JPEG/BMP/PNG/EIT格式。再次打开时可以进行编辑修改。无pc模式下板书和清除的操作手和笔的功能无需切换自动识别；
4、灯泡寿命（标准亮度模式）≥10000小时；                                         5、操作系统支持：支持WINDOWS和MAC，Linux操作系统.
6、USB三合一投影显示，HDMI输入，RJ45网络管理功能；
7、可选配原厂配件实现局域网内无线投影；                                        8、原装吊架，采用壁挂式安装方式；包安装调试；

9、中标后提供原厂授权书及原厂保修证明函原件（原厂公章）
	行业标准
	

	12
	投影书写板
	1、采用亚光投影可书写漆面板，铝合金包边（喷砂光亮银）；
2、板面平整度要求5个平方面积内不得超过±1mm起伏，板面、背板材料厚度不小于0.4mm钢板,整体尺寸1250mm×4000mm×40mm，显示画面和书写使用尺寸不得小于1230×1980（mm）；
	行业标准
	

	13
	数字红外无线扩声系统
	1、 不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；
2、支持外部音频输入（3.5mm AUDIO IN），于其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意；
3、支持话筒频点设定和灵敏度设定，支持静音；
4、操作简单，手感舒适；
5、带可充电锂电池，持续发言时间约6小时；
6、▲具有电量提示，可插入智慧教学终端中配套充电卡座充电，在教室管理系统中可以显示卡座设备在线状态，如果未放入卡座可以进行提示，方便老师使用管理； 
7、充电电源：DC 5V,2A；
8、多个教室同时使用，相互之间不会串频和干扰；
9、不受外界无线电干扰；
10、无需对频，即开即用，简单方便；
11、无电磁辐射，不产生对人体有害的电磁辐射，不受无线电频率使用限制，节省广电频率资源；
12、▲含有一只颈挂式无线麦克风和一只手持式无线麦克风，可与颈挂式无线麦克风同时使用；
13、内置功放，具有2个扬声器接口；
14、包含2个40W壁挂音箱；

15、中标后提供原厂授权书及原厂保修证明函原件（原厂公章）
	行业标准
	

	14
	教师工作站
	 处理器 英特尔® 至强® E3-1240 v6 (四核 3.7GHz, 4.1Ghz Turbo, 8MB)
 芯片组 英特尔C236
 内存 配置16G内存，4根DIMM插槽, 支持高达64 GB的2133 MHZ  
非ECC/ECC DDR4内存
 硬盘 最高可配1 个3.5 英寸1T硬盘，支持最高单块4TB
支持1个M.2 PCIe SSD

 Raid 英特尔快速存储技术，支持SATA 6 Gb/s 和基于主机的RAID 0/1/5/10
 存储设备 最多2个光驱：DVD–ROM；DVD+/–RW、蓝光刻录机、19合1介质卡读卡
＊ 显卡 NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP转 SL-DVI 适配器)
 音频 集成Realtek ALC3861高保真音频编解码器（双通道）
 网络 集成：英特尔以太网连接I219–LM 10/100/1000
可选：英特尔10/100/1000 PCIe千兆网卡
 端口 前置
2 个USB 2.0 端口
2 个USB 3.0 端口
1 个 麦克风端口
1 个 耳机端口
内置
2 个USB 2.0 端口
4 个SATA 6 Gb/s 端口
背面 
2 个USB 2.0 端口
4 个USB 3.0 端口
2 个PS2 端口
1 个串行端口
2 个DisplayPort
1 个HDMI
1 个RJ45
1 个音频线路输入/麦克风端口
1 个音频输出端口
 插槽 1个全高第三代PCIe x16插槽 
1个全高第三代PCIe x16插槽（有线x4）
1个全高第三代PCIe x1插槽 
1个全高PCI插槽
1个M.2插槽（22 x 80 毫米）

中标后提供原厂授权书及原厂保修证明函原件（原厂公章）保修 基本：五年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门服务
	行业标准


	

	15
	智能分享大屏
	1、屏幕尺寸：≥65英寸；                                                               2、分辨率： 1920x1080，16:9比例；                                                      3、接收制式： PAL\NTSC\SECAM；                                                       4、接口类型：AV HDMI RF射频接口 VGA 耳机接口 LAN端子 USB
5、支持上电启动
6、带吊顶或墙面固定支架
	
	

	16
	钢木讲台
	立式讲台；材料:采用优质冷轧钢板，钢木结构设计；边角部位:平滑圆弧过渡，细缝接合均匀；内部设计：含布线桥架，机架式存储仓，可放置中控主机、电脑主机、功放、交换机等标准机架式设备；接口配备：配有VGA、电源、音频、视频、USB、RJ45等接口；防盗设计：上移门、后柜门、小柜门均采用机械锁防盗设计；散热设计：采用蜂窝式多孔散热设计,有利于讲台内设备的散热。
	行业标准
	

	17
	机柜
	采用SPCC优质冷轧钢板制作，表层静电喷塑强度高，方孔条渡蓝锌，规格：600*600*1200mm。
	行业标准
	

	18
	无线AP
	1、企业级wifi无线胖AP接入点；
2、系统内存：256MB DDR2、32 MB Flash；
3、电源输入：DC 12V±10%、PoE供电：-48V DC，满足802.3af/at以太网供电标准；
4、最大功耗：13W；
5、天线增益：2.4G: 4dBi、 5G: 5dBi；
6、最大发射功率：20dBm；
7、支持对AeroScout、Ekahau的Tag定位；
	行业标准
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	组合式课桌
	1、桌子形状为三边形可拼接式桌子，桌脚为钢制桌脚

3、规格尺寸：990*600*770mm

4、桌面颜色为青绿色、白色、天蓝色（可根据需求定制）；            
▲5、基材：采用E1级刨花板，芯板厚25mm，甲醛释放含量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，木材含水率真≤17.0%； 
6、面材：密度板喷漆，质量符合GB/T 1951.1-1994《木家具质量检验及质量评定》标准；
7、封边：优质PVC封边；
8、三角形桌面斜角面要经过圆角打磨处理，桌面颜色为青绿色、白色、天蓝色（也可根据用户实际颜色需求定制）
9、凳子尺寸跟桌子配套，如下图

[image: image1.jpg]



	行业标准
	

	20
	教室环境改造
	改造工程包括布线、装灯、隔音、包门、隔断、铝合金门窗等，详见效果图

工作量见清单，实际工作量或增或见不计价，请各投标人在投标前认真踏勘现场

[image: image2.jpg]



	行业标准
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；
（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30   天内交货

地点：        浙江师范大学                    

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	

	备品备件及耗材等要求
	（已纳入评标报价的项目除外）


第三章  投标人须知
一   总  则

（一） 适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.招标采购单位系指组织本次招标的机构和采购单位。
2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或个人。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保证以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款，投标人必须响应，否则将做无效标处理。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。
（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（六）联合体投标
本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。
（八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司正式员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担相应责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.投标人应先行在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov）进行供应商注册登记。

（九）质疑和投诉

1. 对招标公告有异议的，应在招标公告发布之日起七个工作日内向我中心提出。

2. 对招标文件有异议的，应在获得招标文件之日起七个工作日内（在招标文件发放或报名截止日后获得的，自截止之日起计算），且在投标截止时间之前向我中心提出，否则视为各投标人均对此无异议。

2. 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，否则视为各投标人均对此无异议。

3. 投标人对采购结果有异议的，应当在采购结果公告之日起七个工作日内提出，否则视为各投标人均对此无异议。
4. 质疑应当采用书面形式，有明确的请求和必要的证明材料，并符合有关规定要求。所有超过规定期限提出质疑的，我中心不予受理。
5. 质疑供应商对答复不满意的，可在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.招标公告
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的所有内容
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在规定时间之前以书面形式要求招标采购单位澄清。若投标人未书面提出疑问，而出现投标人对采购文件理解不一致的情况,其责任由投标人自行承担。
2.我中心对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充时，将在规定时间内以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。
3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都由通过本中心以法定形式发布，非本中心发布的澄清、答复、修改或补充招标文件无效。
三  投标文件的编制

（一）投标文件的组成
本次投标文件由资信及商务技术文件、投标报价文件两部分组成。

1. 资信及商务技术文件
商务资信部分：
（1）投标保证金收据（在提交投标文件时另外提交，勿封入投标文件中）

（2）投标声明书(格式见附件)

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（4）法定代表人及授权委托人有效身份证件复印件

（5）营业执照副本复印件

（6）税务登记证副本复印件

（7）产品销售许可证（如有）

（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件

（9）无行贿犯罪记录承诺书（格式见附件）

（10）节能、环保等方面的证书或文件复印件（如有）

（11）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（如：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明等）

（12）近三年内类似成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件等）

（13）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）

（14）投标人一般情况表（格式见附件）

（15）商务响应表（格式见附件）

（16）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案
（17）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）（格式见附件）
（18）售后服务主要技术人员情况表（格式见附件）
（19）主要从业人员及其技术资格一览表（格式见附件）
（20）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠
技术部分：
（21）设备配置方案一览表（不得包含报价）
（22）技术参数对照表（格式见附件）

（23）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

（24）投标人对本项目的合理化建议和改进措施
（25）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书
（26）投标人需要说明的其他文件和说明
（27）自评文件

2.投标报价文件：
（1）投标函（格式见附件）
（2）开标一览表（格式见附件）
（3）投标报价明细表（格式见附件）

（4）投标人需要说明的其他文件和说明
（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，均应以中文汉语书写。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
▲4.投标报价形式：国内产品用人民币填报，国外产品以高校免税人民币价格填报（报价含进口代理费用，并在投标价格明细表中特别注明代理费用）。
5.投标人拟投产品是进口产品的，其进口代理公司由招标采购单位指定，进口代理定点单位联系方式及代理费用见附件。

6.最低报价不能作为中标的保证。
（四）投标文件的有效期
▲1.自投标截止日起90日历天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内退还。
▲3.中标人应按中标通知书要求与采购单位签订合同，在签订合同之前需按商务要求表规定交纳履约保证金给招标采购单位，投标保证金在签订合同后5日内退还。
4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标人应按资信及商务技术文件、投标报价文件正本各一份，副本各五份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。其中资信及商务技术文件中不得含商务报价，否则作为无效标书。
3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。
4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1.投标人应按资信及商务技术文件、投标报价文件分别密封封装，在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信及商务技术文件或者报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。
2.未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。
3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未按招标文件规定交纳投标保证金的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
（5）投标文件格式不规范、项目不齐全经评标委员会认定需废标的，或者提供虚假内容的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的除外）
（7）投标有效期、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；
（9）法律法规规章等规定的其他情形。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件标明的质量标准，或者招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离(负偏离)的，或者经评标委员会一致认定属于实质性偏离并影响使用效果的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（4）经评标委员会认定存在串标行为的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超出采购预算金额采购单位不能支付的;
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于或低于市场平均价的。
4.对关键条文的偏离、保留或反对（例如关于“▲”条款、特别说明等），将被认为是实质上的偏离，投标无效。

四  开  标

（一）招标人将按招标公告中规定的时间和地点，对所有按时递交的投标书进行开标。

（二）投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
（三）本次开标先开资信及商务技术文件，后开投标报价文件。
（四）开标会由我中心主持，现场监督员和监察处负责监督。
（五）我中心工作人员将做好开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。
五  评  标

（一）组建评标委员会

招标采购单位将根据本次采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立评标委员会。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、评估和比较。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，不采纳招标文件、投标文件以外的任何证据。

（三） 评标程序

1.资格检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查，以确定是否对投标文件的实质性要求作出完全响应。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面形式进行，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按投标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
6.评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有评标小组认为单价金额小数点有明显错位的，才能以总价为准，并修改单价；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被作为无效投标处理。
（五）投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作扣分或无效标处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入后续评标程序，包括定标后已经签订合同等情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则我中心均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被取消该投标供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或者此项目做废标处理。
（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六   定  标
（一）本项目由采购单位事先授权评标委员会确定中标人。

（二）评标委员会根据采购需要，按综合得分由高到低顺序排列，推荐中标供应商（如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标的报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列）。
（三）我中心在评标结束后3日内在发布招标公告的网站上公示中标候选人。

（四）在公示结束后，如无投标人质疑或有投标人质疑在质疑处理完毕后我中心将以书面形式发出中标通知书。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。

（五）中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
七  合同授予

（一）签订合同
1.中标人应在中标通知书中规定的时间内与采购单位签定政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。
3.招标文件、中标人的投标文件、招标文件的澄清、修改及评标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同的组成部分。

4.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，由采购单位决定是否与排列在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

▲5.特别说明：在确定中标供应商后，如招标采购单位要求中标供应商必须提供相关产品的厂家授权书的，中标供应商应在合同签订之前提供，如未能提供的，招标采购单位有权取消其中标资格，由此造成的所有后果由中标供应商自行承担。
（二）履约保证金及质保金
1.签订合同前，中标人应按我中心根据招标文件确定的履约保证金的金额，向我中心交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约或将中标项目转让、分包给他人的，则没收其全部履约保证金，并按合同约定承担违约责任。

3. 履约保证金在中标人全面履行合同验收合格后自行转为质保金，在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，承诺的质保期满后该款无息返还给中标人。

第四章  评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标办法

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标综合得分为资信及商务技术分、价格分两项汇总得分（投标人评标综合得分=资信及商务技术分+价格分）。评标委员会根据评分标准，对各投标单位的资信及商务技术文件、投标报价文件进行书面审核和评审后，由各专家独立酌情打分，每人一份评分表，并签名。投标人资信及商务技术文件评审的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。评分过程中所有得分均采用四舍五入法，并保留小数2位。 
评标方式：先评资信及商务技术文件，后评价格文件。

二、评分内容及标准

（一）评标分值组成

本次评标总评定分值为100分，其中资信及商务技术分值为70分，价格文件分值为30分。

（二）价格分值评定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）资信及商务技术分值评定

资信及商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数 /评标委员会成员人数。

（四）资信及商务技术文件评分标准（70分）
	序号
	评标项目
	分值
	评分基本规则
	备注

	1
	投标文件制作
	2分
	投标文件编制完整、格式规范、装订整齐的得1分；有目录且页码准确的得加0.5分；有本表的自评和索引页码的可加0.5分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分最高扣2分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，本项不得分。 
	

	2
	政策分
	2分
	主要投标产品（核心设备）列入国家节能产品政府采购清单的，得1分；列入国家环境标志产品政府采购清单的，得 1分；投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项给予加分0.5分，未提供相关证明材料的不得分。
本项最高得2分。
	核心设备由评标小组根据该设备在本项目中的重要性或所占金额比重确定。

加分凭有效证明材料。

	3
	投标人综合能力
	成功案例及业绩
	3分
	投标人提供的同类项目3个单个合同金额大于本项目金额的，得2分，每增加1个单个合同金额大于本项目合同加0.5分，最高加1分；提供多个同类项目合同，但同类项目单个合同金额大于本项目金额数量不足3个的得1分 ；无单个合同金额大于本项目金额，但投标人提供的同类项目多个合同累计金额大于本项目金额的，得0.5分；投标人提供的同类项目累计合同金额未达到本项目金额的或投标人提供的业绩或案例证明均是非同类项目的不得分。
	是否属于同类项目合同由评标小组认定。

凭完整合同复印件计分（原件备查）。

	
	
	权威认证
	1分
	投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、企业注册地工商行政管理局信用等级评定AA（含）级以上及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得 0.5 分，最高1分
	

	4
	确保供货的措施与方案
	1分
	供货期响应招标文件规定，且措施有效、方案严密的得1分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货期的，酌情扣分。
	

	5
	投标人的综合评价
	3分
	资质信誉好、知名度高、市场形象佳、用户反馈好、无违法违规记录的得3分；上述各项中有欠缺的或者投标人存在未结纠纷（诉讼）的，每项扣1分，直至扣完该项得分为止；在政府采购活动中有不诚信记录的，本项不得分。
	

	6
	售后服务方案
	2分
	售后服务总体方案（包括人员培训、技术力量、资源安排和保障措施等）科学有效的，得2分；方案措施欠佳的，得1分；方案措施存在明显缺陷的，或者无方案无措施的不得分
	

	7
	质保期
	2分
	核心设备质保期超过招标文件规定的，每增加一年加 1 分，最多加2分。

▲提供至少  3 年的免费上门保修服务
	核心设备由评标小组根据该设备在本项目中的重要性或所占金额比重确定。

	8
	售后服务承诺
	3分
	1.承诺技术人员到达现场后8小时内修复故障，若不能修复的，在3天内解决或提供备品备件的得2分，在7天内解决或提供备品备件的得1分，否则不得分（确保设备正常运行，否则每一次扣500元质保金）。
2、保修期内每三个月能提供巡检一次，得1分；每六个月巡检一次，得0.5分，其他不给分(每违约一次扣200元质保金。每年至少提供一次巡检)。
	

	9
	质保期满后配件及专用耗材供应价格
	1分
	根据各投标人同类配件及专用耗材供应让利幅度，酌情给分。
	

	10
	投标货物的技术指标
	40分

	所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，得30-40分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，部分指标明显优于招标需求的，得20-25分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，最高得20分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，根据负偏离程度每项扣 1-2分。
	技术要求中不可偏离指标未作特殊要求的由评标专家组根据项目需求认定。

	11
	投标货物的性能、质量的整体评价
	7分
	多数主要性能指标明显优于招标需求、质量可靠、投标设备均为该设备顶尖品牌的，得5-7分；多数性能指标与招标需求基本一致的，品牌一般的最高得3分。
	

	12
	保证项目质量的技术方案和措施
	3分
	保证项目质量的技术方案和措施科学合理的得3分，方案不严密扣1分，措施不得力扣 1分。没有的不得分。
	根据方案与措施的科学性。

	合计
	70分
	
	


第5章 合同主要条款
浙江师范大学＿＿＿＿项目采购合同

需方(甲方)：     浙江师范大学     签订时间：      年     月    日
供方(乙方)：                       签订地点：浙江师范大学
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照      年      月      日浙江师范大学公开招标      号 ＿ ＿        项目采购结果，经充分协商,同意就下列条款签订本合同。
第一条  合同标的

1．合同标的
	名称
	规格型号、生产厂家
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	如写不下可写详见附件一
	可写详见附件二
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	


2．以上价款以人民币（进口设备以免税的人民币）进行结算。该价款为固定价，已包含货款、系统集成、运输、装卸、安装、调试、培训、利润、税收、各种代理费等一切费用。 

第二条  履约保证金、质保金
合同签定之前，乙方应交纳人民币        元作为履约保证金，乙方全面履行合同验收合格后履约保证金转为质量保证金，于       年后，如无用户货物质量和服务质量投诉，无息退还。
第三条  交货时间、地点及安装规定
乙方应当在____________前将货物交付到甲方指定位置并负责免费安装。

第四条  货物包装、发运、运输及交付

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的位置并在验收合格办理相关手续后视为交付。

3．乙方应保证交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4．交付货物时乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

5．货物在交付甲方前发生的一切风险（包括运输、安装、调试等过程中发生的人身、货物安全问题）均由乙方负责。

第五条  验收时间、标准
1．甲方应当在乙方到货并安装调试完毕后及时对货物进行验收。

2．验收标准：（二选一）按 □本合同的有关规定，□投标时递交的样品（如有）进行验收。

第六条  货款支付

1．付款方式：（二选一）
（1）进口产品：合同签订后      日内，甲方支付合同总价款的       %的预付款，即人民币      元，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款，即人民币      元。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

2．当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方的实际使用量在甲方同意后方可增减供货量，合同货款的结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

第七条  质保期、售后服务

1．质保期：乙方对所供货物提供免费保修期      年（自验收合格之日起算）。
2．售后服务：质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。甲方对整个售后服务过程进行监督，并针对乙方的售后服务偏离程度，酌情扣除相应额度的质保金。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：  

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方协商定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
售后服务承诺详见附件     。
第八条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不被第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第九条  违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受货物的，甲方向乙方偿付拒绝接受货物价值总额的百分之五的违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五的标准向乙方支付违约金。

3．乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付价值总额每日千分之六的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中直接扣除；逾期时间超过10个工作日仍不能交付的，甲方可解除本合同。

4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受该货物，可以要求乙方更换或者退货处理（更换或者退货处理按本合同第七条规定的方式执行）。若甲方要求更换，但乙方仍不能在双方约定期间内提供符合合同及招标文件规定标准的货物，甲方可单方解除本合同。若甲方要求退货的，同时可以直接解除本合同。

5. 因乙方原因导致甲方解除合同的，甲方没收乙方的履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同标的额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金数额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。 
第十条  合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方视乙方擅自转让行为为根本违约行为，有权单方解除合同，按本合同第九条第五款追究乙方的违约责任。
第十一条  合同的组成及生效

1．招标文件、中标人的投标文件、有关变更补充文件以及评标过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2．本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3．本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

第十二条  不可抗力事件处理
1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十三条  合同争议的解决方式
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。
第十四条  其他约定

其他约定详见附件       。
第十五条  本合同共有附件     个，共计     页

第六章　投标文件格式

一、资信及商务技术文件格式

1.资信及商务技术文件的外包装封面格式：
资信及商务技术文件
（不得出现报价有关内容，否则做无效标书处理）

项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年    月    日
2.资信及商务文件封面格式： 
                                                    正本/或副本

资信及商务技术文件
（不得出现报价有关内容，否则做无效标书处理）
项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

                        年    月    日
3、 资信及商务技术文件目录
商务资信部分：
（1）投标声明书（如投标人无进口代理资格的，应注明接受招标采购单位指定的进口代理公司的承诺）—————————————————————（页码）
（2）法定代表人授权委托书————————————————————
（3）法定代表人及授权委托人有效身份证件复印件——————————
（4）年检后的营业执照副本复印件—————————————————

（5）年检后的税务登记证副本复印件————————————————
（6）产品销售许可证（如有）———————————————————
（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件———————————

（8）无行贿犯罪记录承诺书
（9）节能、环保等方面的证书或文件（如有）————————

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（如：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明等）————————

（11）近三年内类似成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件等）————————————————————————————
（12）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）—————
（13）投标人一般情况表——————————————————————
（14）商务响应表—————————————————————————

（15）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案———————————

（16）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）——————————————————————————————————

（17）售后服务主要技术人员情况表—————————————————

（18）主要从业人员及其技术资格一览表———————————————

（19）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————————————————

技术部分：
（20）设备配置方案一览表（不得包含报价）
（21）技术参数对照表（格式见附件）

（22）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

（23）投标人对本项目的合理化建议和改进措施
（24）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书
（25）投标人需要说明的其他文件和说明
自评内容：
投标人根据本招标文件第四章中的“资信及商务技术文件评分标准”逐项进行自评打分，并做好索引目录，格式见附件。
4.投标声明书格式：
投标声明书

致：_浙江师范大学采购中心 ：
_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；
2.我方此次向贵方提供的产品名称为：  （或可写详见《设备配置方案一览表》  ；规格型号：     （同前）      ；该型号产品我方有现货可供（或需在中标后向               订购）。
3.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内的被通报或处罚的违法违规行为有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5. （如是进口产品，且投标人无进口代理资格的，须做出如下承诺）：我公司无进口代理资格，自愿接受招标采购单位指定的进口代理公司为本项目提供进口代理服务，并承诺商务报价中已经包含进口代理费等在内的所有费用。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
法定代表人签字：                  投标人（公章）：                                     
年    月    日
法定代表人身份证复印件粘贴处

5.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：_浙江师范大学采购中心：
本人_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加浙江师范大学政府采购            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                            法定代表人签名：           
职    务：                                   职    务：           
联系电话：                                   联系电话：            
被授权人身份证号码：                      
投标人（公章）：                           
                                               年    月    日
授权代表身份证复印件粘贴处

6. 无行贿犯罪记录承诺书格式：
无行贿犯罪记录承诺书

浙江师范大学采购中心：

本单位及本人郑重承诺：本单位及本人自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标资格、没收投标保证金等有关责任。

承诺单位（盖章）：                     
法定代表人签字：                      
 年    月    日

6.投标人一般情况表格式：

投标人一般情况表

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	作为承包人经历年数：
	

	10
	其他需要说明的情况
	


说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
7.商务响应表格式：

商务响应表

招标编号：                  标      项：               
	序号
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	1
	付款条件
	
	
	

	2
	质保期及质保金
	
	
	

	3
	履约保证金
	
	
	

	4
	交货时间及地点
	
	
	

	5
	售后技术服务要求
	
	
	

	6
	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、对照商务条款逐项比较填写。
▲2、商务条款中第1款—第3款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。

授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
8.售后服务情况表格式

售后服务情况表

招标编号：                  标项：         
	品牌厂商

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）



	代理商

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）




授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
9.售后服务主要技术人员情况表格式

售后服务主要技术人员情况表

招标编号：                  标项：         
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的维修项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
10.主要从业人员及其技术资格一览表

主要从业人员及其技术资格一览表

	序号
	项目
	姓名
	职位
	持何种资格证件
	发证时间
	从事本工作时间

	
	技

术

管

理

人

员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	技

术

开

发

人

员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

  投标人（公章）：                
                             日   期：                
11.设备配置方案一览表格式：

浙江师范大学        采购项目配置方案一览表
招标编号：                         标项：          

	投标人配置方案清单

	序号
	设备名称
	品牌/厂家（产地）
	型号
	数量
	技术性能说明

（每种型号一份）

附整机图片
（可附宣传彩图）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：▲投标人应保证所参投的产品为符合国家技术规格和质量标准的、全新的、出厂原装合格产品，鼓励投标人提供绿色环保及节能并符合招标需求的合格产品参与投标。投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
12.技术参数对照表格式

技术参数对照表

招标编号：                    标项：          
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏  离
(注明正、负、无偏离)
	说明

	1 
	填写标书第二章招标需求技术需求表中的各项技术参数
	所提供产品的技术参数，与前一栏一一对应
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。
授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
13.投标人自评表
资信及商务技术自评表
	项目
	投标文件指标体系
	分值
	自评分
	佐证材料所在页码

	1
	评标细则内容一一对应，最后三项不用自评
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人根据本招标文件第四章中的“资信及商务技术文件评分标准”逐项进行自评打分（除最后三项）。
二、投标报价文件格式

1.投标报价文件的外包装封面格式：
投标报价文件
项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年    月    日
2.投标报价文件封面格式： 
                                                    正本/或副本

投标报价文件
项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

                        年    月    日
3.投标函格式：
投 标 函

致：_浙江师范大学采购中心__：
根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：              ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资信及商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件、通知和答疑纪要（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 _90_个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。理解贵方不一定接受最低的投标报价。
6.本公司承诺，本投标价为开标前三个月内（同配置、同技术指标、同服务）浙江地区最低报价之一。若高于一经查实自愿退还差价，同时接受与投标保证金同额的罚款，并自动退出浙江师范大学采购活动一年。
7.投标保证金形式：                  
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                       邮编：              
电话：                       传真：              
投标人授权代表姓名 ___________  职务：           
投标人名称(公章):___________________
开户银行：                         银行帐号：                       
授权代表签字:___________  授权代表联系电话：                       
                               日期:_____年___月___日 
4.开标一览表格式

开标一览表

招标编号：                             标    项：                 
	项目名称
	投标报价

	
	

	合计金额大写：                             小写：￥              


注: 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
5.公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价（若为进口产品，报价含进口代理费等所有费用，学校进口代理定点单位及代理费用信息见附件）。

法定代表人或授权代表（签字）：                     
投标人名称（盖章）：                               
  日期：                
5.投标报价明细表格式       

投标报价明细表

招标编号：                      标     项：                    

	序号
	设备名称
	品牌/产地
	规格型号
	单位及数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	专用耗材
	
	
	
	
	

	投标费用及利润

	
	运输费、安装调试费
	
	
	

	
	其他：（如进口代理费）
	
	
	

	
	税费及附加
	税费率:        %
	

	
	项目毛利
	毛利率：       %
	

	投 标 总  价
	


说明：所投产品为进口免税设备并且投标人无进口代理资格的必须填写“进口代理费”。

授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
2016-2018年进口代理服务代理费率明细表
1、 代理费
1、进口代理费按下表支付，其中包含所有相关费用（银行手续费、海关监管费、保险费、报关费、审批费、仓储费、国内运费、装卸费、法定商检费、换单费、滞报金等）。

	代理金额(单票人民币金额)
	代理费%（含所有费用）

	0—20万（含20万）
	0.6

	20—50万（含50万）
	0.385

	50—100万（含100万）
	0.3

	100—200万（含200万）
	0.3

	200万—300万（含300万）
	0.3


2、除货款（含不能免税设备的税款）及进口代理手续费外，招标方不再另付相关的其它费用。

3、金额超过人民币300万的进口设备，其代理费由双方另外协商后确定。
二、联系方式
代理公司：浙江赛因科学仪器有限公司

联系人 ：陈也，联系电话：0577-88394813   13676444571
1
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