编号：  ZB2015032  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	服务器等网络设备

	采购内容
	服务器等网络设备

	规格及型号
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	功能及用途
	为数字化校园系统提供数据存储、网络交换等服务

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）

	验收条件及标准
	按合同到货后，由供货方专业技术人员现场调试（所有供试材料由供货方提供），安装完成，经一段时间的运行正常后，性能满足所有技术指标给予验收通过，否则全部退回，相关责任由供货方承担。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	技术要求
	单位及数量

	1
	磁盘阵列
	详见技术需求表
	1套

	2
	服务器
	详见技术需求表
	5台

	3
	光纤交换机
	详见技术需求表
	2台

	4
	服务器机房隔断
	详见技术需求表
	1套


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	备注

	1
	磁盘阵列
	▲体系结构
	统一数据存储系统，支持NAS、IP SAN和FC SAN模式。全冗余模块化体系结构
	

	
	
	▲控制器
	要求FC控制器为冗余控制器结构，配置2个控制器
	

	
	
	控制器CPU
	CPU采用Intel至强处理器；当前配置2个CPU，每CPU≥4核，主频≥1.8GHz
	

	
	
	▲缓存
	每控制器≥32G,总计≥64G（统一存储缓存，不含任何性能加速模块或NAS网关缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）；
	

	
	
	▲端口
	支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE
配置8个8GbpsFC端口, 配置光模块
	

	
	
	IOPS
	IOPS≥900000
	

	
	
	I/O模块
	要求存储系统的前端连接端口模块可扩展，并且支持前端连接端口模块热插拔
	

	
	
	磁盘驱动器数量
	要求存储系统能提供不少于250 块磁盘的扩充能力
	

	
	
	支持磁盘类型磁盘
	要求存储系统可同时支持固态硬盘（SSD）、SAS硬盘，NL-SAS硬盘，支持2.5英寸及3.5英寸，支持混插，支持热插拔
	

	
	
	▲硬盘
	本次投标配置≥24块900GB 10k转 6Gb/s SAS硬盘。
	

	
	
	RAID方式
	支持多种RAID存储方式，包括RAID1，RAID0，RAID10,RAID 3，RAID5，RAID6。
	

	
	
	高可靠性
	故障快速恢复：自有的快速恢复技术，能够保障硬盘失效后的故障时间最短，减少风险
	

	
	
	硬件冗余性
	冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能
	

	
	
	异构虚拟化技术
	存储需均具备异构虚拟化技术，支持异构现网的主流存储厂商的存储，对现网的存储进行统一的管理。
	

	
	
	▲虚拟资源调配
	配置虚拟资源调配功能。虚拟资源调配功能统一整合整个存储后端磁盘的容量和性能。按照前端业务实际需要的存储容量和性能分配存资源。
	

	
	
	LUN容量可以在线调整
	LUN容量可以在线调整。包括扩大和缩小，完全配合前端应用的需求，且性能和容量不受单个Raid Group限制
	

	
	
	LUN容量可以压缩
	LUN容量可以在线压缩，节约存储空间
	

	
	
	自动存储分层功能
	支持根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量低速磁盘上。可设置迁移策略和迁移时间。保证迁移过程多主机透明，无需停机
	

	
	
	▲数据本地迁移
	要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同LUN之间的数据迁移，迁移和切换且无需中断应用访问。
	

	
	
	本地数据复制保护功能
	配置存储系统本地快照及本地克隆软件，支持基于文件系统的快照软件，支持连续数据保护的软件包。
	

	
	
	▲异地数据复制功能
	配置存储系统支持异地同步异步数据复制软件，支持远程连续数据保护功能，与备存储实现同步复制 
	

	
	
	▲支持主机数量
	≥512 ，本次配置≥128个主机licence
	

	
	
	支持LUN的数量
	≥1000
	

	
	
	磁盘驱动降速
	支持驱动器降速，在没有数据访问的时候磁盘驱动器降速休眠，实现绿色环保。
	

	
	
	支持操作系统
	磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris，HP-UX，IBM AIX，Linux，Windows操作系统，支持服务器集群功能
	

	
	
	虚拟化支持
	要求能够对Vmware或者Hyper-v进行涉及到存储的管理和监控，可以在存储管理界面，Vmware或者Hyper-V的图形界面中查看存储空间使用率和性能，查看虚机到存储的链接特性，以及规划存储空间，支持VAAI。
	

	
	
	性能分析软件
	支持基于阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据，并提供性能分析 
	

	
	
	服务质量管理(QoS)
	支持应用程序服务级别管理功能；通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，决定哪些应用程序可以获得更多的可用系统资源
	

	
	
	电源
	双冗余电源，交流电
	

	
	
	外观
	机架式4U
	

	2
	服务器
	处理器
	Intel 至强E7-4800V2

CPU型号E7-4820V2 
CPU频率2.0GHz

CPU数量4颗
CPU最大数量4颗
工艺22nm

三级缓存16MB

总线规格QPI 7.2GT/s

CPU核心八核

CPU线程数十六线程
	

	
	
	主板
扩展槽
	11 个 PCIe 扩展槽（第三代11 个，第二代2 个； 5 个 x16 插槽； 6 个全长、全高）
	

	
	
	▲内存
	含128GB(16×8GB)1600MHz DDR3

96 个 DIMM 插槽，支持使用 96 x 64 GB LRDIMM 的最大 6 TB 内存
支持使用 400 GB eXFlash DIMM 的最大 12.8 TB 内存通道存储
	

	
	
	▲硬盘
	 多达 8 个 2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘驱动器 （HDD） 或多达 8 个 2.5 英寸 SSD 或多达 16 个 1.8 英寸 eXFlash SSD 或多达 4 个 2.5 英寸 NVMe PCIe SSD
最高达 9.6 TB（8 个 2.5 英寸 SAS/SATA HDD）或者最高达 12.8 TB（8 个 2.5 英寸 SSD）或者 6.4 TB（16 个 1.8 英寸 eXFlash SSD）
配置两块300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" 硬盘
	

	
	
	RAID
	标配 RAID-0、-1、-10；可选 RAID-5、-6、-50、-60
	

	
	
	网络控制器双千兆网卡
	一个 ML2 插槽；ML2 卡选项包括：4 个 1 GbE 铜缆端口或 2 个 10 GbE SFP+ 端口或 2 个 10 GbE 10BaseT 端口；专用的 1 GbE 板载管理端口
	

	
	
	系统管理
	LAN 2 警报、自动服务器重启、ServerGuide、IMM2、光通路诊断（独立供电）、LAN 唤醒、动态系统分析、存储中的预测性故障分析、处理器、适配器插槽、VRM、风扇、电源和内存
带安装向导和管理软件；可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；可采用SQL, Oracle等作为管理数据库；监控设备配置和变化；监控硬件、软件运行情况；LED面板提供系统未来状况的可视显示；对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力；故障部件的快速诊断功能 ： 在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。
	

	
	
	系统支持
	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux Server、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere Hypervisor，VMware ESX Server/ESXi 
	

	
	
	热插拔器件
	半长 I/O Book、全长 I/O Book、电源、风扇、硬盘驱动器、SSD
	

	
	
	电源
	热插拔电源
电源数量4个
交流电，电源功率900W
	

	
	
	▲HBA卡
	配置 两块8Gb FC HBA卡，配连接线及相应8Gb光模块
	

	3
	光纤交换机
	光纤通道端口
	交换机模式(默认): 24个端口，可通过按需增强端口许可证，以8端口的增量增加为8、16和24个通用(E、F、M、FL或N)端口接入网关默认端口映射：16个F_Port、8个N_Port
▲要求24端口许可全激活。
	

	
	
	性可扩展
	最多可有 239 台交换机
	

	
	
	标准最大支持数
	56 台交换机和 19 跳； Fabric 架构中 31 台交换机和 3 跳；较大型 Fabric 架构可按需配置
	

	
	
	性能
	▲2、4、8 Gbps 端口速率自适应
	

	
	
	ISL 链路捆绑
	基于帧的链路捆绑，每条 ISL 捆绑链路最多 8个 8 Gbps 端口；每条 ISL 捆绑链路最高 68 Gbps 的吞吐量。运用 Brocade Fabric OS 中所包括的 DPS，实现基于交换的跨 ISL负载均衡。对交换机中可以配置的捆绑链路组数量没有限制。
	

	
	
	总带宽
	192 Gbit/sec: 24端口× 8 Gbit/sec (线速)
	

	
	
	最大 Fabric 架构延时
	本地交换端口延时为 700 ns；直通路由时为

700纳米。
	

	
	
	最大帧
	2112 字节净负荷
	

	
	
	帧缓冲
	可动态分配700帧，每端口最多为484帧
	

	
	
	服务等级
	Class 2、Class 3、Class F（交换机间帧）
	

	
	
	端口类型

	FL_Port、F_Port、M_Port (镜像端口)和E_Port; 基于交换机类型的自我发现(U_Port);

博科接入网关模式中的可选端口类型控制:F_Port 和使用NPIV技术的N_Port
	

	
	
	数据流量类型
	Fabric交换机支持单播、多播(255组)和广播
	

	
	
	介质类型
	可热插拔、行业标准的 Small Form-Factor Pluggable（SFP+）、LC 接头；短波（SWL）；长波（LWL）；超长波（ELWL）；最大距离取决于光缆类型和端口速度。支持 SFP+（4  和 8 Gbps）光收发器。
	

	
	
	USB 接口
	1 个 USB 口，用于系统日志文件下载或微码升级
	

	
	
	Fabric架构服务

	(RCS);动态路径选择(DPS); 博科高级分区(默认分区、端口/WWN分区、广播分区)；NPIV；N_Port 干线合并；FDMI；管理服务器；FSPF;Fabric watch; Extended Fabrics; ISL干线合并；高级性能监控；适应性网络(按数据流QoS、入站速率限制、流量隔离、最高用量者；许可变化); IPoFc,帧重定向；PortFencing;BB credit恢复：简单名称服务器(SNS);注册状态变更通知

(RSCN); NTP v3; Reliable Commit Service
	

	
	
	支持的管理软

	HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FC Management MIB）、SSH；审核、系统日志；Brocade Advanced Web工具、高级性能监控、Fabric Watch； Network Advisor SAN Enterprise 或 Network Advisor SAN Professional/ Professional Plus；命令行界面（CLI）；符合 SMI-S 标准；管理域；面向插件功能的试用版许可证 
	

	
	
	安全性

	SSL、SSh v2、HTTPS、LDAP、RADIUS、基于角色的访问控制(RBAC)、DH-CHAP(交换机和终端设备间)、端口绑定、交换机绑定、安全RPC、Secure copy (SCP)、Trusted

Switch、IPSec、IP过滤
	

	
	
	管理访问

	10/100以太网(RJ-45)、通过光纤通道的带内管理；串口(RJ-45);

	

	
	
	诊断

	POST和内嵌式在线/离线诊断，包括RAStrace日志、环境监控、不间断daemon重启、Fcping和Pathinfo(FC traceroute)、端口镜像(SPAN端口)
	

	
	
	高度
	1U
	

	
	
	模块
	配置24口8Gbps光纤模块及相应光纤
	

	4
	服务器机房隔断
	面积
	30平米
	

	
	
	材料
	12mm 不透明钢化玻璃， 1.4mm厚铝合金框架
	

	
	
	规格
	尺寸100CM*100CM,网格型3M*10M
	

	
	
	设计施工
	钢化玻璃进行设计施工，网格框架采用铝合金材质，最下一层使用金属板，无门窗。
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  三  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后30天内交货。
地点：浙江师范大学信息化办公室。

	▲服务要求
	提供所投软硬件产品3年原厂上门保修维护服务（含配件），提供原厂商针对本项目的授权书及质保承诺函；相关性能及技术指标将在验收时进行现场测试，如出现不符情况将追究投标人和设备厂商相关责任。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人工程师及其它相关技术人员必须在1个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。24小时内无法完成故障修复，应免费提供备品备件供采购单位使用，直到设备能正常使用。
2.在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。

3.在与原有设备的连接与调试工作，以及原有的应用系统和数据向新系统的迁移工作方面提供全面的技术支持，并须保证系统的稳定和平滑过渡，同时应提供安装的系统配置文件和文件档案。

4.投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


五、投标人的资信要求表
	原厂商承诺
	投标单位需要在投标时提供厂家针对本项目的原厂授权和售后服务证明原件。


