
一、项目要求

	项目名称
	视频会议系统

	采购内容
	视频会议系统

	单位及数量
	一套

	主要功能及用途
	两个或两个以上不同地方的个人或群体，通过传输线路及多媒体设备，将声音、视频及文件资料互传，实现即时且互动的沟通，以实现会议目的的系统。主要功能为实现浙江师范大学分部在金华，杭州，萧山，兰溪等地区的校区实现远程视频会议的要求，减少与会人员往返各地，实现远程数字化会议，提高生成效率等。

该项目包含杭州，金华，萧山，兰溪四地的硬件安装，软件调试。硬件必须兼容原有会议室设备（调音台、投影仪，音响，麦克风等）。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	高清视讯服务器MCU
	台
	1

	2
	普通会议室终端
	套
	5

	3
	大型会议室终端
	套
	3

	4
	全方向麦克风
	台
	5

	5
	辅材
	批
	1


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术

参数
	质量

标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	高清视讯服务器MCU
	功能要求
	▲支持至少16路2M接入，支持1080p、720p分辨率视频。
	
	按设备的功能以及参数逐一测试验收
	

	
	
	
	提供软件终端接入，包含PC(windows系统，MAC系统等)，手机客户端（IOS，安卓系统等）。
	
	
	

	
	
	系统架构
	▲要求采用一体化嵌入式系统架构，纯硬件DSP架构，非PC工控机架构产品(无PCI插槽等PC特性架构),非Windows、非Linux系统。
	
	
	

	
	
	视频协议
	▲支持ITU H.263、H.263+ 、H.264、H.264High profile视频编解码标准协议。
	
	
	

	
	
	通信框架
	▲MCU要求符合标准的H.323、H320、SIP协议；能够和符合国际标准的产品互通。
	
	
	

	
	
	视频分辨率 
	▲1080p50/60、1080P25/30 、720p50/60、720P25/30、4CIF、CIF 
	
	
	

	
	
	数据内容分辨率 
	SXGA(1280×1024)、720p（1280×720）、XGA(1024×768) SVGA(800×600)、VGA(640×480)
	
	
	

	
	
	多画面能力
	▲720P高清>=8路数字多画面，支持多画面广播，支持大小画面声控切换和轮巡显示
	
	
	

	
	
	会议能力
	至少支持3种不同速率、不同协议、分辨率的终端同时呼入

MCU必须支持同时召开多组会议的功能，MCU必须支持不少于2组以上的1080P会议同时召开
	
	
	

	
	
	抗丢包能力
	MCU支持抗丢包能力 
	
	
	

	
	
	音频处理
	支持20KHZ以上的宽频音频协议。具有宽频音频处理能力，自动混音，并具有与标清终端混音频编码能力。
支持接入终端全混音，支持VAD语音激励检测
	
	
	

	
	
	会议速率（IP）
	64K～4Mbit/s 
	
	
	

	
	
	会议组织方式
	WEB方式预约或立即召开会议，终端直接发起和控制会议、虚拟会议、无限时长会议
	
	
	

	
	
	参与方式
	MCU呼入、终端呼入、IVVR、手机、PC终端呼入
	
	
	

	
	
	会议管理
	支持WEB登录管理，管理界面上在线显示所有状态，在线监控和预览功能
	
	
	

	
	
	业务以太网电口
	▲至少两个千兆以太网接口
	
	
	

	
	
	证书
	▲具备CCC认证证书，具备信息产业部入网证书
	
	
	

	2
	普通会议室终端
	系统架构
	▲要求采用嵌入式操作系统，非Windows系统；非PC架构，非工控机架构。
	
	
	

	
	
	远端摄像机控制 
	H.281、H.224
	
	
	

	
	
	呼叫带宽 
	64kbps～2Mbps 
	
	
	

	
	
	活动图像分辨率 
	1080p 25/30 fps、720p 50/60fps、720p 30fps、4CIF 25fps、 CIF 25fps 
	
	
	

	
	
	数据内容分辨率 
	640×480（VGA）、800×600（SVGA）、1024×768（XGA）、1280×1024（SXGA）、1280x768、1280x800（WXGA）、1366x768（WXGA）、1440x900（WXGA+）、720p
	
	
	

	
	
	视频流特性
	▲主视频H.264 1080p30fps+辅视频1280x800_60Hz（WXGA），支持双路720P支持PIP、POP等显示模式
视频输出宽高比设置
	
	
	


	
	
	
	▲支持PC桌面双流输入
	
	
	

	
	
	摄像机
	包含一台摄像机
	
	
	

	
	
	摄像机分辨率 
	1920*1080 (1080p) 
	
	
	

	
	
	摄像机镜头 
	▲不少于10倍光学变焦，支持自动对焦
	
	
	

	
	
	接口
	▲支持不少于3路视频输入接口，输入接口支持YPbPr、HDMI、VGA、CVBS等接口，具备数字麦克风接口
	
	
	

	
	
	水平画角 
	-100至+100度
	
	
	

	
	
	摄像机控制
	支持本地、远程摄像机控制，可以对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节。摄像机预置位数量不少于10个
	
	
	

	
	
	品牌
	 ▲与MCU为同一品牌，具备CCC认证证书，信息产业部入网证书
	
	
	

	3

	大型会议室终端

	系统架构
	▲要求采用嵌入式操作系统，非Windows系统，非PC架构，非工控机架构。
	
	
	

	
	
	功能要求
	▲支持不少于双路1080p高清摄像头同时输入。
	
	
	

	
	
	
	▲支持会场原有音频输入输出设备。
	
	
	

	
	
	
	支持WEB视音频监控和会场浏览功能
	
	
	

	
	
	远端摄像机控制 
	H.281、H.224 
	
	
	

	
	
	呼叫带宽 
	64kbps～4Mbps 
	
	
	

	
	
	活动图像分辨率 
	1080p 25/30fps、1080i 50/60fps、720p 50/60fps、720p 30fps、4CIF 25fps、 CIF 25fps 
	
	
	

	
	
	数据内容分辨率 
	640×480（VGA）、800×600（SVGA）、1024×768（XGA）、1280×1024（SXGA）、1280x768、1280x800（WXGA）、1366x768（WXGA）、1440x900（WXGA+）、720p
	
	
	

	
	
	视频流特性
	▲主视频H.264 1080p30fps+辅视频1280x800_60Hz（WXGA）双路720p
	
	
	

	
	
	
	支持PIP、POP等显示模式

视频输出宽高比设置
PC输入自动协商
	
	
	

	
	
	
	▲支持PC桌面双流输入
	
	
	

	
	
	视频输入接口 
	 支持不少于两路高清输入接口，具备DVI、HDMI、VGA、CVBS输入接口
	
	
	

	
	
	视频输出接口 
	▲支持2路高清视频同时输出
	
	
	

	
	
	
	不少于2路高清视频输出接口，1路标清输出接口
	
	
	

	
	
	音频输入输出接口 
	支持不少于3路音频输入，支持不少于2路音频输出，支持左右双声道立体声输出,具有数字麦克、模拟输入接口
	
	
	

	
	
	高清摄像机
	包含至少2台摄像机
	
	
	

	
	
	摄像机图像传感器 
	▲>=500万像素 1/2.5英寸 CMOS
	
	
	

	
	
	摄像机分辨率 
	▲>=1920*1080 (1080p/30fps) 
	
	
	

	
	
	摄像机镜头 
	▲不少于18倍光学变焦，支持自动对焦，支持至少10个预设位，支持遥控器操作和远程操作，支持倒装。
	
	
	

	
	
	摄像机水平画角 
	-100至+100度
	
	
	

	
	
	品牌
	▲与MCU为同一品牌，具备CCC认证证书，信息产业部入网证书
	
	
	

	4
	全方向麦克风
	功能要求
	▲支持360度拾音，拾音半径8米，自适应回声抵消。
	
	
	

	
	
	
	支持单声道、双声道的AEC自动增益控制（AGC）、自动噪音抑制（ANS）
	
	
	

	
	
	
	▲内置喇叭，可进行中英文人声提示；支持POE供电和外接电源供电，可配合不同类型的视频会议终端使用
	
	
	

	
	
	
	▲与MCU、终端为同一品牌
	
	
	

	5
	辅材
	要求
	包含网线、音频线、视频线、转接器安装套管摄像头支架等所有辅材，并免费施工安装调试。
	
	
	

	
	
	
	与浙江师范大学现有会议室多媒体设备整合，包含显示设备、音响设备、调音设备、麦克风设备等。
	
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15  天内交货

地点：     浙江师范大学信息化办公室                   


我中心项目经办人。


