                 项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	外国语学院报告厅音响设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	报告厅学术活动、学生活动、会议等

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	会议话筒
	个
	8

	2
	调音台
	个
	1

	3
	无线话筒
	套
	1

	4
	主扩声音箱
	套
	2

	5
	辅助扩声音箱
	个
	4

	6
	效果器
	个
	1

	7
	音频处理器
	个
	1

	8
	回声消除器
	个
	1

	9
	时序器
	个
	1

	10
	功放
	个
	3

	11
	中央控制系统
	个
	1

	12
	机柜
	只
	1

	13
	AV矩阵
	个
	1

	14
	VGA矩阵
	个
	1

	15
	地插、布线等
	批
	1

	
	
	
	


三、技术需求表
	序   号
	设备

名称
	技术

参数
	验收方法及方案

	1
	会  议  话  筒
	1．符合IEC60194、GBT15381-94国际标准
2．智能电源管理系统，主机关闭电源后，各代表机可自动关机，降低电池消耗
3．每台单元都可以任意分配ID地址，方便安装及避免ID地址重复现象
4．采用2.4G无线全数字跳频技术，抗干扰
5．咪管采用可绕式设计，并配可更换式防风罩，话筒杆可选择加长型

6．军工级别高精度超亮度OLED显示屏
7．智能检测信号强度、动态显示电池电量
8．采用全数字音频处理技术
9． 使用驻体心型指向性麦克风，并带有绿色指示灯光环
10．▲主席具有优先权功能
11．主席专用模式：只有主席才能发言
12．频率范围 ：2400 – 2483.5 MHz
13．调制方式 ：自适应跳频FSK
14．通信距离 ：10----120M
15．失真度： THD<0.03%
	按设备的性能参数逐一测试验收

	2
	调  音  台
	1．两编组调音台
▲2．至少12路单声道与2组立体声输入
3．单声道及主输出配有信号插入点，方便外接信号处理器
4．每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源
5．三组AUX辅助输出，可以外接处理器
6．内置式静噪开关电源器
7．频率响应：话筒/线路输入到任何输出端:20Hz-20kHz，+/-0．5dB
8．总谐波失真+噪声：话筒增益30dB、-20dBu输入、最大输出、1kHz和推子在±0dB时:    ≤0．004%
9．噪声(测量带宽22Hz-22kHz)：等效输入噪声(最大增益)为:    28dB(原阻抗150Ω)
10．输入和输出电平：话筒输入:最大+16dBu
线路输入:最大+30dBu
立体声输入:最大+30dBu
混音输出:最大20dBu
耳机输出(200Ω):300mW
输入和输出阻抗：话筒输入:2.4KΩ
线路输入:11KΩ
立体声输入:100KΩ
输出阻抗:75Ω
	

	3
	无 线 话 筒
	1．频率范围:710-830MHz

2．带宽:<200KHz

3．频率响应:20-20,000Hz

4．动态范围:>110dB

5．T.H.F:<0.5%

6．S/N:>90 Db  

7．双手持或者单手持单领夹可选
	

	4
	主 扩 声 音 箱
	1．频率响应：63 - 18k Hz (±3 dB)
▲2．灵敏度

低频：(2.83 V@ 1m) 97 dB SPL 63-1200 Hz

高频：(2.83 V@ 1m) 106 dB SPL 1200-18k Hz
3．额定功率：

低频：350W rms 700 W Continuous

高频：110 W rms 220 W Continuous
4．额定阻抗：低频：8 ohms 高频：8 ohms
5．覆盖角：水平：22.5°  
垂直：20°向下40°向上

▲6．系统声压级  1只：≥122 dB  2只：≥125 dB

▲7．扬声器组件: 

低频：1×15"全天候扬声器，3"音圈 

高频：1×1.4"压缩驱动器组合DOSC波导管
	

	5
	辅 助 扩 声 音 箱
	1．12寸支架式带安装架音箱，可吊装

2．配置进口12"+高音震动器

▲3．阻抗≤ 8Ω

4．承受功率 400 W

5．峰值功率 800W

6．频响范围  60Hz-16KHz

7．灵敏度 98dB

8．额定覆盖角度  40°× 60°

9．进口高密度夹板 表面高科技防火阻燃处理 耐高温500度
	

	6
	效 果 器
	1．可处理具有高品质的立体声混响，具有“延时+混响”以及“调制+混响”音效

2．具有44.1KHz采样率，16位A/D和D/A转换器

3．具有高音质和宽广的频率响应

4．可设置音量水平并编辑音效参数

5．具有MIDI IN连接

6．具有双通道输出、输入接口
	

	7
	音 频 处 理 器
	1．3输入 - 6输出

2．前面板可编程

3．输出可分配到任意输入

4．分频、均衡器、延时和限幅功能

5．斜率为12 dB/Oct，18 dB/Oct，24 dB/Oct和48dB/Oct

6．参数均衡滤波器：范围为1/64Oct ~ 4Oct
输入和输出延时

7．每个输出都有限幅器

8．单独的输入和输出测量

9．具有XLR音频接口
	

	8
	回 声 消 除 器
	1.采样率：48KHz/S
2.A/D，D/A：24-bit，90dB SNR，-80dB THD （Total Harmonic Distortion）
3.频率响应：30Hz-20KHz（硬件）；50Hz-20KHz（High-Pass OFF）, 150Hz-20KHz（High-Pass ON）
4.延迟时间：麦克风/ 音频输入至输出：≤10ms

5.话筒传声增益提升：6dB - 12dB
 6.EchoTail Length：100ms

▲7.总抵消：>65dB

▲8.收敛速率：40dB/ 秒
▲9.噪音消除：0-15dB，1dB步进，软件可设

	


1．支持有密码和无密码登陆模式

2．LED大屏液晶显示

3．支持自定义电源通道开启模式

4．支持默认模式、全开放模式和反向模式

5．支持全开放和自由开启模式

6．每通道开启/关闭顺序，可单独设置延时间隔（时间1~99秒）

7．可控制8位全球通用万用插座输出，AC250V~（10A）

▲8．支持至少30台Px8级联使用

	▲9．带RS232接口，支持中控控制

	

	10
	功 放
	1．额定功率：600W（8Ω）                 

2．频率响应：  20Hz~20KHz＋0/－0.3dB

3．总谐波失真：     ＜0.01%@4Ω 1KHz

4．信噪比：         ＞95dB

5．瞬间响应：       10V/μS

6．输入阻抗：       20KΩ（Balance)/10KΩ（Unbalance)

7．输入灵敏度：     0.775V/1.0V/1.4V

8．高度：            2U
	

	11
	中 央 控 制 系 统
	1．系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制  

2．采用32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码  

3．内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口  

4．9路I/O控制接口； 提供8路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口  

5．中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议； 可外置八路强电电源模块
	

	12
	机 柜
	1．机柜尺寸根据各设备大小制作

2．带散热风扇
	

	13


	AV 矩 阵
	1．08进08出；视音频矩阵切换器，视频RCA接口，音频平衡立体声传输。面板/红外/RS-232控制，字符液晶显示

2．32位ARM系列内嵌式处理器，带宽250MHz

3．支持高清HDTV的带宽。具有信号传输失真增益补偿技术，切换速度<200ns

4．支持复合视频，S-视频，波特率9600

5．输出电平为TTL5.0Vp-p；SMT贴片工艺，特有ESD静电保护功能

6．采用数字同步识别处理(DSIP)技术；内置轮循切换功能，最多可级联255台矩阵
	

	14
	VGA矩 阵
	1．8进8出；VGA矩阵切换器，采用HD15PIN（VGA）接口，带字符液晶显示，内置32组场景存储功能；前面板和RS-232控制

2．带宽350 MHz 

3．32位ARM系列内嵌式处理器，支持分辨率为1024*768/60Hz至2048*1536/60Hz的刷新频率

4．具有长线信号传输失真增益补偿技术，最大传输延时5ns(±1ns),切换速度<200ns

5．支持RGB、RGsB、复合视频、s-视频、分量视频信号类型；波特率9600

6．输出电平为TTL5.0Vp-p;具有ESD静电保护功能；数字同步识别处理(DSIP)技术
	

	15
	地插布线等
	地插3-5个，线缆线材布线
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 两  年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 20 天内交货

地点：   浙江师范大学外语学院            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	提供原厂商维修服务，1小时内响应，到达现场后8小时内修复故障。若不能在8小时内修复，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保报告厅正常工作，直至设备故障修复。


