GIS数据采集器设备项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求
	项目名称
	GIS数据采集器

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	7台

	主要功能及用途
	实现亚米级精度定位

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	GIS数据采集器（亚米级）
	台
	7
	

	2
	省CORS帐号
	个
	3
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	GIS数据采集器（亚米级）
	▲windows mobile 6.5操作系统，采用高精度GNSS领域专业的双频双星定位技术，支持中国的北斗（COMPASS）卫星导航系统，并支持多种差分方式：SBAS、CORS、后处理等等；
▲SBAS 精度亚米级，使用CORS实时精度<0.5米；
▲500万像素高分辨率的摄像头。

▲地理标签功能，自动实现照片与空间坐标的自动匹配。

▲内置的GIS数据采集软件具有图像数据处理、数据字典编辑功能，可对用户的原始数据进行加载、显示和处理，能够实现AUTOCAD、SHP、MIF、MDB等多种格式的导入导出，可加载超大容量（16G）以上背景影像图及200兆以上的矢量地形图数据，也可以直接导入使用goole地图进行导航作业。

▲单块电池要求至少可以连续工作10小时以上。
	7

	2
	省CORS帐号
	▲厘米级；免费使用一年
	


验收条件及标准：满足技术参数指标要求，并且整机运行稳定；设备正常运行一个月。
验收方法及方案：学校组织专家组，进行现场测试，指标达到要求。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1   年；
（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  30   天内交货
地点： 浙江师范大学地理环境院14幢201          

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	对用户进行使用培训，通知维修后，8小时内响应，三个工作日内修复.


