     钢琴    项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	钢琴

	采购内容
	详见采购需求

	单位及数量
	60台

	主要功能及用途
	适用于专业钢琴及相关音乐课程教学，触键灵敏，手感舒适，音准稳定，音色均匀连贯统一，踏板控制性能良好等



	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	钢琴
	台
	60
	含琴凳、琴披、键盘尼、擦琴套等


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	▲88键（A2～c5），三踏瓣

▲琴弦：采用德国ROSLAU钢线。

▲击弦机木制件：采用枫木板材。

▲键盘：键子木芯采用白松原木和精密的数控设备加工而成。

▲铁板：采用传统砂铸铁板工艺。

▲弦槌：国产优质纯羊毛毡。

▲音板：采用加强型实木音板。、

▲击弦机部分的连接顶杆使用合成ABS工艺件。
▲产品均配置 产品说明书、琴凳、琴披、抹琴手套 、键盘绒 。琴凳制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用进口毛毡。

击弦机用皮革：采用国产人造皮。
轴衬呢：采用日本进口轴衬呢。

弦码：采用优质色木多层板制作。

黑键：采用亚光黑键，其色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。

外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和聚酯树脂，漆面光亮平整。

	
	辅助功能
	无

	性能及技术指标
	主要技术指标
	▲长*宽*高不低于：1483mm*596mm*1182mm;符合GB/T10159-2008标准

	
	
	▲含琴凳、琴披、擦琴套、键盘泥等

	
	次要指标
	无

	质量标准
	▲（1）生产企业须获得国家ISO14001:2004和ISO9001:2008管理体系论证通过。

▲（2）提供的产品须具有国家轻工业乐器质量监督检测中心的检测报告，其检测的所有参数都需合格



	验收条件及标准
	原包装到指定现场，由采购方组织专家拆箱弹奏测试，合格后免费搬至固定位置。

	验收方法及方案
	由采购方组织专家按质量标准的相关资料逐项对照验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1 年，免费调音两次；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货

地点： 浙江师范大学指定地点         

	▲售后服务、培训保障或维修响应时间
	（1）须提供有效的厂商关于产品质量、售后服务的承诺书原件。

（2）中标方需对中标货物提供一年及以上质量保证期。

在质保期内，除不可抗力因素外，若发生故障，中标方应负责免费全修。如货物发生故障需承诺在2小时内响应，解决问题在48小时以内（工作时间）；在保修期内，中标货物如发生质量问题应负责包退包换，并承担相应的费用。

（3）中标方应在招标文件规定的时间内到货，并负责安装、调试、培训等一切费用。

（4）中标方对所提供的货物应符合国家及相关行业设备的标准。

	备品备件及耗材等要求
	含琴凳、琴披、键盘泥、擦琴套等


