谈判需求
编号：TP2013002
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	演播厅音响、灯光等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	开展学生文娱活动用。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主音箱
	只
	2
	

	2
	低音音箱
	只
	2
	

	3
	主音箱功效
	台
	1
	

	4
	低音功效
	台
	1
	

	5
	调音台
	台
	1
	

	6
	数字音频处理器
	台
	1
	

	7
	8路时序控制电源
	台
	1
	

	8
	点歌机
	套
	1
	

	9
	U段无线手持式话筒
	套
	2
	

	10
	DVD
	台
	1
	

	11
	舞台散光灯（1000W）
	盏
	8
	

	12
	LED帕灯（53*3）
	台
	14
	

	13
	512灯控台
	台
	1
	

	14
	LED灯控台
	台
	1
	

	15
	硅厢
	台
	1
	

	16
	系统集成
	批
	1
	1、 音响系统接插件、信号线、管材附件

2、 机柜

3、 灯光系统接插件、电源线、管材附件


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	主音箱
	1、2分频扩声系统；

2、低频部分： 单15〞低音，2.375〞音圈；
3、高频部分：RX14 1.4"钛膜高音；
4、功率：400W节目功率，800W峰值功率；

▲    5、频率响应：66 Hz – 17 kHz （±3 dB ，半空间）；
6、频率范围：46 Hz – 21 kHz （-10 dB，半空间）；
7、阻抗：8 Ω；

8、灵敏度（1W/1m）：95 dB；

9、最大声压级（1m）：118 dB；

10、覆盖角度（H × V）：60°× 40°；

11、尺寸（H ×W ×D）：前：1.23 m×0.47 m×0.36 m；
                      后：1.23 m×0.30 m×0.36 m；
12、重量：35.9kg；
13、安装方式：平地放置。

	2
	低音音箱
	1、低频部分： 18" 重低音，3〞音圈；

2、功率：400W节目功率，800W峰值功率；
▲    3、频率响应：49 Hz – 180 Hz （±3 dB ）；
4、 频率范围：38 Hz – 500 Hz （-10 dB，半空间）；
5、阻抗：8 Ω；

6、灵敏度(1W/1m)：95 dB；

7、最大声压级（1m）：118 dB；

8、尺寸（H×W×L）：0.69 m×0.56 m×0.50 m；
9、重量： 33.2kg；
10、安装方式：支架安装（带支架孔）。

	3
	主音箱功效
	1、2×500W/8Ω   2×800W/4Ω；
▲    2、频率响应：20Hz–20KHz
3、信噪比: 89dB(A-weighted)；
4、输入灵敏度：0.64V；
5、阻尼系数: 450；

▲     6、总谐波失真 THD ：≤ 0.05%；
7、输入阻抗：20KΩ；
▲     8、智能风扇控制,过热保护,防浪涌设计。

	4
	低音功效
	1、2×500W/8Ω   2×800W/4Ω；
▲    2、 频率响应：20Hz–20KHz
3、信噪比: 89dB(A-weighted)；
4、输入灵敏度：0.64V；
5、阻尼系数: 450；

▲     6、总谐波失真 THD ：≤ 0.05%；
7、输入阻抗：20KΩ；
▲    8、 智能风扇控制,过热保护,防浪涌设计。

	5
	调音台
	▲    1、16路麦克输入，4组立体声通道；

▲    2、 可切换的48V幻象电源；

▲    3、内置广播级的Lexicon莱思康效果器，双效果，可编程
4、4组母线；100mm专业推子
5、输出处理器（均衡、延时、压限/限幅）；

 6、3段英国风味的均衡器，中频可选项

7、18dB的高通滤波器

8、 16组直接输出，可选择推子前或后，用作多轨录音或效果送出

	6
	数字音频处理器
	▲    1、3路平衡输入、6路平衡输出；

2、24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理；

▲    3、 输入处理部分包含增益、静音、噪声门、高切、低切、8个参量均衡、相位、延时等8个处理单元；输出处理部分包含分频、5个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时等7个处理单元；
▲    4、所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配；
5、所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择：PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE；所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在-6dB/Oct至-  48dB/Oct可选。频点20Hz-20kHz连续可调；
6、所有压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调；
7、所有噪声门的阀值、启动时间、恢复时间连续可调；
8、所有延时模块都具有高达682ms的延时时间；
9、任意通道之间参数设置可以自由复制；
10、内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声、白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调；
11、2*20字符LCD屏幕显示，定制的灯键一体设计，独特的一键到位操作方式，使用户的操作更方便、快捷；
12、32个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；
13、具有密码保护功能；配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制；
▲    14、可以通过RS485方式实现多达256台的系统级联，并可以接受中控设备进行远程网络控制。

	7
	8路时序控制电源
	1、通道数量：8路10A；(每个通道的负载)220V/10A，2200W/CHANNEL（每步时间）1sec；

2、电源开关采用多用输出插座工作由微电脑控制，实现独立顺序开关输出电源和连机控制工作；
3、有“通道开关”按键，在全部电源输出接通后可即时通断任何一个电源的输出以方便单独处理某一机器材的突发事故、 前面板提供两个维修辅助输出插座，为维修可试机提供较大方便。

	8
	点歌机
	1、2T硬盘；

2、3万首以上原人原唱正版歌曲；

3、带高清输出接口；

4、画中画功能；

5、含19寸触屏；

▲     6、产品国家强制3C认证。

	9
	U段无线手持式话筒
	1、频带宽度：50MHz ；  
2、频率间隔：250KH ；  
3、载波频段：UHF 620~950MHz；   
4、射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) ； 
5、振荡模式：PLL相位锁定频率合成；   
▲    6、可切换频率数：200组；  
7、频率调整：只要一按UP .DOWN功能按键，就能立即自动扫描及锁定预设之不受干扰的频道。 只要一按SET功能按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。追锁接收机同一工作频道；   
8、接收方式：双调谐器自动选讯；  
9、频道组数：双频道； 
10、机箱材质：金属机箱 铝面板；  
11、机箱规格：EIA标准1U 。 

	10
	DVD
	支持多种播放格式，带USB接口。

	11
	舞台散光灯（1000W）
	1、64帕灯；

2、带1000W散光封闭灯炮。

	12
	LED帕灯（53*3）
	1、输入电压：AC90-245V/50-60Hz；
2、功率：180W       保险：8A；
▲    3、光源：采用54颗（红色12颗，蓝色18颗，绿色18颗,白色6颗）3w大功率LED高亮度灯珠；
4、寿命：6-8万小时  颜色：1670万种颜色变化；
5、LED 角度：15度有效光束可达17-22米左右/25度有效果光束可达13-18米左右/45度有效光束可达5-9米左右（客户可选任意角度）；
6、控制：DMX512、主从控制、声控，自走；
7、通道： 8通道（数码显示）；
8、电源、信号手拉手连接可订做安装；
9、双支架提手，可自支撑，可悬挂；
10、分体设计,机身全铸铝,温度保护,安全可靠；
11、独有光学系统设计，均匀的色斑效果；
12、尺寸：280x240x350mm；
13、外壳：黑色铸铝；
14、净重：3.5kg            毛重：4.0kg；
15、外箱尺寸：800x595x410mm(6pc/CTN)。

	13
	512灯控台
	1、电源输入：DC5V/500mA；

2、调光回路：6个调光回路输出；
3、信号输出：国际标准DMX512信号输出；

▲    4、切光功能和总控推杆：控制全部输出回路的最高输出亮度值；

5、外型尺寸（mm）：L285×W260×H150，单机重量:1.5KG。

	14
	LED灯控台
	1、DMX 512国际标准；
▲    2、 408路总通道数； 

▲    3、24台可控电脑灯最大通道数； 

▲    4、 16通道可控电脑灯最大通道数； 

5、12场程序（场）数； 

6、23步程序最大步数（场景）； 

7、276步程序总步数（场景）； 

8、0.1-25.5秒/步场景停顿时间，0.1-25.5秒场景渐变速度； 

▲    9、  24通道调光通道。可以同时运行2个程序； 

10、LCD液晶显示屏，16×2字符； 

11、DMX 512输出接口，128K大容量记忆卡； 

12、存贮容量：128K大容量记忆卡； 

13、输入电压：AC100-240V，50/60HZ-5V/2000MA。

	15
	硅厢
	1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
2、信号接口：数字双DMX-512(1990)；
3、额定功率：6路×6KW. 每个回路最大输出功率可达7kW；
4、外形尺寸(mm):L515×W485×H133 ，单机重量:18KG；
产品说明：

5、硅箱的核心器件可控硅芯片采用德国原装进口材料，性能稳定可靠；
6、良好的散热装置和强制风冷与智能环保控制系统相结合；
7、高效的抗干扰扼流圈抗干扰能力极强,噪音小,电流上升时间220us-450us；
8、每路输出6kW，一共6路，起始回路设定，可查看到每路的亮度值；
9、DMX512信号可设定为保持或不保持工作状态。在保持状态下，调光台DMX信号中断，将保持最后一场数据，不会暗场；
10、6路旋钮调光；每路的调光曲线可设为线性或开关状态，开关值为50%，开关状态下输入的亮度值大于或等于50% 时对应回路满输出，否则无输出；
11、过载与短路双重保护高分断空气开关。

	16
	系统集成
	1、 音响系统接插件；

2、 音响系统信号线；

3、 音响系统管材附件；

4、 机柜；

5、 灯光系统接插件；

6、 灯光系统电源线；

7、 灯光系统管材附件。


四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	1、质保期：音响产品至少贰年；灯光产品至少壹年。
2、履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后（以年限长的为准），如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后15天内交货

地点：浙江师范大学指定地点        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、技术培训：安装后进行现场培训（1-2）人，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3、售后服务：质保期满后，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。软件终身免费升级。终身提供易耗品，零备件。如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在4小时内抵达用户现场维修，重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提供备品备件,不影响我方的使用。主动跟踪服务体系，派专人定期巡回检测服务。


