一、项目要求

	项目名称
	集成电路筛选测试系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于集成电路测试、筛选；集成电路失效分析、品质管理。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产。


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	集成电路筛选测试仪（全品种）
	台
	2
	

	2
	测试分析报告软件（专业级）
	套
	2
	

	3
	测试夹具
	套
	4
	每套至少包含10只常用夹具

	4
	USB数据采集
	台
	20
	


	5
	逻辑分析仪
	台
	20
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	性能及技术指标

	1
	集成电路筛选测试仪（全品种）
	▲1. 具有多种集成电路测试测试筛选功能：提供对模拟集成电路、数字集成电路和混合集成电路进行测试、筛选。
▲2. 具有多通道测试功能：测试通道256个，通过软件可以实现测量更多管脚数的设置，如：512、1024等。

3. 至少提供3种扫描波形：正弦波、三角波、锯齿波，可以根据测试需要变化测试波形。
▲4. 至少提供6种扫描频率：100Hz/200Hz/500Hz/1KHz/2KHz/5KHz可以根据测试需要变化测试频率。
▲5. 提供多种扫描电压：20Vp-p/10Vp-p/4Vp-p/2Vp-p；每种扫描电压可以0.1V步进调整：可以设定为非对称扫描电压，可以根据测试需要进行测试电压调整。
6. 多种电阻档供选择：1KΩ/10KΩ/100KΩ，可以根据测试需要变化。
▲7. 公共端测试扫描模式：有矩阵扫描（Matrix）和常规扫描（Normal）等两种模式。
8.  扫描方式：提供单次、循环2种扫描方式：
Single 单次扫描–进行单次扫描测试， 并显示其测试结果。 

Loop 循环扫描—在这个模式，能持续的进行扫描测试，直到被使用者中断，其测试结果能不断的更新。
▲9. 具有数据存储与对比功能：将标准元器件根据封装建立学习库并存储，待测元件与学习库中的器件进行对比。
10. 具有多种封装适配功能：配合各种类型的测试座，可以测试各种不同封装的元器件。
▲11. 具有构建集成电路电参量数据库的功能：内置元器件库编辑器，可以快速编辑、定义所需的元器件电参量数据库。

12. 具有构建集成电路封装库的功能：内置封装编辑器，可以快速编辑、定义各种封装形式的器件。
13. 具有构建电路测试模板库的功能：内置测试模板编辑器，可以快速编辑、定义各种测试需要的模板。

	2
	测试分析报告软件（专业级）
	▲1. 软件提供常用集成电路的数据库：测试软件内置部分常用集成电路电参量数据库、常用测试封装库和测试模板库。
2. 软件提供测试数据库的基本操作功能：对所建电参量数据库、封装库和测试模板库都可以导入和导出，并可以按通用格式进行数据保存。

3. 软件具有对集成电路自动测试功能：可以根据需要对集成电路提供合适的测试电压、扫描信号、扫描模式、扫描方式进行控制，并获取集成电路各管脚的测试数据，能将测试数据存储和形成最终报告功能。

▲4. 软件具有对集成电路测试分析功能：可以根据需要设置测试分析条件对集成电路进行分析。分析至少包含以下三个方面：

a) 判定曲线上的点是否达标，以点为中心，标准点与对比点X轴和Y轴的偏离百分比值可以根据要求自行设置；
b) 管脚曲线是否达标，可以根据管脚曲线上的各个点的状态，通过设置百分比值来区分管脚：通过、疑似、失败；
c) 判定器件是否达标，可根据器件上各个管脚的曲线状态，通过设置百分比值来区分器件：通过、疑似、失效；
▲5. 软件具有对集成电路测试分析的结果进行报告生成功能：软件提供测试报告输出功能，可将测试结果以文件的形式输出，形成标准的测试报告；测试报告提供各个管脚的百分比相似度、各个管脚的具体图形差异，通过管脚、疑似管脚、失效管脚的列表。
6. 合理的交互与时序设计：阻抗曲线检视功能可以允许检视每一个引脚的扫描曲线及对比结果，可以在完成一项完成的测试之后，利用显示结果功能键来开启此功能。在此功能中会显示所有测试引脚的阻抗曲线，若是元器件测试模版中含有一个以上的元器件, 也可以交互切换的方式来检视所有的测试结果。另外此功能必须要在该元器件至少完成一次的扫描测试，此功能才会开启。

	3
	测试夹具
	1.夹具具有足够的强度和刚度；电路连接材质为镀银材料。

▲2. 每套夹具至少包含以下常用封装类型：

SO-8，SOIC16，SOIC-28，SSOP-28，PLCC28，PLCC44，QFP32，QFP44，TQFP100，QFP176。

	4
	USB数据采集
	1. AD精度：AD位数不低于
12位，采样频率不低于250KS/s；
2. 采集路数：单端至少为32路/差分至少达到16路；
▲3. 采集数据缓存：大于16K字的FIFO或双口RAM存储器；
4. AD量程：±10V，±5V，±2.5V，0～10V；
5. 触发方式：模拟量触发，数字量触发；

▲6. 数据传送方式：USB2.0及以上。

	5
	逻辑分析仪
	▲1. 时序分析（非同步，采集频率）：4GHz；

2. 状态分析（同步，外部时钟）：200MHz；
3. 跳变存储：全通道（55 bits at 5 ns resolution/时间间隔）；
4. 通道（Signal/Ground）：36/4；
5. 存储容量：180K bits；
6. 触发分辨率：250ps；
7. 触发通道数：36；
8．触发多条件：有（大于4个）；
9．触发多阶层：有（大于16层）；
10．触发前置/后置/延迟：有；
▲11．触发总线协议触发：UART, I2C,I2S,SPI,CAN,SerialVID(SVID)；
▲12．施密特（Schmitt）触发电压：有（可设置双触发电压）；
▲13．总线协议分析：提供分析的总线协议至少有：1-Wire, 7-Segment, CAN, FlexRay, HDMI-CEC, HDQ, IIC, IIS,  I80, IDE, JTAG, LCD1602, LIN, Lissajous, LPC, MDIO, Microwire, NEC IR, PMBus, PS/2, PWM, RC-5, RC-6, SDIO, Serial  Flash, SerialVID, Smart Card, SMBus, S/P DIF, SPI, SSI, ST7669, UART, UN I/O, USB, …

▲14. 堆叠功能：可与各厂商DSO堆叠成MSO。


四、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限至少  一 年；
2、履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	免费安装、调试仪器，免费培训（包括仪器因特殊原因需要变换地点后的安装和调试均免费）；
通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后30天内）    交货
地点：   浙江师范大学15幢      

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


