一、项目要求

	项目名称
	单片机与微机原理实验箱

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	综合单片机系统和8088微机原理接口系统的一体化实验平台，根据单片机和微机接口实验教学的特点完成单片机、微机原理相关课程实验。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	单片机与微机原理实验箱
	台
	60
	具体要求见技术需求表


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	单片机与微机原理实验箱
	一、硬件配置及性能指标

1、▲一体化单片机、微机原理实验系统。支持扩展其它CPU系统（8088、51单片机、MSP430单片机、PIC16单片机、AVR单片机、Cotex M3单片机）；

2、▲支持MCGS工业组态软件的编程和控制技术，提供工业组态软件在单片机控制中的应用实验；

3、▲2个单路8位数字模拟转换接口DAC0832模块，双缓冲控制信号全部插孔引出；可编程并行输入/输出接口8255模块，每个口都设计有拉高或拉底电阻，可以用8255实现键盘显示控制；8253定时计数器，其内部3个定时计数器全部开放给用户使用，包括GATE引脚；串行实时时钟电路、ZLG7290串行键盘显示控制； 8259实现单级和串级中断；直流电机具有霍尔和红外光电等测速电路；

4、实验模块可外部扩展；

5、实验箱供电电压：交流220V,实验电路工作电源：±5V/2A、±12V/0.5A，每路均带有短路保护和自动关断功能，每路带电源指示；
6、实验箱材质：铝合金；外形尺寸（小于）：485×365×150mm。
二、软件要求

1、▲WINDOWS 下KEIL C51 软件环境，支持汇编和C语言的编程、编译、链接和源程序级调试和在线下载；

2、▲配套MCGS工业组态软件以及与单片机接口的各类例程；

3、实验箱和各扩展模块全套电路原理图，提供详细实验指导书及实验程序。其中MCS51要提供汇编语言和C语言两种实验程序。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3  年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30   天内交货

地点： 浙江师范大学数理与信息工程学院                   


