
 语言实验室项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	语言实验室

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	具有专业的视听与口语教学系统，能满足外语类专业及大学外语视听教学、口语教学与口译教学的需要，支持专四口语考试等考试需求

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	系统管理软件
	台
	2
	

	2
	教师用计算机
	台
	2
	

	3
	学生用显示器
	台
	144
	

	4
	视频分配器
	个
	2
	

	5
	语言学习终端
	个
	146
	

	6
	多媒体控制平台
	套
	2
	

	7
	网络交换机
	台
	8
	

	8
	教师控制台
	套
	2
	含教师椅

	9
	学生桌
	套
	72
	

	10
	线材、杂配件等
	批
	2
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	系统管理软件
	
	1、基本教学功能: 进行听力教学，口语教学，阅读教学，口译教学，可指定学生发言，小组发言，自由发言，单独对讲，监听，监视，插话，录音，教学功能配备流程化操作工具，方便老师操作，实现听力、口语、阅读、自动领读、问答、口译教学的双向互动教学效果。
2、屏幕广播教学功能: 可将教师电脑屏幕画面（课件，音视频，PPT等教学内容）广播至学生单元屏幕。
▲3、教师控制台双显示器显示，方便实现教学课件演示。其中多媒体控制界面直接显示在副显示器上，教师通过操作副显示器上的控制界面与学生互动、控制学生界面。主显示器视频可广播给学生端,教师在主显示器上操作Windows和各种课件等，都与学生共享。
4、支持英语专业四八级口语考试，具备考前准备、试音、考试、考后回放、阅卷、成绩管理等功能，符合最新国家四八级考试网考流程，能够满足英语专业四/八级等多种国家级口试以及大规模校级口试要求。（是否具备该项功能根据厂家提供的最新四八级考试网考省级联考应用案例，口语考试系统和阅卷系统被教育部考试机构正式采纳的，优先考虑）。
5、支持中国汉语水平考试，具备考前准备、试音、考试、考后回放、录音合成等功能，符合HSK考试流程。
6、为确保外语教学对语音音质的高保真要求，投标产品应采用高保真语音传输技术，要求出具高保真音质技术的证明文件和检测报告要求：64座学生终端同时进行4人组对话延迟≤3ms；口语考试录音文件码率≥300Kbps，要求无损格式。
	国家标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	2


	教师用计算机
	
	1、主板：H61
2、CPU：Intel H81及以上

3、内存：4G DDR3 1333MHZ
4、硬盘：500GSATA（7200rpm）
5、光驱类型：DVD光驱
▲6、显示器大小：≥19英寸宽屏液晶LCD*2台（16：9）
▲7、1G双头独立显卡
8、千兆网卡
9、USB光电鼠标
10、头戴式耳机，带音量调节和话咪开关
	国家标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	3
	学生用显示器
	
	▲1、≥19英寸宽屏液晶LCD（16：9），与教师机一致

2、响应时间
 5毫秒面板（黑白切换）

3、点距
 0.284 mm

4、色数
 16.7M

5、亮度
 250cd/m2

6、对比度
 1000:1（典型值），30,000:1（动态值）

7、可视角度
 160°（垂直）/170°（水平）
	国家标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	4
	视频分配器
	
	8路视频输出，带宽350M
	国家标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	5
	语言学习终端
	
	1、自主研发多媒体语言学习终端，可进行呼叫、录音、复听、跟读、自主学习、阅读训练、考试作答等，还可以进行语速的调节 
▲2、学生端采用独立外置语言学习终端设计，终端设备及线路都设计为一座一套，不接受两个学生共享一个或一套终端设备
3、一座一头戴式学生耳机，带话咪，动圈式工作方式
	国家标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	6
	多媒体控制平台
	
	1、支持接入并调控多种外围设备（DVD、录音卡座、功放、投影机、投影幕等），具有4组RCA音视频输入、2组RCA音视频输出、2路VGA输入、2路VGA输出等接口

2、录音卡座，可软件操作，双卡单录
3、视频展示台，1/3英寸专业CCD镜头，85万象素，12倍光学放大，8倍电子放大，1024*768，60Hz
4、音箱
60W+60W，阻抗8欧姆，自带音箱支架

5、功放
额定功率70w+70w，阻抗8欧姆，频率响应20-20KHz

6、DVD
频率特性：20Hz-20KHz，信噪比≥89dB，音频动态范围≥80dB，5.1独立声道输出，支持USB设备，可播放RM/RMVB/RMV格式
	国家标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	7
	网络交换机
	
	1、解决语音高保真传输、视频同步广播、链接校园网等 

2、采用ATM或同步传输以太网交换机，语音传输要求：64座学生终端同时进行4人组对话延迟≤3ms
	国家标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	8
	教师控制台
	
	1、240×80×80（cm）高度可适当调整
2、钢木结构，E1级板材

3、教师用可调节转椅
	国家标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	9
	学生桌
	
	1、140×60×120（cm）高度可适当调整
2、钢木结构，E1级板材
	国家标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	10
	线材、杂配件等
	
	网线/电缆线/多功能插板/插座/线槽等
	
	
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限 3 年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，三天内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后15天内） 交货

地点： 浙江师范大学教师教育实训中心 

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。



