  杭州校区实验室家具  项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	杭州校区实验室家具

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	教学、实验、科研

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	参考图片
	单位
	数量
	备注

	1
	道具柜


	[image: image1.png]




	只
	3
	

	2
	舞蹈房矮柜
	[image: image2.png]




	只
	10
	

	3
	更衣柜
	[image: image3.png]=




	只
	18
	

	4
	实验桌
	[image: image4.png]



	张
	8
	

	5
	实验凳
	[image: image5.png]



	只
	48
	

	6
	三人组工作台
	[image: image6.png]



	个
	9
	

	7
	实验室椅子
	[image: image7.png]



	只
	27
	

	8
	实验室椅子
	[image: image8.png]



	只
	9
	

	9
	梯形拼接桌椅（套）
	[image: image9.png]



	套
	30
	

	10
	屏风办公桌
	[image: image10.png]



	张
	96
	四张一套，共24套，能坐96人。

	11
	网布电脑椅
	[image: image11.png]



	张
	96
	

	12
	工作座椅
	[image: image12.png]Bk




	张
	80
	

	13
	工作台 
	[image: image13.png]



	张
	20
	

	14
	  送货、安装
	
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	道具柜
	需根据现场订制并固定安装
	共有三种规格（单位：mm）：1、 5200*600*3180;2、5200*600*3280；3、2600*600*3100。

材质说明：1、面材：采用防火板贴面,硬度高，不易磨化,产品达到国家环保检测标准。
▲2、基材：优质环保多层板，板内甲醛释放量每100g不超过5.0mg，静曲强度大于25Mpa,含水率小于6%；
3、板材规格；面板,柜体采用25MM，门板层板均为18MM.
4、五金件（要求品牌为固特）：三节导轨，铰链采用缓冲弹簧内藏式铰链，不锈钢挂衣杆。
▲5、板材要提供符合国家环保检测标准的证书。
	行业标准
	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	

	22
	舞蹈房矮柜
	需根据现场订制并固定安装
	共有四种规格（单位：mm）：1、6000*400*400（5只）；2、5800*400*400 ；3、5500*400*400（3只）；4、5200*400*400。

材质说明：1、面材：采用防火板贴面,硬度高，不易磨化,产品达到国家环保检测标准。2、基材：优质环保多层板，板内甲醛释放量每100g不超过5.0mg，静曲强度大于25Mpa,含水率小于6%；3、板材规格；面板,柜体采用25MM，门板层板均为18MM. 五金件（要求品牌为固特）：三节导轨，铰链采用缓冲弹簧内藏式铰链，不锈钢挂衣杆。▲4、板材要提供符合国家环保检测标准的证书。▲5、能够承载300公斤的重量。
	行业标准
	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	

	33
	更衣柜
	需根据现场订制并固定安装
	规格（单位：mm）：1200*400*2000。

材质说明：1、面材：采用防火板贴面,硬度高，不易磨化,产品达到国家环保检测标准。
2、基材：优质环保多层板，板内甲醛释放量每100g不超过5.0mg，静曲强度大于25Mpa,含水率小于6%；
3、板材规格；面板,柜体采用25MM，门板层板均为18MM.五金件（要求品牌为固特）：三节导轨，铰链采用缓冲弹簧内藏式铰链，不锈钢挂衣杆。
▲4、板材要提供符合国家环保检测标准的证书。
	行业标准
	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	

	44
	实验桌
	
	规格（单位：mm）：2000*1000*750。

材质说明：
▲1、面板：优质品牌威盛亚防火板贴面，厚度≧30MM。
2、基材：选用优质E1级刨花板，抗弯力强，不易变形；
▲3、桌架：钢架烤漆，50MM×50MM5方管。
4、封边：台湾塑泰PVC封边条，斜切面贴PU纸，ABS薄边Z型封边条。
▲5、产品达到国家环保检测标准并提供证书。
	行业标准
	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	

	5
	实验凳
	
	规格（单位：mm）：330*410，座高430-590。材质说明：面料采用进口黑色西皮,座垫采用高回弹PV定型泡绵,万向轮采用尼龙加纤维纵横交织制成,气动杆采用高能气压棒, ▲产品达到国家环保检测及安全标准，并附相关证书。
	行业标准
	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	座垫为黑色

	6
	三人组           工作台
	
	规格（单位：mm）：2500*2500*1200。

材质说明：
1、面料：优质品牌威盛亚防火板贴面。
2、基材：选用优质E1级刨花板，抗弯力强，不易变形；
▲3、桌架：桌架：钢架烤漆，50MM×50MM5方管。4、封边：PVC封边条，斜切面贴PU纸，ABS薄边Z型封边条。
5、桌面：咖啡色玻璃。                    
▲6、产品达到国家环保检测标准并提供证书。
	行业标准
	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	

	7
	实验室椅子
	可以旋转
	规格（单位：mm）：640*670。

材质说明：面料采用进口黑色西皮,座垫采用高回弹PV定型泡绵,,回型钢架,产品达到国家环保检测标准。▲产品达到国家环保检测及安全标准并提供证书。
	行业标准
	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	

	8
	实验室椅子
	
	规格（单位：mm）：400*400*800。

材质说明：面料采用进口黑色西皮,座垫采用高回弹PV定型泡绵,,回型钢架, ▲产品达到国家环保检测及安全标准并提供证书。
	行业标准
	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	

	9
	梯形拼接桌椅
	
	规格（单位：mm）：长边：1200，短边：600，高度750；

材质说明：
1、面料：优质品牌威盛亚防火板贴面；
2、基材：选用优质E1级刨花板，抗弯力强，不易变形；
▲3、桌架：桌架：钢架烤漆，50MM×50MM5方管。4、封边：台湾塑泰PVC封边条，斜切面贴PU纸，ABS薄边Z型封边条；  
▲5、产品达到国家环保检测标准并提供证书。
	行业标准
	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	梯形拼接桌椅，1套包括一张桌子和椅子，包括可根据用户需求自由拼接。

	10
	屏风办公桌
	在指定位置安装
	1.桌面：三聚氰胺板，桌面规格：2400mm*1200mm(长*宽)，高度：750mm,桌面厚度≧30mm。

2.支撑立面铝合金加颗粒板。

3.挡板：透明有机玻璃。

▲4.产品达到国家环保及安全检测标准并提供证书。
	行业标准


	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	配备一组移动抽屉（每组3个抽屉）,4张一套，共需24套。

	211
	网布电脑椅
	
	1.面料：品牌优质网布，经防虫、防腐、分层、鞣制等处理，耐磨性强、透气性好。2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。3.原生塑料材质。4、曲木板：靠背、座垫为12mm多层曲木板热压成型。5、座垫内侧宽49mm，长53mm。▲6、椅架：32mm钢架弯曲合成，所有焊接采用二氧化碳气体保护焊，内外表面浸泳式硅烷磷化工艺处理、除锈、除油。▲7.产品达到国家环保及安全检测标准并提供证书。
	行业标准


	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	

	12
	工作座椅
	
	钢制架，表面电镀工艺，管壁1.5mm，镂空网布。▲能够承载280公斤重量。▲产品达到国家环保及安全检测标准并提供证书。
	行业标准


	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	

	13
	工作台 
	
	规格：1200mm*2400mm,桌面材质为实木颗粒板，厚度大于30MM。架子为烤漆钢架高密度板,支架为黑色铁艺，整个桌子颜色为黑色。▲能承载250公斤重量。▲产品达到国家环保及安全检测标准并提供证书。
	行业标准


	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	

	14
	送货、安装
	
	表中1-3项需要固定安装；其余的送货上门，并根据用户需求组装。
	行业标准
	按要求安装并能正常使用
	按合同技术参数和功能验收
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 五 年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15 天内交货

地点：   杭州市萧山区耕文路1108号 浙江师范大学萧山校区             

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	供货完毕后，乙方派技术人员到现场安装，负责培训甲方人员熟练使用该产品，处理现场出现的技术问题等。

产品出现问题时，乙方需保证 12 小时内响，24小时到达现场并完成修复。


