模块化污水处理系统-自动控制模块 项目谈判需求

一、项目要求

	项目名称
	模块化污水处理系统-自动控制模块

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	硬件系统中的处理器具有高速的计算能力，拥有单板系统及组件系统以及众多的 I/O 接口模板，可以满足大多数工程应用。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	实时接口软件
	套
	1
	

	2
	综合实验软件
	套
	1
	

	3
	M语言调试软件，分别为MLIB和MTRACE 
	套
	2
	

	4
	CCPPPC编译器
	套
	1
	

	5
	控制器主板
	块
	1
	

	6
	I/O端子板
	块
	1
	

	7
	7插槽机箱
	套
	1
	

	8
	永磁同步直线电机
	套
	1
	

	9
	光栅编码器
	套
	1
	

	10
	专用控制主机，包括台式机一台、笔记本一台。
	台
	2
	

	11
	导轨
	条
	2
	


三、技术需求表
	性能及技术指标
	主要技术指标
	▲1. 实时接口软件：系统软件为一整套计算机辅助控制系统设计的工具包CDP（Control Development Package），与硬件系统配套使用。

▲2. 综合实验软件：提供所有I/O板卡的驱动模块库，可在Simulink中使用、连接、配置；可支持Simulink模型的一键代码生成，并编译；实验管理软件自带常用的图形控件。
3. M语言调试软件：可方便地设置GUI界面，通过鼠标点击的方式可将控件与模型中的信号、参数进行关联，可以实时显示曲线，在线调参，保存数据。
4． CCPPPC编译器: TMS 320F 240 DSP，20MHz以上；
▲5. 控制器主板: 系统配置的控制板适用于机械手及直线电机等被控对象的控制，主要技术规格如下：
1） 主处理器：Motorola PowerPC 750GX/933MHz以上；
2） 存储器：32Mbyte局部SRAM，程序存储器，96Mbyte全局DRAM，数据存储器；
3） 定时器：2个通用定时器，1个采样定时器，1个基准定时器
4） 中断：3个定时器，7个编码中断1个UART，1个CAN ，1个从 DSP，2个从DSP PWM ，1个主机中断，4个扩充中断；
5） D/A转换器：24路24位通道 AD， 1μs 采样时间 (1MHz) ，4 路24位通道 AD ，800ns 采样时间 (1.25MHz) ，>83db 信噪比；
6） A/D转换器：24路 24位通道 DA ，典型建立时间： 5μs；
6.  I/O端子板：32个并行，CAN 以及串行接口；
7.  7插槽机箱: 多于7个IO卡槽，预留卡槽可供以后的扩展。
8. 永磁同步直线电机：无铁芯DDL电机，规格为峰值推力120N，持续推力38N，平滑运动，速度可低至1微米/秒。定子为MW050-512，动子为IL06-030（电机有效行程为512mm）。能与上述系统硬件配套使用。
9. 光栅编码器：可编程系列光栅编码器 MII4400+MIIL425，编码器分辨率可调5um-0.05um,零位、限位功能，信号指示，高精度玻璃光栅，粘贴式零位、限位，24个独立通道， 24 位分辨率，能与上述系统硬件配套使用。
10．专用控制主机：台式机：第四代智能英特尔® 酷睿™i3-4130 处理器 (双核, 3MB 缓存, 3.40 GHz, 含 HD 4400显卡)笔记本：酷睿i7 - 3537U 处理器 8GB DDR3 。
11.导轨：LM导轨SHS15V2UU+630LP-II，不锈钢，精度级P。能与上述永磁直线电机硬件配套使用。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限 一 年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	提供7天以上操作上门培训，终身维护。系统故障时需派工程师上门服务，响应时间少于24小时。


	交货时间及地点
	时间： （合同签订后 120 天内）交货

地点：   浙江师范大学指定地点                         

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。


