编号：ZB2012053
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	熔炼炉等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	详见技术需求表

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	熔炼炉
	套
	1

	2
	热处理炉
	套
	2

	3
	球磨机
	套
	1

	4
	冲击试验机
	台
	1

	5
	非晶材料切割机
	台
	1


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能

要求
	技术参数
	质量标准
	验收方法及方案

	1
	熔炼炉
	金属合金的熔炼,可熔炼材料：钢、铁、铝合金、铜合金等


	1.电炉容量≥100KG
▲2.熔化时间 (MIN) <30

3.电源50Hz/380V

▲4.数显温度控制系统

5.数显成分控制系统

6.▲熔炼最高温度2000℃
配备：水冷系统、倾炉控制箱、变压器系统
	行业标准
	按设备性能及技术指标逐一进行测试验收

	2
	热处理炉
	供炉料热处理加热用的电炉
	▲1.最高温度1100℃/1200℃/1300℃/1600℃

2.数显温度控制系统

▲3.升温速率可控、可调

▲4.控制精度：±0.3℃％
5.炉膛不生锈，炉内清洁、在高温状态下不变形，抗热震。
	行业标准
	按设备性能及技术指标逐一进行测试验收

	3
	球磨机
	混合、细磨、小样制备、纳米材料分散、新产品研制和小批量生产高新技术材料
	▲1.配件：配套玛瑙球磨罐4个，0.3L/个；
2.玛瑙研磨球2公斤（5—15 mm）；▲配套球磨罐要求能满足湿法研磨；

3.参数：电压（伏）：380；功率（千瓦）：0.75；传动方式：同步带轮传动；移动脚轮；定时停机； 

4.自转+公转 转/分（变频调速）：120-968转/分；频率调控；

5.出料粒度：可达0.1um
	行业标准
	按设备性能及技术指标逐一进行测试验收

	4
	冲击试验机
	对试样施加冲击试验力，进行冲击试验的材料试验机。
	1.冲击能量： 300J、150J

▲2.主轴中心冲击点（试样中心）距离：≥750mm（可调）
▲3.试样支座跨距：≥40mm（可调）
4.试样支座端部圆弧半径： 1～1.5mm 

▲5.试样支座支撑面倾角：0° 

6.冲击刃圆弧半径： 2～2.5mm 

冲击刃夹角： 30°±1° 

冲击刃厚度： 16mm 

试样规格： （10×10×55）mm
	行业标准
	按设备性能及技术指标逐一进行测试验收

	5
	非晶材料切割机
	分离块体
	1. ▲电源50Hz：220V

输入电流：Max26A  

输出电流：20～38A  

▲2.最大切割厚度(10mm) 

▲3.工作电压：90V     

4.空气压力：0.3～0.4mpa 
	行业标准
	按设备性能及技术指标逐一进行测试验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  壹 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30  天内交货

地点：     浙江师范大学工学院                       

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	保修期后负责长期有偿维修及软件的免费升级（不含甲方自配设备）。在质保期内如发现产品质量缺陷的，供方免费维修或者采取相应补救措施。


PAGE  
3

