编号： TP2013017 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	机械设计陈列柜等

	采购内容
	机械设计陈列柜

	单位及数量
	10个

	主要功能及用途
	具有机械设计相关结构与模型展示，具有语音解释功能。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	陈列柜名称
	陈列内容

	1


	螺纹联接与应用
	A、螺纹的类型（8种）B、螺纹联接基本类型（5种）

C、标准联接件（7件） D、螺纹的（3种）

E、螺纹联接防松（5种）F、提高强度措施（6种）

	2


	键、花键、无键、销、铆、焊、胶接
	A、键联接（4种）        B、花键联接（3种）

C、无键联接（2种）      D、销联接（4种）

E、铆接（3种）          F、焊接（4种）

G、胶接（4种）

	3


	带传动
	A、带传动的类型（3种）    B、带的类型（4种）

C、带轮结构（4种）        D、张紧装置（3种）

	4


	链传动
	A、传动链的类型（4种）    B、链轮结构（4种）

C、链传动的运动特性（1种） D、链传动张紧（3种）

	5


	齿轮传动
	A、齿轮传动基本类型（3种）    B、蜗杆结构（2种）

C、蜗杆结构（4种）            D、受力分析（1件）及挂图

	6


	蜗杆传动
	A、蜗杆传动类型（6种）       B、齿轮失效形式（照片5张）

C、受力分析（3种）            D、齿轮结构（6种）

	7


	滑动轴承与润滑密封
	A、推力滑动轴承（4件）       B、轴瓦结构（3件）

C、向心滑动轴承               D、润滑用油环（4件）

E、密封方式（3件）

	8


	滚动轴承与装置设计
	A、滚动轴承主要类型（10件）   B、直径系列与宽度系列（2件）

C、轴承装置典型结构（6件）

	9


	轴的分析与设计
	A、轴的类型（5件）      B、轴上零件定位（5件）

C、轴的结构设计（4件）

	10


	联轴器与离合器
	A、刚性联轴器（3件）     B、弹性联轴器（5件）

C、离合器（4件）


三、技术需求表

	功能要求
	▲1、配带解说词播放设备

2、电动模型连续运行2小时无卡死现象。

	技术需求
	1. 陈列柜柜体采用1.2mm及以上冷轧板制作，并进行表面喷塑处理。

▲2、陈列柜内所有模型为全铝制。

3、陈列柜内装有照明日光灯，功率≥30W，并配装玻璃推门防尘。

▲4、单个陈列柜尺寸：宽×厚×高≥1200mm×400mm×1900mm。

▲5、陈列柜内的所有模型尺寸需符合行业标准。

	质量标准
	需满足行业标准

	验收条件及标准
	按照合同要求供货，并且对用户进行操作培训，完成之后组织验收。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	1. 免费质保期至少贰年。
2.合同签订前，成交供应商应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  60  天内交货

地点： 浙江师范大学工学院

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1．设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2．技术培训：安装后进行现场培训，内容包括设备的技术原理、操作、基本维护等。

3．售后服务：长期保证备品备件供应，长期提供技术咨询服务。乙方保证所供设备在保修期内发生故障时，对提出的系统维护要求的响应时间为1小时，36小时内派出专业技术人员到现场维护，到现场后8小时内不能解决的故障，及时通知制造厂，48小时内解决问题，确保设备不影响用户的正常工作。同时每违约一次在质量保证金中扣除1000元。重大问题或其他无法迅速解决的问题在5个工作日内解决或提供备品备件,不影响我方的使用。

	备品备件及耗材等要求
	免费提供照明灯管配件10根。


