招标需求
编号：ZB2014001
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	音乐厅舞台机械系统

	采购内容
	见设备清单

	单位及数量
	见设备清单

	主要功能及用途
	主要用于音乐厅舞台灯光及吊杆的升降与挂载。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	400KG舞台吊杆机
	套
	15
	

	2
	特种航空钢丝绳
	米
	3500
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	400KG舞台吊杆机
	▲1.行程： 18m ；

▲2.速度： 0.3m/s ；

▲3.载荷： 400kg （含杆体）；

▲4.动力： 2.2KW；

▲5.电压：  三相380V/ 50HZ；

▲6.噪声：  <50dB(A)；

▲7.驱动方式：4点卷扬驱动型式；

▲8.制动方式：电磁盘式制动；

9.制动行程：200KG负荷下≦5CM；

10.电磁铁吸力：70N；

11.机械防护装置：防跳绳及夹绳保护装置；

12.电气保护装置：上下限位开关、冲顶保护开关、电机热继电器保护。

	2
	特种航空钢丝绳
	▲1.直径: 4-4.2MM；

▲2.结构：6*19+FC；

▲3.钢丝绳抗拉强度：1670Mpa；

▲4.最小破断拉力：8.20KN。；

▲5.锌镀光面。


说明：

1. 由于本项目属于改建、更新项目，因此投标前请务必先到现场勘查，了解本项目的具体实施环境和现有设备等状况。确认自己的产品适用该项目之后再进行投标。一旦中标后发现乙方提供的产品与该项目现有环境和设备等不兼容、不匹配、存在安全隐患，以及导致音乐厅整个舞台机械系统不能良好运行等情况，所有责任由中标方负责。

2. 本项目包含设备的安装、调试以及相关的基础设施改造，人员培训等实施过程中涉及的所有内容。

3. 本项目包含项目实施的全部相关耗材和附属配件，所有耗材和配件必须与项目中的设备匹配（所有配件中如有与中标主体设备同一品牌的，应使用与主体设备相同品牌的配件，并确保设备能良好运行）。

4. 本项目勘查时间：2014年1月14-15日、2014年2月17-18日。
四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期至少  贰 年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1．设备安装：设备到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的工程师负责安装，调试。

2.设备供应商提供整套设备说明书及相关设计安装方案图，并确保整个舞台机械系统能安全、稳定、良好运行。

3．技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括设备的技术原理、操作、基本维护等。培训效果要求达到被培训人员独立操作舞台升降系统以及简单的故障排除。如未达到要求，则延长培训期，直至达到要求。

4.售后服务：如果仪器出现故障，在接到用户通知后2小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在4小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内卖方必须定时进行设备维护，半年1次，累计共4次。

	交货时间及地点
	时间：合同签订后 15天内交货；

免费送货到需方指定的实验室内相应位置。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


