一、项目要求

	项目名称
	情景实训室设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	具有专业的师生互动系统。实时记录老师与学生间的上课交流过程。通过系统自我检测各个知识点。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	智能导播系统
	套
	1
	详见技术参数

	2
	图像定位系统
	套
	1
	

	3
	专业摄像机
	台
	5
	

	4
	壁装架
	个
	5
	

	5
	中控（配备控制面板）
	个
	1
	

	6
	多媒体讲台
	台
	1
	

	7
	无线麦克风
	个
	1
	

	8
	SDI分配器
	块
	1
	

	9
	千兆交换机
	个
	2
	

	10
	课件实时录制系统
	套
	1
	

	11
	VGA采集软件
	套
	1
	

	12
	录制服务器
	台
	1
	

	13
	课堂直播平台
	套
	1
	

	14
	吊麦
	套
	2
	

	15
	触摸一体机
	套
	1
	

	16
	绿板
	张
	1
	

	17
	音箱
	套
	1
	

	18
	功放
	套
	1
	

	19
	串口服务器
	个
	6
	

	20
	教师电脑
	台
	1
	

	21
	教师电脑专用音效器
	套
	1
	

	22
	8路调音台
	台
	1
	

	23
	附件及线材
	批
	1
	

	24
	讲台
	台
	1
	

	25
	学生桌椅
	套
	40
	

	26
	文件柜
	个
	4
	

	27
	专业微课制作系统
	套
	1
	

	28
	教学资源库
	套
	1
	

	29
	屏风及防静电地板改造
	批
	1
	


三、技术需求表
	序号
	名称
	规格参数

	1
	智能导播系统
	1.能根据课堂教学进程，自动对教师画面、学生画面等多路视频信号进行智能剪辑。

2. ▲可加入多种外部素材，要求具有预监功能的视频通道≥6路，所有通道应在一个操作界面中显示方便操作，并且具备备播预览窗口及主播监视窗。至少支持5路HD-SDI音视频输入（1080P 、720P, 最高60帧/S）、1路VGA信号输入。输出可支持模拟信号、数字信号、网络信号输出；控制：支持第三方控制接口，可控制导播视频的切换和录制。
3、支持手动、自动、控制台多种切换方式，支持鼠标点击跟踪及各通道云台控制功能。
4、 支持对教师讲稿课件内容进行智能的VGA策略切换，根据内容多少，计算停留时间。
5、▲支持师生同屏对话模式录制，当学生起立回答问题时，导播系统自动切换到师生对话二分屏模式；
6、 支持实时对录制的视频添加片头、片尾、字幕、台标（任意位置叠加两路台标和一路文字信息，支持PNG通明格式，可自动将PPT标题叠加到视频上）。 
7、 支持上翻、下翻、左进、右出、滑行、溶解等上百种切换特效及三维特效。

8、具备主播通道的直播、点播功能，并能够将三路视频信号实时传输出去。

9、具有双码流直播功能，主播通道能够同时直播高清和标清视频。
10、具有中华人民共和国国家版权局颁发的《智能导播系统》计算机软件著作权登记证书。
11、具有国家级软件测评中心出具的《智能导播系统》测评报告。
12、含键盘、鼠标、显示器。

	2
	图像定位系统
	硬件部分：
1、支持对教师、学生、板书跟踪拍摄，支持5机位环境跟踪定位拍摄； 内置教师跟踪模块，学生跟踪模块，板书跟踪模块；
2、 教师采用智能图像识别技术，学生、板书采用辅助镜头定位技术；
3、 要求标清SDI接口≥4路，1路高清SDI接口
软件部分：
1、要求使用图像分析算法，系统不受环境、光线影响，保证图像跟踪定位的安全性、稳定性；
2、支持对教师的跟踪拍摄，当教师步伐过快时，系统自动切换到教师全景摄像机避免垃圾镜头，当老师停下时，自动切换到教师特写镜头；
3、支持对学生的定位拍摄，学生无需佩戴任何设备，也无需在学生区域安装其他感应设备。当学生起立时先切换学生全景镜头；学生特写摄像机捕捉到学生画面后，切换到学生特写镜头；当多名学生起立时切换到学生全景镜头；
4、 当教师在书写板书时，系统自动切换到板书摄像机；当教师完成板书返回讲台后，自动切换至教师跟踪摄像机；
5、▲教师摄像机需可以左右水平跟踪还可以上下垂直移动，根据教师身高的不同自动调整教师特写镜头的高度，使教师头部到拍摄画面顶部的距离始终保持最佳比例。

	3
	专业摄像机 
	1)一体化高清摄像机
2) ▲1/2.8英寸HD CMOS传感器,有效像素达到2百万及以上（16：9）
3) 针对不同应用需求，支持1080P/60, 1080P/50, 1080i/60,1080i/50, 1080P/30,1080P/25, 720P/60,720P/50等多格式信号
4) ▲通过DVI-I/HD-SDI数字高清视频接口终端，可进行长距离，高质量的高清图像传输
5) 超宽的视角：满足7.8度（远端）到70度（近端）
6) 高清晰度：920线
7) ▲最低支持10倍光学变焦，4倍数字变焦
8) 平移：+-100度（最大速度300度/秒），俯仰：+70度到-30度（最大速度300度/秒）
9) PAL/NTSC双制式输出，可配合所有接收设备
10) RS-232C远程控制（VISCA协议）和RS-422，255个预置位，最多254台级联控制
11) 支持中文简体/英文操作菜单
12) 通过控制键盘可以访问所有本地控制功能，如平移/俯仰/缩放、摄像机设置，以及500个预置位设置，并且可以对多部摄像机进行菊花链接和控制。
13) 具备防盗功能
14) 具备TF卡槽可进行摄像机升级检修
15）提供原厂商授权及最低3年保修期

	4
	壁装架
	云台安装在墙壁上

	5
	中控（配备控制面板）
	1. 一键录播控制功能，包括：开始、暂停、停止。

2. 设备启动、设备关机按钮。

3. 至少6个镜头切换按键。

4. 视音频:4路RCA、2路Φ3.5音频输入，2路RCA音频输出；3选2VGA矩阵；2路数控麦克风输入。

5. 投影控制:3路RCA红外输出，每路可控制两种设备，6路红外输出，内置红外学习。

6. 电源管理:7路电源管理。

7. 网络检测:内置220V电源检测；内置投影开关检测，内置投影回路检测防盗电路；内置电子锁开锁电路。

8. 连接面板:标配24键铝合金多功能面板，自带笔记本电源、网络、USB接口。

可通过面板切换多路视频信号，选择自动和手动导播规则。

	6
	多媒体讲台
	1、整体外观流线型设计,无棱角；
2、桌面平整，老师上课只需一把锁匙，可扩充IC卡电锁；
3、桌体内置可放置19寸-22寸液晶显示器的翻转板,仰角任意可调；
4、安全要求：讲桌需要通过国家3C强制认证；省级质量检测部门的检测；

	7
	无线麦克风
	1.频率范围: 470-870MHz 

2.调制方式: 宽带FM 

3.可用带宽: 25MHz（每通道） 

4.信道数目: 200（每个通道100） 

5.频率稳定度: ±0.005% 

6.动态范围: 大于110dB 

7.峰值频偏: ±45KHZ 

8.音频响应: 60Hz-18KHz(±3dB) 

9.综合信噪比: >105dB 

10.合失真: <0.5%

	8
	SDI分配器
	1.SD-SDI一分四

2.带时钟恢复，带均衡

3.四个独立的输出

4.自动识别143/177/270 Mb（不支持1080P）

5.+12V供电，低功耗

6.视频输出标准：上升/下降时间：＜0.8 nS

7.输出信号标准：4:2:2 SMPTE259M（270Mbps）

8.阻抗：75Ω

9.输出电平：800mVP-P ±10%

10.抖动：＜0.15UI (270Mbps)

	9
	千兆交换机
	1.交换机类型 以太网交换机 

2.传输速率 10/100/1000 Mbps
3.端口接口数量 8个 

4.接口类型 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T

	10
	课件实时录制系统
	1.实时同步采集授课教室的现场授课图像、声音以及计算机电脑屏幕（例如PPT、操作演示过程等），授课完毕，课件自动合成。

2.生成的课件可以为三分屏模式或四分屏模式。

3.实时录制并压缩保存音、视频以及计算机屏幕，无须安装其他软件。

4.可以同时录制2路视频：一路用于录制主讲教师的视频，另一路用于录制学生视频。

5.硬件采集：最高支持1600*1200分辨率。
  软件采集：1）采用动态矢量算法，通过驱动底层采集数据信号，分辨率无限制，生成的课件占用磁盘小。
            2）滚动屏幕画面时无拖尾现象，最终生成的课件教师计算机屏幕部分清晰，无失真。

6.支持多种屏幕格式：可以生成多种屏幕格式，包括VGA、SWF、FLV、ASF等。

7.片头、片尾：可根据教学老师的要求，自定义设置片头、片尾，文字或图形台标等。

8.课件上传：提供课件上传工具，支持手动上传和自动上传。

9.▲支持师生同屏对话模式录制，当学生起立回答问题时，导播系统自动切换到师生对话二分屏模式。
10.支持 SCORM1.2 国际标准，通过SCORM官方测试工具测试。

	11
	VGA采集软件
	对VGA信号进行采集，结合智能导播系统完成录制，VGA信号采集卡高分辨率高帧率：800x600/120帧，1024x768/60帧，1280x1024/40帧，1400 x1050/30帧/VGA采集卡支持硬件任意开窗，二级缩放，能够实现对于教师屏幕动态的实时无损采集。

	12
	录制服务器
	Intel酷睿i7处理器,4G DDR3内存1TB硬盘/DVDRW光驱,集成显卡/集成声卡/集成千兆网卡/集成硬盘保护卡/19寸宽屏液晶显示器/USB光电鼠标/ PowerCreator SDI Quad*1

	13
	课堂直播软件
	1、▲具有自动直播功能，通过预先设置课表的时间自动开始、停止直播信号。
2、直播时可通过设置密码对观看直播用户进行限制，通知支持对直播人数的控制。
3、▲支持用户对播放内容选择单画面和多画面播放模式，多画面为FLASH格式，可对不同内容视频窗口挪动、切换、放大等操作。
4、▲直播时用户可对当前直播的教室发送语音信息，实时送达到教室，可及时对教学过程远程指导。
5、管理员可通过浏览器连接到客户端，远程控制摄像机云台，可对任意画面进行推拉摇移操作。
6、当直播时发生网络故障，在故障排除后，不需要人为操作直播信号自动连接。
7、支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面。

	14
	吊麦
	1. 类 型：Ф14mm背极式驻极体电容传声器

2. 最大输入声压级：123dB

3. 指 向 性：超窄指向

4. 信 噪 比：75dB

5. 频 响：50～18000Hz

6. 灵 敏 度：45mV/Pa

7. 输出阻抗：200Ω

供 电：幻象9-52V供电

	15
	触摸一体机
	1.屏幕类型：LED背光；

2.显示尺寸：84寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；

3.输入接口：3路VGA，3路触控输出,3路PC音频端口, 2路HDMI，1组YPbPr，2路USB, 2路话筒,1路S-Video，1路TV，，1路AV；

4.前置功能按键；前置2路USB，USB读取格式：AVI、MP4、MPEG、RMVB、MP3、WMA、JPG、BMP、PNG等；

5.触摸技术：红外；触摸点数：6点触控；触摸分辨率：32768*32768；

软件功能:1、支持PPT、word、Excel文件：可将PPT、word和Excel文件导入白板软件中进行批注，并可保存原笔迹。2、软件支持多种格式音频、视频和动画文件导入；并可对正在播放的视频文件、动画文件进行批注、截图和保存；3、支持网页浏览，并可对当前网站进行批注、截图和保存；4、支持多笔同时书写；5、交互式教学一体机产品硬件与软件需为同一品牌。

	16
	绿板
	推拉式绿板采用嵌入式,可左右推拉,根据教室实际宽度制作。

1.书写板面板：采用钢板，厚度为≧0.35mm；

2.底板：厚度≧0.23mm；  
3.中间层：厚度为≧10mm；  
4.边框：铝合金，厚度≧1.2mm；



	17
	音箱
	1) 额定阻抗：  8Ω

2) 额定功率： 100W

3) 最大功率： 200W

4) 有效频率范围（-6dB）:70 Hz -18KHz

5) 灵敏度：91dB /w/m

6) 连续声压级：112dB

7) 最大声压级：118dB



	18
	功放
	1) 专业电教功放。

2) 有效频率响应（L/R）：20Hz-20KHz(+1dB,-3dB)，

3) 额定功率：2×60W/8Ω，

4) 线路灵敏度：200mv，

5) 话筒灵敏度：15mv，

6) 失真度：≦0.5%，

7) 信噪比：（话筒关闭，混响关闭，音调平直）≥76dB，（话筒全开，混响全开，音调平直）≥76dB。

	19
	串口服务器
	CPU：32 bit 100MHz

内存：8MB

以太网速率：10/100 Mbps自适应，并支持手动设置。

通讯模式：10M 半双工及10M全双工, 100M半双工及100M全双工

端口保护：15KV 电磁隔离

串行端口：1个RS-232串口

端口连接形式：DB9 Male to RS-232 and RJ45 to Ethernet

信号：RS-232 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

串口通讯参数数据位：5, 6, 7, 8

校验：None, Even, Odd, Space, Mark

停止位：1, 1.5, 2

流控制：RTS/CTS, XON/XOFF

速度：50bps - 230Kbps

协议：DHCP, Telnet, TCP, UDP, IP, ICMP, ARP

实Com 驱动：Windows NT/2000/XP

Fixed TTY 驱动：SCO UNIX, Linux

配置：通过RS-232 的串行CONSOLE口，Telnet

电源输入： 220V AC 或12/24/48V DC

	20
	教师电脑
	Intel酷睿i5处理器,4G DDR3内存1TB硬盘/DVDRW光驱/▲独立双头显卡/集成声卡/集成千兆网卡/集成硬盘保护卡/19寸宽屏宽屏液晶显示器/USB光电鼠标

	21
	教师电脑专用音效器
	外置硬件语音音效DSP单元，采用USB1.1/2.0、麦克风输入、扩音器输出、侧音（复制麦克风声音和耳机），噪音退减。具备完善的自动增益和回声消除 ( 消除话筒与扬声器之间的干扰以获得清晰的语音通讯能力 )。动态范围（D/A）：90dB;信噪比（D/A）：100dB

总谐波失真（D/A）：-92dB

频率响应（20Hz～20KHz）：±0.5dB

输出电平：2V rms

输出阻抗：10KΩ

耳机输出功率：30mW/RL=32Ω；40mW/RL=16Ω

频率响应（20Hz～20KHz）：±0dB

厂家资质要求：通过微软、英特尔产品合作伙伴认证，提供复印件，并加盖公章。

	22
	8路调音台
	4个单声道+2路立体声；2个全立体声通道；1个立体声返回；2个AUX辅助输出；2个编组输出；有48V可开关的幻象电源；具有对讲装置；8段LED光柱电平显示表；MP3播放器；带蓝牙接收功能。

	23
	附件及线材
	实验室网络布线施工（根据要求需要对相关模块进行系统集成，系统集成应符合国家和行业的相关标准，保证所建设情景实训室的正常运行。网络布线系统符合以太网的要求，符合当前和可预见未来的信息传输要求，布线和系统集成符合教学和实验的要求。6类屏蔽网线、六类水晶头、要求强电和弱电分开走线，不能交叉，走线槽。）

	24
	讲台
	1功能要求：桌面超大的中控储物盒，可放置中控面板、鼠标、笔记本电脑接线或便携展示台等；桌体内可内置19寸液晶显示器,仰角≥15度，内嵌5MM钢化防爆玻璃； 可内置侧抽拉展示台抽屉，承重≥8公斤；2、尺寸要求：高:1000mm长:1100mm宽:690mm；

	25
	学生桌椅
	桌子：桌面采用优质防火板贴面，基材18mm厚E1级刨花板，桌主脚采用25*40*1.5MM扁管，其余辅材采用20*40*1.5扁管制作而成。                                                             

椅子： 规格410*420*720mm，
▲学生桌椅造型如图所示：
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	26
	文件柜
	1、五斗三门铁皮式文件柜，上半部分玻璃门。

2、尺寸：1800*900*400mm

3、采用优质冷轧钢板,厚度0.7mm静电喷涂磷化防锈处理。

	27
	专业微课制作系统
	便携式设计，内置高清晰拍摄仪,要求Intel酷睿i5处理器,4G DDR3内存500G硬盘。应用领域：微课制作、慕课制作,产品功能：屏幕录制、视频编辑、手写标注、PPT插件、PPT录制、电子白板、试卷讲解、实验过程录制.记录教师在课堂内外教育教学过程中围绕某个知识点（重点难点疑点）或教学环节而开展的精彩教与学活动全过程。

	28
	教学资源库
	提供英语口译实务二级和三级训练教材及大量涉及经济、文化、军事、政治等的视译素材，满足专业化的教学要求，资源总量达到200G以上。 

	29
	屏风及防静电地板改造
	考虑到教室上课效果，增加一屏风于教室中部，隐形可推拉，

教室防静电地板由于原语音室拆除，地板上有圆孔，需更换60块左右


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限3年（包括供货方提供的所有物品）
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，在承诺的质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、3年免费人工、所有部件更换，7x24小时响应，8小时上门服务。
2、负责设备及系统免费安装调试，质保期内免费为软件升级，系统终身维护
3、为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后20天内）交货

地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。


