编号： ZB2012048 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	存储设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于为信息化办公室提供数据存储服务

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	防火墙
	台
	1
	

	2
	网闸
	个
	1
	

	3
	交换机
	台
	2
	

	4
	服务器
	台
	2
	

	5
	存储
	台
	2
	

	6
	不间断电源
	套
	1
	

	7
	光纤交换机
	台
	2
	



三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	验收条件标准
	验收方法方案

	1
	防火墙
	基本要求
	▲硬件平台采用先进的非X86多核架构，处理器最低配置为十二核心以上并行处理CPU（RMI或者Cavium芯片）；
专用的安全操作系统，具有自主知识产权；
不少于4×GE+8×SFP； 

双冗余电源；
	系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：1、试运行时性能满足合同要求；2、设备安装与试运行过程中出现的质量和技术问题均得到解决。
	安装完成，经一段时间的运行正常后，学校组织专家按照合同规定进行验收。

	
	
	扩展要求
	4个扩展槽；
最大支持扩展至40个千兆接口，或4万兆口和12个千兆接口；
▲可扩展千兆BYPASS电口；
可扩展GE、SFP、XFP接口；
▲内置有300G硬盘进行日志记录，具有外接日志服务器的功能并提供相应软件，对所有经过本设备的网络访问均详细记录；
可扩展应用处理扩展模块；
	
	

	
	
	▲性能指标
	1518字节包最大吞吐量≥10Gbps

最大并发会话数≥400万

每秒新建会话数≥120000

应用层防御吞吐量≥2.5Gbps

病毒过滤吞吐量≥800Mbps

IPsec VPN吞吐量≥4Gbps

IPSEC VPN隧道数≥10000条
	
	

	
	
	基本功能
	防火墙系统可以提供对复杂环境的接入支持，包括路由、透明以及混合接入模式
	
	

	
	
	
	支持静态和动态路由，动态路由至少包括：BGP/RIP和OSPF动态路由协议；
静态路由协议支持基于源地址、目的地址、源接口的路由；
	
	

	
	
	
	智能出站探测，能够根据探测结果自动产生就近路由
	
	

	
	
	
	▲支持智能DNS功能；不同运营商的IP地址来访问时候DNS响应对应运营商的IP地址，支持智能选择联通、电信、移动等出口链路，无需手动配置复杂多变的策略路由；
	
	

	
	
	
	提供静态的包过滤和动态包过滤功能。提供应用层报文过滤，包括：应用层协议：FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H.323（Q.931，H.245， RTP/RTCP）、SQLNET、MMS、PPTP等； 传输层协议：TCP、UDP
	
	

	
	
	
	▲支持NAT扩展技术，使单个公网IP支持的NAT转换端口突破65535限制。
	
	

	
	
	
	支持基于Sflow的网络流量监控技术，可作为Sflow代理与异常流量分析设备进行联动；
	
	

	
	
	
	提供与安全网关配合使用的ARP防护软件

（本次招标要求配置500台主机授权）
	
	

	
	
	SSL VPN
	▲本次招标要求配置150个并发用户，最大支持6000个并发用户；
支持对主机的硬件特征进行绑定，包括MAC地址、CPU ID、硬盘ID、操作系统ID等，并支持绑定信息的自动探测，不用手工输入；
▲能够自动识别接入终端的操作系统版本、系统补丁安装情况、客户端进程；
	
	

	
	
	服务器防护
	保护服务器免受基于Web应用的攻击，如SQL注入防护、XSS攻击防护、木马后门、暴力破解；
▲支持通过ICMP探测或探测服务器的某个TCP服务端口实现探测服务器是否还处于存活状态；
▲入侵特征规则数量不低于3000条，并提供三年特征库的免费升级服务；
	
	

	
	
	病毒过滤
	内置病毒特征库，采用知名厂商的病毒特征库，并提供三年的病毒特征库升级服务；
	
	

	
	
	
	能分别保护服务器和保护客户端，具备“高”、“中”、“低”安全界别分类；
	
	

	
	
	
	支持HTTP,SMTP,FTP,PO3P,IMAP等多种协议下病毒防护，并支持自定义非标准端口下的病毒防护；
	
	

	
	
	流量管理
	支持弹性带宽控制，智能分配带宽；
	
	

	
	
	
	可为不同用户组施加不同的流量管理策略；
可实现对指定用户组内每用户的流量划分与分配；
能够为指定应用的带宽需求提供动态带宽保证，即将指定应用未占用的带宽共享给其他应用；
支持每用户并发连接数限制功能，避免用户终端连接数过多抢占其他人资源的情况；
	
	

	
	
	
	必须具备基于P2P行为特征的智能识别技术，以实现对加密的、版本泛滥的、变种的、不常见的P2P行为的流量管理；
	
	

	
	
	绿色上网
	▲应用程序特征库不少于500种，并支持在线更新； 
	
	

	
	
	
	要求设备必须能识别并封堵含有恶意插件、恶意脚本、挂载木马等的网络访问行为；
	
	

	
	
	
	支持对主流P2P下载、视频、IM等应用的管控（如迅雷、BT，PPLive、QQLive、PPStream，QQ、MSN）；
支持基于协议、时间、IP地址、用户等多种管控条件进行限制；
识别和控制多种在线游戏软件和炒股软件；
▲支持针对具体QQ帐号进行上下线的控制功能；
	
	

	
	
	集中管理
	▲本次招标要求提供与投标产品同一品牌的集中管理系统一套（软硬件均可，至少支持集中管理5台设备）；
	
	

	
	
	
	要求在该系统中能够显示每台被管理防火墙的面板，包括每个网络口工作情况、每个接口的进出流量、实时CPU、会话等信息；
	
	

	
	
	
	要求在该系统中能够存储防火墙的会话日志、告警日志、上网日志等日志信息；
	
	

	
	
	管理功能
	采用双安全操作系统，防止配置不当或防火墙系统故障造成的网络中断，充分保证了系统的稳定性；
	
	

	
	
	
	▲支持界面上保存多个配置文件、指定启动使用的配置文件、配置文件的备份与恢复；
	
	

	
	
	
	支持通过设备面板的HA指示灯查看HA状态；
	
	

	
	
	
	▲必须具备静态环比报表功能，可以基于日、周、月进行流量的环比统计分析，对一个周期的管理策略提供依据；
	
	

	
	
	其他要求
	▲具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 ；
具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书（万兆）》（三级）；
▲要求通过全球IPV6测试中心的“IPv6 Ready”认证； 

具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发《涉密信息系统产品检测证书》（万兆）；
具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》；
▲投标产品品牌在两年内没有被收购经历；
要求加入微软安全响应中心（Microsoft Security Response Center）发起的MAPP（Microsoft Active Protection Program）计划，作为该计划成员，可在微软发布每月安全公告之前获得微软产品的详细漏洞信息，为用户提供更及时的安全防护；
	
	

	2
	网闸
	▲硬件架构、规格与性能
	系统内部采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块；
自主研发的基于安全芯片的专用隔离部件，无操作系统，外部无法编程控制，全硬件交换；
内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议， 保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议；
内外网主机系统与专用隔离部件之间采用高性PCI-E总线连接，消除性能瓶颈；
	同上
	同上

	
	
	
	设备内/外端机各包含5个10/100/1000Base-T(RJ45)以太网接口分别是：

3个网络口：用于连接内部/外部网络

管理口：用于管理配置

HA口：用于支持HA监测
	
	

	
	
	
	系统吞吐量≥600Mbps，内部交换带宽≥5Gbps
	
	

	
	
	主模块
	采用基于多核并行安全操作系统
	
	

	
	
	
	支持跨网段管理，实现管理终端IP地址和端口的访问控制
	
	

	
	
	
	支持管理员登录失败锁定次数、锁定时间和超时时间的设定
	
	

	
	
	
	▲支持对网络接口模式进行设定（支持网闸同一侧网络接口桥模式设定或bonding设定），进行灵活部署
	
	

	
	
	
	具有独立审计用户，提供完善的日志审计功能
	
	

	
	
	
	▲支持标准Syslog日志审计方式，支持Syslog端口自定义
	
	

	
	
	
	支持内外端机主机名更改，强化日志审计及集中管理功能。
	
	

	
	
	
	支持标准的SNMP协议安全管理
	
	

	
	
	
	▲支持配置管理，能够对单独模块及全部模块配置进行配置导入导出
	
	

	
	
	
	具有系统补丁管理功能
	
	

	
	
	
	支持IP/MAC地址绑定和自动探测
	
	

	
	
	
	通过WEB管理界面进行设备的远程关闭及重启功能
	
	

	
	
	
	支持软硬件多核技术；
▲通过界面能够查看到多核CPU使用率；
	
	

	
	
	
	提供设备运行状态检测、系统资源监控。
	
	

	
	
	文件交换模块
	支持文件传输方向控制：单向传输和双向同步
	
	

	
	
	
	▲支持NFS、SMB、FTP等文件传输协议实现文件同步。支持不同文件传输协议之间的文件同步，如：NFS与SMB之间的文件同步
	
	

	
	
	
	支持无客户端传输方式，不需要安装任何客户端软件。
	
	

	
	
	
	支持专用客户端，数据加密传输。
	
	

	
	
	
	支持被动传输方式，设备提供共享空间被动接受用户提交的文件。
	
	

	
	
	数据库同步模块
	支持Oracle、Sybase、SQL Server、MySql、DB2等多种主流数据库同步；

支持异构数据库同步，实现不同表结构和不同数据库类型之间的转化；

支持周期复制、实时复制、增量更新等多种同步方式；

支持双向同步；

支持具有复杂关联关系的数据库表的同步；
	
	

	
	
	
	不需要更改数据库结构和添加数据表，不影响数据库服务器性能；

不需要开放任何服务端口，避免造成漏洞；
	
	

	
	
	
	▲同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安全任何第三方软件），支持windows、linux、unix等多种数据库操作系统类型。
	
	

	
	
	数据库访问模块
	支持SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等主流数据库的访问；
支持任务运行时间控制
	
	

	
	
	定制服务
	支持TCP定制服务；支持源地址绑定、网络接口地址绑定功能；

支持UDP定制服务；支持网络接口地址绑定功能；

支持源地址、源端口、目的地址、目的端口过滤功能；
	
	

	
	
	Socks代理模块
	支持Socks代理模块
	
	

	
	
	高可用性
	支持双机热备及超过双机的多机热备功能
	
	

	
	
	
	热备检测通讯接口可以设置为HA接口、网络接口等（非第三方软件实现）
	
	

	
	
	
	▲支持多机（最多32台）负载均衡，支持负载分担、负载信息查看、自动切换、自动恢复等。
	
	

	
	
	
	支持端口和链路的冗余：无需其他设备支持和配合，实现了在一条链路故障时，业务能够切换到另一条链路上。
	
	

	
	
	其他要求
	▲公安部销售许可证（三级）；
▲厂家具有涉密系统集成甲级资质证书；
多核并行安全操作系统证书；
微软MAPP资质；
参与《军用网络安全隔离交换产品通用要求》标准编制；
国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书EAL3（千兆）；
国家保密局涉密信息系统产品检测证书；
国家信息安全产品认证证书（二级）；
计算机软件著作权登记证书；
	
	

	3
	交换机
	设备基本要求
	双引擎，双电源，每台配置2块48端口千兆光接口板、1块24端口千兆光接口板；其中一台交换机另配1块2端口万兆光接口板和2个单模万兆光模块
	同上
	同上

	
	
	▲性能要求
	背板带宽≥6Tbps；
包转发率≥1080Mpps；
配置冗余引擎、冗余电源；
机箱式设备，6个业务插槽位；
	
	

	
	
	VLAN
	支持Access、Trunk、Hybrid方式；支持default VLAN；支持VLAN交换；支持QinQ、增强型灵活QinQ；支持基于MAC的动态VLAN分配。
	
	

	
	
	▲QOS
	支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类；支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作；支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式；支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制；支持H-QOS；支持流量整形。
	
	

	
	
	▲组播管理
	支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping； 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持MSDP、MBGP； 支持用户快速离开机制；支持组播流量控制；支持组播查询器；支持组播协议报文抑制功能；支持组播CAC；支持组播ACL。 
	
	

	
	
	网络管理
	支持Console、Telnet、SSH等终端服务；支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议；支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件；支持BootROM升级和远程在线升级；支持热补丁；支持用户操作日志。
	
	

	
	
	安全管理
	802.1x认证，Portal认证；支持NAC

支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证；命令行分级保护，未授权用户无法侵入；支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击等；支持1K CPU通道队列保护；支持ICMP实现ping和traceroute功能；支持RMON；
	
	


▲支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议
	
	

	4
	服务器
	特别要求
	▲与存储同一品牌。
	同上
	同上

	
	
	外观
	4U及以下机架式
	
	

	
	
	▲基本配置
	4颗Intel 八核Xeon E7-4820 2GHz处理器；
配置128GB（8GB*16）1066MHZ DDR3内存, 支持64个内存插槽，最大可支持≥3TB内存；

配置两块146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" 硬盘；

带 TCP-IP 卸载引擎的集成双千兆以太网端口；
	
	

	
	
	硬盘扩展性
	▲需支持≥8块2.5英寸6Gbps带宽SAS热插拔硬盘，或者≥4TB SSD 硬盘
	
	

	
	
	阵列控制器
	▲配置独立的 SAS/SATA 控制器，≥512M缓存，支持 RAID 0,1,5，1E，通过扩展选件可支持RAID 6
	
	

	
	
	PCI插槽
	≥7个PCI-E 2.0插槽 x8,其中1个可支持PCI-E 2.0 x16 
	
	

	
	
	HBA卡
	配置8GB  FC HBA卡两块
	
	

	
	
	电源及风扇
	配置热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇
	
	

	
	
	光驱
	超薄型DVD驱动器
	
	

	
	
	管理维护
	带安装向导和管理软件；可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；可采用SQL, Oracle等作为管理数据库；监控设备配置和变化；监控硬件、软件运行情况；LED面板提供系统未来状况的可视显示；对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力；故障部件的快速诊断功能 ： 在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。
	
	

	
	
	可兼容的操作系统
	Microsoft® Windows Server® 2008（64位标准版、企业版和数据中心版）、Microsoft Windows Server 2003（数据中心和数据中心 x64）、64 位 Red Hat Enterprise Linux®、64 位 SUSE Enterprise Linux、VMware vSphere Hypervisor 
	
	

	5
	存储
	特别要求
	▲与服务器同一品牌。
	同上
	同上

	
	
	架构
	▲2U机架式模块化磁盘阵列柜，通过可选的I/O模块以支持6Gb SAS、8Gb FC和 iSCSI及10Gb iSCSI连接技术，支持纯SAS,SAS+FC，SAS+1Gb  iSCSI或SAS+10Gb iSCSI的组合
	
	

	
	
	控制器
	▲双活动RAID控制器
	
	

	
	
	缓存
	▲每控制器≥1GB缓存（cache）,具备写缓存断电保护，系统外部断电后，写缓存数据可永久保留到闪存盘上
	
	

	
	
	主机端口
	▲每控制器当前配置≥2个6Gb SAS主机接口和4个8Gb FC主机接口，可扩展至≥8个6Gbps SAS 2.0端口；

扩展光纤通道主机接口时，可配置≥8个8Gbps FC接口；

扩展iSCSI主机接口时，可配置≥8个1Gbps iSCSI，也可配置成10Gbps端口。
	
	

	
	
	磁盘
	支持动态卷扩展，动态容量扩展和在线硬件升级；

▲每控制器后端配置不少于1个6Gb SAS磁盘扩展接口
	
	

	
	
	▲RAID要求
	由专用/内置的ASIC RAID控制芯片来承担会剧烈消耗系统资源的RAID工作，保证磁盘柜具有更好的磁盘I/O性能，可在线改变RAID方式；
支持多重RAID方式，包括RAID 0、1、1/0、3、5和6技术，磁盘的扩容不影响其他RAID组的性能和正常运行；
	
	

	
	
	数据保护
	支持硬件加密引擎对硬盘进行加密，对存储性能无损伤，并可根据合用户的需求进行密钥擦除和初始化；

▲支持卷拷贝和远程镜像软件，支持通过FC通道实现基于存储硬件的远程镜像功能，可实现1个源阵列对不少于8个目标阵列的复制，并且可以支持跨产品线的镜像；
	
	

	
	
	硬盘
	▲支持不同型号、不同容量和不同转速的高性能SAS、近线SAS和SED（自加密）SAS硬盘，并支持SAS和近线SAS磁盘，在同一扩展柜内混插；

12个3.5寸热插拔磁盘槽位（最高96个）；
当前配置30个2TB  3.5" SAS HDD硬盘，6个600G 15K转速硬盘，并带相应扩展柜；
	
	

	
	
	输入/输出性能  
	▲可提供不低于200,000 IOPS基于缓存的随机I/O读性能
	
	

	
	
	分区许可
	最大分区128个
	
	

	
	
	电源风扇
	双冗余可热插拔散热电源和风扇
	
	

	
	
	管理功能
	自带存储系统管理软件进行集中管理，能通过WEB、GUI界面等方式对磁盘阵列的各项指标进行管理、调整和监测（高速缓存，磁盘RAID组等）
	
	

	
	
	支持的操作系统
	MS Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 、AIX、HP-UX、Vmware ESX Server
	
	

	
	
	光纤线缆
	5m LC-LC 光纤线缆四根
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	不间断电源
	▲提供资质
	提供原厂厂家技术参数资料；
	同上
	同上

	
	
	▲基本要求
	60KVA在线式三进三出UPS 1台，支持N+1并机运行。协助与原来的电池连接；
配置48块12V、100Ah的电池（松下LC-P12100高阻燃电池V0级）；

配置4只散热良好的电池箱、导线及加固设施；

协助完成与原来的UPS连接。
	
	

	
	
	▲环境条件
	在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求

环境温度：工作温度：0~+40℃  
相对湿度：≤95%（25℃ ,无凝露）

海拔高度：0~1000米不降额
	
	

	
	
	功能特性
	▲输入特性：
电压：380VAC –40%～+25%，

输入频率: 50/60 Hz  

输入频率范围：40Hz～70Hz

输入功率因数：(0.99
对电网辐射的电流谐波含量<3％
	
	

	
	
	
	▲整流器输出指标:
电压精度: ±0.5％
	
	

	
	
	
	▲输出电压：

电压可调范围:380VAC±5％

稳态精度：±1％
	
	

	
	
	
	输出频率：50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变；
	
	

	
	
	
	频率跟踪范围：±0.5～±2Hz可调；
	
	

	
	
	
	正常工作条件下100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用；
	
	

	
	
	
	输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度： 

线性负载   ≤1％

非线性负载 ≤3％
	
	

	
	
	
	输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1；
	
	

	
	
	
	▲负载功率因数≥0.9（感性）
	
	

	
	
	
	▲系统效率（满载）：50%以上时( >96％.25%以上时>95%
	
	

	
	
	
	▲过载能力：

10min  (125%额定电流)

60S    (150%额定电流)
	
	

	
	
	
	▲三相负载不平衡度 100% 时，三相输出电压不平衡度满足：

＜±1％（平衡负载）

＜±3％（100％不平衡负载）
	
	

	
	
	
	输出电压相位偏差：在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差<1°；
	
	

	
	
	
	▲并机能力：具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，各机负载电流不平衡度 ≤1%额定输出电流，可并联数量≤4，无需集中旁路柜；
	
	

	
	
	
	噪音（距离设备1米处）：满载时( 62dB（A）；
	
	

	
	
	
	动态电压瞬变范围：

交流输入电压不变，负载从0~100%变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％；
	
	

	
	
	
	瞬变响应恢复时间:

从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms；
	
	

	
	
	
	▲UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0；
	
	

	
	
	
	备用时间：

从交流输入电源中断切换到电池供电时起，在额定输出负载情况下，不间断电源保持向信息设备连续供电，备用时间与蓄电池容量为准；
	
	

	
	
	
	MTBF≥35万小时；
	
	

	
	
	
	设备应能提供大屏幕LCD中文显示，方便操作和维护，另外需具有全中文的网络集中监控管理方案和软件系统；
	
	

	
	
	
	▲系统应具有三遥性能

遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率；
遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障；
	
	

	
	
	
	▲配置SNMP接口模块和远程管理软件；

具备RS232、RS485(或RS422)和SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 
	
	

	
	
	
	设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝；
	
	

	
	
	
	▲准确度：

对三遥量：开关量准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到：

直流电压误差≤(0.5%；其它电量误差≤(2%；非电量误差≤5%；
设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致；
	
	

	
	
	
	▲UPS需具备能够在没有市电的情况下直接从电池启动的功能；
	
	

	
	
	
	便于安装：上下均可进出线，无需进线柜占地面积约0.5m2  ；
	
	

	
	
	
	▲便于搬运：重量小于310kg；
	
	

	
	
	
	便于维护：全正面维护，可快速更换故障部件；
	
	

	
	
	
	便于改造：电池组节数设置灵活，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在单节电池故障时及时撤除不影响UPS系统运行；
	
	

	
	
	
	具有电池温度补偿功能和电池定期自动测试功能；
	
	

	
	
	
	▲具有短路保护的逆变器：逆变器可以承受负载短路的冲击，在短路消除后可重新启动；
	
	

	
	
	
	▲液晶中英文显示屏；外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；
	
	

	
	
	
	结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施；
	
	

	
	
	
	机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8；
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	24口光交换机
	见技术参数中功能
	配置24口4GB/8GB自适应光纤交换机，配置16口激活许可，激活端口均配置8GB SFP模块；提供SAN交换机管理软件；支持并提供端口安全功能；支持并提供QoS功能；要求能够与磁盘阵列、服务器无缝兼容。
	同上
	同上


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 15  天内交货

地点：   浙江师范大学信息化办公室                   

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.存储系统的保修服务：原厂工程师7×24小时免费人力，部件上门保修服务；

2.服务器保修：原厂工程师7×24小时免费人力、部件上门保修服务；

3.不间断电源保修：原厂7×24小时免费上门保修服务；

4.防火墙、网闸售后：提供质保期内更新升级服务，原厂7×24小时免费上门保修服务；

5.交换机、24口光纤交换机保修：质保期内原厂免费上门服务；

	其他要求
	1.在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人工程师及其它相关技术人员必须在4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

2.在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。
3.在与原有设备的连接与调试工作，以及原有的应用系统和数据向新系统的迁移工作方面提供全面的技术支持，并须保证系统的稳定和平滑过渡，同时应提供安装的系统配置文件和文件档案。

4.投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


五、投标人的资信要求表

	原厂商承诺（需专业技术服务支持）
	为保证货物的质量和服务，投标单位在签订正式合同时，应提供所有设备厂商针对本项目的项目授权书原件。


