谈判需求

编号：TP2013037

采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	电子实训考核装置

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于电子电路故障检查与电子电路排故的训练与考核。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产。


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电子实训考核装置
	套
	20
	


三、技术需求表
	功能要求
	装置的基本配置及功能：
实训考核装置由实训桌、电脑桌、控制屏、实训考核（含硬件与软件）等模块组成。

（一）实训桌：实训桌采用银色铝合金框架，面板为高密度防腐防火板，底部安装4个平底托脚，可调整桌子水平度。另配有可移动柜一只，用于放置实训挂箱及资料等；
（二）电脑桌：电脑桌采用银色铝合金框架，面板为高密度防腐防火板，面板下设键盘托板，下部有隔板放置电脑主机，底部有4个平底滑轮，方便移动。

（三）控制屏：采用金属板与铝合金框架结合结构。输入AC220V±10％电源，带漏电保护装置，具有短路保护功能。

1）直流稳压电源：至少提供直流稳压电源±5V，±12V等四组稳定的直流电源；

2）直流可调电压源：提供两路0～30V直流可调稳压源，带指示电压表；

▲3）无线网络考核装置：选用液晶显示屏，让显示更清晰，表达更明白；全金属键盘，采用不锈钢面板及按键，具有很强的抗破坏力，接触电阻小，使用寿命长；按键表面字符采用激光雕刻，高强度耐磨油墨着色。内置无线网络收发模块，联网方便快捷。输出接口，用于连接考核模块，设置故障点；

4）交流电压源：提供两路交流电源AC7.5V；

5）交流电源插座：提供多个AC220V交流电源插座；

6）仪器位：用于放置示波器、万用表、扫频仪等仪器及修理工具。



	性能及技术指标
	一、硬件指标：
1、输入电源：AC220V±10％，50Hz；
2、工作环境：温度10℃~+40℃，相对湿度<85％(25℃)，海拔<4000m；
3、装置容量：<0.5KW；
4、重  量：<100kg；
▲5、安全保护：具有漏电保护装置，安全符合国家标准。

二、软件指标：

本考核装置要求通过用软件控制信号源，示波器，电表，电源、电子考核实训装置等实验设备可以到达以下目的：
▲1、通过软件实现实验报告数字化：包括实验波形，实验数据，实验设置等等通过软件直接从计算机中取得。不需要手动填写，可以解决实验报告抄袭等问题；
2、通过软件通过服务器（计算机）来了解，观看实验的状况及过程；
3、软件具有自动批改实验报告的功能，对实验考核比较客观公正；

三、实训与考核内容
▲1、无线网络考核内容至少包括：负反馈考核电路、功放考核电路、差动放大考核电路、集成运放考核电路、四路优先判决考核电路、数字定时器考核电路、555应用考核电路、点阵显示考核电路、模拟量采集考核电路等。其中每个考核内容至少可以设置20故障。
2、实训内容主要包括：模拟电子电路、数字电子电路、单片机技术的基本实验项目。

模拟电子电路实训：单级放大电路、多级放大电路、负反馈放大电路、射极跟随器、差动放大电路、比例求和运算电路、积分与微分电路、波形发生电路、有源滤波器、电压比较器、RC正弦波振荡器（IC）、集成功率放大器、整流滤波与并联稳压电路、串联稳压电路、集成稳压器、LC振荡器及选频放大器、电流/电压转换电路、电压/频率转换电路、互补对称功率放大器、波形变换电路、场效应管电路、其他扩展实训内容。
数字电子电路实训：TTL集成逻辑门的参数测试与使用、CMOS集成逻辑门的测试、门电路的逻辑功能、常用组合逻辑功能器件的测试、半加器、全加器及逻辑运算、RS触发器的功能测试、JK与D触发器逻辑功能及主要参数测试、三态输出触发器及锁存器、异步二进制计数器、同步二进制计数器、移位寄存器的功能测试、计数 译码及显示电路、555集成电路及应用、波形产生及单稳态触发器、序列检测器的设计、D/A数模转换器、A/D模数转换器、可编程逻辑器件的应用、其他可扩展实训内容。
单片机技术实训：P1口亮灯、P1口转弯灯、P3.3口输入，P1口输出、工业顺序控制实验、A/D0809转换、D/A0832转换、键盘显示、继电器控制、步进电机控制、直流电机调速、LED点阵显示、LCD液晶显示、I2C储存卡读写、串并转换、并串转换、日历时钟、AT24C02读写、其他可扩展实训内容。



四、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限至少 壹年；
2、履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	免费安装、调试仪器，免费培训。（包括仪器因特殊原因需要变换地点后的安装和调试均免费）；
通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后30天内）交货
地点：   浙江师范大学15幢 

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


