
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	电化学工作站

	采购内容
	电化学工作站

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	可进行循环伏安法、交流阻抗法等电化学测量。工作站可以同时进行四电极的工作方式。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境外生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电化学工作站
	套
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	可进行循环伏安、线性扫描伏安、极化曲线、恒电位、恒电流、电位/电流阶跃、交流阻抗等电化学测量。

	
	

	性能及技术指标
	▲1、最大电流：±2A

	
	2、电流精度：电流值的±0.1%

	
	▲ 3、电流分辨率：0.025%

	
	4、电压扫描范围：±10V

	
	5、施加电位精度：±0.1%

	
	6、测量电位分辨率：100 μV

	
	▲7、交流阻抗频率范围：10 μHz –1MHz

	
	▲ 8、频率分辨率：小于0.003%


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：壹年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后60天内交货

地点：  浙江师范大学工学院          

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、技术培训：安装后进行现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，培训时间不少于2天。
3、售后服务：软件终身免费升级。终身提供易耗品，零备件。如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提供备品备件,不影响我方的使用。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2014】24254



