  幼师学院实训楼智慧门禁系统 项目采购需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	幼师学院实训楼智慧门禁系统项目

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	实训楼门禁管理

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	采购内容
	数量
	备注

	1
	管理电脑PC（兼数据备份）
	1台
	

	2
	无线联网门锁（门禁）管理平台
	1套
	

	3
	门禁发卡器
	1只
	

	4
	无线联网门锁一体机
	70把
	

	5
	门锁假体
	29把
	

	6
	门禁主控器
	4台
	

	7
	无线扩展模块
	70只
	

	8
	网络线
	1箱
	线路及辅材等，在项目实施中实行包干制

	9
	信号线
	1500米
	

	10
	辅材及安装
	1批
	

	11
	系统集成费
	1项
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	1
	管理电脑PC（兼数据备份）
	1
	屏幕尺寸: 22英寸及以上；▲中央处理器I5-7400及以上；▲内存: 8GB及以上；硬盘: 2T: SATA 7200转；显卡接口: PCI-E显卡类型: 独立显卡显存容量: 1GB及以上;显示器类型: 液晶-宽屏；光驱类型: DVD-ROM；操作系统: win2008R2 server

	2
	无线联网门锁（门禁）管理平台
	1
	1.系统总体性能要求可靠、实用、经济；管理软件采用B/S架构设计，

服务器上安装完成需后，局域网内客户端无需安装软件，用IE浏览器直接进入使用。

2.该系统要求采用客户/服务器结构设计，采用网络式、多用户、多角色的管理，分控中心客户端直接用IE浏览器进入使用；服务器平台的系统软件符合开放系统互连标准和协议，支持主流网络协议TCP/IP。

3.本系统采用IC或CPU卡管理方式，系统要求预留接口，可方便实现系统的升级和集成.

4.可以对合法人员卡片进行编辑，例如部门、职务等。可将持卡人照片体现在卡片上。这些资料在持卡人刷卡时将保存在刷卡记录中。

5.门禁系统需采用集中管理、分散控制模式。要求系统从软件到硬件均采用模块化设计，以便实现系统升级扩展且做到局部损坏时不影响其它部分的正常工作。

6.后台数据库服务器对所有门禁系统的数据进行汇总、存储、备份、统计和共享，能持续、稳定的工作。

7.管理中心对设备的工作状态进行集中监控和管理，系统的设置方便。出现故障能够及时诊断。

▲8.实时监控功能。即房门状态和人员进出情况都可实时反映于控制室的电脑中。系统软件窗口能够实时在线显示出进出者的姓名、照片、卡的ID号、时间、日期、门号等信息；实时监测门锁的开关状态、无线通讯信号强弱、电池电量、保险开关状态。 当无线智能锁电池电量不足时有低电量报警。

9.门开时间超过设定值时,系统则会报警在房门关闭后报警自动解除。

10.系统可任意对卡片的开门时间、门号进行设定，未经受权的持卡者被禁止开门，对异常刷卡、非法进入等行为系统则会马上进行报警。

11.记录存贮查询功能。系统软件能够查询及统计人员进出的原始记录，如人员姓名、工号、部门、职位等基本信息及对进入的时间、地点与出门的时间等进出记录进行实时采集。 并且能够查询和统计某个门某段时间进出人员的明细与某个人某段时间进出门的资料。

12.多级操作权限密码设定。系统软件针对不同级别的操作人员分配多种级别的操作权限，操作员在输入个人密码后只能进行相应的操作。系统管理员可对所有的操作员进行密码修改和权限修改，并且具有所有功能的操作权限。

▲13.操作员可依据自己的操作权限在控制主机上进行各种操作，如远程开门，查看某一被控区域门状态情况，增加用户卡或删除卡等，所有操作实时生效。

▲14.所供软件必须对现有校园一卡通系统无缝对接，（学校校园一卡通为正元）。标书中提供相应的证明文件。

	3
	门禁发卡器
	1
	1.支持卡型：支持Mifare S50、S70、CPU、SIM（U）Pass手机卡

2.处理器：采用ARM嵌入式32位高速微处理器

3.通讯接口：USB通讯

▲4.支持安全存取模块：支持国家建设部、教育部、中国人行等权威部门认证的PSAM/ISAM卡

5.通讯协议:支持 ISO14443 TypeA

6.感应距离:4-9cm

7.读卡时间:<500ms

8.功耗:USB取电，100mA

9.温度:-20℃—＋60℃

10.显示:LED指示灯，指示电源或通讯状态，内含蜂鸣器，各种正常、异常使用均有声音提示

11.二次开发:在编程上提供完善的二次开发支持，支持标准C程序编程

12.外壳材料，颜色:ABS，银色

13.外壳防护等级:符合GB 4208 IP20的规定，符合EMC Directive： 89/336/EEC

14.主要应用:初始化卡片、注册卡片、读卡、卡片认证、读写电子钱包

	4
	无线联网门锁一体机
	70
	1.该锁具采用无线2.4G频段与无线门禁主控器实时联机通讯，采用非接触感应卡开锁方式，使用四节5号电池工作。当电池电量低时，门锁发出指示灯及声音告警、中心管理主机显示告警。支持3种开门方式：刷卡开门、远程命令开门、把手开门；

▲2.当无线网络通讯因为意外而中断时，门锁可以离线工作，不影响用户正常出入。无线门锁最大可保存200条脱机刷卡记录，在无线信号系统恢复正常时立即自动上传到主控器。每门锁可存储不少于500人的权限信息。

▲3．为保证无线门锁可以长期正常使用，门锁强度方面需通过BHMA/ANSIA 156.25认证；锁舌强度：闭门状态下，在锁舌中心线上距门边缘1英寸（25.4mm）处垂直门面施加力（锁扣板、坚固件或锁舌顶坏都算失败）。斜舌承受最小力大于5000N；呆舌（方舌）承受最小力大于6000N；手柄轴向拉力强度，垂直于门面，沿手柄轴心线对外手柄施加拉力。手柄轴线中心线上承受拉力最小值2000N，垂直于门面，在距手柄轴心2英寸（51mm）处施加拉力。距手柄轴心2英寸（51mm）处承受拉力最小值1600N；锁舌机械操作寿命，800,000次循环后开关门锁功能应该符合正常要求，且开锁力允许有20%的变化；电子元器件操作寿命，400,000次循环后开关门锁功能应该符合正常要求。斜舌承受最小力大于5000N；呆舌（方舌）承受最小力大于6000N；锁舌机械操作寿命800,000次，提供相应的证明文件。

4.系统在某些极端情况（比如门锁机械部分损坏或电路板损坏），可以采用机械钥匙应急开门；

	5
	门锁假体
	29
	要求与无线联网门锁一体机外观及设备材质保持一致。

	6
	门禁主控器
	4
	1.具有正常的依据安全传输协议V3.2转发服务器和门锁数据等基本条件

2.支持初始化设备列表

3.支持修改设备列表

4.支持全清除设备列表

5.依照安全传输协议V3.2版进行设备初始化

6.支持设备程序版本号和硬件版本号上传

▲7.在脱机情况下能够将刷卡、报警记录等暂存在本地，能存储10万条数据信息联机后立即主动上传

8.远程发起主控器复位操作后，主控器能执行复位动作

9.支持主控器自身和门锁、扩展模块的上下线通知

10.具体加密内容参照安全传输协议V3.2版。

11.支持通过命令接口支持远程进行锁具的软件版本或功能更新

12.支持程序正常运行指示及服务器联机状态指示

	7
	无线扩展模块
	
	与门禁主控器配合使用，可通过四芯线从门禁路由器RS485接口上扩展无线通讯能力，放在信号输出更有效的控制无线门锁

	8
	网络线
	1
	六类非屏蔽双绞线、传输频率250MHz、裸铜线经0.57mm、绝缘线经1.02mm。

	9
	信号线
	1500
	四芯屏蔽双绞线，单根线经1mm，绝缘线经1.45mm。

	10
	辅材及安装
	1
	线路及辅材等，在项目实施中实行包干制。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 叁 年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在15个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 45 天内交货

地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇萧山高教园耕文路1108号                         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

3、要求7*24小时响应，30分钟电话响应，2小时现场响应。

	备品备件及耗材等要求
	在质保期内每学期开学前需免费检修门锁设备及更换电池服务（电池由学校提供，中标公司提供人工服务）。

如有备品备件及耗材，应提供清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格）。


