一、项目要求

	项目名称
	服务器、存储等

	采购内容
	服务器、存储等

	规格及型号
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	功能及用途
	为校园安防系统提供数据存储、网络交换等服务

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）

	验收条件及标准
	按合同到货后，由供货方专业技术人员现场调试（所有供试材料由供货方提供），安装完成，经一段时间的运行正常后，性能满足所有技术指标给予验收通过，否则全部退回，相关责任由供货方承担。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	技术要求
	单位及数量

	1
	8口POE交换机
	详见技术需求表
	20台

	2
	千兆交换机
	详见技术需求表
	5

	3
	交换机
	详见技术需求表
	1

	4
	磁盘阵列
	详见技术需求表
	1套

	5
	服务器
	详见技术需求表
	2台

	6
	电脑
	详见技术需求表
	1台


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	8口POE交换机
	1．▲8个10/100 Base-TX端口,支持8个端口（15.4W/端口）同时POE供电；

2．▲至少1个两用千兆Combo口（10/100/1000Base-T+100/1000Base-X）；

3．包转发率：2.7Mpps，背板交换容量大于19Gbps；

4．▲支持堆叠、VLAN、ACL、QOS、QinQ、端口隔离、端口限速和流限速；

5．支持CLI、Telnet、Console口进行配置；支持SNMP V1/V2/V3；

6．产品尺寸：深度小于350mm，高度1U；

7．支持LACP和手工聚合；支持STP/RSTP/MSTP；支持端口镜像

8．防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击。
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	千兆交换机
	1．▲端口：4个千兆SFP光口；其中4台交换机配置24个千兆以太网端口、1台交换机配置48个千兆以太网端口；标准1U高度；

2．▲支持手工端口聚合和LACP，支持QinQ，支持IP-ACL、MAC-ACL、VLAN-ACL，支持端口隔离，支持QoS，

支持端口镜像，支持流量限速，支持流量控制，

支持CLI，Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，支持RMON，

支持STP/RSTP/MSTP，支持DHCP-client、Ping、Tracert，

支持MAC地址自动学习和老化，支持MAC地址表/MAC地址过滤，支持IP+MAC+端口+VLAN绑定

支持IGMP Snooping，支持DHCP-Snooping，

支持防ARP欺骗，支持防DoS攻击，支持防蠕虫病毒攻击，支持黑洞地址

支持GVRP，支持802.1p、DSCP优先级，支持WRR、HQ-WRR队列调度，支持STP/RSTP
	

	3
	交换机
	1．▲端口：至少20个千兆SFP光口；4个千兆以太网端口；标准1U高度；

2．▲支持手工端口聚合和LACP，支持QinQ，支持IP-ACL、MAC-ACL、VLAN-ACL，支持端口隔离，支持QoS，

3．▲支持静态路由，支持RIP，RIPng，OSPF；支持等价路由，策略路由；

支持CLI，Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，支持RMON，

支持端口镜像，支持流量限速，支持流量控制，

支持STP/RSTP/MSTP，支持DHCP-client、Ping、Tracert，

支持MAC地址自动学习和老化，支持MAC地址表/MAC地址过滤，支持IP+MAC+端口+VLAN绑定

支持IGMP Snooping，支持DHCP-Snooping，

支持防ARP欺骗，支持防DoS攻击，支持防蠕虫病毒攻击，支持黑洞地址

支持GVRP，支持802.1p、DSCP优先级，支持WRR、HQ-WRR队列调度，支持STP/RSTP
	

	4
	磁盘阵列
	1．2U标准机架式主机，模块化磁盘阵列柜，通过可选的I/O模块以支持6Gb SAS、8Gb FC和 iSCSI及10Gb iSCSI连接技术；

2．▲CPU类型，64位多核处理器；

3．▲控制器2个；

4．▲缓存，每控制器8GB（cache），具有断电保护技术，系统掉电后保证数据不丢失；

5．最大闪存（Smartcache） 1.2TB；

6．扩展光纤通道主机接口时，可配置≥8个8Gbps FC接口；

7．▲IO端口数，当前配置至少8*1Gbps iSCSI主机接口，4个后端SAS2.0宽端口接口；

8．支持LUN数量2048；快照数量256；

9．控制框功耗≤380W；

10．支持的硬盘类型SAS、NL SAS、SATA、SSD；

11．▲支持最大盘位数 ≥276；

12．兼容的操作系统：AIX、HP-UX、Solaris、Linux、Windows等；

13．支持磁盘扩展单元；

14．支持电源和风扇冗余，并支持故障热替换；

15．支持RAID 0，1，3，5，6，10，50,动态RAID组扩展，动态逻辑卷扩展。

16．含阵列控制系统软件；含集成存储管理软件，设备管理使用许可；

17．支持VMware、Citrix、Hyper-V；

18．可以提供软件开发SDK包与二次开发支持，支持与第三方网管软件的集成，可支持中心管理平台进行集中统一管理与实时状态监控、集中报警；

19．支持声音、灯光、手机短信、邮件等多种告警手段；模块化热插拔设计：TurboModule技术实现控制器、风扇、电源、I/O模块、备电模块、硬盘等模块热插拔，不影响用户业务，支持在线I/O扩容；

20．其他功能软件：HyperImage（快照），HyperCopy（卷拷贝），HyperClone（卷克隆），HyperMirror（同步/异步远程复制），HyperThin（自动精简配置），HostAgent（主机端快照/复制管理模块），UltraPath（多路径软件），DiskGuard（主机端数据保护软件），SmartCache（TurboBoost中的动态数据缓存技术）；

21．▲配置至少60个4TB  3.5" SAS HDD企业级硬盘，并带相应扩展柜；

22．扩展柜配置必须满足双控制器冗余模式下，多级级联时存储系统正常运行，配置冗余电源及冗余风扇；

23．配置相应的mini-SAS-3线缆（MiniSAS 外部电缆-3m）。
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	服务器
	尺寸
	▲机架式服务器，1U
	

	
	
	CPU
	▲CPU：2颗Intel 至强 Xeon E5-2620 v2 2.1GHz 

六核

 HYPERLINK "http://detail.zol.com.cn/server/s3255/" 12线程，最大支持2颗
	

	
	
	内存
	内存：≥128G DDR3 1066MHz，支持24个内存插槽，最大可支持≥768GB内存
	

	
	
	扩展槽
	2×PCI-E 3.01×PCI-X（可选）
	

	
	
	硬盘
	▲硬盘：3块300GB 10K 2.5寸SAS硬盘

支持8 个 2.5 "或3 个 3.5 " 硬盘驱动器

集成式硬件 RAID-0、-1、-10 和可选的 RAID-5、-50 或 -6、-60

DVD光驱；
	

	
	
	电源
	1+1冗余电源；热插拔电源750W
	

	
	
	端口
	4个千兆以太网端口

标准接口：7×USB端口（2个前置，4个后置，1个内置）
2×VGA端口（1个前置，1个后置）
	

	
	
	管理及其它
	带安装向导和管理软件；可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；可采用SQL, Oracle等作为管理数据库；监控设备配置和变化；监控硬件、软件运行情况；LED面板提供系统未来状况的可视显示；对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力；故障部件的快速诊断功能 ： 在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。
	

	6
	电脑
	品牌商务台式主机

▲intel酷睿四代i5-4460处理器 四核

▲4G (1X4GB)DDR31600Mhz内存

▲500G硬盘7200转/分钟

集成声卡、显卡，含鼠标键盘，RJ-45（100/1000以太网）

300瓦电源

▲含23寸液晶显示器
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  三  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后30天内交货。

地点：浙江师范大学信息化办公室。

	▲服务要求
	提供所投软硬件产品3年原厂上门保修维护服务（含配件），提供原厂商针对本项目的授权书及质保承诺函；相关性能及技术指标将在验收时进行现场测试，如出现不符情况将追究投标人和设备厂商相关责任。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人工程师及其它相关技术人员必须在1个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。24小时内无法完成故障修复，应免费提供备品备件供采购单位使用，直到设备能正常使用。
2.在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。

3.在与原有设备的连接与调试工作，以及原有的应用系统和数据向新系统的迁移工作方面提供全面的技术支持，并须保证系统的稳定和平滑过渡，同时应提供安装的系统配置文件和文件档案。

4.投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


五、投标人的资信要求表

	原厂商承诺
	中标单位需要在签订合同前提供厂家针对本项目核心设备的原厂授权和售后服务证明原件。


